Este es un cargador simple que utiliza un único transistor como fuente de corriente constante. los dos diodos 1N4148 activan la base del transistor BD140.

La corriente de carga es de 15mA o 45mA dependiendo de la posición del conmutador.

Alimentación: 
V max: red eléctrica
I  max:
