Con este sencillo cargador podreis cargar una serie de dos baterias de 12V sin necesidad de tener que desconectarlas para su recarga.

La corriente de carga es de 90 mA/H.

Alimentación:
V max: 18V AC
I  max: 0.4A
