Circuitos de prueba de componentes

Es de destacar que todos estos circuitos no nos servirán para determinar el grado de buen funcionamiento de los componentes sino que solamente indicarán si el mismo sirve o no, es decir que nos revelarán si el circuito bajo prueba está en corto circuito o circuito abierto.

Si deseamos obtener el beta de un transistor PNP o NPN deberemos utilizar el circuito que se muestra en Test de ganacia para transistores

También es posible obtener la polaridad de una tensión con el circuito indicador de polaridad, y probar la continuidad de un circuito o componente con el circuito probador de continuidad.

Para probar los SCR´s podremos utilizar el siguiente probador de SCR´s.

Circuito para prueba de diodos rectificadores de silicio:

Mediante este circuito podremos ver si un diodo rectificador de silicio apto para 220 V rectifica o no. Si el diodo que estamos probando se halla en buenas condiciones, bajo las condiciones indicadas en la figura 1, la lámpara encederá a medio brillo y al cerrarse la llave, la lámpara aumentará su intensidad de brillo.

Figura 1

Si no se produce un cambio de luminosidad quiere decir que el diodo está en cortocircuito, es decir que la lámpara recibió 220 V en todo momento. En cambio, si la lámpara no se encendió con la llave abierta y si lo hizo cuando esta se cerró, esto nos indica que el diodo es un circuito abierto.

Circuito para prueba de diodos rectificadores de silicio de baja tensión:

También con este circuito podremos ver si el diodo rectifica o no. Se exceptúan los diodos 1N34A, 1N270 y 1N914, para los cuales el circuito es el de la figura 3.

Cuando se conecta un diodo como lo indica la figura 2, conectando la fuente de tensión con la polaridad indicada, el foquito deberá encenderse; cuando la polaridad de la batería es invertida, el foco ya no se encenderá, de esta manera nos estará indicando que el diodo rectifica.

Figura 2

Al igual que en el caso anterior, si el foquito se enciende, independientemente de la polaridad de la batería, el diodo estará en corto circuito. En cambio, si la lámpara no enciende con ninguna polaridad, el diodo está funcionando como un circuito abierto.

Cuando se quiere probar un diodo tipo 1N34A, 1N270 ó 1N914, como ya lo hemos mencionado, se utilizará el circuito de la figura 3, cuando se conecta al diodo entre los terminales 1 y 3 con el ánodo al terminal 1, la lámpara se encenderá cuando el diodo esté en buenas condiciones, invirtiendo al diodo, el foquito debe apagarse, si éste permanece encendido en ambas conexiones, quiere decir que el diodo está en cortocircuito, si, por el contrario, no enciende en ninguna de las dos conexiones, éste esta en circuito abierto.

Figura 3

Probador de transistores bipolares:

En la figura 4 apreciamos un probador para transistores bipolares, las conexiones están echas para un transistor n-p-n. Al conectar la resistencia al terminal positivo de la batería, el foco debe encenderse cuando el transistor funciona correctamente, pero si cambiamos la posición de la resistencia al terminal negativo de la fuente, el foco debe apagarse. Si se desean probar transistores tipo p-n-p habrá que invertir la polaridad de la batería para obtener los mismos resultados.

Figura 4

En caso de no contar con estos circuitos, o de querer realizar una verificación rápìda antes de conectarlos en un circuito se pueden medir las resistencias entre los electrodos. Los valores típicos entre dos electrodos cualesquiera son muy altos (más de 10 Kohms) en una dirección, y mucho menores en la otra (100 ohms o menos entre emisor y base o colector y base y aproximadamente 1000 ohms entre emisor y colector).

Probador de rectificadores controlados de silicio:

El montaje de la figura 5 es apto solamente para rectificadores capaces de soportar tensiones inversas de 220 V. Cuando se cierra la llave circula una corriente de 40 mA aproximadamente por la lámpara, el resistor y la llave, la cual es insuficiente para encender la lámpara. Al abrir la llave la lámpara encenderá a medio brillo. Si la lámpara enciende a pleno brillo quiere decirse que el rectificador está en cortocircuito, y por el contrario, si la lámpara no enciende al operar la llave el rectificador está en circuito abierto.

Figura 5

Para transistores del tipo MOS no hay circuitos de prueba del tipo SI-NO, solamente se sabrá el buen funcionamiento de los mismos observando su comportamiento en un circuito determinado.

Para los circuitos integrado tampoco se cuenta con este tipo de circuitos de prueba, una buena forma de comprobar el buen funcionamiento de los mismos es mediante la hoja de datos de los mismos, de donde podremos obtener información acerca de las tensiones en las patas de los circuitos integrados una vez instalados en el circuito y funcionando el mismo satisfactoriamente.