   
 	

INYECTOR DE 50 HZ  
Con este sencillo circuito, se puede inyectar una señal de 50 ciclos  (dependiendo de la red eléctrica), para descartar fallas en etapas de  circuitos de deflexión vertical.  Procedimiento: Si no hay barrido vertical y se inyecta la señal en la  salida del circuito integrado del vertical y el barrido en la pantalla  abre unos 5 o 6 cm., quiere decir que los componentes que hacia adelante,  incluido el yugo, están en buen estado. Si se inyecta la señal en la  entrada del integrado vertical, y la pantalla abre totalmente  (o casi totalmente), quiere decir que este esta bueno. Así sucesivamente,  se inyecta la señal hasta encontrar la falla.   Un terminal se conecta al chasis y el otro al punto donde se desea inyectar  la señal. Con el potenciómetro R1 se puede bajar la intensidad de la señal, cuando  se prueban etapas previas a la salida.   Componentes  T1 - Transformador con primario 220V y secundario de 9V 300mA. R1 - Potenciómetro 5 Kohms R2 - Resistencia de 100 ohms C1 - capacitor de 33uF x 25V "No polarizado" 	


  
