 
Inyector de señal con C.I. 555
 
 	

Este circuito consta de un generador de onda cuadrada, apto para ser alojado en una caja y alimentado por una pila de 9V. 
Es muy útil para realizar reparaciones de equipos de audio u otros.
  
Montaje. 
El montaje de este circuito es sencillo. Unicamente hay que tener precaución a no equivocarnos con la colocación de los componentes, especialmente con el circuito integrado 555.
 En las salidas O y NO colocaremos un trozo de cable con dos pinzas tipo cocodrilo. 
Para comprobar el funcionamiento del circuito, basta con conectar las pinzas a la entrada de cualquier amplificador y accionar el pulsador. Si se escucha por el altavoz un zumbido agudo, el inyector funciona correctamente, sinó revisar la colocación de los componentes del circuito. 	


 
