INYECTOR DE SEÑAL CON TRANSISTORES
Esta es una herramienta muy útil para localizar rápidamente etapas defectuosas
en circuitos de Audio, RF y FI. Se trata de un oscilador, que genera una
señal de onda cuadrada de aproximadamente 1 kHz, la cual produce frecuencias
armónicas que pueden alcanzar los 100 MHz. Lo que permite "chequear" no solo
circuitos de Audio sino también RF y FI.
Su uso es sencillo, se "Inyecta" la senal en las diferentes etapas
amplificadoras de Audio o RF, hasta localizar la etapa defectuosa.
Debido a sus escasos componentes y a que puede ser alimentado con dos
pilas (AA o AAA), el dispositivo puede ensamblarse dentro de una linterna
de bolsillo con un cable para la conexión del "común" y una punta para
la inyección de senal.
Q1=Q2= Transistores BC 548 u otros similares NPN,de uso general.
R1= Resistor 1 Kohm
R2=R4= Resistor 680 Kohm
R3=R5= Resistor 4.7 Kohm
C1= Capacitor 10 nF x 100V
C2=C3= Capacitores 1nF x 50V
SW1= Interruptor tipo pulsador.