INYECTOR DE SENAL CON C.I. LM3909

Este inyector de señal es sumamente sencillo de construir y muy económico.
Es de gran utilidad para comprobar rápidamente el funcionamiento de los
circuitos amplificadores.
Genera una senal de onda cuadrada (aproximadamente 1 kHz) rica en armónicas. 
Lo que permite probar no solo circuitos de Audio sino también RF, FI y video.
Debido a los pocos componentes que utiliza y a que solo necesita una pila 
(1.5V) para su funcionamiento, puede construirse en forma de punta de prueba
o sonda.
Su uso es sencillo, se "Inyecta" la senal en las diferentes etapas 
amplificadoras de Audio o RF, pudiendo localizar así la etapa defectuosa.

Componentes:

IC - LM3909 
R1 - Resistencia 2.2 Kohms
R2, R3 - Resistencias 4.7 Kohms
C1 - Capacitor 0.22 uF 50 V
C2 - Capacitor 0.01 uF 200 V
SW1 - Interruptor preferiblemente del tipo pulsador 
