Función HOLD para teléfono común


En todo teléfono con central hay un interruptor que permite dejar la llamada en espera. Pero la mayoría de los teléfonos convencionales domésticos no disponen de esta función y es algo muy útil cuando se tiene mas de un aparato en la casa.
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El circuito lo que básicamente hace es generar una carga fantasma (simulando levantar el teléfono hasta en tanto la resistencia de la línea caiga, producto de descolgar otro aparato en el circuito. En ese momento el tiristor se despega quedando la retensión cancelada. El circuito puede ser armado sin problemas sobre una plaqueta universal y esta ser colocada dentro de la caja del conector RJ-45 o, con un poco de trabajo extra, dentro del aparato mismo. Un led intermitente hace que el sistema sea mas eficiente ya que al parpadear le prestará mayor atención evitando que la línea quede indefinidamente retenida por error. Dado que el circuito va sobre los bornes de la línea no es necesario alterar el teléfono.
