Transmisor de FM de 2w


Este transmisor es ideal para novias celosas. Basta con armarlo dentro de un osito de peluche y regalárselo al pobre novio celado. Luego, desde una distancia de aprox. 300 metros según la complejidad del lugar, se escuchan las transmisiones con un receptor de FM convencional. Mientras el novio no se escuche a si mismo en un walkman, todo bien.
Lo cierto es que, mas allá del uso que se le de, este transmisor emplea sólo dos transistores comunes para emitir audio a través de la banda de FM comercial. Es bastante estable y la calidad de señal es suficiente como para transmitir audio musical o hablado.
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	30-40 MHz 

	
	L = 8 vueltas sobre núcleo de ferrita de 0.25"

	
	Cx = trimmer de 15-20 pF

	
	Cy = trimmer de 10-15 pF

	
	Antena = Alambre de 38"

	
	

	40-50 MHz

	
	L = 6.75 vueltas sobre núcleo de ferrita de 0.25"

	
	Cx = trimmer de 10-20 pF

	
	Cy = trimmer de 10-15 pF

	
	Antena = Alambre de 37"

	
	

	90-100 MHz

	
	L = 6.5 vueltas sobre núcleo de ferrita de 0.25"

	
	Cx = capacitor de 5.6 pF

	
	Cy = capacitor de 3.3 pF

	
	Antena = Alambre de 20"

	
	


El circuito debe ser armado sobre un circuito impreso de epoxy y alimentado con 9 ó 12 v de corriente continua. Consume 4w, de los cuales 2w los hace potencia irradiada y los otros dos los hace calor.
Si desea usar el sistema con un microfono del tipo electret tendrá que agregar una resistencia de 1K desde el positivo hasta el terminal negativo del capacitor de entrada (base del 2N3708), quedando establecida la alimentación que ese tipo de micrófonos requieren.
Dado su potencia reducida este tipo de dispositivos no requieren autorización del estado para operar.
 

