  
						
Presentamos un montaje sencillo que emplea un sistema infrarrojo para transmitir información de audio en forma remota, con lo cual se puede construir un auricular inalámbrico con un alcance promedio de 2 metros, extensible a 10 metros con la colocación de transductores infrarrojos más potentes. El montaje es sencillo y no requiere consideraciones especiales, solo que el fotodiodo del transmisor y el fototransistor del receptor deben estar al alcance óptico para que pueda realizarse la transmisión.
	 
DESARROLLO	
					
Cuando se desea un sistema de audio inalámbrico, no hay muchas opciones: se debe modular la información de audio sobre una portadora y transmitir la señal modulada por algún sistema en el que el receptor sea capaz de “obtener nuevamente la información”, amplificarla y enviarla a un transductor (auricular parlante). La forma más simple consiste en utilizar luz infrarroja como “portadora”, a la cual se le modula con la señal de audio a emitir. Del otro lado, un circuito receptor recibe dicha luz, la demodula, la amplifica y la coloca en un auricular o parlante.  
En la figura 1 se puede ver el diagrama eléctrico del transmisor propuesto. Utilizamos un pequeño transformador de salida de audio para recibir la información que se aplicaría al auricular (salida de audio del equipo) y un amplificador transistorizado que “modula” la corriente circulante por otro transistor, debido a que su salida se coloca a la base del transistor modulador. 
Como consecuencia de esto, los diodos emisores de luz del tipo CQX46 que están en el colector del transistor modulador serán recorridos por una corriente variable al ritmo de la modulante (información). La señal transmitida por estos diodos será de potencia variable, dependiendo de la corriente que los atraviesa y con ello tendremos una señal infrarroja modulada en amplitud. 
El circuito se dibujó con dos diodos emisores infrarrojos y con esto se ha obtenido un alcance promedio de 2 metros (cuando se enfrentan el fotodiodo emisor y el fototransistor receptor). Si coloca tres fotodiodos y lentes que converjan la luz emitida, se obtiene un “rayo” directo, con lo cual se pueden obtener alcances de hasta 10 metros. Se observa en el circuito de la figura 1 que el transmisor es extremadamente simple. 
El transformador está dispuesto como adaptador de impedancias, siendo su bobinado de baja impedancia conectado en paralelo con el parlante del TV o radio. Los diodos infrarrojos usados son comunes. El resistor de 10 ohm, que limita la corriente a través de los diodos IR, debe ser de 1W. Este transmisor se alimenta con una batería de 9V, pero también puede alimentarse desde una fuente de alimentación de esa tensión. En la figura 2 se puede apreciar el diseño de la placa de circuito impreso para este transmisor. 
En el receptor (figura 3), el mismo capta la señal infrarroja por el fototransistor BPW42, ésta es preamplificada y amplificada por los dos transistores BC548C y por el transistor TIP31. Los tres transistores y sus componentes asociados conforman un amplificador de audio que sólo “aumenta” la señal de audio y rechaza la señal infrarroja por ser de una frecuencia muy superior a la que ellos pueden manejar. 
Este receptor, al igual que el transmisor, también se alimenta con una tensión de 9V, pero en este caso debe ser provista indefectiblemente por la batería, ya que de alimentarlo con una fuente de alimentación dejaría de ser “inalámbrico”.
Recuerde que para que el audio se transmita debe haber línea visual entre el emisor y el receptor. En la figura 4 se puede apreciar el diagrama de circuito impreso del receptor. 
Si bien este circuito es experimental, con él obtuvimos resultados satisfactorios. Ud. puede emplearlo como barrera infrarroja, control remoto o un sinfín de aplicaciones, sólo basta que emplee su imaginación y los recursos necesarios para adaptarlo a la aplicación que requiera.						
						
 						
 

