 
Motor DC controlado por dimmer  
 


El motor es de CD de 3 HP con una alimentación en el campo de 35 VCD y alimentación de la armadura de 0 hasta 35 VCD.

Con este voltaje controlamos la velocidad del motor y por lógica la transmisión (desplazamiento de un brazo que mueve el motor)

Los puntos de control C (común), E (izquierdo), D (derecho), hacen un control reversible controlados por una señal de una fotocelda centradora.

Los SCR conectados como se ve en el diagrama cambian la polaridad que llega a la armadura por los platinos de RL1 , RL2


Elementos:

- 1 Triac, 1 Diac, 2 SCR de 15 Amperes
- f1 , f2 ( 2 fusibles) de 10 Amperes
- 2 diodos rectificadores de 3 Amperes
- RL1 , RL2, 2 relevadores de 24 VCD 8 pines
- 1 potenciómetro de 100k
- resistencias 22k, 20k, 100 ohm de 1 watt
- 2 resistencias de 4.7K de 5 watt
- 2 capacitores de 0.22 y 0.47 microfaradios



Enviado por : Sergio Castro


Enlaces relacionados
Dimmer / Control de velocidad de un motor.
Principio de funcionamiento de motor CC
Generador en CC
Motor de corriente alterna (AC)
Generador corriente alterna (AC)
Protección del tiristor
Circuito RC serie
 Patrocinadores
 
 
 
 