EGWxVirtual 4.0

por LU4EG

La web de consulta ha cambiado la distribución de datos, por lo que versiones anteriores dejaron de funcionar dando el mensaje "No hay información en la web".

Es por esto que existe la versión presente 4.0, en donde ha cambiado un poco la forma de ubicar las ciudades en los paises.

Versiones anteriores disponían de un archivo llamado "wx_web.txt" en donde estaban las direcciones URL de consulta para cada ciudad, de donde el usuario podía elegir directamente. Ahora sólo hay unas pocas y si tu ciudad no está en la lista debes agregarla de la siguiente manera:

1_ Visitar la web: http://espanol.weather.com

2_ En el cuadro "Busqueda" pon tu ciudad y haz click en "IR" (Si el nombre de tu ciudad se repite en varios paises, tendrás opción de elegir).

3_ Una vez que veas los datos meteorológicos copia la línea URL la cual enfoca tu navegador, por ejemplo: http://espanol.weather.com/weather/today-Cordoba-ARCA0023?

4_ Ahora edita el archivo "wx_web.txt" y debajo de tu país agrega el nombre de tu ciudad, luego "," (coma) y luego pega la dirección URL que copiaste en el navegador. Quedará algo así:

>Argentina

Córdoba,http://espanol.weather.com/weather/today-Cordoba-ARCA0023?

*

Nota: Si el nombre de tu país no figura, agrégalo precedido del símbolo ">", agrega entonces tu ciudad y la URL y ciérralo luego con el símbolo "*" (asterisco)

5_ Listo! ahora reinicia el programa y aparecerá la opción para elegir tu ciudad

Si No puedes hacerlo o no entiendes como, por favor, envíame un email y con gusto te envío el archivo wx_web.txt con tu ciudad incluída.

Debe elegirse el País y la Ciudad de donde se desea proveer la información meteorológica y luego el "Actualizar Cada:", que podrá ser de 15 a 99 minutos.

UI-View:

Crea el archivo por el cual UI-View transmite la estación meteorológica de APRS. Puede agregarse también la Sensación térmica.

Debe elegirse (en Configuración) el nombre del archivo y el lugar donde se escribirá mediante el pulsador: "Guardar en ...". Pueden agregarse los textos Inicial y Final que se escribirán en el archivo de salida. La frecuencia con que se genera el archivo es con los minutos seteados en "Actualizar cada" en la ventana Meteorología.

Para la función RCOMMAND de UI-View, puede generarse un archivo cuyo nombre y ubicación elegiremos desde "Configuración>Guardar en ..." (ésta debe ser dentro de la carpeta RCOMMAND dentro de UI-View32). El programa cargará en dicho lugar los 2 archivos necesarios para que funcione, ellos son: nombre.txt (donde está la info de texto) y nombre.exe (el ejecutable). De ésta forma, si nombramos al archivo "met.txt", el comando que deben enviar las estaciones para pedir la meteorología será: ?met o !met. También podemos agregar textos Inicial y Final.

NOTA: Si sólo desea usar las prestaciones del programa para UI-View32 y NO desea usar EchoLink, habilite la opción "No usar Echolink" (ver la imagen siguiente).

Echolink Texto (Chat):

Detecta si está instalado EchoLink y muestra el indicativo y el nombre del operador. Se puede habilitar "Automática cada", lo que transmitirá los datos por el chat de Echolink con la cadencia seteada en minutos (que no podrá ser menor que 120 minutos) y/o puede habilitarse la función "Bajo requerimiento", lo que permite que un usuario conectado, envíe la palabra de comando (M. seguido de la licencia del link. Ejemplo: M.LU4EG-L), con lo cual, el programa actualizará los datos meteorológicos y los enviará por el chat. El programa genera una base de datos con los usuarios y la hora y fecha del requerimiento (usuarios.txt) en la cual podrán verse la lista de usuarios. En la casilla "Texto posterior" puede agregarse una línea de comentarios para que aparezca detrás de la info meteorológica. Habilitando "Guardar Historia", se guardará un archivo llamado "Historia.txt" en la carpeta del programa, para usos estadísticos de la meteorología.

Echolink Voz (RF):

Para hacer que nuestro link diga la información meteorológica por RF, el programa genera un archivo de texto. Este archivo de texto, podrá ser transmitido por RF mediante el programa "EchoNewsTTS" configurándolo para que, en vez de hablar el texto de una URL, hable el texto del archivo generado por EGWxVirtual 3.0. En Texto Inicial y Texto Final (Fichero de Datos TXT) podrá ponerse lo que se desea que "diga" la voz antes y después de la información meteorológica. En la casilla "DTMF" puede ponerse la secuencia de tonos con la cual un usuario de RF puede pedir la información meteorológica del momento. Si no se desea tener activa ésta función, dejar en blanco.

Podemos hacer que se inicie otro programa automáticamente al iniciar EGWVirtual, buscando el Path con el pulsador "Asignar" y activando la opción "Activar".

Servidor de Web local:

En la carpeta "Web", se dispone del un archivo "index.htm", que podrá ser editado y acondicionado por el usuario si es que se desea cambiar. En él se usan las siguientes variables:

Variable | Significado
--- | ---
#V01 | Texto Inicial línea 1
#V02 | Texto Inicial línea 2
#V03 | Texto Inicial línea 3
#V04 | Texto Final línea 1
#V05 | Texto Final línea 2
#V06 | Texto Final línea 3
#V07 | Fecha y hora local
#V08 | Información Meteorológica
#V09 | IP del Visitante
#V10 | Indicativo Echolink
#V11 | Nombre Operador
#V12 | Ciudad
#V13 | País

La Web local puede estar habilitada, o no y deberá aclararse el puerto. En caso de usar router, se le debe configurar que el puerto elegido sea direccionado hacia la PC en donde se está corriendo el programa.

FTP hacia Servdor remoto:

En caso de tener nuestra web en un "hosting" externo, se puede hacer uso del FTP para actualizar en él nuestra web.

Para lograr la transferencia del archivo indicado, deberá configurarse: Servidor, Usuario y Contraseña. "Carpeta" es el lugar dentro del servidor en donde se desea poner el archivo. En caso de conectar a través de un proxy, agregar en la casilla "Proxy" > Nombre del Proxy:Puerto y dejar la casilla en blanco en caso de conexión directa a internet.

El archivo a subir, debe haberse puesto previamente en la carpeta local "Ftp", entonces aparecerá en la lista superior izquierda, en la cual, haciendo click en el archivo, aparecerá en la casilla inferior "Archivo a Transferir".

Para el archivo a transferir también se pueden usar las variables de la tabla.

Comentarios:

La idea del programa es de Dioni, EA8CDT (www.ea8cdt.com). La información meteorológica es bajada de http://espanol.weather.com.

Si no figura tu país en la lista del programa, por favor, pídemelo por e-mail, al igual que las sugerencias y reportes de "bugs" a: lu4eg@aprs.com.ar.

Actualizaciones en http://www.lw1db.com.ar/lu4eg/prog