Expansión de Frecuencias en YAESU FT-4700
El siguiente ejemplo muestra la programación para 138-174MHz, y 420-460MHz.

   1. Quita el panel frontal.

   2. Localiza los puntos de puente (jumper) 1,2,5,9,10,13 y únelos con soldadura cuidadosamente. (Los otros puntos deben quedar como están en la unidad de control.)

   3. Enciende el equipo y configura el display para la parte más baja de la banda UHF (420.000), usando los botones up/down (arriba/abajo) y el dial. Ahora presiona el botón D/MR.

   4. Configura el display para 460.000 y presiona D/MR. El display mostrará 47.75 (si es frecuencia de UHF). Presiona D/MR, y en ése momento tendrás ya programada la cobertura UHF.

   5. Configura la frecuencia del display a 138.000 y presiona D/MR. Entonces coloca la frecuencia en 174.000 y presiona de nuevo D/MR. Ahora el display mostrará la VHF si está reglado en 17.3. Presiona D/MR de nuevo. Ahora, las dos coberturas de banda estarán programadas.

   6. Después de esta modificación, el cambio del repetidor estará configurado a 000 MHz, con lo que deberá ser configurado de nuevo usando los botones F y RPT, en ambas bandas. Si necesitáis mas información podéis ir a la página 27 del manual para obtener más detalles.

ADVERTENCIA: La transmisión fuera de las bandas amateur está prohibida a menos que tengas una licencia especial.