Installation von KWRTTY

Das KWRTTY - Programmpaket dient dem Mitschreiben von (See-) Wetterberichten des DWD (spez. für Sportboote) sowie von Amateurfunk - Fernschreibaussendungen. Dabei ist es möglich eine private RTTY - Mailbox einzurichten, bei der nur die Aussendungen mitgeschrieben werden, die für das eigene Rufzeichen bestimmt sind.  

Das KWRTTY - Programmpaket wird nach dem Einlegen der  Installationsdiskette oder der CD in das entsprechende Laufwerk durch das Starten von der SETUP.exe installiert.

Das Setup - Programm fragt Sie dann nach dem Ordner in dem die KWRTTY - Software abgelegt werden soll. Sie können dann entweder den Vorschlag bestätigen oder  als Ordner   C:\Programme\KWRTTY o.ä.  eingeben. Anstelle von  C:  ist natürlich auch eine andere Bezeichnung eines Festplatten - Laufwerkes möglich.

Weiterhin wird als Schnittstelle zwischen der Soundkarte und diesem Programm die MMTTY-Engine (mmtty.exe) von Makoto Mori JE3HHT benötigt. Dieses Programm ist Freeware und im Internet unter http://www.qsl.net/mmhamsoft/ zu erhalten. Das Programmpaket wird dann einfach in den gleichen Ordner wie die KWRTTY-Software kopiert (braucht nicht installiert zu werden).
