-90deg	-80	-70	-60	-50	-40	-30	-20	-10	0	+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+80	-90
500 Hz CW filter	2400 Hz SSB filter