Excitador de SSB por fase - com gerador de quadratura de audio digital.
Baseado nos trabalhos de :
software e idéia JF3HZB Uebo
https://tj-lab.org/2018/07/06/af-psn/
Esquema base JA2NKD Ryuu
https://ja2nkd.blogspot.com/2018/08/experiment-of-afpsn-using-dspic.html.
Vídeo deste excitador em 80, 40, 20 e 15m LSB
Montagem do excitador
Esquema :
Descrição :
Amplificador de microfone normal, com ganho e 56 vezes, entrada no conversor AD do DSpic.
O DSpic digitaliza o sinal, e processa o sinal entre 300Hz e 3kHz, nas saidas temos o sinal já convertido para analógico novamente e com 0º pino 26, 90º pino 25, 180º pino 24 e 270º pino 23. abaixo de 300Hz ou acima de 3kHz a saída é nula (não necessitando de filtros).
O sinal vai para o Max2452 - datasheet - aplication note AN1047
que faz a mixagem e esta desenhado para a modulação de SSB, necessita apenas de um sinal de VFO com a frequencia de duas vezes a frequencia de trabalho.
A chave entre os circuitos comuta duas fases, para que ocorra a mudança de fase LSB ou USB.
O Max2453 apresenta uma impedancia de saida (pinos 1 e 16) de cerca de 20k o que complica um pouco. Os colegas japoneses optaram pelo uso de um FET, eu usei um circuito com alta impedancia de entrada e ainda uma redução de impedancia de quatro vezes via toroide. A saída do buffer apresenta uma impedâcia baixa.
Montagem :
Montamos em uma placa padrão de 50 x 70mm (ebay). O Amplificador de RF foi montado em módulo separado, pois este é apenas um protótipo que estava em desenvolvimento.
O Dspic foi montado em uma placa adaptadora (ebay) SOP28 28 pinos 1,27mm para DIP.
O max2452 foi montado tambem em uma placa adaptadora SOP16 16 pinos 1m27mm (Ebay) para DIP.
O DSpic foi comprado pelo Ebay e custou caro mas valeu ...cuidado ao comprar pois existem muitos modelos diferentes com outras funções que não servem para esta aplicação.
O max2452 foi comprado no Aliexpress
Para soldar os integrados usei esta pasta (ebay).
Na parte inferior da foto o TL082 (TL072), co centro o DSpic e o max2452 acima.
Detalhe do max2452 com a entrada do VFO a direita e saida de RF a esquerda.
Detalhe do módulo amplificador de RF. em baixo a direita regulador de 3,3V.
Vista inferior da placa padrão ... não é fácil montar protótipos...o layout tem que sair na hora e nem sempre é o ideal... o importante é que funciona !
Publicarei como gravar o DSPIC, pois não foi uma tarefa simples ... é necessário um software (gratuito) e um gravador (pickit3). Descreverei passo a passo como gravar de um modo simples com arquivo tipo HEX. E tambem do modo complicado...
73 de py2ohh miguel