Ferramentas necessárias

Ferramentas podem ser consideradas como item principal em uma montagem.

Devemos lembrar qual será a frequencia do uso delas, o que descrevemos a seguir é para o uso não frequente ou um compromisso entre custo e qualidade.

Para montar o Maritaca é necessário :

O soldador precisa ter de 30 a 40W, use de preferencia com ponta protegida Hikari ou Unicoba.

O alicate de corte, o alicate de bico podem ser adquiridos nas lojas de R$1,99 custam cerca de R$4,50 os dois juntos.

Pinça (não necessário, mas desejavel) auto-travante ou em cruz.

Chave de fenda com 5mm de ponta.

Chave de calibração plástica, utilizada para ajuste de trimmers e núcleos de ferrite.

Sargento ou grampo de marceneiro, médio.

Arco de serra manual.

Brocas em mm (4mm), se for comprar compre de boa qualidade.

Furadeira (pode ser manual).

Lima redonda média (serve qualquer tipo e pode ser encontrada nas lojas de R$1,99 - escolha uma sem rebarbas).

Lixa de ferro grana #180 a #320.