Amplificador de microfone

Esquema

Layout

Lista de material

02 transistores 2N3904

02 diodos 1N4007

01 resistor de 220R 1/4W vermelho, vermelho marrom

02 resistores de 2k2 1/8W vermelho, vermelho, vermelho

03 resistores de 4k7 1/8W amarelo, roxo, vermelho

02 resistores de 10k 1/8W marrom, preto, laranja

01 resistor de 330k 1/8W laranja, laranja, amarelo

02 capacitores eletrolíticos de 100µF 16V

01 capacitores eletrolíticos de 1µF 16V

01 capacitores eletrolíticos de 10µF 16V

01 capacitor cerâmico de 1nF 50V (102)

01 capacitor Poliéster 47K 50V (473)

01 capacitor Poliéster 10nF 50V (103)

Montagem

1. Cortar placa, lixar e rebarbar
2. Soldar da ilha 1 a ilha 3 um resistor de 4k7 1/8W amarelo, roxo vermelho.
3. Soldar da ilha 1 a ilha 2 um capacitor de 47nF poliéster (azul quadrado no mutirão).
4. Soldar da ilha 1 a terra (GND) um capacitor de 1nF (102).

- Soldar resistor de 330k laranja, laranja, amarelo dourado entre ilha 2 e ilha 4
- Soldar transistor entre ilha2 (base) ilha 4 (coletor) e GND (emissor)

- Soldar resistor de 4k7 1/8W amarelo, roxo vermelho. Entre as ilhas 4 e 9
- Soldar resistor de 10k 1/8W marrom, preto, laranja entre ilha 3 e ilha 9.

- Soldar capacitor eletrolítico de 100µF entre ilha 3 e ilha GND (vizinha a ilha 9) observar que polo negativo deverá estar soldado na ilha GND.
- Soldar os diodos 1N4007 em série conforme ilustração entre as ilhas 3 e GND (vizinha a ilha 3). Observar faixa branca na soldagem

Chapeado e equivalente esquemático

- Soldar capacitor de 10nF (103) entre ilha 4 e ilha 5, soldar inclinado conforme foto.
- Soldar resistor de 4k7 1/8W amarelo, roxo vermelho. Entre as ilhas 5 e GND
- Soldar resistor de 10k 1/8W marrom, preto, laranja entre ilha 5 e ilha 9 (por sobre a ilha 6)
- Soldar resistor de 2k2 1/8W vermelho, vermelho, vermelho entre ilha 6 e ilha 9.

- Soldar o transistor base ilha 5, coletor ilha 6 e emissor ilha 8.
- Soldar capacitor eletrolítico de 10µF entre ilha 8 e ilha GND

Observar lado negativo do capacitor para ilha GND.

- Soldar resistor de 2k2 1/8W vermelho, vermelho, vermelho entre ilha 8 e ilha GND.

- Soldar sobra de terminal entre as ilhas 9 e 9
- Soldar capacitor eletrolítico de 1µF entre as ilhas 6 e 7, observar o lado negativo do capacitor para ilha 7.

- Soldar resistor de 220R vermelho, vermelho, marrom entre ilha 9 e ilha +.
- Soldar capacitor eletrolítico de 100µF entre ilha 9 e ilha GND (vizinha a ilha 9) observar que polo negativo deverá estar soldado na ilha GND.
- Soldar fio flexível entre as ilhas GND

Testar

- Consumo de corrente 12mA em 13,8V
- Ligar um microfone de eletreto na entrada, um fone na saída e alimentar com Vcc.