Amplificador de potência de RF PA

Esquema

Layout

Lista de Material

02 Transistores 2SC1173

01 resistor de 47R 1/2W (amarelo, roxo, preto)

02 resistores de metalfilme 0R47 1W (amarelo, roxo, dourado)

01 capacitor de poliéster 100nF (100K ou 104) 250V

02 capacitores cerâmico 470pF (471)

01 capacitor cerâmico de 100nF (104)

01 toroide binocular pó de ferro N3F1414-3,8

01 toroide tipo argola de ferrite NT1057

20cm fio AWG 21 para o choque de RF

20cm de fio AWG 21 para o transformador de impedâncias

10cm de fio AWG 24 para o transformador de impedâncias

60cm de fio AWG 21 para a bobina do filtro PI

Montagem

1. Cortar, rebarbar e lixar a placa cobreada de 25mm x 30mm.
2. Soldar os dois transistores com o emissor suspenso.

Base em b1 coletor em c1 emissor suspenso, segundo transistor base em b2 coletor em c2 emissor suspenso (sem solda).

- Soldar um fio (jumper) entre b1 e b2 e entre c1 e c2
- Soldar resistor de 47R 1/4W (amarelo, roxo e preto) entre b1 e GND (terra)

- Soldar resistores de 0R47 1W (0,47 2W) (amarelo, roxo, prata) entre o emissor de cada transistor e o GND (terra).

- Enrolar o choque de RF

- Rebarbar o toroide (NT1057) com uma broca maior que o diâmetro do furo, ou uma lima, rebarbar também os cantos externos.
- 20cm de fio AWG 21 enrolar 8 voltas

- O que se vê no centro do furo é um pedaço de capa de fio plástica que mantém o enrolamento no lugar.

1. Soldar choque de RF entre ilha c2 e ilha +

2. Transformador de impedâncias :

- Rebarbar o toroide binocular (N3F1414/3,8) com uma broca maior que o diâmetro dos furos, ou uma lima, rebarbar também os cantos externos.
- Primário : com 20 cm de fio AWG21 (0,7mm) enrole 2 voltas completas (passando 4 vezes pelos furos)

- Secundário : com 30cm de fio AWG24 (0,5mm) enrole 5 voltas completas, iniciando pelo mesmo ponto do enrolamento anterior
- Cortar no tamanho adequado conforme fotos, retirar cerca de 5mm do verniz isolante das pontas - pré estanhar.

- Soldar os dois fios de um lado a GND (terra), do outro lado o fio mais grosso #21 vai soldado a um capacitor de poliéster de 100nF (104), o fio mais fino #24 vai soldado a ilha 1

1. Soldar capacitor cerâmico de 100nF (104) entre ilha + e GND (terra)
2. Soldar capacitor cerâmico de 470pF (471) entre ilha 1 e GND.
3. Soldar capacitor cerâmico de 470pF (471) entre ilha 2 e GND.
4. Indutor do filtro pi (1,1µH)

- enrolar em uma forma de 7mm de diâmetro (lápis) com 60cm de fio AWG (0,7mm) 18 voltas unidas. Este indutor será auto sustentado.

- Cortar no tamanho adequado conforme fotos, retirar cerca de 5mm do verniz isolante das pontas - pré estanhar.
- Soldar nas ilhas 1 e 2