Operando o Maritaca

Utilize preferencialmente uma antena dipolo para 40m.

Uma fonte de 10 a 15V com capacidade maior que 2 A

Recepção (para qualquer modalidade)

Chave na posição CW

Transmissão CW

Chave na posição CW, a mudança entre recepção e transmissão é feita automaticamente com o chaveamento da manipulação do CW ou seja QSK.

Transmissão DSB

Mudar a chave para DSB para transmitir, para receber retorne a posição CW. Aqui a mudança é manual.

Recepção AM

Sintonizar o centro da portadora sem ouvir os batimentos das laterais.

Transmissão AM

Veja este item no topico modificações.