Dicas de montagem

Como Soldar

Antes de soldar limpe sempre a ponta do soldador com um pano seco ou ligeiramente umedecido.

O cobre das ilhas deve ser lixado com lixa de ferro grana #180 a #320, ou com palha de aço.

Pré solde tanto o local da placa onde será soldado o componente, bem como a parte do lide que será soldada.

Use solda "de radio" com pasta no núcleo. Não use pasta de solda.

As soldas devem ficar brilhantes.

As sobras de terminais dos componentes devem ser guardadas para uso futuro.

Links

Radio Welding

Electronic Construction from A to Z Welding, tools, building tips

Como soldar - em portugues.

Para quem for montar o (kit) Maritaca py2ohh@yahoo.com.br

(Você esta recebendo o KIT do Maritaca) ... com muito cuidado e sem pressa você terá nas mãos um radinho que certamente trará bons momentos de diversão. Nada como utilizar um equipamento feito em casa

A primeira impressão é a que fica... por isso é muito importante que você monte devagar e com cuidado, queremos te escutar na faixa com o novo QRP, mas não precisa ser hoje.... muitos colegas montam rápido e o aparelho não funciona, daí reclamam do projeto e do projetista... e muitos ainda pela decepção abandonam as montagens. Não queremos que isso aconteça, assim, planeje suas ações, tendo certeza de cada passo a ser dado.

Atenção :

Cuidado ao retirar as peças da embalagem, existem muitos componentes pequenos.

Confira todos os componentes. Os capacitores de 100nF (104) estão em maior numero na verdade são necessários 19 capacitores e enviamos 21.

Sugerimos que a montagem do Maritaca seja feita por partes.

Inicie a montagem pelo hipervxo que é a parte mais difícil de montar.

Uma montagem precipitada pode levar a erros, monte um modulo de cada vez, verifique tudo muito bem antes de prosseguir..

As ilhas nos desenhos da home page aparecem com 5mm de tamanho, para facilitar a montagem as ilhas podem ter no máximo 10mm de lado. Um valor bom é de 7 a 8mm. O valor mínimo é de 4mm mas fica bem difícil de soldar

Antes de montar cada modulo

- Leia com atenção a descrição da montagem
- Deixe a área da mesa ou bancada de montagem livre
- Cuide da segurança

Evite deixar o ferro de solda perto das crianças ou de alguém que possa se queimar.

Cuidado para não queimar a mesa

Limpe uma área para executar o serviço

- Separe o material necessário para montar o modulo
- Cuidado para não confundir os valores dos resistores de 33K laranja, laranja, laranja (TEM UM SÓ) com os de 2K2 vermelho, vermelho, vermelho
- Procure executar em um período que tenha livre sem interrupções.

A montagem

- Execute conforme as instruções do site, procure seguir a montagem conferindo pelos desenhos e fotos.
- Em caso de dúvidas escreva para mim
- Pré estanhe todos os componentes e partes a serem soldadas.
- Use ferramentas apropriadas. No site sugerimos algumas.
- Procure não fazer sujeira, se fizer limpe ... afinal você vai querer montar mais coisas e é melhor praticar uma política de boa vizinhança.
- O mais critico na montagem é o posicionamento dos circuitos integrados, dos transistores, dos diodos e dos capacitores eletrolíticos (nesta ordem)
- Procure reconhecer e entender o funcionamento e as funções de cada componente

Boa sorte PY2OHH Miguel

Agradecemos a colaboração do Celso PY2XT e do Glauco PU2VOR pela ajuda com os componentes