Testando o TX

Amplificador de microfone :

As garras são a alimentação Vcc, microfone de eletreto e fone de sucata de telefone.

- Ligar microfone de eletreto ilha 1 do amplificador de microfone e terra
- Ligar fone ilha 7 e terra
- Alimentar com 9 a 13,8V
- Consumo de corrente a 13,8V 6,8 a 7mA - com 5V 1,8mA
- Falar no microfone / aproximar o microfone do fone para gerar microfonia.

Amplificador de microfone e modulador

Aqui aparecem a ponta de RF (a direita) e o voltímetro, note que neste ponto não é possível zerar a leitura (fica entre 20 até 100mVp de RF), ela deve ser zerada após o driver, após o buffer muitas vezes não se consegue zerar

- Ligar ao amplificador de microfone
- Ligar ao VXO
- Soldar resistor de 100R a 10k entre ilha 9 e terra do modulador
- Ligar ponta de RF + voltímetro para medir a tensão de RF sobre o resistor soldado. (na falta deste resistor soldar ilha 10 a terra)
- Ajustar para a menor leitura.
- EX leitura de 60mV ao falar no microfone deve subir até cerca de 2V (depende do resistor de carga).
- Colocar um pedaço de fio na saída
- Monitorar a modulação em um RX próximo - tanto em USB como em LSB conferir modulação.

Amplificador de microfone, modulador e Buffer

Alimentação Vcc garra preta embaixo a esquerda e fio branco-cinza , VFO garras vindas do conector RCA, carga fantasma de 3 resistores de 150R 2W metalfilme em paralelo, saindo para a ponta de RF + voltímetro (não mostrados)

Ajuste o trimpot para a menor leitura sem falar no microfone

- Corrente deste modulo sem sinal 12mA
- Com carga de 50r na saída produz 1Vp de RF no assopro.

Amplificador de microfone, modulador, Buffer e Driver

Ajuste o trimpot para zero Volts de RF sem falar no microfone

- Corrente sem sinal 40mA assoprando 50 a 60mA
- Tensão de RF com carga de 50R (entre ilhas 6 e 7) 7 a 9 Vp no assopro.

Adicionando o PA - tx completo

Os 2SC1173 estão com dissipador provisório, não aparece a carga fantasma nem a ponta de RF / voltímetro.

- Com carga de 50R
- 120mA sem sinal
- 1 a 1,5 A a 13,8V com máximo sinal
- Tensão de RF 32 a 36Vp de RF no "ALOOO"

Note que na maioria dos testes utilizamos a carga fantasma, sem ela a tensão de RF sobe e danifica os transistores de potência e outros componentes.

Os testes devem ter uma duração muito curta.

Note que as conexões entre módulos são curtas.

Leituras acima de 40Vp de RF mostram oscilação no estagio do PA, que pode ter várias origens, a potência deve ser confirmada medindo-se a potência de entrada.

A potência de entrada é o produto da tensão de alimentação pela corrente consumida.

A potência de entrada vezes 0,65 (65%) que é o rendimento esperado (perda normal de 35 a 40%) deve estar próxima da potência (de saída) calculada em função da leitura sobre a carga fantasma com a ponta de RF.

Potência de saída = (leitura do voltímetro com ponta de RF) ao quadrado dividido por 100 ( duas vezes a resistência de carga = 50 Ohms).

Ex. leitura de 40Vp de RF dá 16W de saída, para estes 16W teremos uma potência de 24,6W de entrada (cerca de 1,8 A em 13,8 V).