Chaveamento T - R (Full Break in - QSK CW)

Esquema

Layout

Lista de material

01 transistor 2N3904

01 transistor 2N3906

01 diodo led vermelho 3mm

01 diodo led amarelo 3mm

03 resistores de 2k2 1/8W (vermelho, vermelho, vermelho)

01 resistor de 10k 1/8W (marrom, preto, laranja)

03 diodos 1N4148

01 placa cobreada de 25 x 20mm

Montagem

1. Cortar, rebarbar e lixar a placa cobreada de 25mm x 30mm.
2. Soldar o transistor 2N3906, base na ilha 3, coletor na ilha 1 e emissor na ilha 4.

2N3904 / 2N3906 visto de frente

- Soldar transistor 2N3904, base ilha 8, coletor ilha 4, emissor ilha 9
- Soldar resistor de 2k2 (vermelho, vermelho, vermelho) entre ilhas 1 e 2
- Soldar resistor de 2k2 (vermelho, vermelho, vermelho) entre ilhas 9 e 10

- Soldar resistor de 10k (marrom, preto, laranja) entre ilhas 4 e 8
- Soldar resistor de 2k2 (vermelho, vermelho, vermelho) entre ilhas 3 e 5
- Soldar diodo 1N4148 entre ilhas 6 e 5 - faixa preta ilha 5
- Soldar diodo 1N4148 entre ilhas 5 e 7 - faixa preta ilha 7
- Soldar diodo 1N4148 entre ilhas 5 e 6 - faixa preta ilha 6

- Utilizando dois fios de 10cm de comprimento, eu uso 2 fios retirados de um flat cable, soldar e isolar os diodos leds nas pontas.

- com a ajuda de uma fonte (5 a 15Vcc) e de um resistor (de 1k a 2k7) identifique os polos do cabo+diodo led.

Soldar os cabos dos leds na placa.