O MARITACA

O Maritaca com um VFO a Huff Puff e Frequencímetro de Kilohertz

(indicando 64 =7064kHz)

Devido ao sucesso do "Gigantinho" do Jair PY5BE e das pressões da turma da fonia do Grupo Yahoo QRP-BR resolvemos encarar o desafio de um QRP DSB CW para 40m.

O Maritaca tem 8 Watts de potência de saída, podendo chegar aos 12W dependendo da tensão de alimentação. Toda a recepção foi derivada do projeto do Jair pois tem um rendimento excelente.

Esquema

Descrição técnica

Montagem

Ferramentas necessárias

Instrumentos necessários

Dicas de montagem

Lista de material

Substituições

Montagem detalhada

HIPERVXO

Receptor

Amplificador de microfone

Modulador

Transmissor

Buffer

Driver

Amplificador de RF - PA

Chave T - R (QSK)

Montagem Final

Ajustes

Fotos das montagens de outros colegas