Receptor

Este módulo pode ser montado para funcionar como um receptor sem a necessidade de operar em transmissão.

A montagem deste modulo deve ser feita em partes :

- receptor
  - modulo rx
  - modulo CAG
  - modulo alimentação de CC
- amplificador de RF

Esquema :

Montagem do receptor modulo rx, sem o amplificador de RF

Foto do conjunto montado completo

esquema

Lay Out

Cortar Placa com 15mm x 45mm

Material (na placa das fotos falta uma ilha abaixo do NE602 e existe uma divisão na ilha 2)

Colocar os CIs sobre a placa. O rebaixo no CI indica o pino 1, aqui os pontos vermelhos mostram a posição dos rebaixos. Os pinos com circulo em amarelo mostram quais são os pinos dobrados que serão soldados a terra ou ilhas.

1. Soldar CI NE602 (SA602) pino 2 a ilha 2 e pino 8 a ilha 5 - pino 3 a terra.
2. Soldar CI LM386 pino 5 a ilha 7 e pino 6 a ilha 8 - pino 4 a terra
3. Soldar capacitor cerâmico de 47nF / 0,047µF (473) entre os pinos 4 e 5 do CI NE602

- Soldar capacitor de Poliéster 0,1µF = 100nF (104) entre pino 4 do NE602 ao pino 3 do LM386
- Soldar capacitor de Poliéster 0,1µF = 100nF (104) entre pino 5 do NE602 ao pino 2 do LM386

- Soldar capacitor cerâmico de 68 pF entre pino 6 do NE602 e ilha 6

- Soldar capacitor eletrolítico de 10µF entre os pinos 1 e 8 do CI LM386, observando lado negativo do capacitor para o pino 8

- Soldar trimmer amarelo, entre ilha 2 e ilha 4 observando lado negativo para ilha 2

- Soldar capacitor de 82 pF entre ilha 2 e 4

- Enrolar transformador sobre o indutor de 4,7µH da Sontag (azul). Pegue 20cm de fio AWG#24 enrole 4 voltas sobre o enrolamento, como na foto :

A fixação do enrolamento é feita sobre os terminais.

- Soldar jumper entre ilha 1 e terra
- Soldar os terminais do sontag nas ilhas 2 e 4. O fio do novo enrolamento que esta no terminal que esta na ilha 4, ligar a ilha 3. O fio do novo enrolamento que esta no terminal que esta na ilha 2, ligar ao terra.

Observe que protegemos com esmalte de unhas

- Soldar uma sobra de lide de componente (fio) entre o pino 1 do CI NE602 e a ilha 4

Modulo CAG e Modulo Alimentação

Esquema

Modulo CAG

Modulo de Alimentação

Material

Lista de material modulo CAG

1 placa de circuito impresso com 20 x 8mm

2 capacitores eletrolíticos de 470µF x 16V

2 capacitores cerâmicos de 100nF (104)

1 diodo led vermelho de 3mm

Montagem dispor a placa alinhada conforme figura :

Soldar os componentes somente do lado da placa maior, da esquerda para a direita , na seguinte ordem a- capacitor eletrolítico de 470µF (atenção o positivo na placa ilha 7)

Soldar na outra ilha nesta ordem b- capacitor eletrolítico de 470µF, c-capacitor de 100nF (104).

Observar a polaridade do capacitor eletrolítico (faixa com o símbolo - negativo) ligar a placa maior

Soldar o outro lado dos componentes.

Soldar o diodo LED vermelho entre as duas ilhas, observar polaridade lado chanfrado corresponde a faixa no desenho

Lista de material modulo alimentação de CC

1 placa de circuito impresso com 20 x 8mm

2 capacitores eletrolíticos de 470µF x 16V

2 capacitores cerâmicos de 10nF (104)

1 resistor de 470R 1/4W

1 diodo zener de 7V1

Montagem dispor a placa alinhada conforme figura :

Soldar os componentes somente do lado terra na placa maior, da esquerda para a direita , na seguinte ordem a-capacitor eletrolítico de 470µF, b-Diodo zener, c-capacitor de 100nF (104).

Soldar na outra ilha nesta ordem d-capacitor eletrolítico de 470µF, e-capacitor de 100nF (104).

Observar a polaridade do Diodo zener a faixa preta deverá estar como na figura e também a polaridade dos capacitores eletrolíticos (faixa com o símbolo - negativo).

Soldar o outro lado dos componentes.

Soldar resistor de 470R entre as duas ilhas.

Interligando receptor + AGC + alimentação

Usando sobra de terminais e/ou fio flexível isolado soldar jumpers em vermelho.

Testes :

Ligue um auto falante de 8R ou fone de ouvidos na saída ilha 7 vivo e terra.

Alimente o RX com 12 ou 13,8Vcc

Meça o consumo de corrente, intercalando um multímetro ajustado para uma escala superior a 25mA. Ponta vermelha no + da fonte e preta (negativo) no ponto +12Vcc da placa, o consumo deverá ser na ordem de 15mA. Acima de 25mA indica problemas.

Solde os fios de uma antena para 40m, vivo ilha 3 e malha no terra.

Solde a saída do VXO na ilha 6 e malha no terra.

Alimenta a placa RX com 12 V e alimente o VXO.

Ligue ...

Coruje um pouco antes de continuar ... ajuste o trimmer para um melhor sinal....

Modulo Amplificador de RF

Esquema

Layout

Cortar placa com 30 x 15 mm

Serrar as ilhas como indicado acima.

Lista de material

1 transistor BF245C

1 transistor 2N3904

1 indutor Sontag 4,7µH

10 cm de fio AWG#24 (0,5mm)

2 capacitores cerâmicos de 82pF

2 capacitores cerâmicos de 100nF (104)

2 capacitores cerâmicos de 1nF (102)

1 trimmer amarelo 7-45pF

3 resistores de 4k7 1/8W

1 resistor de 100k 1/8W

Montagem

1. Soldar transistor 2N3904 ilhas 6, 9 e 7
2. Soldar 1nF entre as ilhas 7 e 8
3. Soldar resistor de 4k7 entre ilha 7 e terra

- Soldar BF245C ilhas 4, 5 e 6
- Soldar capacitor de 100nF (104) e resistor de 4k7 entre ilha 5 e terra.
- Soldar resistor de 4k7 entre ilhas 6 e 9

8. Soldar resistor de 100k 1/8W da ilha 4 a terra

- Soldar capacitor de 1nF da ilha 3 a ilha 4
- Enrolar transformador sobre o indutor de 4,7µH da Sontag (azul). Pegue 20cm de fio AWG#24 enrole 4 voltas sobre o enrolamento, como na foto :

Observe que protegemos com esmalte de unhas

- Soldar indutor primário (comercial) entre ilhas 3 e terra, e o secundário (enrolamento novo) entre ilha 2 e terra.
- Soldar capacitor de 82pF entre ilha 3 e terra
- Soldar trimmer amarelo entre 3 e terra (lado negativo)

- Soldar capacitor de 82pF entre ilha 1 e ilha 2

Testes

Consumo de corrente 2mA

Montagem Final do RX

Testando a montagem

Consumo total 18 mA.

Ajustar os trimmers para maior sinal e se houver interferência de rádios comerciais procure o melhor ponto.