Montagem dos Módulos

Este item deve ser planejado antes de ser executado.

Siga estes passos :

1. Coloque os módulos colocando sob uma ordem (Tx separado de Rx) sobre uma folha de papel em branco.

Na foto não aparece o circuito de chaveamento

- Meça o comprimento / largura de cada modulo.
- Procure obter um tamanho que se adapte ao que vc gostaria.
- O espaçamento entre os modulos deverá ser de 5mm.
- Procure identificar a entrada / saída / alimentação de cada modulo e planejar de tal forma a obter ligações curtas.
- Minha placa plano terra ficou com 100mm por 65mm.
- Procuro por padronização manter o PA no fundo a direita da placa / caixa.
- Não tente fazer uma montagem muito compacta, dá muito trabalho, se vc não tem muita experiencia faça uma distribuição um pouco mais afastada, mas no maximo com 15mm entre os modulos. Com o tempo e experiencia adquirida vc pode se aventurar na compactação.

Nesta foto podemos ter uma idéia de como fazer o layout final distribuindo os módulos, note que obedecem a mesma sequencia do esquema.

Esquema de montagem

- Ao montar sempre o tamanho da placa plano terra acaba sendo reduzido.

Montando

Faça uma preparação da placa plano terra, lixe, passe palha de aço e quem tiver aquele preparado de alcool e breu pode passar tambem.

Inicie a soldagem pelo PA, utilizando sempre sobras de terminais de componentes, lembrando que a solda deve ser firme e brilhante, não pode ser solda fria (sem brilho). O PA consome cerca de 1 a 1,5 Ampere de corrente e devemos utilizar as sobras dos lides mais grossos (indutores Sontag e resistores de 0R47). Para a solda dos lides o soldador necessitará ser de 40 Watts ou mais.

Soldamos 4 pontos a terra.

As sobras de lides ou fio rigido devem ser soldados ao terra do modulo, e dobrada com a ajuda de um alicate de bico, como ilustrado na foto a esquerda. Depois dos fios soldados nos modulos e dobrados, o modulo deve ser posicionado e soldado em definitivo, veja na foto a direita.

Em seguida podemos montar o driver, preparando o aterramento e tambem a interligação :

Na foto aparecem dois fios no PA, que servem como interligação Drier - PA e dois fios no Driver, estes serão soldados a terra.

Solde a interligação entre os modulos e solde os terminais a terra do driver.

Aqui já aparecem soldados os terras e a interligação do driver e já estão preparadas as conexões terra e interligação do buffer.

Soldar as conexões do buffer ao driver e as conexões terra

O resistor de 1k5 deverá ficar em pé e o terminal aereo do resistor deverá soldado a ilha 4 da placa do buffer.

A proxima placa a ser montada é a placa do modulador

Soldar um capacitor de 100nF entre a ilha 9 do modulador e a ilha 1 do buffer.

Vamos agora montar o amplificador de microfone :

Faça o aterramento normalmente e interligue a ilha 7 do amplificador de microfone a ilha 1 do modulador.

Na ilha 1 solde o fio blindado para o microfone, soldando a malha ao terra. Este fio deve ter o comprimento de acordo com a caixa a ser utilizada. (meu caso 10cm).

Note o fio cinza dourado interligando os dois terras, solde a ilha GND diretamente a placa plano terra (diferente da foto).

Vamos iniciar a soldagem do receptor, começando pelo amplificador de RF.

O amplificador de RF vai logo abaixo do PA, no canto da placa plano terra.

Soldar da ilha 1 do amplificador de RF ao plano terra, os diodos 1N4140 ligados um oposto ao outro em paralelo, note que as faixas pretas dos diodos estão uma para cada lado.

Soldar indutor de 6,8µH em pé na ilha 1 do amplificador de RF, indo para a ilha 1 do PA (na foto fio amarelo).

Montaremos a seguir o modulo do RX

Interligar a ilha 8 do amplificador de RF a ilha 3 do modulo receptor.

Soldando o chaveamento QSK

Deste modulo saem a alimentação RX e a TX alem da entrada de VCC, temos ainda a ligação para o manipulador CW e a chave DSB/CW.

É um módulo com muitas conexões que deve ser soldado com cuidado, as conexões devem ser preparadas antes da soldagem ao plano terra, deixando um comprimento suficiente para as chaves e saidas.

Maritaca montado, faltando a fiação de interligação e entradas e saidas.

Como referencia de aterramento :

Considerar o desenho como referencia apenas.

Blindagem

O fio blindado deve ser utilizado para confeccionar o cabo de interligação de RF entre VXO e Maritaca, as ligações de RF internas :

- Entrada do VXO, ligações da chave CW/DSB (exceto a conexão ao Modulo QSK) e ligação para microfone.
- A saida de RF dispensa o cabo, mas deve ser feita o mais curto possivel.

Interligação dos modulos

HiperVxo montado, o conector no centro em cima é para alimentação e sinal para o indicador de frequencia.

Note os fios grossos (cabo coaxial) na entrada do RF do VFO, ligações de RF na chave e entrada de microfone

Montamos a saida de audio a esquerda, acima os diodos indicadores de Transmissão (vermelho) e recepção (amarelo), o diodo led vermelho no centro é o diodo do CAG (removi da placa e coloquei no painel) , chave cw/dsb e no lado direito temos conectores femea para o chaveamento CW e entrada de microfones

Em baixo vemos a parte traseira da esquerda para a direita : saida de antena (RCA), dissipador (eu montei este mas esta pequeno), entrada de RF do VXO (RCA preto), entrada de VCC e saida de VCC para o VXO (2 RCA vermelhos)

A esquerda embaixo conector para chaveamento de CW (fio verde) sobre o conector de microfone (fio blindado), a direita conexão de antena (fio roxo) e terra de antena (fio branco).

A esquerda em baixo alimentação de VCC (dois conectores) e acima entrada de RF do VXO. A direita Leds indicadores de T e R com fio de flat cable. E saida de audio (fio Azul)

Detalhe da ligação dos fios blindados

Maritaca e VXO - compare com a caneta...

Vistos por traz, o furo na caixa do VXO é para ajuste do nucleo se necessário depois de montado.

Sugestão de cabeamento entre o Maritaca e o VXO.