Modificações

1. Transmissão AM

Com o Maritaca é possível transmitir em AM, mas como ele não foi construído para isto, não garantimos o funcionamento.

Quem quiser efetuar testes, a habilitação de transmissão em AM é feita desligando o capacitor de 47nF que esta ligado da ilha 4 do modulador a terra.

Lembramos que nesta modalidade a transmissão estará a toda potência com ou sem modulação, e os transistores necessitarão de uma dissipação adequada. O rendimento de potência estará em torno de 25 a 30% da potência de entrada.

A operação é idêntica a DSB.

2. Sintonia Fina

Com a adição de outro capacitor variável em paralelo com o existente no VXO se obtém a sintonia fina. Caso o capacitor variável possua uma seção com menos de 25pF é só ligar esta em paralelo, caso a seção seja de um valor superior colocar em serie um capacitor de 22pF NP0.

3. Split

Com um interruptor em serie com o capacitor de sintonia fina, ligando ou desligando temos o split.

4. Controle de excitação / potência

Com a substituição do resistor de 1K do modulador por um potenciômetro de 10k linear, teremos um controle de excitação ou uma variação de potência em CW de 0 a 15W.

5. Liga desliga CAG

Com uma chave de alavanca interrompe-se o LED do CAG, para recepção em CW.

6. CAG manual

Com um potenciômetro de 1k em serie com o Led do CAG teremos um controle manual de ganho.

7. Controle de volume

Um potenciômetro de 47R a 220R, com uma ponta ligada a saída de áudio a outra a terra e o centro indo para o fone / alto-falante.

8. frequencímetro no VXO

Com um conector estéreo miniatura, conduzindo Vcc, sinal e terra para um frequencímetro externo.

9. Operação em outras faixas

Alterar :

A - Indutor / capacitor / trimmer no RX (duas vezes).

B - Freqüência do VXO

C - Filtro pi na saída do PA.

D- Filtro na entrada do RX (que possui dois 1N4148 em sentido oposto)

Cálculos você encontra na seção como funciona.