Buffer do TX

Esquema

Layout

Lista de Material

01 Transistor 2N3904

01 Diodo 1N4007

01 resistor de 1k5 1/8W marrom verde vermelho

02 resistores de 100R 1/4 W marrom, preto, marrom

03 capacitores cerâmicos de 100nF (104)

01 capacitor eletrolítico de 10µF 25V

01 conta de ferrite mole (pó de ferro) tipo N3F4806

20cm de fio AWG 34 (0,15mm de diâmetro)

10cm de fio AWG 24 (0,5mm de diâmetro)

Montagem

1. Cortar, rebarbar e lixar a placa cobreada de 15mm x 15mm.
2. Soldar transistor 2N3904 base ilha 1, coletor ilha 3 e emissor ilha 2.

- Soldar resistor de 100R 1/4 W marrom, preto, marrom, entre ilha 1 e GND.
- Soldar resistor de 100R 1/4 W marrom, preto, marrom, entre ilha 2 e GND.

- soldar capacitor de 100nF (104) entre ilha 2 e GND
- Soldar diodo 1N4007 entre a ilha 6 e GND (faixa branca lado GND)
- Soldar capacitor eletrolítico de 100µF ente a ilha 6 e GND, observar lado negativo ligado a GND.

- .
- Soldar capacitor de 100nF (104) entre ilha 4 e terra (GND).
- Transformador de impedâncias :

- Rebarbe a conta de ferrite para não danificar o enrolamento, no furo com uma broca e com uma lixa nas laterais.
- Com os 20cm de fio AWG 34 enrole 10 voltas na conta de ferrite (cada passagem do fio pelo furo, conta uma volta). Identifique o inicio do enrolamento - enrolamento primário ilhas 4 e 3
- Com os 10cm de fio AWG 24 iniciando da mesma forma do enrolamento anterior de 3 voltas. (cada passagem do fio pelo furo, conta uma volta)- enrolamento secundário ilhas 6 e 7

1. Solde o transformador nas ilhas respectivas sendo ilhas 4 e 6 inicio de enrolamento.

Testes

Consumo de corrente 10mA em vazio.