Modulador Simples Balanceado a Diodos

Esquema

Layout

Lista de material

01 resistor de 22R 1/4W vermelho, vermelho, preto

01 resistor de 220R 1/4W vermelho, vermelho, vermelho

01 resistor de 1k 1/8W marrom, preto, vermelho

02 diodos BAT43 (cor azul)

01 capacitor cerâmico de 47nF (473)

01 trimpot de 100R multivoltas

01 conta de pó de ferro (ferrite mole) tipo N3F4806 com enrolamento trifilar. Como descrito no VXO nesta mesma pagina.

Montagem

1. Cortar, rebarbar e lixar a placa cobreada.
2. Soldar resistor de 220R 1/4W vermelho, vermelho, vermelho entre as ilhas 1 e 2
3. Soldar resistor de 22R 1/4W vermelho, vermelho, preto entre as ilhas 3 e 4
4. Soldar capacitor cerâmico de 47nF (473) entre ilhas 4 e GND

- Soldar bobina trifilar nas ilhas :

- ilha2
- ilha 4
- GND

- Ilha 5
- Ilha 7

1. Soldar diodo BAT43 entre ilhas 5 e 6 e entre as ilhas 7 e 8... observar polaridade dos diodos (um deve ficar ao contrario do outro).

2. Soldar o trimpot em pé apoiado na ilha GND, soldar o lide debaixo na ilha 8, soldar o lide mais alto na ilha 6 e o lide central na ilha 9. (use sobra de terminais dos componentes.

3. Soldar resistor de 1k 1/8W marrom, preto, vermelho entre ilhas 9 e 10

Teste

Ligar o VXO na ilha 1

Ligar a saída do amplificador de microfone na ilha 3

Alimentar os outros circuitos escutar em um radio o DSB

Os ajustes serão descritos posteriormente.