Lista de material

SEMICONDUTORES / SEMICONDUCTORS | QTD
BF240 | 1
2N3904 | 8
2N3906 | 1
2SC1173 | 2
BF245C | 1
LM386N1 | 1
LM7808 | 1
NE602 / SA602 | 1
Cristal HC49U 7151KHZ | 3
1N4148 | 5
1N4007 | 4
BAT43 diodo Schottky diode | 2
BZX79C7V5 zener diode | 1
LED VERMELHO / red led 3mm | 2
LED AMARELO / yellow led 3mm | 1
CAPACITORES / CAPACITORS |
CAPACITOR VARIAVEL 140PF / VARIABLE CAPACITOR | 1
TRIMMER 7- 40pF AMARELO / YELLOW TRIMMER | 2
ELETROLITICO 470µf 16V radial | 6
ELETROLITICO 100µf 16V radial | 2
ELETROLITICO 10µf 25V radial | 4
ELETROLITICO 1µf 25V radial | 1
CERAMICO 6P8 NP0 | 1
CERAMICO 68pF NP0 | 1
CERAMICO 82pF 50V | 3
CERAMICO 470pF 50V | 2
CERAMICO 1NF | 3
CERAMICO 47NF | 2
CERAMICO 100NF | 21
STYROFLEX 240pF | 2
Poliéster 10nF 35V | 1
Poliéster 47nF 35V | 2
Poliéster 100nF 250V | 3
RESISTORES |
0R47 FILME METALICO 2W / METAL FILM | 2
10R 1/4W | 3
22R 1/4W | 1
47R 1/4W | 1
100R 1/4W | 3
180R 1/4W | 1
220R 1/4W | 2
470R 1/4W | 2
1K 1/8W | 2
1K5 1/8W | 2
2K2 1/8W | 5
4K7 1/8W | 6
10K 1/8W | 5
33K 1/8W | 1
100K 1/8W | 1
330k 1/8W | 1
TRIMPOT multivoltas 100R / mult turn trimpot | 1
INDUTORES / INDUCTORS |
6,8µH TOKO (tamanho de resistor 1/4W - size like a 1/4W resistor) | 1
47µH TOKO (tamanho de resistor 1/4W - size like a 1/4W resistor) | 1
4,7µH Sontag see replacement in this site / veja equivalencia | 2
Núcleos / SLUGS |
Binocular pó de ferro 14x14mm/ furo 3.8mm N3F1414/3,8 PIG NOSE iron powder balun type 1 1/16"x1 1/16" holes 1/4" | 1
Anel ferrite diam ext.10 int. 5 altura 7 NT10/5/7 Ferrite ring ext. diam 3/8" int. diam. 3/16" height 1/4" | 1
Conta de pó de ferro diam.ext. 8 comprimento 6 N3F4806 Iron powder bead ext. diam. 5/16" lenght 1/4" | 5
Núcleo rosca pó de ferro diam. ext 6mm compr. 9mm N3F4609 Iron powder threaded ext. diam. 1/4" lenght 3/8" | 2
Fio esmaltado |
AWG 21 diâmetro 0,7mm metros | 1
AWG 24 diâmetro 0,5mm metros | 0,9
AWG 34 diâmetro 0,15mm metros | 2,2
Diversos |
Botão / knob | 1
rca painel / rca female threaded | 6
Jack mono banana P2 painel / pannel plug mono female | 2
CHAVE 2X2 alavanca / Switch 2x2 spike | 1
Cabo coaxial fino Z 50 Ohms metros = thin coaxial cable | 1
PLACA COBREADA 100 x 200 mm | 1
Parafuso de fixação do capacitor variável M2,5 = screws | 2
Parafuso de fixação do botão do capacitor variável M2,5 = screws | 1
Forma fenolite diâmetro externo 8mm interno 6mm = 8mm form | 1