Driver do TX

Esquema

Layout

Lista de Material

02 transistores 2N3904

01 diodo 1N4007

01 resistor de 1k5 1/8W marrom, verde, vermelho

02 resistores de 10R 1/4W marrom, preto, preto

01 resistor de 470R 1/4W amarelo, roxo , marrom

01 resistor de 100R 1/4W marrom, preto, marrom

02 capacitores cerâmicos de 100nF (104)

01 capacitor eletrolítico de 10µF x 25V

01 conta de ferrite mole (pó de ferro) N3F4806

20cm de fio AWG 34

10cm de fio AWG 24

Montagem

1. Cortar placa, lixar e rebarbar
2. Soldar transistor 2N3904 com lides curtos ilha 1 base, ilha 4 coletor e ilha 2 emissor

- Soldar 2N3904 com lides compridos ilha 1 base, ilha 4 coletor e emissor deixar suspenso no ar

- Soldar resistor de 1k5 (marrom, verde, vermelho) entre as ilhas 1 e 4
- Soldar resistor de 100R (marrom, preto, marrom) entre ilha 1 e GND

Nota : na foto aparece um resistor de 47R no lugar do de 100R necessário

- Soldar resistor de 10R (marrom, preto, preto) em pé entre emissor (suspenso) e GND.
- Soldar resistor de 10R (marrom, preto, preto) entre ilha 2 e GND.

- Soldar capacitor de 100nF (104) entre ilha 5 e GND pulando a ilha 2

- Soldar capacitor de 100nF (104) entre ilha 6 e GND
- Soldar diodo 1n4007 entre ilha 6 e GND lista branca para a ilha GND (ver foto).

12. Soldar resistor de 470R (amarelo, roxo, marrom) entre ilhas 5 e 6.

13. Soldar capacitor eletrolítico de 10µF entre ilha 6 e GND, observar a polaridade do capacitor lado - negativo a GND.

- Transformador de impedâncias :

- Rebarbe a conta de ferrite para não danificar o enrolamento, no furo com uma broca e com uma lixa nas laterais.
- Com os 20cm de fio AWG 34 enrole 8 voltas na conta de ferrite (cada passagem do fio pelo furo, conta uma volta). Identifique o inicio do enrolamento (5) - enrolamento primário ilhas 5 e 4
- Com os 10cm de fio AWG 24 iniciando da mesma forma do enrolamento anterior (6) de 3 voltas. (cada passagem do fio pelo furo, conta uma volta)- enrolamento secundário ilhas 6 e 7

13. Solde o primário (fio fino) entre as ilhas 5 e 4 observando inicio do enrolamento ilha 5.
14. Solde o secundário entre as ilhas 6 e 7 observando inicio do enrolamento ilha 6.

Driver totalmente montado