Ver 11.0
! Новый формат лога. Добавлены поля учета по LoTW, RDA.
  Конвертация из лога версии 10.Х:
  Скопируйте лог в новую папку, заустите LogHX.exe далее 
  File->Import->LogHX ver.10 -> выбрать рабочий лог. 
+ Изменена идеология работы BandMap с целью избежать ситуации, 
  когда спот станции,  на частоте которой находишься,  уходит
  из поля видимости
+ В Telnet данные из окна можно копировать в буфер обмена
  или в поля Via,  Name,  QTH,  RDA.
+ В окнах телнета, кластера и бандмапа:
  Ctrl+mouse click -> перейти на частоту станции
  Shift+mouse click -> перейти на частоту станции и вставить
  станцию в лог.
+ Изменено окно телнета
+ Setup->Band setup теперь можно задавать цвет для каждого 
  участка диапазона для отображения его на Band Map.
+ Статистика по Award: теперь можно делать импорт в Excel
+ Добавлена Азимутальная карта мира
+ Работа с LoTW. Теперь можно скачивать лог с LoTW и синхрони-
  зировать его со своим логом.
  В Award -> критерий подтверждения LoTW( учитывать 
  подтвержденные страны не только по бумажным QSL,  но и по 
  подтверждению в LoTW)
+ В табличном виде по правому клику миши можно устанавливать 
  цвет QSO в зависимости от состояния QSL (получено,  послано).
+ В табличном виде по правому клику мыши можно добавлять или
  убирать колонки.
+ В Band Map и Cluster window теперь споты, которые являются
  новой страной выделяются цветом.
+ В Filter теперь можно задавать как критерий фильтрации
  страну. 
+ Добавлена возможность синхронизации 2 логов. После
  синхронизации в оба лога добавляются недостающие
  в одном из логов QSO и синхронизируются метки
  полученных и отправленных QSL.
- Исправлен корректный переход на зимнее и летнее время
+ Окно Telnet
  Сделано 2 закладки на одном окне:
  Telnet и Summary - телнет и суммарная инфо о спотах
+ Работа с Band Map:
  "+", "-" на дополнительной клавиатуре - растянуть, сжать шкалу.
  Правая клавиша мыши - выбрать,  показывать ли на шкале
  после позывного частоту станции, информацию.
  Правая клавиша мышы -> Show freq, Show info - показывать на
  Band Map частоту и информацию из спота
  Ctrl+наведение мыши на позывной внизу окна показывает,  была
  ли связь с данной станцией,  и если была лог переходит на нее.
+ Добавлена панель с кнопочками F1..F9, Esc для TrueTTY и CWGet.
  Macros->Show macros button
- Исправлен алгоритм конвертации из ADIF формата. 
Ver 10.9
+ Добавлена база позывных по RDA. 
  Меню Utilites добавлен пункт Find RDA:
  - For all station - искать по логу для всех станций
  - For selected station - для выделенных станций
  (выделение станций происходит нажатием на пробел в 
  Grid window в режиме просмотра. Переключение между
  режимом просмотра и редактирования - F12)
  Т.к. один и тот же позывной мог работать с разных районов,  
  логика работы программы такая: если в поле RDA район уже
  указан,  то при поиске найденный в базе район не вставляется.
- Исправлена ошибка при работе с TrueTTY и CWGet.
Ver 10.8
+ Добавлена интеграция с TrueTTY, CWType, CWGet (http://www.dxsoft.com)
  Теперь при использовании макроса ~[ls] в программах TrueTTY и CWGet
  данные автоматически заносятся в лог.
  Macros->F1..Macro0 выполняется макрос F1..F9, Macro 0 в программах 
  TrueTTY или CWType. Или по горячим клавишам Shift+Ctrl+F1..F10.
+ При конвертации с ADIF если позывной принадлежит России
  поле STATE может содержать номер RDA в виде SR-06 или SR06.
- Небольшие исправления в файле cty.dat
Ver 10.7
+ Добавлена обратная сортировка записей в логе при нажатии
  на названия столбцов таблицы. Теперь при повторном нажатии
  на название столбца сортировка происходит в обратной последова-
  тельности.
+ Исправлена работа Utilites->Summary band station - выбирает из 
  telnet-окна споты, теперь разбито на 2 таблицы. Нижняя показывает
  все споты, а верхняя все споты для станции, выделенной в нижнем окне.
  Удобно когда экспедицию спонят сразу на нескольких диапазонах.
+ Теперь частота трансивера показывается в отдельном окошке,  которое можно
  разместить на экране в любом месте. По правой клавише мыши можно для
  него установить свойство On top - поверх всех окон.
+ Добавлена работа с DX Atlas (http://www.dxatlas.com)
  Utilites->Show DX Atlas
+ Setup закладка Local: добавлено Use system time zone information - 
  раздница между UTC и местным временем берется из системы
+ Изменения в файле cty.dat: по позывному автоматически определяется 
  область, штат, провинция и т.п. для тех стран, где это можно сделать.
+ В случае,  если автоматически правильно данные по стране,  WAZ или ITU
  зонам по позывному опрелелить неудается, по нажатию Ctrl+C для текущей
  связи их можно ввести в ручную.
- Убраны некоторые баги
Ver 10.6
+ Добавлено "File->Show QSL and log design" вызов редактора QSL, Log'а, 
  печати лейбла на конверт.
  Файлы Log_form.prt, PostLabel.prt, QSL_form.prt - содержат соответст-
  венно формы печати лога, почтового лейбла и QSL. Тереь они находятся 
  в папке Label.
+ Добавлен в папку Label фаил "QSL_paperlabel.prt" - для печати QSL на 
  самоклеющейся бумаге. Для того,  чтобы подогнать его под имеющиеся 
  у Вас наклейки его необходимо отредактировать 
  File->Show QSL and log designer. В редакторе выбираем нужный нам
  фаил и редактируем его.
+ Добавлено Setup -> закладка Labels. На ней указываются пути к файлам
  форм печати лога,  QSL и почтового лейбла. Т.е. если Вы печатаете
  прямо на QSL, выберите для QSL фаил "QSL_form.prt",  а если на само-
  клеющейся бумаге,  то "QSL_paperlabel.prt".
Ver 10.5
+ Теперь при вводе позывного,  если он принадлежит России, буквенное
  обозначание RDA в поле RDA вставляется автоматически.
Ver 10.4
+ Сергей UA9LP разрешил использовать свои базы менеджеров 
  http://orc.omsklan.ru/ua9lp.htm (за что ему огромное спасибо!) 
  Терерь в папке DATA в файлах Manager.d и Address.d размещены его
  последние базы. По мере обновления его баз на сайте будут выкладываться
  сконвертированные в формат лога обновления.
+ Теперь работа с базой данных менеджеров осуществляется следующим образом:
  - в программе Ctrl+M показывает окно с менеждерами и ищет менеджера для 
  текущей станции;
  - в программе Alt+M в базе ищется менеждер и вставляется в поле Via.
  Когда активно окно Managers:
  - при работе с табличкой где указаны менеджеры станций
    Ctrl+Enter - ищет адрес текущего менеджера в нижнем окне адресов
    Alt+Enter - вставляет в поле Via лога текущего менеджера
    F7 - поиск DX станции, +Shift, +Ctrl поиск вперед, назад
    F8 - удаление записи
    Insert - вставка записи.
  - при работе с табличкой адресов менеджеров
    F7 - поиск адреса станции, +Shift, +Ctrl поиск вперед, назад
    F8 - удаление записи
    F9 - печать адреса на конверте
    Insert - вставка записи.
+ Меню Utilites добавлен пункт Find managers. При выборе данного меню 
  происходит автоматический поик менеджеров для всех станций лога или
  только для выделенных. 
+ Импорт данных менеджеров происходит из текстовых файлов содержания вида
DX1AA,2004,AA1BB
Ver 10.3
+ Добавлен Band Plan
+ Управление трансивером теперь осуществляется при помощи утилиты
  OmniRig (http://www.dxatlas.com/OmniRig)
+ В табличке учета работы по дипломам добавлены столбцы отдельно
  по каждому виду модуляции
+ В окне Full info в зависимости от страны поле RDA принемает 
  значения RDA, URDA, JCC.
Ver 10.2
+ Добавлено окно Utilites-> Summary band station которое используется
  совместно с Telnet'ом,  показывая только позывной и диапазон,  
  взятых из Telnet'а. По правой клавиши мыши можно установить фильтр
  на диапазон
+ Добавлено окно Check Window - при вводе позывного в Full info window
  после каждой новой буквы позывного высвечиваются уже сработанные
  позывные ,  соответствующие введенным буквам.
- Убраны некоторые баги
Ver 10.1
+ Добавлена работа с коллбуком QRZ
+ Добавлено перемещение по экранам программы с помощью горячих клавишь
  Ctrl+1..5
+ При вводе новой связи автоматически заполняются поля Name и QTH, если
  связь уже была. 
+ Добавлен учет по сработанным областям для диплома РОССИЯ.
- Исправлен фаил печати QSL - не печаталось поле Remark.
