Cinematube firmware bazat pe versiunea r4824 de la A.C.Ryan Playon!hd mini rev 7 (29-09-2011)
Changelog:
Contine toate actualizarile pana la 29-09-2011


Cinematube firmware bazat pe versiunea r4824 de la A.C.Ryan Playon!hd mini rev 6 (24-04-2011)
Changelog:
Contine toate actualizarile pana la 23-04-2011
Modificat driver audio




Cinematube firmware bazat pe versiunea r4824 de la A.C.Ryan Playon!hd mini rev 5 (31-03-2011)
Adaugat script pentru actualizare online in feeds- > system tools-> Update script
Contine toate actualizarile


Cinematube r4824 firmware version based on the ACRyan Playon! Hd mini rev 5 (31.03.2011)
Add scripts for online update in Feeds -> System Tools -> Update Script
It contains all the updates untill now







Cinematube firmware bazat pe versiunea r4824 de la A.C.Ryan Playon!hd mini rev 4 (15-02-2011)
Scripturi VB6rocod actualizate
Scripturi RssEx actualizate ( cu meniu pentru link-uri recent utilizate si setari)
A fost adaugat in feeds -> system tools meniul "Update script", optiune pentru actualizare, care cauta un fisier denumit updatesc.sh pe usb si il executa. 
	Posibil sa il folosesc pe viitor, pentru a nu mai fi nevoie de rescrierea completa a firmware-ului in cazul in care sunt mici update-uri de facut.
	De asemenea, oricine poate folosi acea optiune pentru a nu mai fi nevoie de conectarea prin telnet in cazul unor modificari
A fost adaugat in feeds -> system tools meniul "Download Manager" ( creata de vb6rocod), care permite controlul descarcarii fisierelor video din cadrul sectiunii VB6rocod ims
S-a adaugat in feeds -> system tools meniul "Swap Emulator", care permite simularea memoriei virtuale, creand sau doar activand ( in cazul in care exista pe usb) un fisier swap care va fi folosit in acest sens.
	Pana acum aceasta optiune a fost activata implicit la pornirea aparatului, dar am decis sa o fac optionala deoarece creaza erori minore la citirea usb-ului de catre windows ( de aici si mesajul pentru verificarea scanarii usb-ului la introducerea in pc),
	multi useri intrand in panica :) Daca veti avea probleme la utilizarea sectiunilor din meniul feeds ( blocari ale aparatului), puteti sa activati scriptul de simulare a swap-ului.
Schimbari minore in meniul Feeds
Datele de logare implicite pentru transmission : Username = torrentuser Password: webtorrent
Parola pentru continutul adult din VB6rocod ims = 1325
Datele de logare pentru VSFTPD (activat implicit in autostart) : Pentru dispozitive usb Username = usb Password = usblist ; Pentru acces root : Username = root fara parola
Si alte chestii de care nu imi aduc aminte... probabil ca oricum vor trece neobservate ;)


Cinematube r4824 firmware version based on the ACRyan Playon! Hd mini rev 4 (15.02.2011)
VB6rocod scripts updated
RssEx Scripts updated (with recently used links menu and settings menu)
"Update script" was added in feeds -> System Tools menu, an experimental udate script for minor changes. The script is searching for a file called updatesc.sh on usb and will execute it if found.
	Anyone can use that option to no longer be needed when connecting via telnet to changes
"Download Manager" (created by vb6rocod) was added in feeds -> System Tools menu, which allows downloading videos from the section VB6rocod IMS
Swap Emulator was added in feeds -> System Tools menu , which allows simulation of virtual memory, creating or just activating (if already exists on the USB) a swap file that will be used for this purpose.
	So far this option has been enabled by default when starting the device, but I decided to make this optional because it creates minor reading error on the USB (hence the message to verify the USB scan after insertion in pc) that can be fixed with chkdsk
	If you have problems using the feeds menu sections (device freezing), you can activate the swap simulation script.
Small changes in Feeds menu
Transmission client default login: Username = torrentuser Password: webtorrent  .After transmission is enabled from feeds -> system tools, it can be accessed from http://device-ip:9091
The password for adult content in VB6rocod IMS = 1325
VSFTPD (enabled by default in autostart) login : for USB devices USB Username = Password = usblist; For root access: Username = root without password









Cinematube firmware bazat pe versiunea r4824 de la A.C.Ryan Playon!hd mini rev 3 (15-01-2011)
Actualizat scripturi RssEx
Actualizat scripturi VB6ROCOD IMS
Actualizat binarul php-fcgi ( pentru a se putea folosi curl, util pentru vizionarea clipurilor de pe prahova hd si vimeo)
Adaugat binarul rtmpdump folosit pentru vizionarea clipurilor de pe PRAHOVA HD ( care functioneaza corect numai din meniul RssEx -> Internet Video -> Other )
S-a introdus optiune in Feeds -> System tools pentru a opri/porni serverul vsftpdsi pentru a-l introduce/scoate din optiunea de autorun la pornirea aparatului.
S-a introdus optiune in Feeds -> System Tools pentru a activa sau dezactiva "Soft Power Off" :
	-Soft Power Off enabled =  la apasarea butonului de power de pe telecomanda aparatul va opri numai procesele care consuma multe resurse, dar se poate reporni din telecomanda
	-Soft Power Off disabled = la apasarea butonului power de pe telecomanda aparatul se va opri complet, insa va trebui sa reporniti aparatul prin decuplarea si recuplarea acestuia de la alimentarea cu energie electrica
	-Am recurs la aceasta metoda pentru ca am vazut ca preferintele sunt impartite
Fontul implicit este acum Arial Bold, putand fi schimbat din Feeds -> System Tools. In cazul in care nu aveti in acea lista un font care va satisface nevoile, 
 puteti crea pe stick un folder denumit Resource ( cu R mare), in care veti pune fontul preferat redenumit font.ttf ( cu litere mici). Apoi mergeti in Programare -> Sistem -> Change system font si selectati-l




Cinematube firmware bazat pe versiunea r4824 de la A.C.Ryan Playon!hd mini rev 1
Au fost redefinite cateva taste de pe telecomanda pentru compatibilitate :
ASPECT=TV MODE
CH+=BROWSER
CH-=FILE_COPY
L/R=PAUSE
Cateva mici update-uri in sectiunile "vb6rocod ims" si "RssEx"
S-a adaugat o "simulare" de oprire si pornire a aparatului. Practic apasand pe tasta "power" se vor opri majoritatea serviciilor care consuma.( samba, torrent, DvdPlayer) 
S-a adaugat clientul de torrenti Transmission cu Username : torrentuser si Password: webtorrent . Interfata web poate fi accesata la http://ip-aparat:9091
S-a adaugat in "System Tools" optiune pentru inlocuirea fontului implicit al sistemului cu arial black, arial narrow, arial narrow bold, verdana, verdana bold, tahoma, tahoma bold, tvqqsub, arial black ro
S-a adaugat in "System Tools" optiune pentru a opri sau porni clientul Transmission si pentru a adauga sau inlatura acest serviciu din startup (pornirea automata)
S-a adaugat server ftp care porneste automat cu playerul.Username : usb Password: usblist .Sau daca vreti sa va logati ca root si sa "rasfoiti" sistemul: Username: root fara parola
 La urmatoarea apsare playerul se va restarta, toate serviciile revenind la starea normala de functionare.
Singura "problema" ar fi ca led-ul nu "semnalizeaza" starea in care se afla.
A fost reparat un mic bug ( din r4415) care permitea adaugarea multipla in startup a clientului de torrent Transmission.
Parola pentru filmele de adulti este 1325
Daca vreti sa utilizati clientul de torrent ar trebui sa folositi un stick usb sau hdd, pe care se va crea un fisier swap folosit pentru memorie virtuala.
Acest fisier swap se poate inlocui cu unul din fisierele atasate ( pe care le veti dezarhiva) de 256MB respectiv 512MB. (256Mb ar trebui sa fie suficienti)
Multumiri lui csgabe de pe softpedia pentru suport.
