    
   Закончен первый этап инсталляции программы IQmonitor Pro - 
распаковали архив IQmonitor_Pro.zip и получен базовый директорий
IQmonitor_Pro, в котором есть основа базы данных программы,
StreamReader 1.2.4.109 и другие необходимые для работы программы файлы,
в том числе папка configs, в которой вы можете легко сохранять
ini-файлы для каждого спутника - диапазона частот - шага частот в кГц. 

   Вам необходимо в текстовом редакторе отредактировать файл
IQmonitor_Pro.ini, в который занести свои данные:
1. В секции [USALS] задать ваши координаты с точностью 1-3 знака
   после десятичного разделителя ( . точки); 

Lattitude=50.62                                                            
Longitude=30.51 

   диаметр вашей антенны (или размер малой оси эллипса) и тип LNB,
   а также апертуру антенны в сантиметрах;
                                                                                                                                                          
Antenna=1.05m Inverto Black Ultra    
Apertura=105

   если у вас антенна установлена на мотоподвесе, укажите число 
   шагов мотора для её поворота на 1°;
 
Steps/degree=64

2. В секции [PARSER] необходимо прописать пути к exe-файлам
   анализаторов потоков и вьюерам по ниже приведенному образцу:

TSRLite=D:\TSReaderLite\TSReaderLite.exe
TSR=C:/Program Files (x86)/COOL.STF/TSReader/TSReader.exe
TrEdit=C:\TransEdit\TransEdit.exe
4T2ContentAnalyser=D:\Program Files (x86)\Abc\4T2 Content Analyser\ABC4T2ContentAnalyser.exe
MPC-BE=C:/MPC-BE x64/mpc-be64.exe
VLC=C:/Program Files (x86)/VideoLAN/Vlc/vlc.exe 

3. Программы TSReaderLite и ABC4T2ContentAnalyser нужно настроить
   на чтение файла транспортного потока ...\IQmonitor_Pro\TS.ts,
   а остальные - на прослушивание порта 2103 по UDP протоколу

4. В секции [CALIBRATION] вы можете задать фактор шума вашей
   приёмной установки в dB или оставить такой, как у автора:

LNB_NF=0.74

   После внесения изменений сохраните файл IQmonitor_Pro.ini

   Теперь распакуйте архив IQmonitor_Pro_xxxx.zip (где xxxx - номер
версии программы) и скопируйте IQmonitor_Pro.exe в папку IQmonitor_Pro
На этом инсталляция программы завершена, можете запускать её и
наслаждаться широкими возможностями, которые откроются перед вами

   Освоив ту или иную функцию программы поделитесь вашими результатами
в теме https://www.satellitescommunity.de/forum/index.php?thread/1565-iqmonitor-tool/&postID=44542#post44542 
 
   ВНИМАНИЕ !  Публикация ваших материалов на форуме www.satellitescommunity.de
является НЕОБХОДИМЫМ условием получения именного ключа к программе IQmonitor_Pro

   Когда вы решите, что освоили все базовые функции программы и подтвердили
это вашими публикациями на форуме, вы в теме приводите наилучший (по вашему
мнению) результат применения вами программы IQmonitor_Pro и подаёте заявку
на получение именного ключа к программе, который открывает Advanced функции
   Когда модератор решит, что вы в достаточной степени владеете программой,
вам через систему личных сообщений прийдет файл IQmonitor_Pro.key, который
нужно будет просто поместить в папку IQmonitor_Pro.

   Успехов! С уважением Юрий Филатов ака странник