
      ******** 业 余 电 台 中 文 邮 件 选 编 ********
      **                                           **
      **               （第 178 期）               **
      **                                           **
      ***************   2004年3月1日   **************


                      本  期  目  录
                    ￣￣￣￣￣￣￣￣￣
       【十日邮件】ChinaHam讨论组及各HAM论坛社区13篇
       【哈罗ＣＱ】好!苏州市业余无线电爱好者管理办法
       【广播论坛】是谁在拨动旋钮?透过开满鲜花的指掌
       【目录汇编】《业余电台中文邮件选编》100-135期
       【酷站链接】哈罗CQ/阿甘/广播爱好者/相关论坛等
       【登录备忘】本选编/ChinaHam各讨论组的订退办法


            ★感谢 http://www.hellocq.net 发行★

             阅读或下载本刊以前各期内容，请访问
         http://garden.2118.com.cn/zsh/zazhi/ml.htm


【十日邮件】ChinaHam讨论组及各HAM论坛社区13篇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●2004年2月21日

哈罗CQ火腿社区
由 神秘色彩 在 02-21-2004 07:24 PM 发表:

架设天线经历，偶晕！

前天同BG4IHI一起架设7M倒V天线，用直径1.5mm铜线双股，经75欧电
缆引入室内，再经墙内有线电视线缆转接到收信机西安的朋友51通联
成功，对接线头处做屏蔽处理，再开机，无发射！机器故障？晚9：30
到他人家一试，正常！第二天，用超五类室外计算机网线做天线，八
股铜芯并联，试机还不行。 BG4IEE决定把80C、XDD925搬到楼顶，一
剪一剪修理天线，通联成功！其他接线未变，再到室内试机，功率只
有楼上三分之一，再逐个接头拆开联机测试，发现是墙内馈线有问题
！？？？？？？怎么办？ 已是晚上8：00多，无处找馈线，墙内馈线
也不好换。情急之中决定用计算机网线试试。连线、开机、测试，成
功！与0区移动到贵阳的朋友通联成功， 信号强度59，近九点与日本
已HAM联通，可我们几个人E语太差，晕！？计算机网线也能用？那在
室内连接方便多了！

------------------------------------------------------------
●2004年2月22日

哈罗CQ火腿社区
由 bd5ena 在 02-22-2004 11:03 AM 发表:

纠正对2R改动小功率档从0.1W到0.5W这个帖的遗漏部分！原来的不十
分详细！这是原来的帖：
http://www.hellocq.net/forum/showth...&threadid=45711

因为好多HAM来电话问，今天准备写的详细点！上次没有完全写清楚，
因为UHF有430.000 和450.000的2个调节点 VHF 有144.000和148.000
的2个点！我以前的帖只说了前面的一个低频率点！没有提到高的点，
对使用UHF和ＶＨＦ高段的频率有影响的！今天补上：

2R在维修模式下调整功率的方法！（2004年修改，如有不详细，请高
手指点！）

1.开机状态把VX-2R 打在VFO状态的UHF430MHz波段！然后关电源！
2.按住： FW键 MD键 和卫星键 3个键同时开电源！
3.机器会出现 440.000 上面的信道号码这里是显示 rEF ，并且BUSY
绿灯亮了，喇叭出现噪声！
4.转动频率旋钮 直到机器上出现 430.000 上面的信道号码这里是显
示 LP ，灯也不亮了，喇叭也没有噪声!
5.按一下V/M 就放手！
6.机器上出现 430.000 上面的信道号码会是显示 69（或许不同的机
器有点出入，反正就在这附近）
7.转动旋钮 机器上出现 430.000 上面的信道号码会变动，转到显示
93 （90-99之间的某个数字，机器不同会有点误差的吧！因为满1W的
大功率是136 我就时按比例出来的，我没有仪器，只能大体可以就行
了！）
8.再按一下V/M ，机器会回到 430.000 LP 状态！
9.逆时针转动旋钮，退回到430.00 上面的信道号码HHP！
10.按一下 F/W 显示450.000 HIS
11.转动频率旋钮 直到机器上出现450.000 上面的信道号码这里是显
示 LP 
12.按一下V/M 就放手！
13.机器上出现 450.000 上面的信道号码会是显示61（或许不同的机
器有点出入，反正就在这附近）
14.转动旋钮 机器上出现450.000 上面的信道号码会变动，转到显示
90
15.再按一下V/M ，机器会回到 450.000 LP 状态！ 这样UHF的2个频
率段都调好了！接下去调VHF！
16.在显示430.000 HIS 的时， 按下 BAND 会在 144.000 和 52.000 
430.000转！我们选144.000！
17.接下来具体的调节和UHF的一样，先调好144.000的LP 65然后退到
HHP 出现148.000 也同样到LP 调到100 ！
18.按一下 HM/RV 确认刚才的改动，就存到了机器的EEPROM了！
19. 关掉VX-2R的电源！
20.再开机器电源，应当已经OK了 在 VHF144.000MHZ 148.000MHz 和
UHF 的430.000 450.000MHz 都接近 0.5W左右了（我没有表实测）！

在调节时，转动旋钮请始终用顺时针方向！（切换同波段的高低而退
回到HHP除外！）

声明，改动机器的工程菜单造成的后果与我无关！不要到时拿砖来砸
我哦！

请谨慎行事 千万不要调除了功率外的其他任何一项的内容 （没有综
测肯定会乱掉的，特别是Ｓ表，切记！！！！）

__________________
DE BD5ENA /沈颂华
bd5ena@hellocq.net jj069@sina.com
电话：13567351569

穷的铛铛响的　还在腌制中的火腿
**************************************
INFO: 浙江省桐乡市崇福镇大戏院 P.C. 314511
请访问：
浙江火腿论坛 http://www.callcq.com
BEST 73

------------------------------------------------------------
●2004年2月22日

哈罗CQ火腿社区
由 BG4ALO 在 02-22-2004 10:53 PM 发表:

BG4ALO多谢肇庆HAM热情款待

南海，江门，肇庆，深圳，等地的HAM！ 这次承梦BG7ILM的邀请，来
到贵宝地，一路上深受到广州的广大HAM和顺德，南海，江门，肇庆，
深圳，等地的HAM，热情接待，和照顾.款待。老朽在这里先谢过大家
啦！是无线电把我们联在一起啦，真所谓（有缘骑千里来相逢，无缘
对面不相识）天下HAM是一家。希望你们有时间来上海作客！ 在这里
老朽再一次感谢大家！！！

另外：向请问大家一下，怎么没看到聚会的照片啊？
__________________
任意的信息, 将显示在您发表的帖子的底部
呼号：BG4ALO
QQ号：40838430
电话：021-65893640
邮编：200082
姓名：王龙骏
邮箱：W L J 7512@163.com
地址：上海市江浦路244号
24小时接听电话

------------------------------------------------------------
●2004年2月23日

哈罗CQ火腿社区
由 bd6bm 在 02-23-2004 07:38 AM 发表:

看电视

* 
二十一世纪的七十年代，电视机远没有现在这么普及，家庭拥有电视
机为数极少，即使有些单位有电视机，也就是14寸的电子管子电视机
，单位的电视机一般都放在专用的会议室内，由专人保管，职工到晚
上没事，大家一起凑到会议室，看看电视，聊聊天，不亦乐乎，可是
到了夏天，会议室内热浪难耐（那时还没听说过有哪个单位安装了空
调），很多单位就把电视机搬到一片空场地上去放映，大家有的自带
板凳，有的摇把莆扇，或坐或站，也还看的有滋有味。需要说明的是
，那时还没有线电视，电视信号都是开路发射，接收是用一副八木，
不过当时的电磁干扰小，接收效果到也满意。

*
年龄大一些的老爱好者大概都还记得，《无线电》1977年第一期上刊
登过一篇“简易电视方格信号发生器”的文章。喜欢动手的我还真的
就装了一台，为什么要装这玩意呢? 因为当时电视台的播出时间，不
象现在几乎是24小时全天播出，那时一般要到下午五点以后才能收到
电视台播出的电视信号，其它时间，即使有电视机，也只能看到满屏
的噪点。这对于我来说不能不是一件憾事，因为那时我要经常要给一
些单位检修、调整电视机（都是业余的，不收费，爱好，非常喜欢给
人家帮忙），自己能有这样一台简易方格信号发生器就太方便了。可
以说，当时这个电路我DIY的很成功，使用了当时易得的3DG12做发射
管子，一块6V方电池，一小段软拖天线。

*
有一次帮人家修过电视机，主人硬是要留着吃饭，回宿舍时已是晚上
九点多钟，路过一片空旷场地，很多人围着电视机在看电视，突发奇
想，偷偷打开信号发生器电源开关，哇，电视机屏幕上立刻没了图像
，现出黑白相间的方格格，喇叭中也出现呜呜的叫声。这样开一下关
一下，连续来了好几次，安静的人群动了起来，放电视的人不知所措
，手忙脚乱的换频道，可那时哪有第二个电视台让你选呀，转来转去
还是那一个台。当时我和电视机之间的距离大约有30米左右，嘿嘿，
没想到这小玩意还能跑这么远。后来才发现它可靠的发射距离大约有
五六十米。

*
有一天，我们几个朋友在一起聊天，不知怎的又聊到电视，有个朋友
说，他们单位某某人，竟然把单位的电视机搬到自己家里，长期占有
，一个单位就那么一台电视，只有他一家人能看，别人都看不到，真
气人。我说还有这种事，咱们哪天来帮帮他。当时也就朋友聊天，说
说玩儿，可朋友当了真。终于有天晚上，我被他们连拉带拽来到一个
楼顶的平台上，从这儿可以通过窗户看到他们一家人在看电视。还不
时看到那一家子交头接耳目，手舞足蹈。我掏出信号发生器。这个信
号发生器我已动了一下手脚，可以只发载频而不加调制，这样电视机
收到的只是一些杂乱的斜条。打开开关微调了一下频率，即刻电视机
屏幕上一片白板，喇叭也没了声音。一会儿见有人走到电视机前扭那
频道开关，我赶快关了电源，当频道开关转回到原来位置的时候，电
视机屏幕上图像又正常了，那人在电视机前站了一会，见没事，就又
坐回位子上。屁股刚落板凳，我把开关又打开了，那人又站了起来，
刚迈了一步，哇，又正常了，站了一会，坐下，一支烟没抽完的功夫
，那电视机又出毛病了，结果是又有人站到电视机前，不停转那频道
钮，摇天线，最后还连拍带打电视机，这样折腾了一会，啪——电视
机关掉了。据说，第二天这台电视机被送回到会议室。

*
这还是发生在七十年代的事情，那时都还是些小年青，而且当初也没
有现在这么多法制、法规，不知道这么做是违法的。当时的我们高兴
得不得了，那些积在心中的怨气畅快淋漓地喷了出来，只觉得全身轻
松，得意忘形。换了现在，打死我也不会做那事了。

*

日月如梭，一晃二十多年过去了，社会发生了巨大的变化，不但电视
机普及了，连电话、手机也普及了，出门想到什么地方去，只要手一
招，方便的不能再方便。儿时所憧憬的，现在正亲身经历着，儿时不
敢想像的，现在也伸手可及。飞速发展的现代电子和网络，使世界甚
至宇宙在不断缩小，我相信，坚持“三个代表”，未来会更好，与时
俱进吧，朋友们！

     bd6bm于2004年2月22日

------------------------------------------------------------
●2004年2月23日

哈罗CQ火腿社区
由 BG2IDT 在 02-23-2004 11:57 AM 发表:

昨日与哈尔滨的ham相聚

昨日在哈尔滨与BG2GM孔老师、BG2ACL宿老师以及一位王老师做了eye
ball qso，并且与BG2HH在频率上作了QSO，非常激动，也非常感谢几
位老师和哈尔滨的HAM，等照片出来我再登上来！
__________________
在等执照的火腿
李春旭
0431-5538061-8510

------------------------------------------------------------
●2004年2月25日

哈罗CQ火腿社区
由 zhangyi 在 02-25-2004 07:46 AM 发表:

TK208、308对讲机调整 

一、频率范围： ；TK208：150MHz；TK308：450MHz

二、本机程序主要采用三大模式：频率设定模式；维修模式；用户模
式。
 1．频率设定模式：在这个模式中，可设定各信道的频率，还可以设
定各种功能和工作参数，打开电源，虽然可以看到显示频率，但是不
能接收和发射。如：＊＊＊&#8226;＊＊
 2．维修模式：在这个模式中，显示屏显示频率数值，可以进行接收
和发射。如：一＊＊＊&#8226;＊＊
 3．用户模式：这个模式是用户通常使用的模式，打开电源显示屏显
示存储信道号码, 在这个模式中可以使用的功能是在频率设定模式中
所设定的。如：CH＊

三、本机出厂状态：
打开电源，便进入频率设定模式，必须在此模式下设定信道和功能后
，才可以进入用户模式使用。

四、设定信道：
 1．选定频率：开机进入频率模式，首先对频率进行选择。按一下MO
NI键，有光标"一"闪烁，旋编码开关， 频率以"MHz"为单位增减，再
接一次MONI键光标消失，旋编码开关， 频率以"KHz"为单位增减，选
定所需要的频率。
 2．频率写入信道：按一次"CSET"键，出现＊＊闪烁，旋编码开关，
选择所需要的信道（信道范围00-39，再按一次"CSET"键，闪烁消失，
这时接收频率已写入所选择的信道； 按方法1选定发射频率，按一次
"CSET"键，出现"＊闪烁，同时按PTT和CSri键，闪烁消失，这时发射
频率已写入所选择的信道。（注：如某一信道接收频率未写或未写进
，发射频率就不能写入。）
 3．确认频率写入：在频率模式下，按REV键， 显示±***。** **显
示内容为接收频率及信道号码，再按"CEST"键，显示R±***。 ** **
显示内容为发射频率及信道号码以上两次确认说明信道的接收和发射
都已设定，如设定两个或两个以上信道，旋编码开关，所写入频率及
信道将显示出来。

四、模式之间相互转换
 1．出厂状态时，打开电源就进入频率设定模式。
 2．关闭电源，按PTT键和CTCSS键，同时打开电源，便进入了维修模
式，重复此操作，便返回到频率模式。
 3．频率模式设定了信道，关闭电源， 按REV键，同时打开电源，即
可进入用户模式。
 4．用户模式回到频率模式：关闭电源，取下后壳上的两个螺钉。打
开机壳，在控制板的右上部把印有"CH OFF'标志处暂时短路，同时打
开电源即可。

五、消除己在信道中设定的数据
 1．对讲机变为确认数据状态±***。** **转动编码旋钮选择想要消
除的信道。
 2．显示屏上显示要消除的信道后，按LOW键， 所选择的信道立即消
除，返回到频率设定模式。

注：＊代表频率及信道号码数字。
警告：以上内容是用户可操作范围，超出设置范围的内容必须经过重
新调试，否则会引起您的对讲机有些功能工作不正常，严重会导致对
讲机无法工作。
__________________
张毅--青岛流亭国际机场管理建设部
邮编：266108 手机：13675324077
电话：0532-4715777-2245 0532-5764090
邮箱：zhang1969@qingdaonews.com
呼号申请中

------------------------------------------------------------
●2004年2月25日

哈罗CQ火腿社区
由 BA4ST 在 02-25-2004 08:57 PM 发表:

江苏HAM的春天（一）

转发：BD4SB的报道
省局在苏召开部分业余无线电爱好者代表座谈会

2004年2月4日，江苏省信息产业厅副厅长、省无线电管理局局长张坊
率领省局频率台站处曹阳副处长和周建科长等来苏召集部分业余无线
电爱好者座谈。

会议一开始，张厅长就开门见山地提出了：新时期如何加强个人业余
无线电爱好者的管理，建立更好的组织形式，充分发挥个人业余无线
电爱好者的一技之长为社会服务，当好无线电管理部门的助手和桥梁
以及在省内构建业余无线电应急通信网络的可行性等问题。分别来自
不同背景的爱好者代表紧紧围绕张厅长的“题目”，根据自己的切身
体会各抒己见，畅所欲言，展开了热烈、深入的讨论。代表们普遍对
省局和苏州市管理处在对业余无线电爱好者的引导、帮助、管理和组
织感到满意。大部分代表都非常欢迎无线电管理部门针对个人业余无
线电爱好者分散、难于管理的特点加强组织领导。会议气氛严肃而热
烈，通过管理者和被管理者之间的对话和换位思考，沟通了思想，促
进了互相理解，对很多议题达成了一致的看法。最后，张厅长对座谈
会作了中肯的总结，指出，对于业余无线电爱好者的活动，“疏导”
重于“防堵”，在当今改革开放的信息社会，过去“少设严管”已经
不适应形势的发展，只有通过疏导、引导的办法，通过一定的组织形
式，比如成立“业余无线电志愿服务俱乐部”等形式，将分散的个人
爱好者组织起来，充分发挥他们的一技之长，为社会服务，使原来个
人色彩浓重的“爱好”具有积极的社会意义。才能更好地发展好、管
理好。张厅长希望苏州的业余无线电爱好者和相关的管理部门共同努
力争取在全省乃至全国摸索一条业余无线电管理的新路子，争当排头
兵。(BD4SB)

------------------------------------------------------------
●2004年2月25日

哈罗CQ火腿社区
由 BA4ST 在 02-25-2004 09:00 PM 发表:

江苏HAM的春天（二）

2月4日，农历“立春”。苏州的早春，春寒料峭。但是，在苏州劳动
路市无管办的会议室里，暖意融融，春意盎然。江苏省信息产业厅副
厅长、省无线电管理局局长张坊等领导借来苏参加会议之际，利用会
议间隙，召集苏州的部分HAM，就超短波中继台问题进行调研！ 俗话
说，一年之计在于春。一个省无管局的主管领导在新年到来不久，关
心为数不多的个人业余电台活动（说实话，个人业余电台在无线电管
理业务中比例是很小的）确实令人感动。有这样的好领导，是江苏HAM
的幸福。对此，苏州市无管办已有报道。 (本来，我想抛砖引玉，谁
知，本人笨手笨脚，慢了一点， BD4SB的“美玉”早已出来，我这“
砖头”权当“马后炮”吧。)

领导的第一个问题是：为什么要用超短波通讯？我答：无线电爱好者
出于对无线电通信的酷爱，也是丰富业余生活，陶冶情操，加强对外
交流，增进人间友谊的需要， 还有一种HAM崇高的社会责任感，要为
社会为国家尽一点绵薄之力。

省无管局领导要了解的第2个问题是：V/U段对讲机通信会不会被替代
？我认为，社会是发展的，事物也是发展的。在世界上，先进总是相
对的，没有一成不变的事物。由于科技发展的突飞猛进，无线电通信
的理论、技术、工具等也在飞跃发展，不断更新。 V/U段对讲机通信
到将来是肯定会被更先进的通信工具所替代。但是，在目前，甚至今
后相当长的时间内，对讲机通信还暂时不会被淘汰。对讲机通信比较
方便，它的群呼功能更是胜人一筹。紧接着领导又问：有没有必要建
立V/U段中继台？ 我回答，完全有必要。一般对讲机的通信距离都不
远，建立中继台以后可以增加通信距离，扩大通信范围，特别适用于
应急通信。

那么，V/U段通信的业务如何拓展，以满足不同层次的需要？ 在谈到
这个问题时，省无管局领导深情地说，无线电通信要为社会服务，比
如，怎样让老年人来用无线电通信，对青少年又怎样进行无线电通信
的教育等等。省无管局领导这种开拓创新的意识，令人敬佩。我认为
，我们HAM按照国家有关业余电台的管理法规要求， 一直遵守“进行
自我训练、相互通信和技术研究”原则。现在，仅在应急通信方面有
所试验，今后我们要拓展思路，在国家的规定允许的前提下，探索如
何更好的为社会服务，使业余无线电通信更加有意义。

接下来我又就领导关心的如何加强管理的问题谈了一些不成熟的意见
。现在，无线电通信活动非常活跃，无线电通信机“持有者”（注意
：这里我暂时不用爱好者，因为持有者不一定是爱好者）的队伍在壮
大，超短波中继台的架设不规范，通信违规的现象也时有发生。为此
，建议：请省无管局领导加强V/U中继台的管理。一是统一规划设台。
V/U中继台的架设点要有规划。 一个地级市应该或者可以设立几个中
继台？县级市是否允许架设中继台？省无管局应该从全省需要出发通
盘考虑，假设中继台不要有重复，也没有空白点。但不能让各地方随
心所欲架设。对此，建议省无管局制定比较合理的统一的全省中继台
的设台规划。二是统一规定中继台频率和发射功率。中继台的使用频
率也不能由架设者自己设定。应该用什么频率，收发差频和发射功率
如何设定，也建议由省无管局来统一规划制定，各地中继台不能相互
干扰或去干扰其他业务的通信，但要保证通信畅通。三是要有审批手
续。建议省无管局明文规定架设中继台的主体。不是谁想设立就去设
立。也要象设立个人业余电台一样，要经过一定申请和审核程序，由
无线电管理部门发给电台执照。对目前已经设立的中继台，建议在省
的规划制定之后立即进行整顿，逐一检查，凡是符合省规划的中继台
就发证，不符合省规划的中继台坚决取缔。在省规划出台之前，各地
一律不准再擅自架设中继台。

由于历史的原因，我国个人业余电台管理体制不太顺。国家无线电管
理部门管个人业余电台的设备检验，使用频率核发电台执照等，而个
人业余电台的操作人员培训考核、核发操作证书、电台呼号的分配和
活动组织等又由体育部门负责。众所周知，目前，从中央到省、市、
自治区，到地区、市。到县一级的无线电管理部门已基本健全，而各
地体育局设有负责管理无线电运动的部门特别是建立无线电运动协会
的却少得可怜，而且不少地方体育局以“奥运会”或“全运会”的体
育项目为重点，对无线电运动基本不管，任其自生自灭。所以，各地
V/U 段中继台的设立以及日常管理应该由各地无线电管理部门来负责
而不是体育局或无线电运动协会，这样才能保证个人业余电台活动规
范有序、健康蓬勃的发展。

相对来看，我们江苏省和苏州市的两级无线电管理部门、两级体育局
领导以及无线电运动协会对个人业余电台不仅关心重视，而且一贯大
力支持。 这次省、市无管办领导与我们HAM面对面交流，共同研究加
强V/U段中继台的管理，就是一个很好例证。 我们都向往美好春天，
当春天到来以后，就要加倍珍惜，靠大家共同努力来维系，让江苏HAM
的春天永驻！

（BA4ST）

------------------------------------------------------------
●2004年2月27日

哈罗CQ火腿社区
由 locklock 在 02-27-2004 08:33 PM 发表:

 关于"单独一台健伍TH-48也能软扩频000~999MHZ"的办法(绝对原创)

***特别提示***

1 CPU复位：按下F键开机。如果有可能，最好把存储器复位（包括时
钟）：按下M键开机 

2 第5步液晶屏上显示的999.9875MHz， 与第7步液晶屏上显示的999.
9875MHz有着本质的区别。 第5步的999.9875MHz是属于900MHz频段，
而第5步的999.9875MHz是属于400MHz频段。

3 （关键步骤）必须按照顺序操作

4 注意第九步的操作，这是重点。（th48初始的频差是5MHz）。

如果要重复第9步，必须先去掉液晶屏上显示的“R”，也就是去掉倒
频功能

***操作步骤***：

1 打开机器背后的四个螺丝，见前面板有两根绿色的细电线，将W1拆
除。

2 按F（功能键）1秒后，液晶屏上显示“F”闪动。按一下“LOW”键
显示出340.000（MHz）

3 在340.000MHz的基础上重复2的步骤，显示器将出现从850.000MHz

4 此时，手动设置频率为：899.9875MHz

5 （关键步骤）在899.9875MHz的基础上单独按 “9” 键后，再按“
VFO”键，此时会显示999.9875MHz。

6 （关键步骤）在显示999.9875MHz的基础上，长按“M”键，再按“
5”键。

7 （关键步骤）长按“F”键，液晶屏上显示“F”闪动， 再按“5”
键，重新提取“5”键存储的999.9875MHz.

8 （关键步骤）在显示999.9875MHz的基础上，长按“M”键，再按“
4”键。存储软扩频的高段999.9875MHz。

9 （关键步骤）重新提取“5”键存储的999.9875MHz， 按“*”键，
液晶屏上显示“+”。 （接下来利用倒频功能，看看会有什么奇迹发
生）接下来先按“F”键，再按“*”键，液晶屏上显示一个随机的100
MHz以下的频点。

10 （关键步骤）重复第9步， 将你希望得到的低频点存储到“7”键
中，长按“M”键，再按“7”键。

11 大功告成！祝大家顺利！

***我的TH-48有效接收频率***:

127--192MHz 300--520MHz 750--993MHz

------------------------------------------------------------
●2004年2月28日

广播爱好者论坛
标 题:我用沃尔沃车机（原创）
发信人:不高兴
时 间:2004-2-28 10:00:50
详细信息:

  忍不住汇出了100元，购了一台近来热门的沃尔沃， 因为一直想买
个车机。足足等了11天才收到。不过从邮局取出来后，包装还算完整
，割开封胶，是淡蓝色的沃尔沃车机的包装，原来还是原装的，我以
为就是一台光板的机器。包装的四角有碰撞的痕迹，但机器一点也没
有问题。

  打开原包装，除了机器还有一本说明书和一本安装说明，还有一个
不知是什么，幸亏说明还有英文的，不过比着图看还是很容易搞明白
的。

  机器包装的很好，一看就是正规的产品。从塑料袋中取出车机后，
感觉机器外观很新，虽然从编号上看，应该是91年的产品了，但从外
观上看不出是这么久的产品。机器的做工很好，能看到的焊点都焊接
的非常整齐，外壳则是亮晶晶的质感很好的全金属外壳，表面有几个
手印，不过用了一点去污粉很容易去掉，这样机器更是如刚出厂的新
机了（不过网上购物，我有个小小的经验，买这些量大的东西时，不
要急着汇款，等一段时间看看再说，一是可以看到别人的评论，还有
一点从正常的心态来说，后来的机器应该更好才对，因为人都有一样
的心理，总是会吧最好的留在最后，这一次估计我又对了，因为单从
网上看到的别人的机器，很明显的不如我的机器新，至少手印只有一
两个。）

  然后是接线试机，因为从网上知道这个机器吃电很厉害，所以一开
始就找了台通讯电源试机，15A　13.8V，这应该足够吧，至于喇叭箱
，正好看到挂着的那对B&W的环绕箱， 于是摘下来，直接就用它了。
原车机是个组合插头，很显然接线不方便，于是用尖嘴钳很方便的把
里面的插针一一取下。足有八根，真是复杂，不过很容易识别：滴定
管在上面已经标明了，带两个保险丝的肯定是电源正线了（不知为何
是两根），黑色的是负极。余下的是四根喇叭线，两根是单色的，两
根是花线（双色的），一般规律单色的是接地的，用电表量了一下，
黑线和这二根单色的是相通的，果然不错，另外两根就是左右声道了
，至于哪是左右，不管这么多了，试试就知道了。然后很容易的接完
连线。最后一根短短的带着笔帽的那根接线，就是天线了。

  确认无误后，小心的打开了电源，手没有离开开关，准备一冒烟就
断电（后来想想当时也有点冒险，应该找个电脑的低档音箱试验，万
一有问题，我那一对B＆W的箱子要是玩完了，就惨大了）。一开机，
立刻看见小小的液晶屏有了显示，不错正常，但不到2S，显示就消失
了，连指示灯也没有亮。立刻关闭电源，左看右看，用手摸了摸也没
有什么发热的地方，没问题啊，于是又打开了电源，还是一样，这一
次没有急着断电，奇怪，是电流不够，开不了机？不过看看电流表上
几乎没有动，难道是环了，不会运气这么差吧。用电表量了量，确认
电源工作正常。正担心中，突然想起这个机器也应该有开关啊，于是
试着拧了一下左边的金属杆，拍的一下，呵呵，显示也有了，灯也亮
了，真是晕到家了。指示灯有三枚，都是小灯泡，套着绿色的塑料套
，不过感觉灯的亮度太高了，晚上看起来很刺眼。

  先试磁带，随手放进去孟亭玮的带子，显示屏的显示立刻全部消失
了，不会吧，这么原始，连个提示都没有，确认磁带开始转动后，不
一会，喇叭里就传出了音乐声，也许是箱子好，声音听起来很不错，
只是没有音乐的时候背景沙沙的噪音很大，不过音质还是很好的，试
着开大音量，房间里立刻充满了孟亭玮歌声。一边听着音乐，一边试
验着各个旋钮。到底是车机，两边的旋钮都是多用的，左边的直接拧
连杆是电源开关加音量，后面的套环直接拧是高低音调整，按压连杆
再拧，就是声道平衡按钮，可以调整左右声道。右边是频率选择钮，
套环是收音机的频道选择，LM\AM|FM三档。出仓口左边的黑色的长杆
按钮是磁带控制，两档行程，一半是快速进带，按到底是出盒，轻轻
按则可以监听进带。出仓口右边有三个小按钮，上面的是频率存贮钮
，中间的是单／双声道切换（液晶屏上有指示），下面的这个没有搞
明白。液晶屏右侧的一排是六个按钮存贮用，可以存六个台。磁带的
试验结果是：声音尚可，音质也不错，背景噪音有点大，进带的速度
不快，感觉力量不足，没有翻带的功能，一面放完后，自动转成收音
状态，需要人工取出后翻面（有点失望），确定蓝白和白蓝的分别是
右\左声道. 纯白的和纯淡蓝的线是公共端,

  然后试验收音机，先要有天线，正好手头有根４平方毫米的电线，
一头插入天线笔帽中的小孔中，另一头直接插入墙上的有线电视插孔
中。然后将磁带取出，机器自动转成收音状态，调整到了调频，转到
88.8MHz，立刻听到了传出的音乐声， 哈哈，听起来效果比磁带好许
多。背景没有一点杂音。有线广播的效果还真是不错。然后是调台，
存台，很容易的把六个台都存好了。逐一试听，效果都不错，看起来
，预期的目的已经达到了。接着听AM，机器里发出很大的杂音，感觉
效果很不好，只是有信号的地方还过得去，没有信号的地方都是烦人
的噪声，不爽。LM搜索了一圈，没有听到一点信号，也懒得再找了。
收音机的效果是：调频段还可以，尤其是音质不错，灵敏度也不差，
频率也很准确。中波无信号时噪声大，灵敏度不高，强信号还过得去
，长波什么也没有。每个频道可以存六个台，用起来很方便，但很快
发现一个问题，只要一断电，所存的频道就都消失了，下次开机还要
重新存，没有想到，很不好，不知可否加个记忆电池，不然使用麻烦
。频率调节钮感觉是步进制的，手感很象那个步进电位器，稍稍有点
紧。小小的液晶屏刚好够用，并且还有背光照片，仔细看液晶屏的后
面有个反光板。

  原先想买这个车机，装在橱房橱柜的下端，再买两个车用喇叭装在
橱门上，做饭时欣赏个音乐用。总得感觉基本可以达到这个要求。

  二点遗憾：一是没有面板，样子很丑的，虽然可以自己做个面板，
但难度很大，估计也好看不到哪里去，尤其是两边的组合扭，相信很
难买到合适的装上，直接拧又不方便；二是断电不能存台，总不致于
成天通着电吧。

  于是听了两天，又装回了包装内，然后放进了墙角那一大堆各式的
包装盒中，放一段再说，哪天有时间了再估捣一下。

  ----
  收听爱好者,想听到我所有想听到的声音.哪怕是MM之音.山东济南

------------------------------------------------------------
●2004年2月28日

哈罗CQ火腿社区
由 bd6iv 在 02-28-2004 10:22 AM 发表:

河南HAM注意--洛阳开考一级了！

河南洛阳开考一级了！具体报名事宜请与王老师联系！
电话：0379-2892272
__________________
电波通四海 友谊遍九州
------------------------
呼号：BD6IV 胡云杰
QTH：河南洛阳
爱好：无线电 电脑 网络 摄影、摄像.......
电邮：bd6iv@sina.com
Tel：13903888886

------------------------------------------------------------
●2004年2月28日

哈罗CQ火腿社区
由 bg8fz 在 02-28-2004 12:57 AM 发表:

黄岩岛DX以前的录象，谁想看看，私人服务器下载

http://ddr.twocool.org/bs7h_384k.rar
__________________
四川南充哈摸

------------------------------------------------------------
●2004年2月29日

哈罗CQ火腿社区
由 BA5RW 在 02-29-2004 12:15 AM 发表:

AW259实验报告

最近实验的天线分析仪在设计和方案上，尽量接近259的使用习惯，
到今天为此，实验已取得关键性的突破！
__________________
通讯地址：
邮编：350003
福州市屏东住宅区3-206 周嵬



【哈罗ＣＱ】好!苏州市业余无线电爱好者管理办法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

业余无线电活动方兴未艾，加强管理势在必行。苏州市无管办根据上
级指示以及广大无线电爱好者的要求，遵循“积极扶植、促进发展、
正确引导、严格管理”的原则，制定了一个管理办法，现转载：

               苏州市业余无线电爱好者管理办法

第一条

为了更好地规范本地区个人业余无线电台拥有者的活动，本着积极扶
植、促进发展、正确引导、严格管理的原则，根据《中华人民共和国
无线电管理条例》、《个人业余无线电台管理暂行办法》制定本办法。

第二条

业余电台活动不但技术性强，而且有一定的社会性。个人业余无线电
台拥有者必须加强组织、提高技术、接受管理。苏州市无线电管理委
员会办公室、苏州市体育局以及苏州市无线电运动协会根据国家有关
法规的规定，分别承担行政管理、监督检查、业务指导、组织活动和
教育培训的责任。

第三条

个人业余电台必须坚持个人设置，本人使用，自我训练，互相通信和
技术研究，不得挪作他用，不得擅自出借，不得收听非业余频段通信
，不得和非业余电台通联，不得作广播娱乐之用，不得在电台上调笑
、嬉闹。严禁利用业余电台进行政治、宗教、色情活动。严禁在业余
电台上议论个人隐私以及国家和单位的秘密。严禁利用业余电台从事
商业盈利活动。严禁业余电台盗用市无委办或者市五协名义组织各项
活动。

第四条

个人业余电台联络必须遵守国际、国内有关业余电台管理方面的规定
。必须按照国际惯例交换QSL卡片。 必须在电台执照和《操作证书》
核准的范围内进行。必须坚持明语通信，每十分钟发一次电台呼号。
必须坚持语言简练、用语正确、态度友善、文明礼貌，通信联络简明
扼要。每次联络必须如实填写电台日志，并长期保存，以备检查。

第五条

个人不得设置V/U频段的无线电中继台。中继台的架设必须科学合理、
安全可靠，频率配置必须符合国家、省无线电管理机构的频率规划，
操作使用必须符合中国无线电运动协会的电台使用管理规定。

第六条

业余应急通信网中继台必须由专人负责，具有遥控开关机功能（中继
台的使用管理规定另定）。每周二晚上组织应急通信点名。

第七条

业余无线电爱好者获得电台执照后，必须积极参加无线电管理机构和
无线电运动协会组织的各项学习、培训、应急通信点名、年会和其他
活动。不参加年检或者有严重违章的，无线电管理机构将根据《无线
电管理处罚规定》予以查处，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第八条

业余无线电爱好者有维护好空中电波秩序和应付突发事件的义务，努
力提高业务技能，保持通信设备始终处于良好状态。发现违章，予以
制止和主动举报。举报有功者，无线电管理部门将酌情奖励（具体奖
励办法定）。

第九条

业余无线电爱好者不得擅自利用各种名义组织应急通信活动。严禁个
人制作和使用各种应急通信标记。

第十条

本办法自即日起施行。本办法由苏州市无线电管理委员会办公室，苏
州市无线电运动协会负责解释。

（ 2004年2月21日在全市个人业余电台年会上讨论通过）

   （转载自哈罗CQ火腿社区 http://www.hellocq.net/forum/ ）



【广播论坛】是谁在拨动旋钮?透过开满鲜花的指掌
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

                     透过开满鲜花的指掌

                            初夏

  二月初五的阳光真是温暖，暧暧昧昧。杨柳儿垂着胳膊，小芽儿刚
探出了头；樱花突然开满小小的院，却没有蜜蜂；黄色的迎春花染满
我眼；白玉兰举着些漂亮的灯泡，象极了那些白玉刚雕成的雕塑。

  从左转到右转，不过是出发点的相同，而渐行渐远各自的背影。我
曾经很是相信命运，觉得它伟大得象是上帝的传声筒。于是一听说某
个人会看手像，便会颠着脚羡慕庄重的去求他。是不是真的自己的那
几条分别叫做“爱情线”，“智慧线”，“生命线”的掌纹就在冥冥
之中决定您的生死离别酸甜苦辣？是不是真的就是那些线纹会在某些
变故中彰显力量？我不知道，我将手指对向太阳，看见红色的流动着
的希望。用手指拨动着旋钮，手指上慢慢长满鲜花，用电波做成风，
用硅和金属做成明月，在各自的面前。风无方向，弥漫了自己的周围
。明月在天际，婀娜两个字。只用自己的指掌，拨动着水波。

  17岁那年，我上高三。母亲很不喜欢我听收音机，就把那台红灯给
收了去。我曾抱着它出神地望着五月渐黄的麦浪，就坐在村头。也妄
想着远方的城市，和它们繁华的声响。一段时间，只要一个月一次的
放假回家，我必定会带着那台红灯，一言不发的听着。父亲有时也很
担心，以为我学习学过了头，就告诉我别那么努力。父亲很爱抽烟，
我在夜晚能看见他的烟一明一暗的，还有咳嗽声。生活其实是很残酷
地，只是年少不太知道。我家的小院外是高大的杨树，风来的时候就
沙沙地拍着自己的手，这一点和我所上的高中的后面一望无际的杨树
林的杨树没有什么区别，只是，在那片树林里，据说早些年吊死过一
个落榜的女生，还有人说在月亮不见的时候能看见鬼火。可还有人说
有人爱在那里谈恋爱，于是晚上会有教务处老师怀疑的手电筒的灯光
。不过恐惧永远是第一位莫名情感，就因为如此，每到月黑放学后，
大家都爱蜷在自己的被窝了，全然没有了往常的煤油灯明。腊月里有
时间吹过北风，偶而再一暖，雪就无声的下来。下雪的早晨天亮的很
早，光线象玉，淡淡扑满整个寝室。有早起的同学，呵着手，吃了早
餐回来，嘴里嘟噜着含混不清的语文英语......

  放假回家，正好那台红灯被弟弟从桌子上摔了下来，磁棒也摔成了
两截。母亲坚决不同意修，父亲却没有说些什么。可后来有位走村串
乡的修理工，中午渴了来我家讨口水喝，也赶上了吃饭的时间。母亲
便为他做了顿面条，还加上了母亲自己腌制的花生斗。他很是感谢，
就仔细地把磁棒粘好，又仔细地调了调那些中周电阻之类的。我把修
好的收音机抱在怀里，看着他骑着自行车，打开车前自装的大喇叭，
迤俪而去。那台收音机此后就从来没有坏过，再后来我每年只能回家
一次时，都要把它抱出来，拧它，听它——只有一个中波的红灯753！
那位走乡穿巷的手艺人，据说是八十年代的高中生，也是屡次不中，
再加上庄稼活不行，连几个女儿也养不好，只好修理收音机了。再后
来，我听说他一次喝酒喝得太多，也许是酒有些假吧，他便死掉了。
我常记得他微驮的身影和那辆破旧的自行车，外加些“修电视机修收
音机”的吆喝声......

  在豫东，一望无际的平原上除了村庄就是田野上的泡桐树。每到五
月，它们都会开满喇叭似的花，粉红色的摇曳着，连空气中都是甜丝
丝的味道。1996年的大地上风起云涌，连自己变得都不认识自己。收
音机里的歌声多了，而且都是现场的。播音员偶尔说错话，也是正常
。主持人在频道里打情骂俏，也是正常。我很喜欢郑州经济台的主持
人，觉得他们声音很有磁性。我幻想着他高大的身材和彬彬有礼的举
止。可我在几年后和他们打交道时却发现他们并非全是高仓建，我看
见他会在宴席上不经意地吐痰，和每次都是走在女性的前面。青春期
开始时的梦就这样一下子破灭，象肥皂泡一样，幻丽的色彩还没有看
完，就在空气中找不到踪影了。

  乡下的夜是很漫长漫长的，长得象没有尽头的铁轨。在剥落人皮的
高考后，政治老师给了一本《梅花易数》，我翻来覆去看了好几遍也
没有理解。七月的蝉声聒噪不止，我们这里上午很少有电视台播出，
也就只能听广播。外面的世界很精彩，我没有见过；外面的世界很无
奈，我没有感受过。政治老师在我去省城上学后，曾去找过我，但我
不知道。他从我家移走了两株梅花，还顺便捎走了那本我没有看懂可
他看懂了的那本书。他在教书之余却彻底的与马老头的唯物主义说拜
拜了，我能想象他西装革履的站在讲台上谈笑风生地讲授生产力和生
产关系，也能想象他端着个罗盘左看右看戡舆人家的阴宅阳宅。过年
回家，母亲问我可曾记得XX，我说那是我的政治老师，母亲说：他现
在是我们县最有名的风水先生，连商丘的官儿都要请他看。我就突然
想起《周易》中的乾卦，九五：飞龙在天，利见大人。我咯咯地笑了。

  农忙总是几天。特别是午收。一般六月里的头几天，天空中全是熟
透的麦秸味道，阳光直勾勾地盯着大地。那几天，大家都要收听天气
预报，预防着哪块云彩飘过来浇下老天爷的洗脚水。收音机传来的歌
声和拖拉机的轰鸣声混和在一起，砸蔫了泡桐树的叶子。

  地里的玉米快长到一人高了，葡萄园里的葡萄也熟了，我终于在学
校的录取榜上看到了我的名字，那有人说名字是一个代号，我很同意
，可那个代号会在以后的岁月里粘着你不走，你的骄傲用名字写进档
案里，你的耻辱用名字写进生活里。我看见我的名字，写在了黑板墙
上粘贴的红纸上，我怔怔地立在那里，没有看见或喜或悲的同学。我
可能是一条鱼，越过了凶险无比的险滩，我觉得我那时就没有一点喜
悦，我发现我离我的故乡渐渐远去，象离开出生地的鱼。我无法形容
那时我的心情。那天，我知道太阳很卖力的照耀着我的衣裳，云彩在
蓝天上悠闲的散步，学校后面的杨树林的杨树没有拍起巴掌。我从学
校大门左转，步行了一里多地，在本县最著名的凉皮店吃了一份凉皮
，然后给父母亲又买了两份，我曾经无数次想念它的味道，但我绝不
敢用三天的口粮来奢侈它。凉皮的味道那时间看来如此正宗，至于我
后来去到陕西乾县吃到地道风味的凉皮竟然怀疑走错了的地方。少年
时的渴望与梦想，到实现时却全变了样。我记得那天凉皮店放着甜蜜
的歌，对面的喇叭唱着常香玉。这种活动的影像如此深刻，在八年后
的现在我仍以它来代替我对家乡县城的怀念。

  每个夜晚都一样。雨夜后的青蛙开始了大合唱。我把收音机放到的
床头，搜索自己喜欢的节目。六OO附近有套中央台，很清晰，我不常
听它。我喜欢听湖北人民广播电台的节目，可中波的传播距离如此之
近，害得我不得不在他和她声音中仔细辨别他的声音。实际上，当我
用那个磁棒断成两截的红灯努力地享受语言和音乐时，我绝没想到后
来会在这个虚拟论坛上中毒下去。

  九月。父亲凑足了学费，我第一次发现他有些老了，连母亲的鬓丝
都有些发白了，我怎么以前没有见过呢？我离开家之前，我在东窗前
植上了一棵无名的树，我只知道它终年绿意盈然，也会在六月开上细
小的花，那花香很淡但很远。后来听同学说它叫“七里香”，我也曾
为此问过植物学教授和翻阅过席慕蓉的诗篇，还是没有确定它是什么
。我把那棵树植好，父亲就把车票递给了我，还有一部小小的叫做“
ketang”多波段收音机。母亲把被褥和衣服都给我收拾好了，我看见
她有眼泪滑过脸际。我心头一酸，就有什么东西蒙住了我的双眼。

  父亲骑上自行车，带着我，我背着个行李。从我家到县城汽车站大
约有25公里。父亲弯着身子，使劲地蹬着那辆除了铃不响哪都响的自
行车，父亲没有说话，没有我想象的叮嘱。我看见自行车扬起乡间小
路上的土尘，和慢慢后退的庄稼。到车站后，那唯一一辆去上省城的
汽车破烂不堪地亮在那里，空旷的水泥地上升起了热浪。父亲把我送
上车后，慌忙地给我找座位，然后慌忙地下去了，一会儿他抱了两桶
饮料跑过来。他的衣服已经被汗湿了，脸上还流着灰色的汗水。我慌
忙地要他把其中一桶喝掉，他摇摇头，要我路上喝。刹那间我的眼睛
又次被东西蒙住，看不清父亲慈祥的脸了。这辆破车在几次发动后，
才象喝醉酒的醉汉一摇三摆的离开了。我没有象电影里演绎的那样推
开窗户摇手，我只是哽咽着，一个人坐在座位上，拎着两桶到现在都
还不知道的饮料，红了眼睛。

  我离开家的那天夜里，我们那里下了一场大雨。父亲和母亲那夜肯
定睡得很晚，没有星光照着，他们在祈福中默默地惦记着我。雨水停
止后，家乡的玉米就应该掰了。田地旁的野菊撑起了小蕾。秋风在一
个月后慢慢吹起，大地都泛着黄色。深翻的泥土里都要种下明年的希
望，在今年的收割希望后又回到起点。

  而我到省城那所大学的夜里，窗外也是风雨交加。我没有看见城市
的繁华和喧闹，也没有看见人群流动。夜晚中，同个寝室的都是陌生
人。我坐在铺上，把那台小小的收音机拿了出来。没有人看我，没有
人注意我。我把声音调得小小的，聆听这个斑斓的象跳跃着的量子一
样不可理解的世界。主持人的声音又恢复了他的青春，她的清醇。中
波里那几个听得连频率都能倒背的频道，它没有想到，它的一位听众
头一次离它只有几个公交车站的地方。

  ----
    我打江南走过
  　那等在季节里的容颜如莲花的开落

  　东风不来，三月的柳絮不飞
  　你底心如小小寂寞的城
  　恰若青石的街道向晚
  　跫音不响，三月的春帷不揭
    你底心是小小的窗扉紧掩

  　我达达的马蹄是美丽的错误
  　我不是归人，是个过客……

         ———————————
        广播世界：http://b310820.xici.net 

（转载自
http://8582.vicp.net/web/leowood/forum/forum_read.asp?id=
198782



【目录汇编】《业余电台中文邮件选编》100-135期
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
编者注： 由BA4SCP编写的《业余电台中文邮件选编》第1期--第27期
总目录汇编(一)（1999年4月----12月）已刊发在本刊2003年5月11日
第149期；第28期--第63期总目录汇编(二)（2000年1月----12月）已
刊发在本刊2003年8月21日第159期，第64期--第99期总目录汇编(三)
（2001年1月----12月）已刊发在本刊2003年12月1日第169期。 在此
对BA4SCP的辛勤劳动深表谢意！


   《业余电台中文邮件选编》第100期--第135期总目录汇编(四)
                   （2002年1月----12月）

一、会务篇                    总期号

公众对讲机 108
中国无线电运动协会测向委员会:简报 108
5月5日-中国业余无线电爱好者的节日 111
纪念二OO二年中国业余无线电节空中年会活动办法 111
2002江苏远征俱乐部IOTA 远征公告 112
'2002全国无线电测向等比赛补充通知 119
再谈会费 BA4RC 120
'2002全国青少年业余电台锦标赛通知 120
江苏远征俱乐部BI4J远征公告（1） 121
江苏远征俱乐部公告 123
BI7DX涠洲岛IOTA远征公告 BA7QT 126
认真贯彻《条例》 做合格“火腿” 126
2002年全国业余电台锦标赛规程 129
2002年操作证书考核通知 131
辽宁省长兴岛（AS-151）远征公告 BA4DW周育建 131
二○○二年《中华人民共和国业余电台操作证书》考核实施办法 133
2003年CRSA收费通知 134

二、活动篇

大连HAM印象 bg1ocn 100
漫话业余无线电通信联络 陈新宇 100
湖南省娄底市的HAM野外通联活动 bd7cn 104
芙 蓉 岛 游 记 BG1DO刘涛 105
淄博HAM聚会侧记 107
前进中的跨塘"无线电通信"兴趣小组 王茂森BA4SCP 107
新春里的聚会 王茂森BA4SCP 109
WPX比赛 BA4DW 109
北京十渡个人电台野外通讯活动简介！ BD1CL李传龙 110
踊跃参加55节纪念活动！ 111
流星通信 ba7kw 114
看看电视上的湖南火腿 ba7as 115
北大登山队遇险有感 BA4IN杨亚 123
业余活动录相 BA4IN杨亚 123
重在参与　贵在坚持 王茂森BA4SCP 126
《迷人的业余无线电》 列兵bg2hh 129
动手动脑学习业余无线电 列兵bg2hh 129
业余电台玩出了国 BD6CR 130
香港业余无线电通讯会-活动后记 VR2HAM VR2HKI 131
“火腿”：用电台沟通世界 记者应于波 132
热爱“火腿生活” 133

三、DX篇

第一次英文DX bg3rj 107
DX精神 vs DX能力 bd5ri 108
广州从化ＤＸ活动侧记 130
长兴岛远征日记(待续) BA4DW 131
DX周刊 BA4DW 132
DX周刊第20期 BA4DW 133
DX周刊第21--22期 BA4DW 134
DX周刊第23期 BA4DW 135
关于DX ba7ia 135

四、技术篇

C96A QRP制作笔记（一） BD6CR 101
C96A QRP制作笔记（二） BD6CR 102
VFO的频率漂移 Xinhua Rong BD6CR 102
VFO不稳定原因已经找出 BD6CR 103
关于ENI21对管 HF 300W功放板 BD7KU 108
给77型接收机加内置功放 虎磊BD4HL 120
77A接收机另类摩机试验 列兵 123
电台计算机接口 ba7nq 134
通信系统传输单位——分贝 135

五、经验篇

FS-300-12开关电源 BD7KU 100
FM2516改频 ba7kw 100
FS-300-12开关电源 bd7ku 101
请教有关N888 的扩频！ bg12468 101
解决开关电源的HF干扰问题 BD7KU 102
锂电怎样才能用久些 BD7KU 105
改造手机充电器为镍氢、镍镉电池充电 ba6aa 105
充电电池常见问题 bd2rh 106
直变接收机电源的交流声 BD6CR 107
锂电并联 bg7ibj 107
W1FB's QRP NOTEBOOK选译（1） BD6CR 108
W1FB's QRP NOTEBOOK选译（2） BD6CR 108
W1FB's QRP NOTEBOOK选译（3） BD6CR 108 
W1FB's QRP NOTEBOOK选译（4-11） BD6CR 109
如何选择一台适合自己的讲机呢 BD7NQ 109
改开关电源为车台供电简法 小码 109
10分钟让你圆SSTV梦 BD4SG王乐平 109
接收机的干扰和抗干扰接收 110
HX260U的改频资料 bd5daa 112
基于声卡的虚拟示波器软件 v0.94 bd9ad 113
浅谈微机电源改13.8V重载电源 BG7IGI 113
239接收SSB之葵花宝典 114
请教自动天调控制原理 115
关于TS-440的边带滤波器 BD7KU 115 
电离层的不规则变化 BD5RI 115
TS-440S维修经验以及新的问题 bg4kc 117
十米CB对讲机改频 bg4uao 119
FT-80C加装FM板发射功率减少的解决办法 bg7fp 119
提高ft-817的输出功率 bd9bl 122
业余无线电玩法小议 BD3TT宋炎生 127
CW发报疯狂速成法 bd7cx 129
《比赛葵花宝典》之操作技巧篇 BA7IA 132
《比赛葵花宝典》之操作技巧篇（下） BA7IA 133 
卫星通信的方法 bg4ahs 133
信标台玩法初探 BD5RI 134
关于VX-1R对讲机扩频！！！ bd6iv 134
《比赛葵花宝典》之设备篇(上) BA7IA 134

六、天线篇

关于天线的问题 liuxc 102
棒子天线架设小记 BG1OES 103
天线 bd5ri 105
返朴归真 bd7cx张弪 110
实际使用中的吸盘天线 BG1SE周昊理 118
318rj or A3s BD7NQ 122
真理 bd4ed黄啸宇 125
全国HAM合作，DIY手动天调 bg7ft 126
同轴偶极天线用于7MHz试验 李樾BD6BM 130

七、问答篇

火腿间转让机器要注意的一些问题 BD7CX 119
在进行卫星通信时应注意的几个问题 bg4ahs 134

八、资料篇

Leg电台日记又添新功能 Zheng BA4EG 100
《HAM's CQ业余无线电家》试刊-16期 王茂森BA4SCP 101
TaiwanCQ业余无线电总第1～24期目录 BA7AS 102
VCD光盘 BD7CN赵宏殷 103
《江苏HAM》试刊号~第29期总目录汇编 王茂森BA4SCP 107 
中国主要城市经纬度表 bd6aa方明 111 
在10m波段经常使用的信标台 BEACON 116
FTP站，希望大家多多上传资料 117
湾湾呼号分配 bd5ri 117
八重州FT－817隐含调试菜单功能说明 BA4IN杨亚 122
协和KG系列车载/基地/中转台的检修 涂光宙 128
CQWW比赛的成绩记录（中国） BD6CR 130
业余无线电通信简单英语会话光盘 BD7CN赵宏殷 131
leg电台日记 BA4EG 131
信标台的频率 ba7ia 133

九、网站篇

ba4eg郑峰 100
BD5CVD王雷 101
VR2HK 102
VR2KW/Wong 103
BG1OCR 104
BI5P平潭岛 105
德生公司 107
BV3FG孙荣德 108
无线电杂志社 109
小码 110
BD9BL李文玉 111
BG7NR赖春辉 112
BY6HY 113
CATALOG 114
戴云生 115
BG6PT陈秀胜 116
BG4UAO朱丹 117
北京火腿FTP站点 118
BG4TBO许政 119
BI5H 120
BD1DY石磊 121
香港业余无线电 122
VR2IO侯志均 123
VR2GW何其诚 124
VR2ZGC钟志成 125
BY6DX 126
BG6PT陈秀胜 127
BG7GQ黄昕荣 128
BG3VP牛志平 129
VR2HAM 130
BG6QBY郑茂明 131
BG8HT阎欢 132
BD4XA 133
BA2VA 134
BG4IHS文宁 135

十、旧文篇

中国早期的业余无线电收听者（SWL） 王参谋 105
IOTA从零开始 BD4RS文翰墨 125

十一、设备篇

GP2000全新亮相摩托罗拉无线电对讲机 陈 吉吉 100
你认识MFJ-259吗? bd6ju 100
商业电台的接收 bg7-2-10228 甘铭晓 101
业余电台器材掠影 包志忠 101
F6A手持机性能 BA4IN杨亚 102
器材选购之梅花宝典 BD2RH 102 
春雷3T9-B晶体管调幅收音机 104
MOTOROLA对讲机拆解 小码 108
IC-Q7A VS VX-1R BD7NQ 110
THUNDER TR-10A型四波段SSB收发信机简介 何 雄军bg719692 111
FT-80C调频板的说明书 bd5daa包志忠 111
"海河牌普及型收音机"-那时的半头猪 112
键伍TH-F6/F7功能菜单说明 BA4IN 114]
八重州FT-817功能菜单说明 BA4IN 115
TH-78A的ctcss码片 BG5CAF 117
Alan9001说明书(对照版) 117
爱康姆新推IC-703 BD6CR 124
RCI-5054DX bg3rj 125

十二、自白篇

我对火腿类别的理解 孙继利BG2CM 104
73的起源 bg2fw 107
一个“老”收音机迷的自白 107

十三、话题篇

积极投入十米DSB机业余通信实验22则 104
Harbour超动态宽频响收音机方案38则 105
BA4DW周育建关注VP6DI&XR0X远征12篇 108
今日HAM的一些困惑 BD3TT宋炎生 122

__________________
王茂森/BA4SCP

   （转载自哈罗CQ火腿社区 http://www.hellocq.net/forum/ ）



【酷站链接】哈罗CQ/阿甘/广播爱好者/相关论坛等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
哈罗CQ火腿社区
http://www.hellocq.net/forum/

QRZ·中国
http://w3.qrz.cn/

阿甘火腿之家
http://bg4ieb.chinaham.com/

广播爱好者
http://swl.126.com/

广播爱好者论坛
http://swlbbs.126.com/

中国火腿
http://www.chinaham.com/bbs/

火树银花
http://www.qsl.net/ba4eg/
　　
无线电论坛
http://club.hunanit.com

湖南IT俱乐部
http://www.hunanit.com/bbs/

收音机论坛
http://www.tecsun.com.cn/asp/

德劲论坛
http://www.degen.com.cn/forum/index.asp 



【登录备忘】本选编/ChinaHam各讨论组的订退办法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业余电台中文邮件选编（本刊）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 as-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 as-unsubscribe@hellocq.net

chinaham讨论组（火腿之间的情感交流）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-announce讨论组（chinaham公告消息）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-announce-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-announce-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-computer讨论组（计算机的使用等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-dx讨论组（DX消息、经验技巧等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-dx-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-dx-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-equipment讨论组（器材的交换信息等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-equipment-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件 chinaham-equipment-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-tech讨论组（业余无线电技术讨论）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-tech-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-tech-unsubscribe@hellocq.net


       《业余电台中文邮件选编》每月的 1、11、21日发行
       ----------------------------------------------
   http://ba7as.chinaham.com/   mailto:ba7as@chinaham.com
       ----------------------------------------------
        谢谢您的订阅，欢迎您向本刊推荐稿件！下期再见
