
      ******** 业 余 电 台 中 文 邮 件 选 编 ********
      **                                           **
      **               （第 183 期）               **
      **                                           **
      ***************   2004年4月21日   *************


                      本  期  目  录
                    ￣￣￣￣￣￣￣￣￣
       【十日邮件】ChinaHam讨论组及各HAM论坛社区八篇
       【广播论坛】cheetah文：我的收音机情缘(修改版)
       【协会消息】到香港申请电台牌照/操作授权的指引
       【酷站链接】哈罗CQ/阿甘/广播爱好者/相关论坛等
       【登录备忘】本选编/ChinaHam各讨论组的订退办法


            ★感谢 http://www.hellocq.net 发行★

             阅读或下载本刊以前各期内容，请访问
         http://garden.2118.com.cn/zsh/zazhi/ml.htm


【十日邮件】ChinaHam讨论组及各HAM论坛社区八篇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●2004年4月15日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   DJ-S4C1 特灵通 使用说明书
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=87301) 

bg7iwr 2004-04-15 16:53

      DJ-S4C1 特灵通 使用说明书
       
      这是我自己总结出来的
      有什么错误之处请各大哥指出来.

      使用说明书
      DJ-S4C1 特灵通

      频率范围:430.000~~~469.9950
      步进选择范围:5.0,10.0,12.5,15.0,20.0,25.0
      发射功率:估计0.25~~~0.5W
      机型:53*100mm
      天线可以折叠,不过我本人的天线经过改装,不能折叠.

    以下是使用说明,这是我本人经过实际操作得来的,还有很多没注
意到的地方,希望有更多的朋友可以更进.

     1、按下“V/M”（WM）键，是液晶左边的一粒， 可以进行频率
与信道的切换；
     2、在频率显示的状态下，按“DOWN”或者“UP”可以调整频率
（这样调整很慢），其实可以在这个状态下按一次“F”键， 将直接
调整频率的个位，在按下F键的三秒内再按“F”键，将进行1/10的频
率调整。
     3、频率存储
    设置好频率后，按住“F”键同时按下“V/M”（WM）”键，将会
在液晶左上角出现“M”字在闪， 按“DOWN”或者“UP”可以选择要
存储的信道位置，当出现双闪时意为该信道没有记录。
     4、删除频道
    在信道的状态下，按住“F”键同时按两下“V/M”（WM）”键，
操作完成，已删除该信道。
     5、CALL键设置
    选好要用的频率，按下“F”键同时再按“V/M”（WM）”，然后
按下call键即可。
     6、SCAN的作用
    在频率或者信道的状态下时，按下scan可以进行频率扫描或者信
道扫描。
     7、按下LAM键，液晶灯亮。
     8、其他功能
        F+DOWN tone的设置
        F+UP 步进的设置
        F+LAM 自动关机的设置，有30分，60分，90分，120分选择，
用“DOWN”或者“UP”选择。
        F+SCAN 差频选择，从0.0到15.9950可以选择
        F+CALL 调出/关闭有信号时响铃的功能
        F+MON 锁键盘
        PTT+DOWN/UP 发射时带铃声
        PTT+SCAN 0.25W与0.5W的发射功率切换
        按下“F”键开机，CPU等全部复位
        按下“DOWN”或者“UP”同时开机是“打开”或者“关闭”
信令。

      以上是我自己的总结，有错误之处，请指出并批评。

------------------------------------------------------------
●2004年4月16日

湖南IT俱乐部
  --  火腿一族
      ----  推荐几个非常好的介绍业余无线电及测向知识的幻灯片
(http://www.hunanit.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=52&id=22538)

      --  作者：ba7as
      --  发布时间：2004-4-16 13:47:01

    在CRSA网站的参考资料下载区有几个非常好的幻灯片，可供各地
培训新手讲课时通过投影设备播放使用：

    一、 Bravo 1区会员大会报告（文件长度6.5MB） 
    二、 Bravo 1区精密无线电测向规则培训幻灯（文件长度17.8MB）
    三、 Bravo 1区新会员培训幻灯（文件长度18.7MB）
    四、 2003世界童军大会业余无线电活动幻灯（文件长度110MB）
（本文件可下载日期：2004年4月14－20日） 

    大家也可以下载到电脑硬盘观看，内容非常丰富，画面特别精彩。
http://www.crsa.org/0_ch_download_area.html

------------------------------------------------------------
●2004年4月17日

哈罗CQ火腿社区
-   各地火腿活动专题
-   -   4月24或25日北京地区老HAM聚会,叙叙旧.请报名!!! 
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=87381) 

bd1hp 2004-04-17 11:38

                   北京无线电爱好者叙旧
       
    童年的回忆（北京无线电爱好者叙旧）

    应BG1RZ倡议，特组织本次活动。（草稿,请大家修改）

    1.时间：2004.4.25日上午9点-12点 （五一放假可能有朋友外出
旅游，或探亲）

    2.地点：北京天路达研究所(CRSA院内)由天路达提供场地，饮水
，小奖品等。

    3.午饭：自己在家烙两张糖饼，带瓶水（找找过去童年的感觉，
忆苦饭）

    4.发言：每人15-20分钟的发言时间。 （大家可以随时插话，不
用喊插入）

    5.内容：（会场放点50-60年代的少儿歌曲和老歌做背景音乐）
      a.你是怎样爱好上无线电的？（受了什么刺激？）
      b.小时候制作过什么好东东？（带点过去的老玩艺，给大家开
开眼）
      c.制作过程中的体会及感受。（玩的就是心跳，有过爆炸着火
吗？）
      d.寻找缺件的艰辛过程。 （难啊！跟寻宝差不多！）
      e.建议大家谈谈玩台的经历，这么多年来感受如何？还是那样
冲动和积极吗？(bd1es)
      f.
      g.

    想起什么聊什么，大家添吧！

    欢迎老少朋友参加。老朋友叙旧，年轻的朋友带上自己的孩子捧
捧场。感受点电磁波幅射。

------------------------------------------------------------
●2004年4月18日

哈罗CQ火腿社区
-   各地火腿活动专题 
-   -   热烈庆祝广西柳州无线电运动协会成立（请版主顶置） 
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=87484) 

bd7xc 2004-04-18 09:37

      热烈庆祝广西柳州无线电运动协会成立（请版主顶置）
       
    在柳州市体育局、柳州市民政局、柳州市无线电管理委员会、柳
州市教育局、柳州市地震局、柳州市城区防洪办公室、广西工学院电
控系的大力支持下，柳州无线电爱好者终于有了自己的家。柳州市无
线电运动协会目前已经办完了各种合法手续，取得了合法的资格。将
在2004年5月5日，无线电节举行协会成立仪式， 欢迎各界HAM前来祝
贺。在5月5日，我们将在7M、14M、21M、29.6M、144M等待各位。

      :) 

------------------------------------------------------------
●2004年4月19日

哈罗CQ火腿社区
-   各地火腿活动专题
-   -   中央电视台采访BD1-OO
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=86781) 

BA1HAM 2004-04-19 11:34

      个人看法：

     1，我们协会总部工作人员都是服务人员，不要随意使用“协会
领导”这样的台头。作为协会，领导工作比起企业来更是要体现集体
领导，尤其是可能涉及无线电政策法规的。只有有国家主管部门或者
协会章法依据的、协会理事会决议、经过章程所规定的领导机构系统
批准的观点，才能代表“协会”的观点。

     2，车载业余电台是业余电台的一种安装形式，它的基本性质是
业余无线电活动的工具，而不是车友会的工具，更不是车友俱乐部的
工具，这个原则是必须坚持的。

    对无线电技术有兴趣的车友入门者可以申请设置业余电台，从一
开始做起。对于这些新手，老手应该欢迎，并加以正确引导。

    根据ITU以及信息产业部对业余业务的定义 （请参见《中华人民
共和国无线电频率划分规定》中的名词定义），业余电台是供自我训
练、技术研究和互相通信用的，自我训练包括了实践话音通信技巧、
经验和效率（可以在救灾时发挥作用），互相通信包括了关于个人的
信息。所以包括车载业余电台在内的业余电台，可以在通信中谈论一
些非技术的个人情况，包括迷路时请求帮助。

    但是业余电台通信的主流方向必须明确。如果业余电台变成广播
除中国无线电运动协会以外的某个什么团体（包括俱乐部等）的聚会
通知的工具，显然是超越国家和国际对业余电台的定义和约束的。

    由于我国业余无线电活动曾经中断，造成很多人概念模糊，社会
对无线电法规的了解很少，尤其是近年来要求加入业余无线电队伍的
人数剧增，造成新手人数远远超过老手，以讹传讹的情况时有发生，
加上有些报刊等媒体热衷于商业炒作，在脱离法规管理概念的平台上
尽量把业余电台描述为一种纯粹的时尚消遣加以宣传，造成误导。而
且现在的媒体所制作的宣传品不会再经过无线电管理部门或者CRSA审
阅，很难保证其宣传内容的正确性。

    现在有些宣传不是宣传国家法规所定义的业余电台，而是把业余
电台描绘成行车工具、车友会小团体的工具，甚至创造一些离谱的说
法，我以为是需要靠真正的业余无线电爱好者随时去加以纠正的。也
就是说，真正的业余无线电爱好者除了自己去“玩”业余无线电外，
还有一个帮助别人和社会正确理解业余无线电的重要任务。

      73
      Chen BA1HAM

------------------------------------------------------------
●2004年4月19日

广播爱好者论坛
序 号:275701
标 题:密不传人的修理小技巧... (1821字)
发信人:一丁
时 间:2004-4-19 12:08:12
详细信息:

    本人从事电器维修多年, 其中包括了家电类;仪器类;仪表类和各
种专业电器设备.究其故障现象分类看,大约可以分为软故障和硬故障
.软故障又可以分为元件性能故障和接触性故障;硬故障分为机械损坏
性故障和元件损毁性故障.

    下面要披露的密不传人的修理小技巧,就是对维修中经常遇到的,
常见的软故障中的接触性故障与各位同好交流.本意是抛砖引玉,是各
位同好将自己的修理技巧和心得交流出来,让同好在玩机器的同时,自
己动手修理的能力逐步提高.

    1.接触性故障的广泛性问题.

    大家知道,电器设备,仪器仪表和各种电子设施,因为功能的需要,
在其机器中都有不少的开关和接插件,当然还有许许多多的焊接点.由
于各种开关和接插件是属于机械式的结构, 因而在其设计事大都在其
表面镀上高导电\耐磨\抗腐蚀\耐高温的材料.当然这要视其设备的使
用场合来决定其镀层的材料的.这主要是考虑生产成本的问题.

    机械性开关自身的特点,就确定了它属于故障的多发点.特别值得
一提的是:经常使用的设备由于磨损,在开关部位容易造成开关的磨损
性故障;而不经常使用的设备反而容易产生锈蚀性故障.喝在各位同好
使用设备时恐怕都有体会.对于磨损性故障,只有将损坏的开关换掉才
能解决问题.这里我就不讲了.下面主要讲一讲开关的腐蚀性故障.

    2.腐蚀性开关故障的形成原因很多,但一般有主要以下原因造成:
A,电腐蚀;B,有害气体和粉尘腐蚀;C,氧化腐蚀等等.

    大家知道, 目前我们生活的环境污染严重;南方的潮湿;各地的公
路和城市建设大量修建粉尘等等都会对我们的电子设备造成腐蚀. 其
中腐蚀最为严重的就有开关器件.不管是旋转式开关(如常见的波段开
关);轻触开关;按键开关....也不管是排线接插器件;电子管与管座的
接插式结构; 各种电子设备输入输出接插结构(莲花头,Q9头.3.5,6.5
接插头)...

    3.解决这种软故障的小技巧

    各位同好大都使用的是无线电接收机和与次相关的电子设备, 而
且许多同好使用的是二手的淘汰军机. 这些设备库存的时间一般都是
几十年,有的机器比同好的年龄都要大许多.

    由于这些设备在到达各位同好之手前,机器的存放环境,包装材料,
包装技术等条件的差异,有的同好开包后一切正常,设备可以正常工作,
这就谢天谢地. 但是,有相当的同好开包后机器毛病不少.这主要表现
在:

    A.有的波段可以收听,有的波段不能收听;
    B.杂音大;
    C.部分轻触开关或按键不起作用;
    D.机器不能正常工作或根本不能工作.

    在这种情况下,有的同好往往不知如何下手.

    现将我的修理体会介绍如下:

    A.一台机器到手,不要急着开机.先看看:供电是不是220V!!!!;有
没有脱焊,掉线的情况;有没有缺少插件,部件或零件;有没有烧毁的元
件(电解电容是否漏液;电阻是否烧焦);用放大镜看看(因我年老,眼睛
不好, 只好用放大镜)电解电容的引出线的根部是否绣蚀(一般绣蚀均
为漏液造成的).

    B.如果上述的检查完成,就可以通电了.

    通电时不要将机器盖上,密切观察机器通电后的反应. 比如:有没
有地方冒烟;机器内有没有异常的声音等等.

    如果没有异常情况发现,通点5-10分钟后断掉电源,拔下电源插头,
用手在机器内触摸能接触到的元件,感受温度的高底,比如电源变压器;
集成块等等.一般情况下,这些元件的温升都在人的感觉可以赖受的范
围内.当然,对电炉你可一定不要用自己的手去感触的....

    如无异常,就可再次通电试机.

    C.试机如果出现上述第三条的A.B.C.D四种情况.各位不要急着大
动机器.请按以下步骤慢慢来:

    .检查供电是否正常;不正常应先修理供电部分.

    .供电正常后如果机器有上述第三条的A.B.C.D四种情况, 这时候
可以使用电器复活剂在开关;电位器;接插件部位; 也就是一切有接触
点的部位噴上一点.(对于电子管收音机类的设备,将电子管拔下,清除
灰尘后将复活剂噴在电子管的插脚和管座的插孔中;还要噴波段开关;
各个电位器等部位.电位器可以噴在轴的根部,使复活剂渗进电位器内
.)

    .梢后,用手旋动或按动开关, 让复活剂能均匀的涂抹在开关触点
的表面.

    一般情况下,通过以上的几步,大都可以解决问题.不信?你试试就
知道.

    (各位: 因为中文输入太费力,费眼,费神.其实有许多好经验可以
给大家交流的,只是三费让我不能办到这些想法. 好了,有时间再上一
点.)

    另外:以上我的个人经验总结,不妥的地方,望能海含.

    一丁

  ----
  新年新气象 下岗不咋样 自寻欢乐玩机机 网上伊妹 短信联系
痴迷乐 老来反张狂
  猴年有感觉 大有文章学 但愿朋友遍天下 上网也乐 下海也乐
新生活 就是开心果
  花甲之年迷上网；也学愤青性乖张；
  酒足饭饱显铁嘴；不知东南西北方。

------------------------------------------------------------
●2004年4月20日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   BA4DT攀登喜马拉雅山日程表（欢迎通联）
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=87652) 

ba4ed 2004-04-20 15:47

      BA4DT攀登喜马拉雅山日程表（欢迎通联）
       
      日期 地点及可能工作时间（BJT） 海拔(米)
      4-21 拉萨适应，17:00-22:00 3650
      4-22 拉萨适应、17:00-22:00 同上
      4-23 拉萨至日喀则，可能没有机会on air 3900
      4-24 日喀则至协格尔，可能没有机会on air 4200
      4-25 抵达珠峰大本营，可能没有机会on air 5200
      4-26 适应，16:00-20:00 5200
      4-27 适应，16:00-20:00 5200
      4-28 过度营地，没有机会on air 5500
      4-29 登至ABC, 16:00-19:00 6000
      4-30至5-14 登山过程，没有机会on air
                 6000-6200-6800-7541-6000
      5-15 返回大本营，争取16:00-18:00出来。 5200
      5-16 以后 撤营，返程，在拉萨有机会再出来 3650

      呼号：BA4DT/0
      基本工作频率：SSB 21.400, 14.180, 14.245,
                    FM 29.6, CW 21.010, 14.010
      Rig: FT-100, ANT: 14,21,29MHz, 倒V
      Output: 20-30w

    以上是BA4DT/0 登山的日程表，希望各位能尽量争取与其通联，
并将通联结果和具体情况（包括身体状况）跟帖或者通过别的途径告
诉我，我们将转告其家人，以报平安，谢谢大家！
       
------------------------------------------------------------
●2004年4月20日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   BA4DT攀登喜马拉雅山日程表（欢迎通联）
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=87652) 

BA4DT 2004-04-20 20:56

    我今天已经到拉萨了，目前状况良好，下午小玩了一会篮球，睡
了一会，看好住地的架天线的地方，但是不太理想，争取明天去西藏
无委拿了执照后，能在下午黄昏时分出来，：）

    谢谢大家。我在西藏问候大家了，短波上见！

    另外我们登山用2米段，明天也许我能告诉你们频点，
    嘿嘿，一不小心，我们在144M上也能见面了，:P

      Best 73!
      DE BA4DT/0



【广播论坛】cheetah文：我的收音机情缘(修改版)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

                       我的收音机情缘

    我对收音机的爱好，完全是受父亲的影响培养起来的。模糊的忘
记中，我最早听到的广播，是装在我家大柱子上的盒式广播喇叭，具
体播放过什么内容已经没有什么印象了。正式接触到无线电广播是通
过父亲花15元（当时约合父亲半个月的工资）从一个熟识的上海知青
手中买下的一个中波收音机。这部南昌无线电二厂生产的“英雄”版
收音机，样子跟半块砖头差不多大，白塑料的机身，银色的刻度盘边
，套着一个黑色皮套，只有一个中波波段。那时我还没有到上学的年
龄。父亲用它来听戏剧，听新闻。农村的信息特别闭塞，经济上很落
后，收音机都很少有，它的到来给我家添了不少热闹。

    我小小年纪也跟着听，却不知道什么意思，记得有一次听中央台
报时，我问父亲，“中央”是什么意思，“中央”在什么地方。父亲
告诉我说，中央就是北京。这大概是那个年纪我理解力的极限了。年
纪稍大了一些，过年的时候，一边听收音机里京腔秦韵味道十足的演
唱，一边在灶台边帮忙添柴烧火，一边听大人们唠唠叨叨，过年味儿
特别浓厚，到现在都忘不了。

    上学以后，收音机坏了，很长时间就没有什么可听了，后来被我
拆了元件玩，那喇叭磁石的吸力非常的强。上了中学，学业压力比较
大，我没有钱也没有空来玩收音机。直到去上海念大学，手头有了一
点零用钱，我才开始与收音机有了较多的接触。

    我买的第一个收音机是全波段的Tensonic小机，黑色机身，FM与
AM用电子开关切换，中、短波用波段开关切换。这个小机子可以收到
不少国外电台，让我开了眼界。后来用的时间多了，波段开关与音量
电位器都出了问题，便买了另一部白色的迪桑机。这部机器的外表不
错，比较小巧，带有TV频道。没有想到它的灵敏度很差，我并不喜欢
。当时我喜欢在被窝中听广播，没有照明指示很不方便，我便拿它作
试验。拆开机器给它从电位器接了一个串有电阻的绿色扁平LED， 在
刻度表边上用电烙铁烫了个槽位安装。这样晚上听广播就方便许多了
，一开机就有绿莹莹的光线指示度盘，非常漂亮。暑假回家，我中午
在楼上细细调节，意外地收到了别人打电话的声音，真让人兴奋，我
急忙喊妹妹来听。可惜人还没到，电话就挂了，以后再调就没有找到
。我还给它加上钟控功能，拆开一个电子钟，焊掉它的压电陶瓷喇叭
，从触点开关处引出线来。把电线串接到收音机的电池回路中，睡觉
前打开收音机。早上时间一到，电子钟一声叭吧，电路接通，收音机
就响了起来。不过由于收音机音质不好，开机往往又是报新闻，很快
我就听烦了。

    大一因为学英语需要，我买了一部星球的收录机，常州无线电厂
生产的。带有FM、MW收音功能。不过性能平淡无常，使用没有一年就
出了问题。这一机子给我的印象就是当时国货的质量确实比较差。

    这时给我印象比较深的是两个同学的机子，一个是一位室友的京
华收录机，我第一次听起来，音质好得不得了，有如天籁。受他影响
我迷上了SONY的收放机与自制音响。 后来便花438元买了一个SONY的
收放机，请他帮我挑的，磁带放音与FM、AM收音，配有原装耳机。这
是我用过音质最好的机器，听FM节目不亚于以前那次听“京华”机，
真是一种享受，也因为此机，我在心目中从此树立了SONY的品牌形象。

    还有一个是一位上海同学的伯龙HS-902（？），灵敏度很高，很
多我听不清的台它都可以清楚的收到，频率指示与9700的相似，小小
的调谐指示LED也非常漂亮。我还见到一个外观类似的机子，黑马牌，
不知是哪个厂生产的，表现也不错，印象中与SONY的SW22外观比较相
似。当时就想买一个，找来找去没有找到。

    想要的东西心里总是不会忘记的。本科快毕业前，我在《读者》
上看到R9700的广告。 “超级短波王”，“国内首次使用二次变频技
术的收音机”，“SONY等公司用于高档收音机上”，类似的二次变频
技术的广告词让我心驰神往，我毫不犹豫的花238元买下了一台。 这
部机器确实惊人，灵敏度明显高于以前用过的机子，音质洪亮，外观
气派而不失细腻。暑假我带它回家，加了一根1m长的电线挂在窗子上
边作天线，竟然收听到了几百公里外的武汉市的FM节目楚天音乐台、
交通广播台等，让我大感意外。这可能是我的首次的FM DX经历。 这
部机器我一直用着，几年下来音量、波段开关有了些问题，音质反而
似乎更耐听了。

    读研的时候，有位同学向我展示了他的PL737， 没有想到收音机
还可以存台。我又动心了， 后来找了一个理由，花288元又买了一台
PL737。每个波段存5个，共15个电台，还有很方便的钟控开关机功能
，成了我的音乐闹钟。因为体积比较小，我常把它放在床上听东方广
播电台的《相伴到黎明》，给了我巨大的影响。叶沙等人主持的节目
可以说帮助我解开了思想中的结，而她的思维敏捷、剖析深刻也给我
留下了非常深刻的印象。但这部机器的灵敏度不理想，所以，想听短
波台我常常捧R9700带着耳机到操场上听。 明月如洗，蛙声一片，广
播中传来世界各个角落的声音，真的非常美妙。

    这期间也用过几个低档机，略谈一谈。学校给我们发过一个校园
收音机，黑色的小塑壳并不漂亮，做工也很一般，带有一个聚光小电
珠，可以作为手电用。分为调频与校园两个频率，后者好象从76到83
左右，这是我拆得数量最多的收音机，前前后后经我手报销过有三四
个左右。买过一个黄色外壳的中波收音机，好象上海某半导体厂产的
，20多块钱，二节1号电池供电，听听上海当地的648，792还很不错，
声音比较洪亮；带回家没有多久就坏了，被我拆去内脏保留喇叭用。
还有一次，花12元在路边小店买了一个用单节7号电池的FM小机， 没
有什么牌子，机身不到巴掌心大，正方形， 1cm左右的厚度，用一个
按键自动寻台，循环搜索，无立体声，输出的音量可能也就50mW左右
。这种小东西指标上是不能讲究的，稍弱的当地台就找不到，唯一好
处就是体积小，重量极轻。因为功率小，晚上戴着听睡觉也不担心损
害耳朵，不过没用几天还是送人了。还有一次，因为买了诺基亚手机
，店家当时搞促销，送一个三角形的Nokia礼品收音机， 绿色外壳，
只有FM波段，带一个电子表，当时只听了一下，就送给了陪我一块去
的朋友――他觉得外形有点意思。比较特别的是一块收音机板。一个
朋友的全波段收音机严重损坏了没法修，看我感兴趣就给了我。我拿
回来检查一下电路板，焊好印板上的断线，竟然重新点亮了。于是给
它配了一只电池盒，用泡沫塑料挖了一个底盘，从耳机插座接上喇叭
盒。就这么一块破板子，也陪我度过了不少开心的时光。因为没有外
壳，特别容易积灰尘，得经常用皮老虎给它吹吹。 换波段时就拔PCB
上的开关，调谐时直接转动可调电容上的小轮子，收听效果和音质都
胜过PL737。当时真的特别有成就感。 不过，可能由于这几个机子的
给我的印象，后来我对几十块钱价位的收音机一直提不起兴趣。

    工作以后，有了独立的收入，可以比较自主的支配。我经常到大
商场去逛电器，对收音机柜情有独钟，然而上海的这些商店收音机的
品种非常少，有的店最高的规格就是SONY的SW11或SW22了，还有的店
价格非常离谱。如果不谈价格的话，上海一百的小家电柜还算难得。
有一次在这里我发现一个黑色的机子非常漂亮，问了问，是SONY的76
00G,价格1650元。我还有一次见到Ham2000摆在柜台上，标价4000元。
价格高了点，但不管怎么说，这是我唯一一次看见H2K摆在柜台上卖。
一般这里除了德生、德劲的机器外，总还有几种SONY的比较便宜的模
拟机，不可避免的还有不少的杂牌机。

    仔细想起来，真正让我喜欢上收音机的，抛开小时候的“英雄”
的首因效应，应该说是德生的R9700了 （后来我才知道，这一机子当
时风靡全国，成了德生的一代名机）。我在收音机方面大开眼界的，
却是在收音机爱好者网站。

    使用了5年之久的R9700也该有接班人了，我找来找去，最后相中
一部索尼的SW11，外形比较让人怀念，品牌也不错，初试下次感觉还
可以，要价500元。心里痒痒的准备掏钱时， 突然想到何不到网上先
了解一下再下手？于是来到了德生网站，链接到http://swl.126.com
，仿佛浪荡多年的游子一下子就找到了组织，一头扎进了这个收音机
的海洋。（不怕批评的说，为了阅读方便，我后来曾用OE下载过整个
网站，制作成CHM包来慢慢浏览。）SWL网站是个非常休闲的地方，让
我经常留恋忘返，往往一泡就是几个小时。面对诸多的大虾，一般我
看的多，说的少，慢慢的我知道了很多收音机品牌和机型，明白SW11
不过是SONY收音机家族的一个小弟弟，指标也不是非常出色，便放弃
了，重新选了SW7600GR。这时上海一百也摆上了7600GR，不过与黑色
的SW7600G一样价格都是1650元。 我跟他们讨论了几句，他们也不怎
么懂，便纳闷的走了。离开了南京路，去了曲阳路上海商务中心，在
一个广东老板手里以1300元买下了7600GR。

    说实在的，当时我刚发了工资，最想买的是SONY的SW77，但是一
百没有，商务中心当时只有一个柜台说有，让他去拿又没有货。老板
让我第二天再来，价格是4250元。我也心里正徘徊，要么上SW77，要
么上7600GR+H2K，结果我一个晚上也没有等，选择了后者，可见当时
心情之急切。

    先到手的是7600GR, 外面包装不错，打开一看，机器非常精致，
做工很好，灵敏度各波段都比较均衡，卷盘天线也比较有创意。我觉
得比较满意。于是它取代了R9700成了床头机。

    7600GR可能是国内中档收音机中拥有量最大的型号了，在上海多
个地方都可以买到。相比之下，山进、根德的就比较难觅。7600GR的
声音不是很靓，但是如果听惯了的话也会接受的。从外观来讲，它简
直就是一件工艺品，可以说是科技与美学结合的产物，在使用细节上
设计得非常细致。它的电池盒设计是这么多机器中最好的。我常常想
，即使不考虑7600GR在技术上的先进性，它的外观与产品质量就可以
轻而易举地在收音机市场取得自己的一席之地。

    此后过了大约十天左右，下班时前台告诉我到楼下取东莞来的包
裹。我想是H2K来了。 跑下去一看，没有想到公司的外籍专家正悠闲
的坐在我的Ham2000上，他竟然不知道是我的宝贝收音机！ 还好，双
箱包装比较结实，收音机一点没有受伤。有了此机也就有了我在上海
的FM DX经历。

    上海的FM电台分类比较细，再加上不少区县有自己的FM台，其节
目总量还是可观的。我住在4楼，窗外非常空阔， 信号不错。用5M的
长线挂上窗口就可以收到很多电台。以前在BCL论坛我发过一个贴子，
列出了我断断续断用Ham2000收到的70来个FM电台。 用7600GR是做不
到的，它的频率选择性不好， 频带太宽，容易串台，而H2K可以在某
一位置清楚收听一个台，再高0.1MHz清楚听另一个台。更明显的差别
是，用H2K听SSB非常清楚稳定， 特别是13176,13189,13192等频率，
比7600GR捕捉要容易得多也清楚得多。不过，有名的8967在上海从来
没有收到过，后来来了合肥用ATS909才有缘一听。 H2K比较重、大，
搬家时比较占空间。有一次一个刚认识的朋友还跟我说，怎么买了这
么老的一个收音机。大概他认为，只有老式收音机才会体积庞大吧。
用H2K还有很享受的，拉起机身天线， 稳定清楚的收听令人陶醉。用
它进行FM DX印象最深的一次，是收到韩国的FM节目。大约在03年5月
份的一个周末晚上， 我习惯地打开H2K搜索，突然收到一个非常清楚
的外语电台，男女主持人一边聊天一边放歌曲，非常轻松。我听不懂
韩语内容，但可以肯定是来自韩国的广播。 用R9700或7600GR都可以
收到，不过信号弱一点。大约听了一个多小时都没有丝毫衰弱的现象
。第二天在相同频率位置上再也收不到了。

    购入Ham2000以后，我还兴致高涨，迷上了ATS909。 当时卖山进
收音机的周先生就在上海，我跑到他的住处买了一个ATS909，价格很
好，1300元。这个机子到手玩了不久，我就评论说， 有了909就可以
抛弃7600GR了！无论是从声音、存贮量、使用方便性、功能都有独到
的优势。至于它的FM灵敏度我倒没有感觉比7600GR强。我当时还看上
了ATS606，小巧精致，功能也不赖，不过我认为850元的价格有点贵。

    有了三台机器，我可以玩一阵子了。为了省去换电池的麻烦，我
给7600GR配了两块15Ah锂电池串成的电池组，电池容量比较大，我利
用工作之便充好电，一直放了二个多月还容量十足。电池不过瘾，我
又改装了PL737原配的直流电源。 我看中它供电的背景噪声比较小，
把里面的7805换成了7806，外接线配了两种接头， 这样7600GR和ATS
909都可以用了。

    接着没有多久，我又陆续买入了德劲的DE1102， 德生的PL200。
这两个机器都有自己的特点，我比较钟意于DE1102的智能背光、外壳
工艺与灵敏度， PL200则是以体积小巧，省电与存贮量大取胜。不过
1102的声音我一直不太喜欢， PL200的音质也只能说是差强人意。因
此很多时候，我还是听着9700或H2K入眠。

    03年年底，因为工作原因我来到了合肥。一时之间也没有什么好
玩，想起了买几个收音机。逛了很多商场，没有合适的选择，对杂牌
的机器没有兴趣，好的机型又比较难寻。然而我没想到，我还是在这
里买了两个机子。首先是Philips的AE3750，这台机器来得比较意外。
当时我正在准备大洋买YB400PE， shwx在网上突然抛出这台机子，绝
版新机，机会难得，我就抢先订下了。

    AE3750给我的印象是外观典雅，操作舒服。机壳颜色为为我比较
喜欢的黑色。小小的圆形按键表面做得非常光滑，手感不错。习惯了
7600GR的操作，我感觉它的按键行程比较长，通常要小小用力，感觉
下去1mm以上才行，不太习惯。 它这样设计或许是为了防止误触吧。
机身感觉比较结实。虽然接合处有比较明显的空隙，但机壳的厚度是
足够的。相比之下，ATS909的就比较薄，特别在喇叭处用一个指头用
力按一下，可以感觉到凹下去。3750在收听灵敏度没有什么特别的表
现，比较普通。它的抗干扰性是一大弱项，是我在不经意中发现的。
周六中午我躺上床上休息，楼下装修使用电钻，我正开着AE3750听FM
，电钻一响，它便显得极为不耐烦，不停发出滋滋的声音。我打开床
头的H2K，意外的是，Ham2000丝毫未受影响，悠扬的《映山红》丝丝
缕缕，纤毫毕现。 这一次又让我意识到了H2K这3500元还是没有白花
的。除了抗干扰外，我对3750的另两点也不太满意，其一是电池盒设
计。即深且狭，稍大一点的5号电池放进去就显得有一定阻力， 取出
来时更为麻烦，那个拉出电池的丝带短了一点，不济事；我一般用平
头镊子把它夹出来。其二就是音质。它的音色分High, Low两档， 调
节效果比较明显，但都比较平庸，高频比较灰暗，低频沉不下去，中
频又比较的空洞，似乎还不如Sony7600GR的声音充实。天线比较短，
不如7600GR, 

    ATS909。AE3750的操作比较方便，稍呈弧形的机身右边呈半圆形
，捧在手时非常舒服。但前后盖的缝隙比较大，显示屏与机身之间有
0.5mm左右的空隙，我很担心灰尘的进入。 显示屏信息比较清楚。字
体比较粗，附加信息排列设计合理，一点没有杂乱的感觉。总之，尽
管有以上不足，这部机子无论从是设计与制造上都是良好的产品。由
于是绝版的产品，平时难以得到，缺点也就包容了。

    目前我最喜欢的便携机是最近买的YB400PE，也是从shwx处购得。
算起来这是我的第四部差不多的便携机了。经常有人跟我说，买这么
多收音机干什么？我自己也说不清楚，也许这就是我们这些收音机爱
好者的通病吧。我更喜欢黑色的YB400，但只能买到白色版本的Yacht
Boy。但总体来讲我还是很喜欢这个机子。 撇开操作方便不讲，它的
音质是最有韵味的。Grundig的另一个产品H2K的音色有些沉闷，听中
波或短波的感觉还不错，听FM的感觉不如小机机明快。相比之下，AT
S909的声音层次丰富，动态十足，高频很好，有点小音响的味道。同
事听过我的好些个收音机，总说909的音质最好。 我也承认这一点，
在耐听度上我更却更喜欢YB400PE。幽幽的有点怀旧， 荡漾着，非常
迷人，听上几小时也不觉得累。它的中波灵敏度与短波灵敏度也比较
齐整，感觉与R9700差不多。不过YB的按键手感不好， 软塌塌的而且
行程长。还有一点不足就是存贮量仅为40个，面对纷繁的无线电世界
，这点容量显得太小---仅合肥的FM台就存了十几个， 要到上海恐怕
就只够FM用了。

    说起合肥，又不免多说两句。跟很多中型城市相似，这里FM节目
不少，烦人广告也非常的多，整天在耳朵中吵闹的就是电脑学校增高
鞋、肝病性病老中医。我常听的有交通广播台和外语转播台等，广告
少一点，内容也比较轻松。文艺台节目也不错，经常播放一下经典的
老歌，听得非常过瘾，美中不足的是，有比较多的商业广告，让人又
爱又恨。合肥听广播与上海的最大不同就是，不少节目都有两份，省
台一套，市台一套，如交通台与文艺台，这样的选择面其实宽了一些
。我常常观察出租车的司机他们听什么，结果听得最多的是安徽交通
台。公司宿舍就在河边，平时晚饭后常常在淝河边漫步，一边听短波
节目。离开了生活区，干扰要少好多。到科大去听广播感觉也很不错
，青草绿树，十分亲切。不过感觉最好的还是植物园。捧一台ATS909
我去得正是时候，时值第三届梅花节，春风轻拂，阳光明媚，天上风
筝袅袅，脚边碧波层层。在董铺水库岸边伫足静听，短波的背景干扰
减少了许多，听节目非常干净，FM的音乐表现相当迷人。这次收听，
植物园给了我极好的印象；美中不足的是离住处太远，不能常去。

    再说回器材，以前在我的几个机子中，声音最好的机器是R9700，
折磨了几年，声音的棱棱角角也磨平了，加上我用热熔胶加固了喇叭
外面的金属网罩，可能减少了附加的振动，声音变得比较干净耐听而
不失原来的洪亮。跟“著名的”H2K的“蓬蓬声” 相比似乎也不差；
可能是低频成分少一点可懂度就更高一些，在听一些短波强台时，97
00比其它机器更容易听懂一些。用它去参加外语考试说不一定还真能
帮你一把呢。不过现在它的位置被YB400PE取代， 输在声音的动态感
与听感的醇厚上。尽管在网上看到不少对R9700消极的评论， 仍然不
减我对它的好感。我购入的这个机器是当时市面上刚出的产品，两个
LED指示灯都是红色，我曾想过把Tune指示改成绿色的， 因担心弄坏
了机器没有实施。过了两年多以后，我发现一个朋友手上的9700的一
个灯是绿色的，闷了两年的想法得到了实现。这也从另一个方面说明
，德生还是比较注意市场反馈的。由于频繁使用，我的9700拉杆天线
已经不能固定方向了，只能凑合着使用。去年下半年9700拉线又断了
，只好送去修理。运光路的修理师傅也称赞这台机子用料不错。天线
的固定螺丝已经锈坏了，取不下来；波段开关与音量电位器也经常接
触不良。不过我都没有动，担心大手术会影响收听效果，只把拉线修
好了。试了试，调谐手感仍旧凝重，频率指示也调得更准了，基本让
人满意。回来自己取下天线，焊上末端连鳄鱼夹的一段电线。使用起
来也很方便，电线在机内打了个结，即可以当作提绳，也可以当接收
天线用――咬一根长的天线，它仍然宝刀依旧，收听短波毫不含糊。

    我觉得很多厂家比较重视第一批的产品，用料可能更实在一些（
猜想），制作上也更细心，所以往往第一批用于开拓市场的产品有比
较好的口碑，R9700似乎就是如此。 当然它的缺点也是很明显的，FM
波段放进去几个电视伴音，虽然可以方便收听校园电台和TV伴音，却
也使得FM频率过于密集，很难调准，稍不小心就调过了头。加上模拟
指示本身的误差，经常要靠听电台内容来判断是哪一个电台。相比之
下，MW/SW调谐就比较舒服。

    刚上德生的网站时，我对“五年磨一剑”的R9700DX比较感兴趣，
后来因为选择了7600GR，加上9700还可以使用，就没有购买。后来一
个朋友买了，我粗略试用了一会。银灰色外壳颇有现代气息，长宽有
所增加而厚度小了，但收听上没有明显的进步。由于机身轻薄容易产
生机震，影响了喇叭的发挥。有不少网友说9700DX的声音悠扬好听，
我后来作了比较，不知道是产品的个体差异比较大，还是音质方面是
见仁见智，我却不太喜欢：9700DX的声音比较单薄，似乎厚一点的机
身更有利于声音的醇厚感觉。

    前不久朋友参加外语考试，没想到带去的收音机9700DX出了故障
，托我给他临时买一部数调机。我刚返回上海就去了曲阳路的商务中
心，给他带了PL550。 没有想见面之后，没有使用五分钟，朋友说是
喜欢我的PL200， 因为它只用两节电池，而且非常省电，考完了试要
用PL550跟它换。换就换吧，我乐得顺水推舟：其实我对PL200倒不怎
么中意， 也想换个口味了。记得以前看到过网友的一个贴子， 把PL
200跟SONY的7600GR作了比较全面的对比，结论是PL200全面胜出。真
是很有意思，我们明明知道7600GR更胜一筹，却愿意国产的产品能青
出于蓝。不过客观的讲，一个产品的好坏，恐怕不能仅从技术指标上
来看。开始我也是比较喜欢PL200， 在那么小的体积中做出不俗的表
现与性能，我认为德生可以自豪一下的。不过PL200音质比较的干涩，
我也只能做到开始的几天经常使用，到后来就放到一边，偶尔光顾一
下了。不过我认为这个机器是慢跑一族的不错选择――早上起来，在
清冽的空气中，迎着晨光，慢慢的跑， PL200就在盈盈一握之中，或
听外语，或听新闻，或听音乐，不亦快哉。

    PL550则是我的第三个德生PL机（737,200,550），我认为是德生
PL系列中最漂亮也最优秀的一个。以前在网上见到的时候，就暗心思
忖，PL200刚刚问世没有多久， 为什么德生还出一个差不多的机器？
见面之后才知道兄弟的长相虽然相似，个子却大有不同。 PL550在体
积上大了不少，与7600GR相若。大的空间也给它带来了不少优势。首
先是喇叭口径大了，音质上的进步非常明显，声音的动态与层次感觉
好了不少。其FM灵敏度则出乎我的意料的好， 感觉胜过PL200不少，
甚至比7600GR也好一些。以前比较难以收到的100.9MHz的松江台，现
在竟然收到了，虽然有些失谐的噪音，但已经可以听清楚了。自动充
电、容量设置可以省下一个充电器的钞票，存储量也讨人喜欢。选择
性也还不错，但是假响应好象增加了，一个电台经常在多个频率上收
到，有点比较轻，要仔细听才能发现；有的则比较清楚，相当于中等
强度的短波台效果。按键没有什么进步，给人的感觉还是软软的，按
下去要稍微往下深一点，感觉不如德劲的东东方便。机器斜放时天线
不能竖立也是一个明显的设计上的美中不足。

    不知大家是否有同感，我觉得德生的直流电源比德劲的感觉要好
。我对1102配的那个光头陀非常的不喜欢，没有电源指示，电源线弹
性比较强，不够柔软，手感就差一些。这方面我比较喜欢德生的那几
个，如DC-5或DC-6。用它们听中短波时电源的干扰也不明显，这方面
看来人家还是用了心的，德劲在一些细节上还需要继续努力，毕竟好
的品牌形象塑造起来不容易，做不好却往往很简单。目前正是DE1103
隆重推出之际，希望它能有更好的表现。从个人感觉来说，德劲在技
术开发上没有明显的问题，弱点似乎在整机设计（包括外观、操作细
节等）以及对市场调查的深度上还稍嫌不够。液晶模拟调谐方式可以
说是一个比较大的变革，但我觉得还有待市场的检验。毕竟收音机迷
还只是全部购买者的少数，他们的意见固然不可或缺，但是仅仅注意
这一范围的意见是不够的，整个市场的反响更为重要――尽管这并不
容易。

    买了这么些机子之后，在收音机方面的热情渐渐的平静了些，变
得有些挑挑拣拣，不太轻易下手了。追求没有止境，却是有边界的。
我的“左”边界就是不涉及通讯接收与和火腿器材，“右”边界是不
涉及军机与古旧器材。这里也没有什么特殊原因，军机过于笨重不适
当我等尚未购房一族，矿石机和电子管机因自己缺少这方面的经历，
没有培养出这方面的感情。HAM器材虽好，但与我目前的财力不相称。
虽说再好的产品也有不足，但粗糙的制作更不值得留恋，单纯的性价
比往往说明不了全面问题。以我的个人偏好来选择，我更喜欢一些质
量精良音质优美的产品，如根德的S700。无论技术指标还是回放质量
，让我心动不已，却始终未能亲眼目睹实物，甚感遗憾。前些天尝试
在Ebay上竞拍，美国卖家帮我仔细的查了相关限制，被USPS的规定卡
住，无线电接收设备不能邮递出国！实属无可奈何。但愿其它国家的
规定不致如此苛刻，误我佳期。“有美人兮，见之不忘。一日不见兮
，思之如狂”，拿S700来比作美人，还真的就是这种感觉。

    其实仔细考究起来，喜欢收音机是一个很健康的爱好，花钱不多
，又能藉此知天下事。可以“亵玩”也可以“远观”，相比玩摄影，
音响，汽车等爱好，可以说是平民爱好了。

    断断续续的写了这么长，只希望与有类似经历的朋友分享我的感
觉，并纪念在贫困的环境中收听、使用收音机的那些难忘岁月。

  Dingboy
  2004.4.1写于离开合肥之际 
  2004.4.19 修改于 复旦大学

  ----
  我打开收音机一个一个的找，找呀找呀，
  终于找到了。。。。广播论坛！

（转载自
8582.vicp.net/web/leowood/forum/forum_read.asp?id=276883 )



【协会消息】到香港申请电台牌照/操作授权的指引
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

       内地业余无线电操作者逗留或到访香港特别行政区时
            申请业余电台牌照及操作授权证明的指引

      一.  通则

    此指引特别为向内地的业余无线电操作者解释有关香港特别行政
区(以下简称「香港」)的业余无线电服务以及如何申请香港的业余电
台牌照和操作授权证明。

    在香港拥有及使用无线电仪器均受香港《电讯条例》（第106章）
的规定所限制。业余无线电操作者如欲管有及操作业余电台，必须持
有由电讯管理局（「电讯局」）发出的业余电台牌照及「操作授权证
明」。

    香港电讯局认可由中华人民共和国信息产业部发出作业余服务的
无线电台执照和由中国无线电运动协会颁发的个人业余无线电台操作
证书。内地的业余无线电爱好者需同时持有由内地无线电管理机构发
出作业余服务的有效无线电台执照和由中国无线电运动协会颁发的有
效个人业余无线电台操作证书才可向电讯局申请业余电台牌照 和/或
操作授权证明，以便合法在香港设置个人业余无线电台和操作业余无
线电仪器。若访港人士祗欲操作业余无线电器材，可只申请操作授权
证明；若同时有意在港管有及设立业余电台，则需同时申请业余电台
牌照。

    该访港人士如继续留港超过操作授权证明 和/或业余电台牌照的
有效期，则可申请续发操作授权证明和/或业余电台牌照。

    获发操作授权证明后，在香港停留短于一年者，可以在其内地的
呼号前面加上「VR2/」以作在香港的呼号使用。如停留超过一年及持
有香港身份证者， 可重新向电讯局申请在VR2系列内一个本地呼号使
用。

      二.  香港业余电台牌照

    香港业余电台牌照的操作权限载于附件1。

    持有内地个人业余无线电台操作证书(一级、二级和三级)的申请
人，可获发给香港业余电台牌照和/或操作授权证明， 以便在香港设
置及操作如附件1的操作权限的业余电台。

    持有内地个人业余无线电台操作证书(四级)的申请人，可获发给
香港业余电台牌照和/或操作授权证明， 但操作权限祗限于附件1 内
50.00–52.11MHz、144–146MHz和430.0–437.2MHz的有关频带。

      三.  怎样申请

    申请人须把下列文件邮递或以专人送交电讯局：

      a.  填妥的申请表
（附件2，该表格可于本局网页http://www.ofta.gov.hk 下载或于本
局发牌组索取）；
      b.  申请人的内地居民身份证、往来港澳通行证 (或其它旅游
证件)和香港身份证(如领有)复印本；
      c.  申请人由信息产业部无线电管理局发出作业余服务的有效
无线电台执照复印本，及由中国无线电运动协会发出的有效个人业余
无线电台操作证书复印本；和
      d.  所需的申请操作授权证明 和/或业余电台牌照费用，可以
现金或抬头为「电讯管理局」的划线支票缴付。

    上述文件应送交：

            香港 湾仔
            皇后大道东213号
            胡忠大厦26楼
            电讯管理局
            发牌组
 
            电话：+852 2961 6772
            传真：+852 2180 9828

       四.  牌照费用

    业余电台牌照有效期为1年，年费为港币150元。

    操作授权证明的有效期为5年，费用为港币160元。

       五.  进口业余无线电器材

    若访香港人士有意入口或出口业余无线电器材，必须事先向电讯
局申请入口或出口许可证，否则有关器材可能被海关扣押。在申请出
、入口许可证时，必须列明器材的详细数据，例如型号、牌子、频带
、发射模式、编号、留港期间及附上出、入口许可证的指明费用。申
请人应在器材运抵香港前确定它们可获发牌。若对许可证或发牌事宜
有疑问，请联络发牌组〔地址和电话记在第三段(d.)〕。

       六.  查询

    如对此指引有任何疑问，欢迎联络：
      
            香港 湾仔
            皇后大道东213号
            胡忠大厦36楼
            电讯管理局
            电讯监督〔支援服务〕
              
            电话：+852 2961 6603
            传真：+852 2803 5113
            电邮：support_services@ofta.gov.hk

    转编者注：

        附件一《操作频率及功率限制》及附件二《内地居民来港申
请业余电台牌照/操作授权证明表格》请到CRSA网站下载.

    （原文见 http://www.crsa.org/1_ch_b-vr2_rule.html ）



【酷站链接】哈罗CQ/阿甘/广播爱好者/相关论坛等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
哈罗CQ火腿社区
http://www.hellocq.net/forum/

QRZ·中国
http://w3.qrz.cn/

阿甘火腿之家
http://bg4ieb.chinaham.com/

广播爱好者
http://swl.126.com/

广播爱好者论坛
http://swlbbs.126.com/

中国火腿
http://www.chinaham.com/bbs/

火树银花
http://www.qsl.net/ba4eg/
　　
无线电论坛
http://210.15.22.10/bbs/index.asp

收音机论坛
http://www.tecsun.com.cn/asp/

德劲论坛
http://www.degen.com.cn/forum/index.asp 



【登录备忘】本选编/ChinaHam各讨论组的订退办法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业余电台中文邮件选编（本刊）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 as-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 as-unsubscribe@hellocq.net

chinaham讨论组（火腿之间的情感交流）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-announce讨论组（chinaham公告消息）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-announce-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-announce-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-computer讨论组（计算机的使用等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-dx讨论组（DX消息、经验技巧等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-dx-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-dx-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-equipment讨论组（器材的交换信息等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-equipment-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件 chinaham-equipment-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-tech讨论组（业余无线电技术讨论）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-tech-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-tech-unsubscribe@hellocq.net


       《业余电台中文邮件选编》每月的 1、11、21日发行
       ----------------------------------------------
   http://ba7as.chinaham.com/   mailto:ba7as@chinaham.com
       ----------------------------------------------
        谢谢您的订阅，欢迎您向本刊推荐稿件！下期再见
