
      ******** 业 余 电 台 中 文 邮 件 选 编 ********
      **                                           **
      **               （第 188 期）               **
      **                                           **
      **************   2004年6月11日   **************


                      本  期  目  录
                    ￣￣￣￣￣￣￣￣￣
       【十日话题】哈罗CQ广播爱好者各HAM/BCL论坛13篇
       【哈罗ＣＱ】话题综述:参加Pan Asia 2m DX活动记
       【酷站链接】编者经常光顾的HAM/BCL论坛以及社区
       【登录备忘】本选编/ChinaHam各讨论组的订退办法


            ★感谢 http://www.hellocq.net 发行★

             阅读或下载本刊以前各期内容，请访问
         http://garden.2118.com.cn/zsh/zazhi/ml.htm



【十日话题】哈罗CQ广播爱好者各HAM/BCL论坛13篇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●2004年6月2日

哈罗CQ火腿社区
-   各地火腿活动专题
-   -   5月30日青岛ham网站管理与发展研讨会
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=90484) 

zero_seven 2004-06-02 20:28

    5月30日青岛ham网站管理与发展研讨会

    5月30日青岛协会召开ham网站管理与发展研讨会，与会的新老会
员就han网站的管理与发展，U/V中继台的使用情况进行了讨论发言，
为今后的协会工作提出了目标。

------------------------------------------------------------
●2004年6月3日

哈罗CQ火腿社区
-   公告通知
-   -   2004.5.31扬中业余中继开通了！
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=90540) 

bg4wcq 2004-06-03 16:24

    2004.5.31扬中业余中继开通了！

    因扬中与镇江之间无线电信号被大港高山阻断，扬中无线电爱好
者无法和镇江做通连。在丹阳bg4wbi的鼎力帮助下，2004年5月31日，
扬中bg4wcq利用自己的业余设备架设了一个实验业余中继。因条件简
陋， 该实验台完全由ham自己制作。 现频率收发频差为9mhz， 上行
430.100mhz，下行439.100mhz，和周边地区业余中继频率上没有任何
冲突和干扰，功率为5瓦。 该实验台采用c450手台接收，通过bg4wbi
自做的转发模块到tk808车台发送。 收发天线由扬中的bg4wcu自己制
作，架设在bg4wcq家楼顶上，高度30米左右（扬中市玉器厂内）。经
过这几天的实验， 本实验中继能覆盖扬中县城， 极大的调动了扬中
ham通连的积极性，也为苏北过往的外地ham提供了一个了解扬中了解
镇江的窗口。

------------------------------------------------------------
●2004年6月4日

哈罗CQ火腿社区 
-   DX通信
-   -   昨天下午好兴奋啊！
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=90595) 

BG9TD 2004-06-04 12:22

    昨天下午好兴奋啊！

    5月30日刚架好了4波段倒V, 昨天下午18:20开始在21.200一顿狂
混乱炸，一下子通到40多台，给我增加了好几个新字头，其中还有比
较难通到的南美电台两位，更令人兴奋的是有一位智利的亮妹啊！搞
得我兴奋的一夜没睡着啊！

------------------------------------------------------------
●2004年6月5日

青岛市无线电运动协会ham俱乐部
(http://219.146.245.198/cqqingdao/index.asp)
  --  技术探讨

      --  作者：zhangyi
      --  发布时间：2004-6-5 22:11:13

      --  车载通讯设备的选择

    目前车载通讯设备主要有三种：

    1、车载电话
    2、车载U/V电台
    3、车载短波电台

    一、第一种车载电话由于需要移动、联通基站的支持，属于不能
够直接通讯的车载设备。在荒郊野外、没有基站的地方，这类设备是
徒劳的。目前移动和联通的基站已经遍布城乡，因此用这么大功率的
移动电话已经没有什么意义了，况且这么高的频率和功率对人体的伤
害是显而易见的。

    二、第二种设备车载U/V电台是目前使用最广泛的移动车载电台，
这种设备发出的电波直线传播，又称视距传播。电台采用FM调频模式
通话，频率高、受干扰小，音质好。在没有阻挡的情况下，可以获得
良好的通讯效果， 通常在市区地面不依赖中继可以在1-5公里范围内
直接通讯。 在有中继的情况下，可以在10-50公里甚至更远的范围内
通讯。

    这类车载电台的功率通常在15-50W，且天线体积小巧、便于安装
。但如果到了没有中继的城市，就很难覆盖整个市区移动通讯了。

    三、第三种设备车载短波电台常用于越野车，基本上短波电台都
可以通过安装支架装在车上。这类电台功率大（标准100W，有的高达
150-200W），可以通过地波和天波两种方式传播信号，电波饶射性强
，不怕建筑物遮挡。具备FM/AM/USB/LSB/CW等多种模式，在市区可以
使用FM模式工作，获得和U/V电台一样高清晰的通话效果。 在荒无人
烟的地方可以使用SSB单边带模式工作，传送距离远，但SSB的音质就
不如FM那么保真了。

    这种电台的缺点是天线庞大，安装麻烦，且频率低容易受到各种
各样的干扰，静噪经常会被干扰打开，听到讨厌的干扰噪声。同时汽
车本身就是个干扰源，需要经过特殊的消噪处理。此外，短波电台远
距离通讯完全依赖电离层的反射，受到天气的影响，通讯可靠性较差
。如果没有传播，1000W的功率也是白搭， 因此要能够熟练掌握电离
层的季节、时间变化规律，学会使用不同的短波频率。

    综上所述，如果您喜欢开车跋山涉水，那么安装短波车载电台是
很有必要的。可以随时和基地保持联系，也可以享受到移动通联的乐
趣。当您遇到危险的时候，还可以通过它发出求救信号。如果您只是
在市区开车，那么U/V设备才是首选的通讯设备。

------------------------------------------------------------
●2004年6月5日

哈罗CQ火腿社区
-   公告通知
-   -   澳门南区全接通 - MRHC火星中继站已经开放使用
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=90684) 

xx9jc 2004-06-05 22:27

    澳门南区全接通 - MRHC火星中继站已经开放使用

    各位朋友：

    MRHC 澳门南区中继（火星站）从今天起正式运作, 
    欢迎各位火腿朋友使用及帮忙测试, 谢谢!!!

    MRHC火星站频率
    上行:144.125 下行:144.725 亚音频:82.5
    覆盖范围-新马路中区,南湾,新桥,筷子基,乙水仔海洋花园,16号
    码头一带

    MRHC太阳神站仍然为大家服务
    上行:144.750 下行:145.350 亚音频:82.5

    澳门业余无线电用家俱乐部
    Macau Radio Ham Club
      
------------------------------------------------------------
●2004年6月6日

哈罗CQ火腿社区
-   公告通知
-   -   昆山中继台换频公告
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=90762) 

bd4sn 2004-06-06 21:07

    昆山中继台换频公告

    昆山中继因长期受干扰.因故改回原来频率. 438.0750/433.0750
特此公告

------------------------------------------------------------
●2004年6月7日

哈罗CQ火腿社区
-   各地火腿活动专题
-   -   南京HAM在花果山参加2m SSB通讯试验
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=90780) 

BG4REB 2004-06-07 00:12

    南京HAM在花果山参加2m SSB通讯试验

    一年一度的环亚2m SSB通讯试验又将到来, 经过讨论我们决定在
江苏最高峰---花果山设台参加活动. 6月5日四点, 我们南京的BD4RS
BG4REB BG4RPJ BG4RQJ(YL)一同坐大巴前往连云港, 大约10点30分我
们到达连云港.此时约好的BD4XF BD4XCE已经在车站等候我们.随后简
单的采购了一些食物之后, 大约在13点30分我们驱车直奔山顶--玉女
峰. 二话没说, 我们已无时间欣赏美景, 抓紧时间把天线架起来--ON
AIR.这次我们的设备:TS450 IC706 2m 7EL YAGI 70cm 13el YAGI.接
下来的时间里我们一边在这次的指定频率144.140守听 一边试着与周
边的HAM进行了通连,先后与山东淮安等地的HAM直通, 信号相当好.15
点30分左右山顶的风越来越大,温度也很低,我们已经有点吃不消. 之
后我们搭起了帐篷,把设备移进帐篷继续工作.直到17点风已经大到快
把帐篷吹倒,我们决定把设备移到离山顶50米处的房间内.在这里我们
共进了江苏海拔最高的晚餐.晚餐之后我们重新架设天线继续工作,大
约在21点在144.140ssb与在浙江渔山列岛参加ssb试验的上海的BY4HAM
取得通连,双方相距大约650公里.另外在短波上我们一直在辅助2米的
联系.6月6号一大早我们又重新调整了天线,接下来信号一个接一个上
来,江阴的BD4SBK昆山的BD4SN在144.140 SSB也成功通连上.最高兴的
是与南京的BG4RGQ通上了,而且信号相当好. 随后镇江,南通等地的信
号也相当好. 遗憾的是这次没有收到日本韩国的信号,很奇怪.感谢以
下HAM与我们通连,使我们的此次活动比较圆满的完成了. BD4XBG BG4
INK BG4XCN BD4XB BGIBT BG4ITM BG4VOE BG4VOB  BY4HAM/5 BD4ARA
BG4ARW BG4ARJ BG4DT BD4XBI BG4WTZ BD4SBK BD4SN BG4RGQ BG4XYT
BG4UVL ......特别感谢BD4XF BD4XCE的热情接待,好几次了如果没有
连云港本地的HAM的帮助的话我们的活动是无法圆满完成的.谢谢你们
.还要感谢南京本地的HAM,虽然无法一同前往,但是在家里依然支持关
心着我们.特别是RKL RGW RGX RKB RQP REF......

------------------------------------------------------------
●2004年6月7日

哈罗CQ火腿社区
-   DX通信
-   -   香港业余电台联会 - 九龙奖
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=90823) 

VR2ZST 2004-06-07 15:53

    香港业余电台联会 - 九龙奖

    与9个CQ区：第18, 19, 和 24至30区，各区分别通讯1次。
    与第24区之通讯，必须为VR2 (前VS6) 台。
    在此9区内之电台，则须与每区各通讯2台次，包括2个VR2台。
    1979年1月1日后之通讯始有效。
    费用：10美元,100港元或30个IRC。

    请将申请表格 (经两位业余同好签署证明之通讯纪录)（无需QSL
卡），寄往：

    香港邮政总局信箱 541号
    奖状经理收

    所有奖状会以空邮寄回。
    备有单模式及/或单波段嘉奖贴花，收取手续费1美元、10港元或
3 IRCs。
    须退回之申请个案会收取手续费1美元,10港元或3 IRCs。

------------------------------------------------------------
●2004年6月7日

哈罗CQ火腿社区
-   DX通信
-   -   香港业余电台联会 - CATCH 22奖
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=90825) 

VR2ZST 2004-06-07 15:59

    香港业余电台联会 - CATCH 22奖

    申请人须呈交与其它位于北纬22度地区（参考附列）业余电台通
讯之证据。
    此奖状分三级：必须包括香港业余电台之通讯。
    3级 - 最少15地区通讯。
    2级 - 最少20地区通讯。
    1级 - 全数25地区通讯。

    位于北纬22度地区:
    VR2(VS6) 香港, XX9(CR9) 澳门, BY 中国, BV 台湾, XV 越南, 
XW 老挝, XZ 缅甸,  S2 孟加拉国, VU2 印度, A4x 阿曼, A6x 阿拉
伯联合酋长国, HZ 沙特阿拉伯, ST 苏丹, SU 埃及, 5A 利比亚, TT8
乍得, 5UT 尼日尔, 7X 阿尔及利亚, TZ 马里, 5T5 毛里塔尼亚, CN
摩洛哥, C6 巴哈马, CO 古巴, XE 墨西哥, KH6 夏威夷

    1980年1月1日后之通讯始有效。

    费用：15美元,150港元或45 IRCs。 升级贴花申请费则为1美元,
10港元或 3 IRCs.

    请将申请表格 (经两位业余同好签署证明之通讯纪录)（无需QSL
卡），寄往：

    香港邮政总局信箱 541号
    奖状经理收

    所有奖状会以空邮寄回。
    备有单模式及/或单波段嘉奖贴花，收取手续费1美元、10港元或
3 IRCs。
    须退回之申请个案会收取手续费1美元,10港元或 3 IRCs。

------------------------------------------------------------
●2004年6月7日

哈罗CQ火腿社区
-   设备
-   -   电台、电源和耗电
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=90843) 

BG7FT 2004-06-07 20:53

    电台、电源和耗电

    闲来无事，测试了一下手头的部分电台和电源的耗电。
    交流电流测试用614交流稳压器上拆下的电流表 （内部用互感器
检测），串在220V电源输入回路中，最大量程5A，分辨率0.2A。
    开关电源是用ACER电脑AT电源改制的13.6V电源；线性电源是FP-
757HD重载电源，输出电压13.4V。
    两台电源在空载状态以及电台接收状态均基本看不出电流表指针
有摆动，故只测量电台发射状态耗电。

    以下顺序为电台型号和状态、直流电流、开关电源交流电流、757
电源交流电流

    大吉500（145M）20W发射、4A、0.4A、0.45A
    IC28A（145M）低功率10W发射、3A、0.25A、0.4A
    IC-706MKIIG（7050SSB）功率5（约50W）发射、最大10A、未测、
最大1A
    IC-706MKIIG（7050SSB）功率H（100W）发射、最大18A、未测、
最大1.8A

    可以看出几个问题：
    1、耗电不小，简直吓了一跳，用2米台机大吉500和HAM通联，消
耗功率居然有90W；而用706在短波满功率发射，耗电竟达400W！
    2、开关电源的效率还是要高些， 功率小时较明显，但大功率状
态就差异不大了；
    3、基本有这么一个规律： 220V交流耗电电流大致是低压端直流
电流的十分之一，如果不方便测量交流电流，可以按这个比例推算；
    4、至于射频输出功率与220V交流电源消耗相比，效率就更低了，
大约只有20%左右。

    以后CQ时要记得节约能源噢， 你一按PTT，你家的电表就开始加
速啦

------------------------------------------------------------
●2004年6月7日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   CRSA征集出展资料
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=90866) 

ba4ia/3 2004-06-07 23:40

    CRSA征集出展资料

    德国业余无线电协会DARC 将在今年6月份的德国国际业余无线电
博览会 Friedrischafen International Amateur Radio Exhibition
上为CRSA提供宣传协会信息的免费展台。为此CRSA总部向会员征集少
量反映业余无线电活动的彩色数字好照片，优先录选反映业余无线电
应急通信训练和技术研究等内容。要求主题突出、光线充足、色彩鲜
艳，一次推荐不超过2张，请以电子邮件方式发至 crsa@hellocq.net
，标题内务必标明 “===========CRSA图片==========”，用照片内
容加推荐者呼号作为文件名。同时征集反映我国（尤其是当地）秀丽
风景的本台彩色QSL卡片，或者具有特色的本台QSL卡片，请邮寄到CR
SA总部，信封标明“QSL卡片样品征集”。

------------------------------------------------------------
●2004年6月8日

哈罗CQ火腿社区
-   各地火腿活动专题
-   -   集体业余无线电台：VR2RC简 介
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=90920) 

vr2pk 2004-06-08 22:19

    集体业余无线电台：VR2RC　简 介

    中华业余无线电研究会(CHINA AMATEUR RADIO STUDY CLUB LTD)
简称中无，成立于1949年。以提倡业余无线电、电子及计算机技术研
究，联络无线电界、电子界、与计算机界人士，切磋技术，互相进步
为宗旨。

    1994年，中华业余无线电研究会向当时的香港政府电讯管理局（
OFTA）成功申请了一个业余无线电台（团体）牌照。呼号（CALLSIGN
）是“VR2RC”。电台地址设在香港九龙上海街61-67号嘉成大厦9/F。

    VR2RC鼓励会员进行合法的业余无线电通讯活动， 并开设业余无
线电台考牌班、无线电实战班、 MORSE电码班、天线制作班及经常举
办技术讲座如HB9CV天线原理与制作,中继台原理与制作等，有不少学
员经考试合格后，取得业余电台呼号。

    在一些特别和有纪念价值的日子， VR2RC向电讯管理局申请特别
呼号，已成功申请的计有VR2HNY、VR2HKS、VR2CHK等。

    CQ小组是户外活动最频密的一队，在假日中，业余无线电爱好者
（HAM）携同通讯器材走遍香港境内的山头、高地与香港、中国内地、
台湾、世界各地进行通讯。较难忘的是每年一次的中、日、韩、俄VHF 
/ UHF DX通讯实验并取得一定的成绩, 与日本及南韩(HL)的业余电台
成功通联。

    随着有众多的会员和学员经考试合格后取得个人业余电台呼号，
为方便彼此间进行无线测试及技术交流， VR2RC于2000年组织“千禧
网络”，在每月的第二个星期五晚上八时正开台与香港各区及邻近地
区的HAM进行无线电测试，频率为145.250MHz及50.250MHz。经过多年
来的运作，联系了一群业余无线电爱好者。

    透过协办“苗圃行动”组织的──挑战12小时越野马拉松慈善筹
款活动，及“屿行者”举办的行山比赛等活动中负责无线电通讯支持
工作，为社会公益事业贡献出我等一技之长。

    欢迎大家踊跃参加“千禧网络”！

    注:下次通联时间为2004年6月11日晚上8:00正

------------------------------------------------------------
●2004年6月10日

哈罗CQ火腿社区 
-   单片机与自动控制
-   -   终于制作出了单片机作品！（电子钟）
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=91036) 

BG9DW 2004-06-10 14:27

    终于制作出了单片机作品！（电子钟）

    前两天用AT89C2051制作出了有生以来的第一个单片机作品 ——
电子钟。
    我将制作资料收录在了我的主页（http://bg9dw.2000y.net/)里
，有兴趣的朋友可以去看看。

      VY 73!



【哈罗ＣＱ】话题综述:参加Pan Asia 2m DX活动记
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▲ BG4IHT
    准备六月五日早 到当地1000米山上进行一年一度的SSB两米通联
实验,FT100推180W功放,天线23单元八木,去年五月底参加了,没传播,
今年也实验FM,看能打开周边的那些中继.

▲  BA4DT
    上海5973 DX team也参加
    今天中午出发，明天早上上岛，浙江象山外海北渔山岛， 2年前
在那里参加环亚，通联到6个国家和地区的23个电台， 那里无电磁干
扰，传播环境极佳。
    使用呼号：BY4HAM/5,  天线海拔100米，IC-910两台+FT100, 频
点144.140MHz/SSB，HF上也用Pan-Asia 2mDX的频点21.370MHz保持联
系，希望能和大家通联。

▲ bd4sbk
    昨天周六没来得及出去,因为大部分爱好者都没有休息.今天早上
下了场大雨,影响了计划,使得一度放弃出去.一直到十点多钟,才上了
一个刚完工的六楼顶,受主人限制,十一点半就收工了,没有上山,因为
路下了雨应该不好走.
    两个台,一个是昆山的BD4SN,本来就在直频范围之内,一个是南京
的HAM,BG4REB/4在连云港,听上去不太清楚了.
    我们使用的设备也很简单,一个817,推一个FTC2640的屁股,,能出
约40W的功率,4M长的玻璃垂直天线.
    时间太短了,准备也不充分,参加活动的有BD4SBK,BD4SBN,BD4SBQ
,BG4TFV

▲ BA4DT
    回来了，通联成绩一般
    感觉这次参加环亚活动的电台不甚多，传播条件也时好时坏。
    我们5日上岛时间延迟了，到下午15:30左右才架设好天线，开始
呼叫。
    电台：IC-910 100w on 2m band
    天线：cushcraft 27010s, 144-146MHz/430-450MHz  Dual Band
5 ELE Yagi（但是天线谐振点较高，在146附近，可以再调试）
    高度：108米 海拔
    5日黄昏过后，通联到BV2B/1， 在台北附近的基隆，我们之间距
离在1200-1300KM，信号不错，之后到晚上， 传播开通时，信号最好
有59+20dB，对方因为天线好，是8 ELE YAGI双列，收我们有59+60dB
;可见和我们之前几年的通连类似，海上的传播就是远。
    吃了晚饭，再坚持呼叫，天线从北到南再到西南，扫描HL, JA, 
VR等地，都没有信号；
    到BJT 22:26,在144.140上，捕捉到极其微弱的信号， 经双方努
力通联，才QSO成功，BD4XF, 互报51的信号报告， 对方在620米的山
上，7 ELE YAGI, 也用集体台呼号BY4RXB/4, 我们都很兴奋，因为坚
持了大半天，总算又有一个DX了，我们之间约距离2000多公里，25分
钟后，我又和在同一地方的BG4REB/4通联上。
    之后，我们和上海的BA4ABC, BA4AHH,  在余姚的BD4ALC/5在144
上分别通联，传播起来时，BA4ABC给我们小于1w的功率，我们照样能
清楚抄收，真是奇怪，都已经快深夜了。
    6日清早起来，继续呼叫，BJT0710时，又和BV2B/1通联上，传播
特别好。BV2NT/1后来回到他自己的车上，用FT-8900+HV4天线，我们
都基本能通联，信号报告在41左右。
    中午前，因为船要离岛，所以我们收摊了。
    参加的Shanghai 5973 DX team队员有:BD4AIL, BD4ARA,BG4AIJ, 
BG4ARW, BG4BAB,BA4EE, BA4DT

▲ bd4sbk
    我觉得你的距离计算有误.
    从浙江最南到江苏最北,好象也不会有一千五百公里,浙江到台湾
最南,也只有一千公里左右吧, 但你的成绩可能是大陆最好的了,明年
我们向你靠拢!

▲ Petrel
    修正：
    花果山到渔山岛的直线距离为700公里左右
    渔山岛到台湾省基隆的距离为500公里左右

▲ bd4rs
    你们哪的天气真不错, 我们登山花果山天气由阴转小阵雨到中雨
,在最高的地方风有5-6级,当晚BG4REB,BD4XF与你们取的通联的时候,
外面正下着雨.当然风中雨中的花果山另有一番风景.
    6月6日早与BV2B/1在7060上沟通,他那正升起一轮红日.当时虽然
我这正下着雨,但我的心中充满了太阳. 非常感谢与你们的通联,希望
下次我们之间能创造更远的通联记录.另外,请将你们的活动地点的经
纬度发上来.我们也发上来,这样精确的距离就出来了. 我们的活动照
片发在 http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=90780

▲ solxu
    我们在连云港花果山的经纬度是N34.39.400,E119.17.340. 你们
在渔山岛的天气真是不错,羡慕啊,我们在架设天线的过程中和上下山
的途中没有下雨,真是万幸.

▲ BA4DT
    抱歉
    我错了，在看地图时，用错了比例尺， :cool: 抱歉。
    距离应该是BD4ARA所估计的，偏差应该不大。
    我们前年参加的时候，传播好，参加的电台也多，所以成绩比这
次还好些。 以后我们自己国内的ham也可以自己多搞些类似的活动，
包括6米段和70厘米段。

▲ Petrel
    我觉得参加类似于Pan Asia 2M DX通信活动是对DX通信的一种热
中，对无线电运动的一种激情。
    当然受条件因素的影响是可能的，设备啊，天线啊。但是只要你
有这种热情，你有DX的向往，外界的因素都是可以克服的。邀上三五
DXer 凑齐一套设备、天线便可投入其中。如果你能身临其境，在HF，
VHF乃至于UHF上成功的作成一个DX QSO，感觉----就是那种感觉只有
当时的你可以体会......
    本次Pan Asia 2M DX 中我和一位台湾的好友成功QSO，这是我们
第一次真正的空中相遇，感觉是着实的兴奋，很难用言语来形容当时
的这种感觉！也许只有有过类似经历的DXer们才能体会到吧......

▲ bd4rs
    能体会到你的心情与感受．激情!激情！业余无线电活动，远征，
试验不能没有激情与热情！最兴奋的时刻，是在远征出发的那一刻，
那一刻甚至使送行的HAM 被那一刻的气氛所感染放弃了所有的顾虑任
何个人装备都没带毅然上车与我们同行 (BI4S灵山岛IOTA出发的时刻
）！最兴奋的时刻，是当我们在花果山与近700Km以外的你们在２m上
取得通联的时刻，所有参与此次HAM欢呼的时刻 ......．最快乐的时
候，在搬运架设设备，熬夜联络后，用我们的视角去体会去感受自然
的美景时，那一刻我们所体会的自然是那样的实在，有时你仿佛真正
融入到自然中，那种感觉只有你去亲身体验才能感受到......（上面
发过来照片太美了）；最回味的时候，是我们在回程中回忆通联的分
分秒秒时.......,　最大的愿望是，实现我们下一次的目标，我们下
一次到哪里去....．

▲ bd4rs
    2m或70cm远程通信试验完全可以用FM模式, 此次我们在花果山上
在144.140上用FM模式联络300公里外的南京 镇江 苏州等地. 
    我们希望有更多的HAM来参与, 看还能联多远. 实际上已有HAM在
家中通过2m FM就联络到几百公里外的HAM甚至千公里.
    当然如果参加的HAM众多并且都使用FM模式,  就必须做好频率的
规划和制定通联规则,否则频率严重堵塞,反而无法保障通信.
    这里的名堂很多,但乐趣更多.让我们一起来 Happy V/U DX.

▲ bd4rs
    当然最好SSB． 但目前现状是拥有V/UFM机的HAM占绝大多数．所
以试验的时候一定要考虑现状．当时我们在花果山144.140上FM, SSB
交替工作．SSB是按规则来．但考虑到当时HAM所用机器的现状．我们
在FM上工作的时间更长． 由于策略正确所以我们联络了很多使用 2m
FM工作的远地HAM．
    但如果组织大规模的V/U并且在现有情况下， 规则的制定和频点
的使用是非常重要的，否则有可能乱套，试验效果和效率打折扣．

（载 http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=90515 ）



【酷站链接】编者经常光顾的HAM/BCL论坛以及社区
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
哈罗CQ火腿社区
http://www.hellocq.net/forum/

QRZ·中国
http://w3.qrz.cn/

阿甘火腿之家
http://bg4ieb.chinaham.com/

广播爱好者
http://swl.126.com/

广播爱好者论坛
http://swlbbs.126.com/

中国火腿
http://www.chinaham.com/bbs/

火树银花
http://www.qsl.net/ba4eg/
　　
无线电论坛
http://club.hunanit.com

湖南IT俱乐部
http://www.hunanit.com/bbs/

收音机论坛
http://www.tecsun.com.cn/asp/

德劲论坛
http://www.degen.com.cn/forum/index.asp 



【登录备忘】本选编/ChinaHam各讨论组的订退办法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业余电台中文邮件选编（本刊）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 as-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 as-unsubscribe@hellocq.net

chinaham讨论组（火腿之间的情感交流）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-announce讨论组（chinaham公告消息）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-announce-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-announce-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-computer讨论组（计算机的使用等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-dx讨论组（DX消息、经验技巧等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-dx-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-dx-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-equipment讨论组（器材的交换信息等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-equipment-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件 chinaham-equipment-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-tech讨论组（业余无线电技术讨论）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-tech-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-tech-unsubscribe@hellocq.net


       《业余电台中文邮件选编》每月的 1、11、21日发行
       ----------------------------------------------
   http://ba7as.chinaham.com/   mailto:ba7as@chinaham.com
       ----------------------------------------------
        谢谢您的订阅，欢迎您向本刊推荐稿件！下期再见
