
      ******** 业 余 电 台 中 文 邮 件 选 编 ********
      **                                           **
      **               （第 208 期）               **
      **                                           **
      **************    2005年1月1日   **************


                      本  期  目  录
                    ￣￣￣￣￣￣￣￣￣
       【十日话题】哈罗CQ广播爱好者各HAM/BCL论坛12篇
       【广播论坛】源源:亘古不变的收音情怀(杂文感受)
       【酷站链接】编者经常光顾的HAM/BCL论坛以及社区
       【登录备忘】本选编/ChinaHam各讨论组的订退办法


            ★感谢 http://www.hellocq.net 发行★

             阅读或下载本刊以前各期内容，请访问
         http://garden.2118.com.cn/zsh/zazhi/ml.htm



【十日话题】哈罗CQ广播爱好者各HAM/BCL论坛12篇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●2004年12月21日

哈罗CQ火腿社区
-   DX通信 
-   -   瑞士廣播電台天線改為特設業餘電台
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=101914) 

cxn74  2004-12-21 15:40

    瑞士廣播電台天線改為特設業餘電台

    瑞士國際廣播電台(SRI)在10月31日進行最後一天廣播後, Sotten
基地的幕型天線將於12月5日正式拆除,而中間一個多月則借予瑞士業
餘團體成立短期紀念電台HE3SRI與世界同好進行業餘通訊, 最讓全球
火腿羨慕不已的就是這座天價的發射天線,重達135公噸, 高度為62公
尺,工作頻率可在7到30兆赫間任意轉動,電波增益高達20分貝,可輕易
將100瓦功率放大至10,000瓦,這樣高性能天線可不是預算有限的火腿
族負擔得起,不過你可以在瑞士業餘通訊俱樂部HB9MM首頁點入即可看
到此天線30多張的壯觀照片, 還能近距離觀看天線所有細部結構與發
射機組,網址是 www.hb9mm.com , 當然HE3SRI特別電台相關活動內容
也可在此查詢.

------------------------------------------------------------
●2004年12月23日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   [公告]北京市无线电运动协会网站和论坛开通了！
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=102000) 

BG1HCL  2004-12-23 11:22

    [公告]北京市无线电运动协会网站和论坛开通了！

    网址：http://www.bara.org.cn
    望大家多多支持！

------------------------------------------------------------
●2004年12月24日

广播爱好者论坛
标 题:惊人相似的一幕－－－－领略电子管惊人的互换性和过载能力
发信人:有胆有识
时 间:2004-12-24 21:35:10
详细信息:

  惊人相似的一幕－－－－领略电子管惊人的互换性和过载能力

  网上看到一篇文章，言说电子管6p1可用作50兆赫兹发射管， 另一
篇又说高频管fu-5用于音频则非常靓声，想到在雷达站淘来的半袋电
子管，（被人选剩下的，决无kt88, 茄子300b，就连收音机管也极其
少见），不免突发奇想，可否将比如收音机的所有功能－－混频，检
波，低放，功放，甚而至于整流都用一种其它杂管代用呢？那位说了
，成熟的线路你不用，搞甚么另类？哈哈，您有所不知了，狗咬人，
平常常，人咬狗，上新闻嘛。

  说干就干，就用6j1， 此种管子在大路货中价格最低、体积最小、
拥有量最大、最为大师们所不齿，因而最易搞，成功的话也最有意义
。然而看看手册，就有点望而却步，屏压只有120， 屏流只有7.35毫
安，内阻高，功率小，难道真像人所说，只能用耳机收听了吗？开弓
没有回头箭，不就是几只管子么？ 此前胡闹，曾用转接座直接将6ji
插在6v6管坐上，却能正常收听，6j1没坏，音量也未见减少，伟大领
袖毛主席教导我们说：“要知道梨子的滋味，就要亲口尝一尝”，就
借用巴里奥斯的图，将管子一律换为6j1,其余如下改动：

    电源：没办法，没合适的牛，自绕，次级110，整流滤波后120，
    自给删压电阻：560，实测栅压2.5
    线圈：只对短波有兴趣，天线3，调谐4
    输出变压器：市售最小的9v电源变压器，双9伏只用一组。

  一切停当，开机，无声，一股青烟，急关电源，还冒烟，原来烙铁
忘了拔，碰到了焊锡－－－－－－哈哈，虚惊一场。再查，帘栅未接
电压，焊好再开机，震耳的啸叫声此起彼伏－－－汽船、苍蝇、摩托
、报警器全来了，夫人孩子一起跑来书房：仿佛这里有外星人，而我
，则十分欣喜：试机长时间，未见管子发烫或损坏，是其一，小管子
音量不逊6p1，则是其二;更重要的是，离成功只一步之遥，赶紧来坛
子请教各位大侠，大家古道热肠，令我感动，暗自“下定决心，不怕
牺牲（当然指的是管子呦）排除万难，去争取胜利！”

  “世上无难事，只要肯登攀”，几次失败，几次前进，改检波、调
线圈、加屏蔽、调耦合，一番调整之后，彼岸电台第一个窜了进来，
背景噪音几乎没有！哈哈，“阶级敌人”真是无孔不入呀！再拧，大
白天收到好几个电台，丝毫不比某名牌n波段收音机逊色， 噪音小的
多，声音胆味浓浓，才知道收音是一种享受！

  至此，我的设想完全变为现实，却也愈加迷茫：电子管是不是只有
玻壳不同，下面都一样啊？？？不过，在惊奇电子管神奇的互换性和
过载能力的同时，不禁再次感叹电子管魅力之青山不老。

------------------------------------------------------------
●2004年12月25日

广播爱好者论坛
标 题: ===== 谈谈收音机 =====
发信人:两弹一星
时 间:2004-12-25 0:47:49
详细信息:

  收音机

  我国曾大量生产过各种类型、牌号的收音机，但自70年代中期后，
生产数量逐年降低。目前，市场上对收音机仍有需求，但是对款式的
要求有了新的变化，一般的特点是外形轻巧、便于携带，以个人使用
为主。

  袖珍式收音机

  袖珍式收音机，用电池供电，便于随身携带，适合外出旅游时使用
。其外型已向可直接放在上衣口袋中的薄型或超薄型结构发展。由于
微电子技术的进步，高集成度的单片集成电路收音机应运而生，机芯
采用新型片状元器件，不用插焊而直接粘焊在印刷板的铜箔上。只需
一二片集成电路的高质量调频调幅收音机也已问世。我国无锡江南半
导体器件厂引进日本技术和成套设备，生产这种高集成度集成电路器
件，为袖珍收音机向超薄型发展提供了有利条件。另外，一些国外生
产的袖珍式收音机，还增加了很多的功能，如：电子表、电子闹钟、
计算器等，为外出使用提供了更多的方便。

  微型收音机

  目前国内外市场上，有一些微型收音机出售。这类收音机直接装在
头戴立体声耳机内，除有中、短波外，还备有调频立体声波段。另有
一些微型收音机，装置在打火机、手表、项链等物品中。

  多波段收音机

  普通单波段收音机和装有一档短波或调频波段的收音机，属中、低
档产品，广大使用者也比较熟悉这类机型。近年来流行的高档便携式
收音机中占主流的是高档多波段收音机，现就目前市场上流行的多波
段（9～12波段）收音机，作一介绍。
  
  电磁波是一种十分宝贵的资源，广播、电视、通讯都需用它。根据
国际上的规定，将一部分频率范围的电磁波划归广播专用，这里面又
分为一组长波（频率范围在150～405千赫）、 一组中波（525～1605
千赫）、一组短波（1.6～26.1兆赫，包含12个米段）， 及一组供调
频广播用的超短波（波段划分因国、因地区而异）。

  短波的划分

  长波频率最低，主要靠地面波传送，传播距离较远，一年四季接收
性能都很稳定。主要在欧洲各国供国内广播使用，我国没有长波广播
电台。

  中波白天靠地面波传送，情况与长波相似，但受地理环境影响较大
，平原、水面传送效果较好，而山区、森林地带则差一些；晚上靠电
离层的反射作用传送，传播距离增加，电台间隔较密集，相互干扰现
象也增多。目前国内外都以中波作为国内广播使用。

  短波频率较高，地面波传送距离有限，主要靠电离层反射作用，经
多次反射传播到数千公里远，甚至能绕过半个地球，因此国际广播都
用短波来发送。由于电磁波从电台发出后，几经反射才能达到收音机
处，所以接收电波不稳定，信号强度时起时伏，收听声音忽大忽小，
因此高档短波收音机都有自动增益控制电路以保证收音机的正常接收
。短波波段随着时间、季节和天气的情况，接收效果不大一样。一般
冬季晴天时效果好一些，夏季阴雨天时效果差一些，晚上比白天较果
好。另外，短波传播范围存在静区，即两次反射中间覆盖不到的地带
就收听不到电台。对于不同时间、频率，静区也不一样，所以一套节
目往往用几个短波频率同时发射，并随季节的变化而进行调整。

  由于整个短波区覆盖频率范围很宽，而且电台往往都集中在某些频
率段上，因此，电台占位分布比较拥挤，选择电台十分不方便（用过
单波段短波收音机的人都能体验到调台的困难，稍一调整，欲收听的
电台就跑了）。于是，将每一个米段单独做成一个波段的多波段收音
机，越来越受到人们的青睐。

  从原理上讲，包括12个短波米段以及中波、长波、调频波的全波段
收音机应有15波段。但目前市场上出售的产品多为10、12波段的（短
波9～10个米段）收音机，国产以10波段收音机为主（一般有8个短波
米段）。这是因为我国没有长波广播电台， 又由于120、80、60米段
是用于热带地区的（因热带地区的中、长波接收效果不好），所以这
4个波段不适合我国，而11个波段即可满足我国使用。 此外11米段的
接收性能几乎完全依赖于太阳黑子的活动，接收信号时有时无，间隔
周期有时可达几年之久，所以，该米段的国际电台很少。这样，10波
段收音机（长波+中波+7个短波米段+调频波），足可收听世界主要国
家和地区的广播。

  如前所述，短波电台集中在某些频率范围内，用该段频率波长的整
数来表示。如9.500～9.775兆赫称31米波段，收音机度盘上也同时标
出31米字样，便于使用者选择电台。具体讲，49米、41米、31米、25
米、19米和16米几个波段可用于长距离广播，并且有较好的接收效果
。国际上，广播电台多集中在上述几个波段内，同时49米、41米用作
国内广播效果也很好。因13米波段受电离层的影响较大， 所以9波段
收音机省略了13米波段。

  超短波广播为调频方式，一般用作高保真立体声广播，频率范围的
划分较复杂， 原因是要选插在电视广播频道的空隙处， 如前苏联为
65.8～73兆赫，日本为76～90兆赫， 我国和欧美国家为88～108兆赫
或88～104兆赫。 超短波信号与电视广播信号一样，只能直线传播，
所以调频节目仅可在本地区收到， 一般最远距离不超过100公里。由
于直线传播，受气候影响小，电磁干扰也少，所以接收很稳定；而且
由于传播最远距离小，各地区可自成广播网，这样相同的波段可重复
使用。

  国外全波段收音机品种很多，主要有飞利浦、索尼、松下等公司的
产品。其高档产品均为锁相环（PLL）频率合成器数字调谐式选台，
有电台预置储存、时间显示等功能。一般调频段（FM）频率为87.5～
108兆赫、长波为153～519千赫、中波为522～1611千赫、短波为1.615
～29.999兆赫。这种多波段收音机覆盖面广，加之使用锁相环技术，
使得收听效果非常稳定，不会出现“逃台”现象。但这类收音机价格
较高，市场销售价格近千元人民币，不适合我国广大消费者使用。还
有一种称为电子调谐的调台方式，是把预置储存电压值加在变容二极
管上。表面看来似与锁相环数字调谐类似，但收台稳定性要差一些，
而成本较低。产品若为数字锁相环调谐的，必然会在说明书、机器的
醒目位置上多处标明PLL之类的字样， 消费者在选购时应特别注意二
者的区别。 遥控彩色电视机调台也同样可用电压合成法或PLL这两种
方式，由于电压合成法不必改造原来的非遥控机线路，因此这种方式
居多，而PLL方式较少见。中档产品则为拉线指针式调台，波段有9～
12之分，大多数为10波段机，其中索尼、松下的产品，价格偏高，但
性能很好。飞利浦D1875型收音机，则价格较低， 该机为12个波段：
短波49米、41米、31米、25米、21米、19米、16米、13米和11米段，
中波，长波和调频波段，用4节5号电池，最大输出功率0.6瓦。 该机
的灵敏度在信噪比为26分贝时为：中波2.5毫伏/米，长波3.6毫伏/米
，短波不劣于32微伏。 使用的集成电路为日本电气公司的μPC1018，
伴音功放也为日本产集成电路。该机于1985年投放欧洲市场，反应一
直较好，于1991年12月由北京飞利浦有限公司组装生产，销量已达数
十万台，该机的缺点是体积较大，于是飞利浦公司又开发生产了单片
专用集成电路TEA5591，该电路性能较好，用它组装的多波段收音机，
接收灵敏度在信噪比26分贝时为：中波0.5毫伏/米，长波0.7毫伏/米
以下，短波20微伏以下；调频信噪比大于70分贝，调幅信噪比大于55
分贝；调幅选择性大于25分贝；自动增益控制范围宽，可达80分贝，
对声音忽大忽小（接收状态不稳定）抑制能力强，收听短波效果稳定
。实听效果不亚于中档日本索尼、松下牌收音机，价格却只有日本产
品的60％左右，相对比较便宜，外观质量较好。具体例子为体积较小
的9波段收音机，型号为AE3205，它与飞利浦高档电调谐收音机AE3805
属同一系列产品。

  国内市场上常见的小型10波段收音机，为拉线指针式， 价格100余
元左右。各种牌号机的内部线路基本一样，生产厂家很多，如：深圳
、江西、江苏、上海、南京等一些厂家都有生产。这些机型大部分使
用日本索尼公司开发生产的单片收音机专用集成电路CXA1019， 性能
稍差于飞利浦TEA5591单片集成电路， 但一般情况下，收听效果还是
稳定的。这类收音机生产厂家不同，性能各异，价格相差也较大，所
以在选购时要仔细挑选。

  近年来，国内还有一种仿日本松下牌超小型10波段收音机的产品，
体积比目前市场上流行的小型10波段收音机更小，但是由于扬声器口
径太小，音质较差。

------------------------------------------------------------
●2004年12月26日

广播爱好者论坛
标 题:凤凰涅槃—红灯711-2新生记
发信人:昔日重来
时 间:2004-12-26 19:35:03
详细信息:

  红灯711系列电子管收音机始产于上世纪70年代， 由上海无线电二
厂生产， 采用6A2变频,6K4中放，2AP16检波，6N2音调/低放，6P1功
放，6E2调谐指示，6Z4整流，全机共使用了6只电子管1只晶体管，有
中、短两个波段，带拾音插孔。 采用2AP16检波的原因是为了不突破
民用三级收音机电子管数目不多余6只（含调谐指示管）的规定。 笔
者见到公开发表的资料是《无线电》1976年1期。主要型号有711-2、
-3、-4、-5，尤以711-2为最常见。 据《上海电子仪表工业志》（见
http://bbs.leowood.net/web/leowood/forum/forum_read.asp?id=
602453&page=2）称711系列1972年6月投放市场后风行全国， 累计生
产量逾百万台，创一种型号收音机产量的最高记录。

  对红灯711系列，爱好者们品评甚多且贬多褒少， 曰同上海生产的
经典型号如144、161相比显得外型丑设计陋，曰外型没有144、161典
雅内部没有144、161精密。唯褒一点说作为一般的收听效果还是可以
的。是的，作为现在的爱好者这些观点我完全同意，但站在当时消费
者的立场上则不敢苟同。 在711出世之前，国产电子管机的外型基本
上都是由黄金分割的木制机箱中间加一根金属装饰条，上部分装喇叭
，下部分是度盘，左面一只音量/音调套筒旋钮，右面一只调谐/波段
套筒旋钮这种四平八稳千篇一律的造型，少有新鲜感。 而711的造型
则打破了这种格局；左下装音量控制、高音调节、低音调节三只小旋
钮，右面稍高处装一调谐/波段大套筒旋钮，很有动感。 左下三只小
旋钮的数量平衡了右上大旋钮的体积，于不对称中求得平衡。机箱外
观采用简洁明快的直线条，配合中间和下沿的高亮度金属装饰条，很
显得刚劲有力。喇叭布有金、银等不同的颜色及花色可供选择，电路
设计上有独立的高低音调节， 而以前只有上海131等高级收音机才有
这个功能。内部结构设计简洁，制造成本低，售价便宜。因此一上市
便大受欢迎,创下了产量百万台的记录。也许在711诞生的年代中国太
需要变革了，它迎合了人们的这种心理。

  711系列中我最喜爱711-2，它体态匀称小巧，无论置于床头、案边
、几上均可，喜欢电子管声韵的爱好者作为日常收听之用价廉易得的
711-2是不二的选择—— 那些高档古董是只能用来收藏观赏不能用来
收听摆弄的。
     
  然而物虽在人已非，现今的电磁环境已远非几十年前，人们大量使
用的各种通讯工具、电器电脑、节能灯具及工业干扰充斥着电磁空间
，711-2在这种电磁环境下短波尚可正常收听， 但中波则基本不能收
听了。于是决定把两台机器中更常见的金花拿出来进行技术改造（也
就是HiFi界通常说的摩机）。 通过技术改造使红灯711-2这只30年前
的凤凰重新获得新生。 动工之前先把这张711-2的原理图仔细阅读数
遍，并对照实物熟悉一下它的各主要元件的安装排列位置。

  711-2的体积为440*266*200（实测含机脚），同爱好者倍加称道的
上海144相比并不小多少，144的体积为470*250*200（实测，新华厂）
，且都为5*7寸椭圆扬声器，但711-2的声音明显偏单薄，这是由于成
本原因711-2的输出变压器尺寸较小，首先要更换。 找到一只老牡丹
机的输出变压器，看711-2的跟机变压器大小直如小弟弟一般 如没有
老机的输出变压器，海燕D322的变压器也很好用。将原机输出变压器
卸下，顺藤摸瓜记住原变压器的接线位置。利用一个原来的固定孔，
另攻制一个M3的孔（如嫌麻烦亦可直接打一个Φ3.2的孔），把新变压
器换上并把线按原样焊上。一直对711-2用2AP16检波耿耿于怀，这次
决意一并换掉。把这个40uF/450v的滤波电容C24拆下，电容下面的圆
孔尺寸刚好放下一只小7脚管座， 真好似预留一般，再没有这么合适
的。检波用国产小7脚管双二极管6H2, 上机的这只小精灵可是带五星
标记的北京牌J级品。将原来装滤波电容C26、C27的L型支架拆下掉转
180度再装上，腾出空间把C24、C26、C27全部固定到L型支架上。 用
裸铜线在C24外壳的凹槽内缠绕两圈和C26C27的接地点焊到一起。 再
把C24、C26、C27的正极接线焊好，L型支架掉转安装后C26、C27的正
极接线短了2～3厘米，需要接一小段，注意搞好绝缘。

  大家知道电磁波的传播有电场和磁场两种形式。据资料介绍干扰信
号主要分布在电场形式中，而在磁场中干扰信号的频谱则要窄的多。
通常的拉杆天线和软拖线及室外天线均属于电场型天线，故可很好地
拾取干扰信号。而磁性天线和环型天线为磁场型天线，对干扰信号不
敏感。所以本机把输入电路改为磁性天线。但通常的磁性天线为求得
高灵敏度一般做成高阻型，天线线圈本身也是调谐回路，这种高阻型
磁性天线也可以拾取电场信号，为了两全其美，本机的磁性天线有高
阻和低阻两种形式，通过波段开关来变换以满足高灵敏度和良好的抗
干扰性等不同的收听要求。或者相当于一种“本地—远程”开关。

  按下图中的样式做一个磁棒支架，磁棒为Φ10×200毫米，低阻天线
线圈用0.31毫米高强度漆包线间绕16T(记作L3-2), 高阻天线线圈采用
配合360P可变电容器的普通三段线圈（拆机品，记作L3-1） 另附一只
4.5/20的微调(记作C3-1)低阻输入线圈， 用0.21毫米高强度漆包线在
原中波天线线圈边密绕32T(记作L3-3)再打孔把磁棒支架固定到底板上
，但在试装进机箱时发现变压器高度太高碰喇叭磁钢， 只好又另做了
一个骑马夹固定变压器

  下来开始接线。首先把2AP16剪下，按下图把检波管2AP16换成6H2

  看起来复杂，实际不计灯丝也就两根线，一根接中周一根接地，其
余不用的管脚全接地。 这检波电路和著名的上海131的检波电路是一
样的。下来要改动最复杂的波段开关部分的一些接线了，为了使朋友
们少走弯路，我尽量用图文的形式来说明，朋友们按图索骥就可以了
。首先要把波段开关上的天线与中波回路彻底断开，否则仍要引入干
扰的。这是没有改造前的波段开关接线，那根兰线就是外接天线将它
剪下焊到向右数第二个接点上（原理图中的K1-1的2点）， 这样就成
了短波专用天线了。把波段开关上原拾音位置的接线拆除以备“远程
”使用，这是没有改动前的接线将黄线彻底剪除不用。把白线接到棕
线在接线架上的另一端，然后将棕线彻底剪除不用。将高阻天线小线
圈一侧的出线（冷端）和低阻天线同一侧的出线及低阻输入线圈靠进
原天线线圈的出线焊到一起然后就近接地，看下图黑线就是接地点将
高阻天线大线圈一侧的出线（白色）接到图中位置（原理图中的K1-2
的3点） 将低阻天线余下的另一根出线和低阻输入线圈余下的另一根
出线就近焊到空余的一组波段开关的接点上（图20中红箭头处不分次
序）将原理图中的K1-3的2、3点间的连线剪断，另用线（白色线）把
1、3相连，使开关处于3时中波可以振荡。 真不明白为什么原设计在
拾音位置要让短振工作同样，将原理图中的K1-4的1、3点另用线相连
，这是整个波段开关部分最难认的一组接线了，到此为止高频部分的
已经接线完毕，整个高频部分的接线原理图如下红线部分为改动的线
路，其余的不动，大家可以和原来的图纸对比一下明白了，对电子管
机比较熟悉的朋友可直接看图施工。我很怀念传统老机没有高低音调
节时的那种无拘无束的声底，找来一只2×2纽子开关把C17接R12的一
头剪断；把C23接R1和6P1的7脚的一头剪断(图中打红叉处) 焊好后用
线卡把C17、C23固定好最后将纽子开关固定在原拾音插孔位置，开关
向上提起为高低音提升位置，按下为平坦位置，装在后面使用时并非
想象中的那么不便，否则就要在面板上开孔了反而带来很多麻烦。

  由左开始为变频管6A2，中放管6K4中放，检波管6H2，音调/低放管
6N2，功放管6P1，整流管6Z4，调谐指示管6E2， 全机共用了7只电子
管，这和上海131一级收音机使用的全套管子型号是一样的。 不敢奢
求，把这台摩过的红灯711-2定为二级收音机怎么样？

  始终怀念6E1那令人赏心悦目的翠绿色，而6E2的光谱是青白色，昔
日重来略有些绘画基础；这世界上五彩缤纷的颜色除了被称为“三原
色”红、黄、蓝不可分解和合成外其余的均可分解成其他颜色或由其
他颜色合成。6E2的青白色可分解为蓝+白， 而绿色则可由蓝+黄调和
而成。于是乎找来一块透明的黄色塑料纸贴在6E2上， 看看是否可以
通过艺术手段达到技术目的。

  检查无误开始通电试机。打开电源开关，随着电源变压器的轻微颤
动，各电子管的灯丝被逐渐烘热，6E2发出了翠绿色的光芒！ 试验完
全成功！且慢欣赏，将波段开关转到3上（原拾音位置） 用信号发生
器送出600kHz信号，调整高阻天线线圈(L3-1)使输出最大，  再送出
1500kHz信号，调整4.5/20的微调(C3-1)使输出最大。中间不用统调。
将机心推入箱体，装好固定螺丝、旋钮，一切Ok，大功告成！

  继续试机，将波段开关转到1上（原中波位置）， 转动调谐旋钮，
无台处静如深海，没有任何干扰！本地电台的播音极其清晰。再将波
段开关转到3（远程）上，灵敏度大增，猫眼完全闭合了。
    
  把音调开关选择“平坦”位置（按下），此时感觉音乐很宽广，人
声有磁性。再将其提起作AB比较，高低音处于最大提升时感觉声音很
浑厚，处于最大衰减时则可得到较清晰的语音。不过我是喜欢使用“
平坦”位置。能取得这样收音成绩和放音效果，磁性天线和老牡丹机
的输出变压器功不可没。 原机的变压器灯丝绕组为两组， 一组6.3v
2.25A,一组6.3v0.7A。2.25A一组供6A2（0.3A），6K4（0.3A），6N2
（0.34A），6P1（0.5A），6Z4（0.6A），总共2.04A， 现在加上6H2
（0.3A）为2.34A，稍有过载。 但老机的设计都很实在，经长时间使
用证明没有问题。 0.7A一组供6E2（0.3A）和指示灯（0.3A）使用，
我不明白为什么6E2使用了单独绕组，而先前都是6Z4使用单独绕组的
，还望请大家赐教！

  最近以来，这台红灯711-2一直陪伴着我…

  ----
  广播爱好者 

------------------------------------------------------------
●2004年12月27日

广播爱好者论坛
标 题:拙作承蒙朋友们喜爱，现再作些补充
发信人:昔日重来
时 间:2004-12-27 20:34:00
阅读次数:56
详细信息:

  人民邮电出版社编《收音机电路图集》中的红灯711-2电路图有误，
R11(10k)下端应该接到下面的高压上而不应接地。照这本书图纸改造
的朋友们要注意了。

  更换变压器后如果试机时发生啸叫，这是低放的负反馈相位不对变
成了正反馈，可将变压器初级或次极的两个头调换一下即可解决。
     
  进一步的改造可考虑将波段开关更换为瓷质的，或连同管座也更换
为瓷质的，但我主张如无十分必要不要轻易更换。请注意我在文中多
次使用了“剪下”“剪除”“剪断”等字眼，这是因为原机的接线为
先绕后焊，十分牢固，大量拆除十分不易，容易“摩死”。
     
  有朋友建议将6A2换为6U1让144类去“找牙”，我也不赞同， 理由
一是6U1为九脚管，首先要动金工把管孔开大， 虽然对我不难，但要
大家仿制恐怕不易。 二是6U1采用的是回输式线圈现在不易找到，又
要对中波“本地”“远程”和短波全部进行统调，搞不好说不定收音
效果还不如原来。原来毕竟是原厂用正规仪器统调的。 三是我看6A2
与6U1孰优孰劣还不好定论，看应用场合了。 理论上6U1优于6A2，但
6A2的寿命却比6U1长的多，我们摩机的目的是要用来日常收听的，当
然要用皮实耐用的6A2啦
    
  常见的海燕D322也存在中波效果差的问题，也可进行改造。海燕虽
和红灯为同一时期的机器，但机箱比较大，输出变压器也比红灯要大
得多，放音效果比红灯好，调谐有惯性飞轮手感好，可变电容有减速
齿轮拉线行程长，改造完后综合性能要在红灯之上。

------------------------------------------------------------
●2004年12月28日

哈罗CQ火腿社区
-   各地火腿活动专题
-   -   辽宁盘锦HAM2004年会
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=102275) 

海阔天空  2004-12-28 13:34

    辽宁盘锦HAM2004年会

    新年将至盘锦HAM举办了2004年会. 承蒙省协会领导的大力支持.
省协会张主席携沈阳及鞍山部分HAM来盘光临指导.

    首先张主席讲话. 对盘锦市2004年业余无线电活动的开展及其所
做的工作给予肯定. 并对2005年的工作进行了安排并提出了几点建义
和意见.

    BA2QN向大家介绍了2004年新增会员.野外设台活动情况及明年的
部分工作的安排.

    其间沈阳.海城及盘锦HAM进行了技术交流.相互学习共同进步.

------------------------------------------------------------
●2004年12月29日

哈罗CQ火腿社区
-   公告通知
-   -   有朋自德国来，DL3MBG抵北京
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=102336) 

BA4DZ  2004-12-29 15:14

    有朋自德国来，DL3MBG抵北京

    我的同事DL3MBG/Christian克里斯蒂安先生从今年12月起要在北
京长住1年。 他昨天向CRSA邮寄了他执照的复印件和申请表格，希望
能尽快收到外国人在华业余电台值机执照。

    同时，他想寻找在京的HAM可以一起切磋。他在德国是1级（相当
于我们BA级）的火腿。玩业余无线电有超过20年。 并且他在V/UHF通
讯上有着丰富的经验。曾做过超过250次的EME（月面反射）的通联。

    由于我公司是专注于射频系统的，而他又是在公司里担当研发的
重任， 相信他对V/UHF和HF段的通讯会给中国火腿带来新的技术和信
息。

    我因为在上海，帮不了他在北京的忙。故发此贴，寻找北京HAM。

    有兴趣者请在此跟帖或电话：0 13901692243，短消息也行。

------------------------------------------------------------
●2004年12月29日

哈罗CQ火腿社区
-   DX通信
-   -   （连载） 长岛故事 BA4DW/4 远征通讯 2004年11月
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=101503) 

BA4DW  2004-12-29 21:54

    第3部分(续二) 约2500字

    远征通讯开始的第一天，在下午5点05分开机到6点09分短短的一
小时内， 在14190通联了150个欧洲电台， 将频率改到IOTA的CW频率
14040，继续应对来自欧洲方向的PILE UP，只是改成了用MORSE电码，
大概到6点45分的时候，传播下去了。 中午吃了一碗馄饨而已，这个
时候觉得也有些饿了，关上电台，下去吃晚饭。

    农村里不比城市，主人家早早就吃晚饭了。女主人惊讶我这么晚
才下来（其实不算晚），好在前面就和她打过招呼，不必等我。餐桌
上准备了不少海鲜，有虾耙子，小黄鱼，海蜇，算是主人欢迎我的第
一餐。女主人的厨艺很好，是我几次海岛远征吃的觉得口味最好的一
次，我丝毫没有吝啬我的赞美之词，她倒也坦然接受，说好多人这么
说呢。整个远征期间，吃了不少好东西（象是我儿子老是稚声稚气说
的话“要吃好东西”，hi）,菜肴各式各样， 除了常吃的肉和蔬菜以
外，还有“板根”（当地人对一种海鱼的称呼）、鸦片鱼、小螃蟹、
小米粥、地瓜（山芋）、败火的苦菜，都是平常不太吃，吃起来却很
有特色的东西，连主食都不一样，平时在家除了早饭总是面包，可但
凡吃饭，几乎总是大米，然而在长岛，好几吨中饭、晚饭，都吃馒头
做主食呢。不过，说到底，还是菜做的入味，才让我印象如此深刻。

    后来的天气多变，狂风、暴雨、大雾，一一经历， 可11月3日是
天气最晴朗的一天，吃完晚饭，走在回电台室的路上，空气格外的清
新，刚到海岛的心情格外愉快。抬头望去，满天的星斗，银河在头顶
清晰可见。上海哪里有这么明亮的星光，都市的天空早已经让我把初
中在市少年宫天文小组时认识的那些星星都忘却得差不多了。满天的
星星，我无法一一叫出星座的名称来，可猎户星座、双子星座是再熟
悉不过的老朋友了，昴星团七姐妹在东北方向闪烁着，仔细数一数，
不止七颗呢。西面，大熊座沉在靠天边的地方，北斗七星勺口向上。

    到电台室是5分钟的路程， 看海人的屋子里正好有一个空床，因
为他家眷来探亲，这一星期正好不睡这个床。虽然环境差了点，得到
队长的许可后，我还是决定就睡在看海人的屋子里了，明天一早可以
直接开机。

    晚上仅仅在8点半的时候做了5个QSO， 传播起的早，已经不会再
有什么远地信号，便早早地休息了。今天早上6点就出发，一路征程，
9点多的时候，很快地就进入梦乡。只是这第一晚，并没有睡得很好，
和我同屋的是一个18岁的小伙子，排的是凌晨2点到5点看海的班，一
晚上，过来让他换班的他的同事们不懈地努力想让他醒来去接班，开
灯，吆喝，拉耳朵，可还是没有把小伙子叫起来，后来不得不由同事
连了一个班。

    第二天早上第一个QSO完成于早上6点46分，还是14040 CW，对方
是IOTA日本的CHECK POINT--JA9IFF，紧接着是一个美国东部的W4PKU
，一直到8点30分，虽然QSO的速率不高，但包括美国东部等中国最难
通到的地区，有好多远距离电台一一记录下LOG， 其中包括哥伦比亚
的HK3JJH，双方交换55的报告，一个清晰成功的QSO！这一段时间内，
北美大陆横贯东西，从东部的W1、W2、W3、W4，VE3到西部的W6、VE7
，欧洲西部的GW（威尔士）、GM（苏格兰）、G（英格兰），北部的SM
（瑞典）、OH（芬兰），南美的PY（巴西），LU（阿根廷），大洋洲
的VK9NS（诺福克岛），当然还少不了JA（日本）都做了QSO。 100瓦
加DIPOLE，两个小时不到的时间，六大洲只差非洲没有来报道了，可
见20米波段黄金波段的价值了。

    早饭也没有下去吃，旅行包里还有面包点心，得尽快吃掉。吃完
早饭，开始架第二副DIPOLE天线，15米波段。再一次上房顶研究了一
下地形，房顶上已无地方来固定第二副天线了，倒是离房子不远处有
做小石桥，曾试着到石桥上去架这副21兆的DIPOLE天线，可由于距离
太远，馈线不够长，很快就放弃了这个想法。看海人房子里也有厨房
，在一楼，有一个水泥烟囱，烟囱最高处和二楼的地板平，于是干脆
到房顶上又取了一跟铁管，直接捅到烟囱里，第二副DIPOLE就架在电
台室的窗户前面了，虽然这副DIPOLE离开房子很近，可后来的通讯效
果证明，没有任何不良影响都没有。21兆DIPOLE架设完成后，就等着
下午通欧洲了。

    我刚架设完21兆DIPOLE，正往回走时，海产品公司领导兼村支书
来了。一上来，气氛有些不对，他是来盘问我的，甚至于质疑我的电
台执照和盖着红头章的无委批准件，当我凝视他的眼睛，问他”若是
搞间谍活动，现在还用得着电台吗？国际长途，电子邮件，英特网哪
一个不能轻而易举地传递信息，接着我给他简单介绍了一下业余无线
电活动，村支书也是去过欧洲见过市面的，在消除了“怕惹麻烦”的
顾虑后，开始和我攀谈起来，这时看海队队长笑着过来给我们倒上了
水。我们聊了很多，聊得一个重点是“教育”，村支书很重视教育，
给村里没一个孩子都予以财政补贴，鼓励他们上好学。和我同屋的小
伙子叫宋先安，是看海队队长的儿子，初中没读完就辍学了，据他自
己说是因为不喜欢读书，读不进书。小伙子无所事事，为了不让他在
社会上闲逛、惹事， 村里才照顾他在看海队里工作，每个月给500多
块钱。 我们谈到，中国人口众多，富余劳动力有1亿多人，整体人口
素质的提高的重要性让人感受深刻。

    下午在21260呼叫，第一个QSO完成于下午3点17分， 对方是保加
利亚的LZ1HA，随后局势变一发而不可收拾， 欧洲电台蜂拥而上，绝
大多数的国家都出现了，通联速率保持在平均一分钟4个联络， 到下
午4点19分，一共完成了243个联络，比昨天还疯狂。 在4点20分再次
转到CW，21040，到5点05分完成195个CW QSO。 随后换一根天线，换
一根波段，转到14兆， 先是在14260听到太平洋上法属新咯里多尼亚
FK/IV3FSG，一个女操作员，回答她完成QSO后，尝试在14265呼叫CQ，
但是昨天的欧洲传播没有出现， 只通了一个波兰的SP5BR。立刻转回
21260，欧洲信号还有，依然59，一直持续到6点20分的时候，才渐渐
落下去。 期间在5点54分通联CT3/DL1ELY，通到此次远征中的第一个
非洲电台（其后还通到多个）， 完成了远征期间第一个通连6大洲--
WAC。

      (待续)

------------------------------------------------------------
●2004年12月29日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   VU4RBI在这次南亚大海啸中就地成为义务救难电台...
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=102360) 

furigashi  2004-12-29 23:21

    VU4RBI在这次南亚大海啸中就地成为义务救难电台...

    在这次南亚大海啸的不幸消息前几天还听到他们的活跃声音, 如
今就地成为义务救难电台

    <本文翻译自ARRL网页之公告> 
    http://www.arrl.org/news/stories/2004/12/26/100/
    Earthquake, Tsunamis Hit Southern Asia; 
    VU4 DXpedition in Emergency Mode

    地震、海啸侵袭南亚：VU4远征队处于紧急状态

    2004/12/26 美国 康州 纽稳顿消息：

    01:00(世界时UTC)之前几分钟，印度尼西亚的苏门答腊岛北部海
岸发生了8.9级强烈地震(译者按：已于次日上修为9.0级)。死伤好几
千人且造成广泛的损坏。此一灾难也造成安达曼/尼可巴群岛(Andaman
and Nicobar Islands )VU4RBI/VU4NRO远征队的停摆------可能也是
永久的。该远征队显然的是已经移转到紧急救难模式操作了，因为今
日稍早时分， 有人报导说其中一位电台利用蓄电池维持跟印度本土(
译者按： 该岛与印度本土相距约1200公里)联系有关地震消息。接踵
而来的余震以及超过10公尺高的海啸不断地摇憾着安达曼/ 尼可巴群
岛。据美国地质测量局的国家地震信息中心报导：在安达曼/ 尼可巴
群岛附近产生的余震强度在瑞氏仪上5.7级及7.3级之间，该群岛比较
印度本土接近地震中心。

    ARRL执行长戴维商拿(David Sumner， K1ZZ) 给曾经拜访过该远
征队的查里哈波儿(Charly Harpole K4VUD/VU3CHE 现住在印度)的电
文： "我们所有在美国的人都带者惊恐心情注视着此一地震及海啸；
商拿请哈波儿转达： "所有在此次灾难影响的亲友们是我们最关心及
所祈祷的。商拿的E Mail不知是否能够传得通？；哈波儿一向都是经
由每日DX(The Daily DX ) http://www.dailydx.com/ 做 E Mail 发
信的。

    未经证实的远征电台侦测(DX Spots)到说：有些电台听到VU4NRO
或VU4RBI在地震发生后， 远征队活动资助单位---业余无线电台国家
协会(National Institute of Amateur Radio)http://www.niar.org/
的五位成员都平安无事。远征电台侦测(DX Spots)更近一步指出：在
安达曼/尼可巴群岛上的电力在地震时已遭摧毁， 其时正处于大约发
生在当地时间清晨06:30及其后海啸所酿成的。据报导说VU4RBI /VU4
NRO远征队利用蓄电池发出20W的功率出现在空中，正在跟印度本土传
递有关紧急救难事项的作业---虽然未经证实。 该远征队原计划在12
月31日结束作业。

    印度时报(IndiaNews)报导说：在安达曼/尼可巴群岛所造成的破
坏可说是史无前例的、其巨大的海啸击沉了两艄民用船只并把干船坞
破坏无遗。

    最受严重打击的是印度尼西亚、印度东南地区及斯里兰卡 (古称
锡兰)。 来自不同的估计，此一天灾的受伤人数，已声称上涨至7000
人以上，而且死亡人数持续攀升。时值全球观光季节最高潮之际，相
信许多观光客都成了此次灾难之遇难者。

    该远征队总部设在安达曼/尼可巴群岛的布莱尔港， 今日稍早的
报导说：在安达曼/尼可巴群岛上最少有20人遇难且至少100人以上受
伤。此一灾难毫无预警，环绕在海岛周围从事海上钓鱼活动的队伍其
数目不详，据说已告失踪。布莱尔港的许多建筑及重要海堤据说都已
经遭受严重的受损。机场关闭后随即恢复开放并营运，印度时报说印
度空军已经派了三架运输机载运救难物资到离岛地区。观光客之撤离
班机已停止作业。

    据印度时报说法：布莱尔港海堤的受损使得海上救难作业困难重
重。进一步之细部报导尚待后续追踪。

    根据一家报馆说：在地震摇晃着安达曼/尼可巴群岛时， 饱受惊
慌的布莱尔港的居民们、纷纷夺门而出。居民都被劝告留在屋外较为
安全。海啸造成了市区淹水。

    安达曼/尼可巴群岛是属于这个世界的一部份， 今日该群岛居民
饱受严重地震之极度伤害正如同发生在各地大地震产生海啸一样大的
震撼。目前还没有一套适当的预警系统引用在这个同一环链上的任何
一个岛上。布莱尔港在1941发生重大地震时造成广大的损害，摧毁了
许多重要建筑物。

    今日苏门答腊外海的地震已被称为史上第五大地震。

------------------------------------------------------------
●2004年12月30日

哈罗CQ火腿社区
-   各地火腿活动专题
-   -   2005南京业余无线电爱好者迎新年会(2005年1月2日下午)
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=102396) 

bd4rs  2004-12-30 16:57

    2005南京业余无线电爱好者迎新年会(2005年1月2日下午)

    时间：2005年1月2日下午1:30--5:00
    地点：南京市北京西路77号，江苏教育学院内百草园宾馆
    ---------------------------------------------------
    2005南京业余无线电爱好者迎新年会主要程序
    时间(下午） 内　容 负责人
    1:00-1:30 报到处签到、发反馈表、领纪念品 BG4RET
    1:30-2:30 省协会及十年业余无线电的介绍 BA4RC
    2:30      全体合影 BD4RKL
    2:45-3:00 南京V/U活动介绍 (NJVUC) BG4REF
    3:00-3:20 DX远距离通信活动介绍 (JSDXC) BD5RV
    3:20-3:40 业余无线电制作介绍 (DIY) BG4WUA
    3:40-4:00 业余无线电定位技术介绍(APRS) BA4RS
    4：00开始 收反馈表 BG4RKB
      　　    技术交流，器材交流 BG4RET
    5：00　　散会

    说明1. 2：45－4：00讲座期间穿插抽奖活动。
        2.　合影照片10元一张需者签到时交付。
    ----------------------------------------------------
    通知及相关内容：
    http://www.hellocq.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=37&topic
=74&show=0

------------------------------------------------------------
●2004年12月31日

HAM-73 火腿论坛  (http://61.243.89.35/ham/bbs/index.asp)
      --  HAM-73火腿软件专题
      ----  HAM 73 软件视频介绍

      --  作者：BG0AAI
      --  发布时间：2004-12-31 13:07:24

      --  HAM 73 软件视频介绍

共3个视频AVI文件， 下载解包后请在1024×768分辨率下全屏幕播放

    第一集 （23M）
    http://61.243.89.35/ham/ham/video/1.rar

    第二集 （13M）
    http://61.243.89.35/ham/ham/video/2.rar

    第三集 （16M）
    http://61.243.89.35/ham/ham/video/3.rar

    如果只能听见声音，看不到图像的话，请下载并安装这个插件
（ 157K ）
    http://61.243.89.35/ham/ham/video/tscc.rar



【广播论坛】源源:亘古不变的收音情怀(杂文感受)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

                亘古不变的收音情怀(杂文感受)

                            源源

  在《广播爱好者》网站，看了众多收音机爱好者的文章，心里很受
鼓舞，原来收音机的这些平常小事，也能这么感人。早就想亲手写写
自己的东东，谈谈自己对收音机的感受了，只是苦于笔力欠佳，一直
迟迟未动。

  今天是圣诞节，又是周六，天气怪冷的，也没能上哪去，在家里又
没事干，如果再不写点有关收音机的东西，看来是既对不起自己，也
对不住从多的广播爱好者了！写吧，权当是老师布置的一篇作文！决
心一下，立即打开了电脑······

  一  第一次认识收音机

  我家住在广西西北部的一个小县城。记得，1977年，我读小学一年
级。那时，在我印象中，好象一般家庭还没有什么家用电器。不要说
电视机，就是一台半导体收音机也绝对是一件奢侈品。爸爸妈妈都是
百货公司的普通职工，那个年代，他们关心的是这个月的肉票还剩多
少，粮本上的米还有多少，一家人怎么生活，才能衔接到下个月，其
它的想都没想过。

  但也就是那一年，我平生第一次接触到了收音机，也拉开了我有生
的收音机情结，从此而一发不可收拾。

  那天晚上，我到家属区对面平房的阿兵哥（他读五年级）家玩。当
时，进他家后，我见他耳朵正塞着一样什么东西，一条细小的电线垂
下来，引进一个肥皂盒里，另外，还有两根电线也伸进盒子里，他正
鼓捣得津津有味。

  什么东西？好奇的我慢慢走了过去，小心地问他“阿兵哥，你玩什
么？”

  “我在听广播，这是我制造的收音机！”他一脸的得意和自豪，用
手指了指那个肥皂盒。

  “收音机？是做什么用的？”

  “喏，你来听一下就知道了！”阿兵哥小心地摘下戴在他耳朵上的
耳机，（准确地说是塞在他耳朵里的耳塞。）我刚想伸手去接，他说
“不用你！我帮你拿。”（估计是怕我不小心弄坏他制造的收音机吧
！）便轻轻地放在我耳边，还不舍得塞进我耳朵里，长长的褐色的耳
塞头就悬停在我耳边。

  “广西人民广播电台，现在对农村广播。”伴随着音乐响起，我听
到了今生的第一句广播台语，后面就是讲怎样杀稻田害虫的，但更具
体的是什么内容，现在我也记不清了。

  “好听吧！”阿兵哥问。

  “好听！！”我一点不犹豫。顿时对那个红褐色的肥皂盒充满了敬
意和神秘，“怎么那么多人在里面唱歌也不嫌小？他们在里面吃什么
？又住哪里？床铺够吗？讲故事的书放哪？”一个又一个的问号充满
了我幼小的心灵，那晚，我第一次认识了收音机，知道了广播，并充
满了好奇，更想弄清楚那些我不明白的问题。

  从那以后，每天晚上一做完作业，我就往阿兵哥家跑，说去问题目
，实际是想去听几分钟的广播。

  去多了，才知道阿兵哥制造的那台收音机就是最简单的二极管收音
机。肥皂盒里只有一个玻璃外壳的二极管，外壳是涂得墨黑的那种，
只有几颗谷子大小，天线是用一根裸铜线在房顶上拉直后从房外引入
的，地线就在他睡的床头边用一根手指粗的钢筋打下去，并且经常在
听广播前调一杯食盐水慢慢倒进地线孔里，让盐水慢慢渗下去，（当
时我还以为是准备给播音员、唱歌、讲故事的人喝的，直到初中学物
理后，才明白这样做的目的是为了增强导电性。）这样，声音宏亮些
，再加上一个1500欧姆的耳机，经过正确的连接后，就成了一台最简
单的收音机。好就好在那时县城里只转播广西人民广播电台的节目，
远的电台播音又收不到，所以没有串台声，听起来声音很好。

  他真能干！会制造收音机！还可以把讲故事的、说评书的，唱歌的
，还有演广播剧的，全部都装进那个肥皂盒里面，真神了。就这样，
阿兵哥在我脑海里，已经和一名科学家没有多大的区别了，为此，我
还心甘情愿，让他骗吃了好多的水果糖。

  就这样快快乐乐地过了三年。后来，阿兵哥他爸调走，到柳州去了
，阿兵哥也跟着离开了县城。记得他们搬家时，我曾鼓起勇气让他把
那台收音机送我，但他犹豫了好久，最终还是没有舍得给我。“小气
鬼！”我心里恨恨地咒他。当我眼睁睁地看着收音机被他装进一个精
致的小盒带走，心里不免又是一阵惆怅。

  阿兵哥走后，我失落了好一阵子，因为没有收音机听了。

  二  我也要装自己的收音机

  我也要自己做一台象阿兵哥那样的收音机！

  我踌躇满志，开始了装收音机前的准备工作。电线和钢筋很快就备
齐了，就是关键的元件——检波用的二极管和还原声音用的耳机还没
有！它们可真不好找，也许压根就找不着，只能买！

  此后每天放学回家，在路过五金公司商店的时候，我都情不自禁地
进去看一下静静躺在柜台里面的耳机和二极管，看它降价没有。

  很遗憾，一个学期过去了，检波二极管还是1.27元，青年牌的1500
欧姆高阻耳机还是2.79元，一分都没降！哎，当时我一个学期的学费
才2.5元， 这些钱都快够我读两个学期了，再加上妹妹，还有外公外
婆，这可是一个不小的数字，想想爸爸妈妈那点工资，我一直也没敢
向他们开口要钱买这些元件，怕挨骂。更别说摆在柜台里层、有着漂
亮黑色皮套包护着的、价格昂贵的牡丹645型半导体收音机了。

  到了1983年，我读初一下学期的时候，一个偶然的机会，在邻居家
里，我看到了一本蓝色封面的，少年儿童出版社出版的《少年晶体管
收音机》，固有的收音机情怀，让我很激动地翻开了书的第一页，没
想到第一章就是讲最简单的收音机怎么做的，怎么检验元件的好坏，
再从单管机、二管机一直到超外差式晶体管六管收音机的制作，我一
下就被迷住了。小学三年级萌生的自己装收音机的念头，再一次涌上
了心头。有这么好的书做参考，还等什么，一定要做出自己的第一台
收音机！当时这个念头竟然如此强烈！

  好在这时已经改革开放了， 父母单位的效益稍好了一点， 每天给
1角5分钱（以前为了省钱都是在家吃早餐的）让我们自己在外面吃。
经过一段时间的省吃俭用，终于偷偷攒够了买元件的钱，从五金公司
商店里买回了梦寐以求的2AP9检波二极管和1500欧姆的高阻耳机。

  星期天，找出锯子、木板，仿照印象中阿兵哥的肥皂盒做了一个小
木盒，打好孔，装好接线柱，并用细砂纸仔细打磨后，又请隔壁家懂
焊接的叔叔教我焊好（主要是买完元件后，没钱买电烙铁了）了二极
管，再焊好天线和地线接线柱，经过一整天的折腾鼓捣，到了晚上，
基本都做好了，洗好手，收拾好凌乱的屋子，擦干净木盒外壳，把所
有接头整理好，准备试机！

  这时的感觉，说真的，不亚于人们1970年对我国准备发射第一颗人
造地球卫星时的心情。

  就要试机了！我一阵激动，心跳不由自主地加快。

  先接好天、地线，小心地戴上耳机，再插上插头！瞬间，耳机中传
来了清晰的广播声。

  成功了！我情不自禁地叫出声来，我的第一台收音机响了！听到播
音了！我也有收音机了！此时此刻，我就象父辈人对当年我国成功爆
炸了第一颗原子弹一样，感到激动和兴奋。

  自从装响收音机后，每晚早早入睡，我都要习惯地戴起耳机，在温
暖的被子里津津有味地听着评书、品着故事，赏着音乐，（那时的广
播节目很精彩，几乎没有广告，不象现在，每个中波电台整天都弥漫
着医讯广告）在播音员甜美的祝福声中沉沉睡去。

  这台收音机，一直陪我，让我度过了难忘的中学时代。

  三  不变的收音情怀

  后来，大学毕业参加工作直到现在，我依然对收音机情有独衷，挥
之不去的收音机情结，总会在闲时让我久久不能平静。虽然后来又陆
续买了“兰陵”中波收音机、“咏梅”两波段收音机、“凯隆”全波
段收音机、“厦华”数调收音机、“SONY7600G”、“德生”PL550收
音机，收音效果越来越好，但我依然忘不了我自己“制造”的第一台
二极管收音机，忘不了它给我的学生时代带来的欢乐，也忘不了广播
中那些丰富多彩的节目。

  好了，挺晚了，改天有空，我还要写、还要讲我的收音机故事给大
家听，希望大家不要反感。

  今天的圣诞还算有收获，终于写下了这篇早要想写的作文，这也算
是送给广播爱好者的一份新年礼物吧！

  供稿：源源（广西柳州市）

        2004年12月25日圣诞夜
 
      （原载广播爱好者论坛 http://swlbbs.126.com/ ）



【酷站链接】编者经常光顾的HAM/BCL论坛以及社区
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
哈罗CQ火腿社区
http://www.hellocq.net/forum/

QRZ·中国
http://w3.qrz.cn/

阿甘火腿之家
http://bg4ieb.chinaham.com/

广播爱好者
http://swl.126.com/

广播爱好者论坛
http://swlbbs.126.com/

中国火腿
http://www.chinaham.com/bbs/

火树银花
http://www.qsl.net/ba4eg/
　　
无线电论坛
http://club.hunanit.com

湖南IT俱乐部
http://www.hunanit.com/bbs/

收音机论坛
http://www.tecsun.com.cn/asp/

德劲论坛
http://www.degen.com.cn/forum/index.asp 



【登录备忘】本选编/ChinaHam各讨论组的订退办法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业余电台中文邮件选编（本刊）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 as-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 as-unsubscribe@hellocq.net

chinaham讨论组（火腿之间的情感交流）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-announce讨论组（chinaham公告消息）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-announce-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-announce-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-computer讨论组（计算机的使用等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-dx讨论组（DX消息、经验技巧等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-dx-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-dx-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-equipment讨论组（器材的交换信息等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-equipment-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件 chinaham-equipment-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-tech讨论组（业余无线电技术讨论）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-tech-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-tech-unsubscribe@hellocq.net


       《业余电台中文邮件选编》每月的 1、11、21日发行
       ----------------------------------------------
   http://ba7as.chinaham.com/   mailto:ba7as@chinaham.com
       ----------------------------------------------
        谢谢您的订阅，欢迎您向本刊推荐稿件！下期再见
