
      ******** 业 余 电 台 中 文 邮 件 选 编 ********
      **                                           **
      **               （第 217 期）               **
      **                                           **
      ***************   2005年4月1日   **************


                      本  期  目  录
                    ￣￣￣￣￣￣￣￣￣
       【十日话题】哈罗CQ广播爱好者各HAM/BCL论坛12篇
       【德劲论坛】阿里巴巴等:浅谈超外差中短波收音机
       【酷站链接】编者经常光顾的HAM/BCL论坛以及社区
       【登录备忘】本选编/ChinaHam各讨论组的订退办法


            ★感谢 http://www.hellocq.net 发行★

             阅读或下载本刊以前各期内容，请访问
         http://garden.2118.com.cn/zsh/zazhi/ml.htm



【十日话题】哈罗CQ广播爱好者各HAM/BCL论坛12篇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●2005年3月21日

哈罗CQ火腿社区
-   各地火腿活动专题
-   -   热烈庆祝“山东省无线电运动协会 临沂活动组”成立！
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=106897) 

神秘色彩  2005-03-21 17:57

    热烈庆祝“山东省无线电运动协会 临沂活动组”成立！

    2005年3月21日,对于山东省临沂市的业余无线电爱好者来说是一
个值得庆贺的日子：“山东省无线电运动协会 临沂活动组”成立了！

    “山东省无线电运动协会临沂活动组”的成立得到了“山东省无
线电运动协会”、“临沂市无线电管理办公室”领导的大力支持。它
的成立凝聚了广大临沂业余无线电爱好者的共同努力；它的成立标志
着临沂业余无线电活动踏上了新的里程；它的成立对促进临沂业余无
线电活动的发展将起到积极的推动作用。

    在这个值得庆祝的日子里，让我们重温并牢记业余无线电宗旨：

    体谅 Considerate
    他从来不故意用影响他人快乐的方式进行操作。

    忠诚 Loyal
    他对其他无线电爱好者、地方俱乐部和代表本国的国家协会表现
忠诚、鼓励和支持。

    进取 Progressive
    它的知识与科学发展同步，因此精心制作设备、使用效率卓越的
电台及用心的操作是引以为豪的事情，不会因水平不高丧失进取心。

    友爱 Friendly
    应对方的要求缓慢而有耐心地发送、对初学者友好地指导和讨论
，为他人的利益提供善意的帮助、合作和考虑，这些事业余精神的标
志。

    适度 Balanced
    无线电是业余爱好，不容许因此妨害他的家庭、工作、学业和对
社会应尽的义务。

    爱国 Patriotic
    他的电台和技能时刻准备为国家和社会服务。

    愿我们共同努力：
    “相互学习、共同进步、服务会员、服务社会” 。

    组长：BA4IM朱孔利
    副组长：BD4IHI吴超章，BD4MN李公明，
            BG4MR杨元福，BG4IFB王济台

------------------------------------------------------------
●2005年3月21日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   (转贴) 2005年3月19日在亦庄开发区架设短波电台的报告
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=106900) 

BG1FPX  2005-03-21 19:41

    (转贴) 2005年3月19日在亦庄开发区架设短波电台的报告

    2005年3月19日，是一个晴空万里气温适宜的好天气。

    在这一天里，我们牧羊人俱乐部----- 永不消逝的电波版部分朋
友，经过了一年多的对业余无线电技术的学习、实践，就要实现跨入
短波野外架台通联阶段了。这是多么令人激动的时刻呀！

    为了这一天的早日到来，我们既进行了广泛的无线电理论的学习
，也加强了对无线电设备的操作技能练习；时至今日，我们无线电版
的朋友终于拥有了完全适用于野外架设应急电台的全部技术和设备，
使我们牧羊人俱乐部----- 永不消逝的电波版成为一个真正具备野外
应急通信的业余无线电团队。从2004年10月的B1区无线电应急抢险比
赛中名不见经传的无名团队发展到现在拥有十几名三级无线电爱好者
的比较专业的团队，这是一个多么巨大的飞跃啊！

    仿佛老天也知道我们急切的心情一样，天公也格外的作美，万里
晴空之中点缀着几点白云，不但使我们感到心旷神怡，也使这次架台
活动充满诗情画意......。

    2005年3月19日上午9点钟，DU、风声、久久熊、飞车、老山参、
W58等朋友，已经驾车在京津塘高速公路亦庄出口处集结， 然后集体
向亦庄经济技术开发区的腹地挺进------那里将是我们第一次进行野
外短波设台的演练活动的设台地址。

    亦庄经济技术开发区位于北京的东南郊区，这里地势开阔、平坦
，居住人口较少，道路通畅，是一个架设短波电台的理想场地。我们
计划在这一天中，将我们的短波天线支承杆、 三段短波倒V天线以及
我们的汽油发电机连接起来进行短波通联；之中主要的任务就是修整
三段倒V天线的各天线振子的实际长度， 使之能正确的工作在相应的
工作频段。

    上午9点15分钟，我们由五辆汽车组成的小型车队抵达了目的地，
开始进行短波天线的架设工作：由于短波天线支承杆的设计加工是由
W58以及老山参同志负责的， 所以现场安装工作也就由他们负责指挥
.....，经过一段时间的紧张工作， 在大家共同努力下，我们制作的
漂亮的、 高达7.5米的短波天线在亦庄经济技术开发区的土地上耸立
起来了，迎着灿烂的阳光， 我们的铝制短波天线支承杆以及三段倒V
天线闪闪发光，吸引了众多的路过此地的行人目光......。

    天线立好了，接着DU、久久熊等同志将发电机的电源线以及短波
天线的馈线连接到电台上面。经检查一切OK后，我们启动了汽油发电
机，接着打开了短波电台的电源开关，一阵阵熟悉的电台信号从我们
的电台中传了出来，在场的朋友都轻轻地舒了一口气，设备连接正常
！电台工作正常。

    接下来，我们立即进入修剪天线的工作：由经验丰富的DU同志负
责操控电台并且兼任现场指挥，我们在场的其他朋友相互配合：一会
儿将天线放下来进行修剪，一会儿又将天线高高的拉起进行测试.....
如此，经过十几次反复的工作，所有频段的天线修剪终于完毕。这项
工作的劳动强度应该是比较大的，但是大家相互配合，任劳任怨，特
别是在得知：老山参同志由于疏忽而没有将固定天线的做地锚用的钎
子带来时，也没有泄气而是积极的提供建议：改用满地都有的石块临
时代用......。完成了这项比较艰苦的工作，此时天已近中午，我们
的调整工作暂告一段落，进行休息及午餐。

    下午的工作主要是通联实践。 由于我俱乐部的许多三级HAM没有
短波设备，所以我们主要是利用这次架设短波电台的机会，给这些朋
友提供通联实践的机会，使他们熟悉并适应短波电台的通联规则。由
于那天的传播比较好，DU、梦心、久久熊、青草地、老山参、蓝精灵
等朋友均通联到了比较远的电台，比如：新疆、广东、成都以及日本
东京的电台。大部分电台的信号强度都在57左右，有些电台信号更是
到达了59++，非常响亮！对于初次成功的接收到远方电台信号的朋友
，都感到非常激动，也感到非常紧张，甚至说话语无伦次，这都是正
常的现象。这些来自远方的电台信号，忽远忽近、忽高忽低，使大家
觉得非常的神秘，也给大家留下了非常深刻的印象......。对于这种
飘忽不定的电台信号，DU同志适时地给大家进行了有关无线电传播方
面的知识讲座，使大家上了生动的一课。

    总结一天的情况：这次整个电台系统的统调成功，充分说明我们
的系统配接是合理的，各部件连接是可靠的，作为应急电台是可以稳
定的工作的。特别要谈一下的是我们的发电机，由于我们选用的是北
京市场上该类发电机中最好的宗申牌发电机，故该机的工作非常可靠
，制作精良使用方便，并且也比较省油。 这次练习我们只加了约3.2
公升的汽油，该机连续工作了约7小时，非常理想！ 在本次通联活动
中的另一个重点是验证我们自行设计制作的短波天线支承杆的实际使
用效果，该支承杆由老山参首先提出使用需求及制作要求， 由W58负
责具体材料的采购及部分工艺的制定，再由相关人员实际制作而成，
工艺还是比较精良的，性能也还是比较可靠的；只是在这次使用中发
现该短波天线支撑杆的现场装配稍嫌麻烦，材料本身也稍感较软，这
是今后改进的问题！至于三段倒V短波天线，在我们通联活动的最后，
DU同志创造性的提议将其三段天线改为四段天线，既增加29.6兆赫波
段，在实际实验中也得到了比较好的测试结果。

    总之，通过这次实际的演练，我们基本掌握了应急电台架设的大
部分工作环节，这为我们一旦在紧急时刻，不但要拉得出去、还要架
的起来并且可以通联得出去积累了必要的和宝贵的经验。

    参加了这次通联活动的朋友表示：参加了这次短波野外架台活动
受益匪浅，要求我们在以后可能的情况下经常组织该类活动。

    晚上6时许， 我们才从亦庄开发区的设台地址恋恋不舍地撤离。
晚饭我们是在接近东四环的北平楼进行的，期间大家进行了热烈的讨
论：从无线电台到无线电测向，从体育运动到摄影技巧。大家一致表
示：作为无线电好者，一定要多方面的发展！所以我们在平时的实践
活动中就要培养广泛的兴趣，努力的提高本身的素质，以备在今后的
无线电活动中取得更好成绩。

    关于2005年03月19日短波通联的活动中取得的比较好的通联记录
，我已另贴发布。

    另外需要说的是，在我们永不消逝的电波版的周围，聚集着一批
热爱无线电的朋友，他们积极投入无线电活动，为我们的无线电活动
出谋划策，每当我们的活动遇到困难的时候，他们就会出钱出力热心
的帮助我们渡过难关。比如：为了更好的开展短波电台野外设台工作
，我们决定购置发电机，DU、W58、久久熊、蓝精灵、小辫子、梦心、
烁烁、老山参等人，慷慨解囊积极赞助；为了制作短波电台野外通联
用的天线支撑杆，W58、老山参等朋友自报奋勇、加工制作； 还有就
是前一段时间我们团购的 U/V段驻波表亦有非常多的朋友积极参加团
购，这都说明我们的周围存在着大量的热心无线电活动的积极分子，
需要我们在今后的活动中注意引导及培养，使他们也能加入无线电这
一令人着迷的活动之中。

    通过此次活动，我们也发现了一些不足之处：比如没有准备架设
电台用的小折叠桌，折叠椅子带的不够，将来随着天气的转热，也要
考虑携带遮阳以及防雨物品等等！

    无线电活动作为几十年来在全世界范围内经久不衰的活动，不但
具有其引人入胜的一面，亦有其占用我们宝贵的自由活动时间的一面
；凡事都有两个方面，所以假设您要投身于无线电活动，就要首先安
排好自身的工作及休息时间，尽量参加集体的无线电活动。在此要求
准备参加无线电活动的朋友安排好自己的业余生活，经常参加集体活
动，以此来圆你们心中的无线电之梦！

    好了，随着无线电活动的深入开展，我们还会遇到许多的问题，
但是我们依靠大家的智慧一定可以克服它们！为了牧羊人俱乐部永不
消逝的电波版明天美好的前景，我们大家继续努力吧！

------------------------------------------------------------
●2005年3月21日

哈罗CQ火腿社区
-   各地火腿活动专题
-   -   江苏省无线电运动协会全委会
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=106902) 

BA4ST  2005-03-21 20:55

    江苏省无线电运动协会全委会

    3月20日上午， 江苏省无线电运动协会在南京五台山省体育局会
场召开全体委员会议。全省各有关部门领导，各地体育局、无委办以
及部分地市的教育局、科技局、无线电运动协会等单位的省协会委员
80余人出席了会议。

    在主席台上就坐的有周旭（省协会主席、省体育局副局长），陈
可吼（省协会名誉主席，省军区原少将司令员）戴元放（省协会副主
席、省电信公司总经理），张坊（省协会副主席、省无管局局长）等
领导。会议由张茂印常务副主席主持。 省协会秘书长陈方BA4RC向大
会报告了工作。

    会议回顾总结了2004年的工作，研究部首了2005年的工作。苏州
、南通、镇江、徐州、无锡、南京等7位代表发言 介绍了各地的活动
和工作情况。

    会议还专题研究了召开省协会代表大会以及表彰先进单位和先进
个人的问题。

    张坊局长在会上讲话，要求各地加强业余无线电管理。他认为，
无线电爱好者与无线电使用者是有区别的。他强调一是要严格遵守国
家的无线电管理法规，在国家规定的范围内，合理地运用好有限的无
线电频率资源；二是要共同维护无线电通信秩序，变被动管理为主动
管理；三是要善于调动无线电爱好者的积极性，经常开展有益的活动
和演练；四是共同遵守国家无线电管理的法规，管理者依法行政，爱
好者依法活动，为发展无线电运动事业，国家和社会作贡献。

    苏州市无委办监测站长顾斌BD4SB、章军， 市协会秘书长李雪龙
BD4SUA以及市协会理事陈钰明BA4SE、俞解民BA4ST等五人出席了会议。

    有关会议的照片请去：
    http：//lli.kmip.net/ham/index.asp

------------------------------------------------------------
●2005年3月21日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   无线电爱好者与使用者有区别
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=106903) 

BA4ST  2005-03-21 20:59

    无线电爱好者与使用者有区别

    3月20日上午， 江苏省无线电运动协会在南京五台山省体育局会
场召开全体委员会议。全省各有关部门领导，各地体育局、无委办以
及部分地市的教育局、科技局、无线电运动协会等单位的省协会委员
80余人出席了会议。

    省协会副主席、省无管局局长张坊在会上讲了话，要求各地加强
业余无线电管理。他认为，无线电爱好者与无线电使用者是有区别的
。他强调一是要严格遵守国家的无线电管理法规，在国家规定的范围
内，合理地运用好有限的无线电频率资源；二是要共同维护无线电通
信秩序，变被动管理为主动管理；三是要善于调动无线电爱好者的积
极性，经常开展有益的活动和演练；四是共同遵守国家无线电管理的
法规，管理者依法行政，爱好者依法活动，为发展无线电运动事业，
国家和社会作贡献。

    有关会议的照片请去：
    http：//lli.kmip.net/ham/index.asp

------------------------------------------------------------
●2005年3月22日

广播爱好者论坛
标 题:『水，贴一篇自己写的东西』漫谈收音机的历史与演化
发信人:ats909
时 间:2005-3-22 21:04:27
详细信息:

  电子技术的发展是从无线电通信与无线电广播开始的。1902年，美
国人史特波斐德使用自制的矿石收音机完成无线电广播实验；1920年
10月，美国匹兹堡市私人经营的KDKA广播电台取得政府发放的营业执
照，开始播音，成为美国也是世界上第一家正式广播的调幅广播电台
。二十多年后，调频广播诞生，直到1962年才出现调频立体声广播。
虽然从整个电子技术来看，与计算机、测控等分支相比，广播技术的
发展相对比较缓慢，但这几十年的历程证明，它具有不可替代的作用
与广阔的发展前景。

  另一方面，人们对电子技术的接触也往往是从收音机起步的。从工
作原理上讲，收音机经过了直接检波式、高放检波式和超外差式的转
变；从器件形式上来看，则经历了电子管、晶体管、集成电路三个时
代。这是相对独立的两个过程，却共同反映出人类技术的进步。追溯
收音机发展的历史，可以把握无线电技术发展的脉络；同时，对于预
见无线电技术的前景，也有一定的启示作用。

  1 收音机的几种工作形式

  从工作形式上来划分，收音机可以分为直接检波式、再生式和超外
差式等几种。其中，直接检波式收音机又称矿石式收音机，电路简单
，通常不需要电源，但是只能接收本地强调幅电台；再生式收音机在
矿石式收音机基础上增加了高放部分（也有可能具有低频放大环节）
，性能较前者有所改进；超外差式收音机具有灵敏度高、选择性好等
优点，能较好地适应调幅与调频接收的需要，是目前最普及的收音机。

  直接检波式收音机是最古老的收音机，也是最简单的收音机。 图1
是一个比较典型的直接检波式收音机电原理图。 由天线/地线回路感
应的自由空间的电波能量在LC谐振回路中转换为电压；改变可变电容
容量，则LC谐振回路的特征频率产生变化，起到频率选择的作用。点
接触二极管2AP9与固定电容、高阻耳机共同组成包络检波器，且高阻
耳机也同时作为检波器的负载（早期这种收音机的检波器件多是由天
然矿石和金属探针构成的，矿石收音机因此得名）。这种收音机没有
放大环节，灵敏度低，选择性差，仅能接收本地强台的调幅广播，且
对天线/地线的架设要求均十分严格。
      
  再生式收音机在直接检波式收音机基础上，增加高放电路对谐振回
路输出的高频信号进行放大；同时引入正反馈，在电路不产生自激振
荡的前提下，使放大后的信号部分返回到谐振回路进行再生放大。再
生放大可以大幅度地提高谐振回路输出信号的强度，再生式收音机也
因此得名。 图2所示的是具有一级高频放大和两级音频放大的两管再
生式收音机原理图。由晶体管3AG1对谐振回路输出信号进行高频放大
，放大后的信号一路进行反馈到谐振回路，另一路则由二极管进行检
波， 并经晶体管3AG1和3AX31进行两级音频放大后推动扬声器放音。
再生式收音机电路简单易于实现，但是因为各种寄生参数的存在，高
放级数不可能过多，限制了灵敏度的进一步提高，且频率低端与高端
增益相差较大，整个频段内灵敏度不均匀；另一方面，由于谐振回路
Q值的限制，选择性普遍较差。
      
  超外差式收音机能够有效地克服再生式收音机的上述缺点。 图3是
常见的超外差式收音机的结构框图，由输入回路、本振、中放、检波
、低放等部分组成。相对于再生式收音机，超外差式收音机最大的特
点是同步调节输入选择回路的谐振频率与本地振荡器的输出信号频率
，通过混频器把接收到的高频载波转化为固定的较低频率的中频载波
（在此过程中，包含在高频载波信号的原始信息没有改变），再对中
频信号进行放大。由于中频信号的中心频率相对较低且保持固定（调
幅收音机中频一般为455kHz或465kHz，调频收音机中频为10.7MHz），
一方面可以采用多级中频放大，提高收音机的绝对灵敏度，另一方面
可以采用谐振回路作为中频放大器的负载，或者插入相位特性优良的
集中参数滤波器，提高收音机的选择性。超外差式接收是目前应用最
广泛的收音机形式；同时从电子技术的发展史上来看，超外差式收音
机也是电子管、晶体管、集成电路三个时代的最具有代表性的见证者
之一。
      
  普通超外差式收音机的临频选择性通常比较优良，但是对于镜像干
扰的抑制能力往往是不能令人满意的。镜像干扰是超外差式收音机特
有的问题。如图4所示，f3是高于本振信号一个中频的=像干扰源，可
以经混频器产生中频干扰信号。收音机对镜像干扰的抑制只能靠输入
回路来实现。如果没有特殊措施，在短波高端的镜像抑制一般仅在12
分贝左右。解决镜像干扰的根本方法是提高中频频率。但是另一方面
，提高中频频率会降低频率低端的中频抑制比，对选择性造成不良影
响。因此，还需要进行第二次变频，将高中频转换为低中频，以满足
中频抑制比的要求。二次变频技术能够较好地解决镜像干扰和中频提
高后抑制比下降的问题，在专业接收机中得到了较广泛的应用；部分
特别重视接收性能的收音机也借鉴了这种方法，典型的二次变频收音
机如图4所示。 二次变频带来的缺点是变频组合频率干扰更加突出，
同时产生了第二镜像和第二中频干扰，在电路设计中需要采取平衡混
频、窄带滤波等特殊措施克服这些缺点。另外，电路复杂、统调困难
、制造成本高也是二次变频收音机的不足之处。因此，二次变频收音
机虽然在技术上采用电子管、晶体管和集成电路都可以实现，但是直
到上世纪七十年代中后期，尤其是专用集成电路得到长足发展的近二
十年，才逐步得到普及。

  2 超外差式收音机的电路实现

  如果说从矿石收音机、再生式收音机到超外差式收音机的演变反映
了人们对无线电接收原理的认识深化，那么电子管、晶体管、集成电
路三个时代则代表了电子技术的另一种方向即器件形式的进步过程。
在收音机领域，器件形式的进步以超外差式收音机表现最为典型；同
时，这种进步对于推动二次变频、频率合成等新技术在超外差式收音
机上的广泛应用，也有积极作用。 

  电子管是超外差式收音机最先应用的放大器件，到了上个世纪五十
年代之后，这种器件在超外差式收音机的应用基本成熟。由于电视等
媒体还没有普及，广播是当时主要的媒体，因此电子管超外差式收音
机在国内外都相当普遍。普及型的收音机多为台式，采用5到7只电子
管， 由变频、一级中放、低放和功放组成，通常具有5英寸以上的纸
盆扬声器，在中等房间可以获得比较满意的接收效果。如我国的红灯
711收音机、上海144收音机便属于此类产品。某些中高档收音机比较
重视接收性能， 则可能在此基础上增加高放或者一级中放，并对AGC
电路和中频滤波电路进行改进，以期获得更好的灵敏度与选择性。虽
然二次变频技术已经在专业接收机上使用，但是限于成本等问题，历
史上没有出现过电子管二次变频收音机。
      
  由电子管向晶体管的过渡是超外差式收音机发展的一次飞跃：晶体
管工作电压低、耗能小，使电池供电收音机成为现实；晶体管体积小
，抗振动能力强，能够极大减小收音机的体积与重量，促进了便携式
收音机的出现；相对于电子管数千小时的使用时间，晶体管的寿命为
半永久性，这也是一个巨大的进步。实际上，晶体管时代也是超外差
式收音机种类最丰富的时代，从普及型的单波段收音机到复杂的全波
段收音机，从袖珍收音机到落地式收音机，应有近有。当时国内收音
机品牌众多，其中不乏精品，如熊猫B11、春雷3P1、海燕B331、红灯
753等机型。值得一说的是，晶体管收音机成本降低， 二次变频技术
开始在收音机中应用，如我国的海鸥715收音机、红灯783组合机，国
外的PHILIPS公司、GRUNDIG公司也有类似的产品。

  二十世纪八十年代初，集成电路开始逐步应用于超外差式收音机，
这可以分为两个阶段。早期的集成电路目的是为了取代晶体管的混频
和放大功能，同时以集中中频滤波器保证选择性，在一定程度上简化
了调试，降低了成本； 而真正意义上的变革，则是以锁相环（phase 
locked loop, PLL）频率合成器和微处理器在收音机上的应用为标志
的。PLL电路的基准信号由晶振产生，频率精度可以达到10－10以上；
借助于锁相环，压控振荡器的输出信号可达到与基准信号接近同样的
精度指标（图7是PLL频率合成器原理框图，具体原理可参考相关资料
，这里不再赘述）。 PLL频率合成器可用于本振电路，稳定性远远优
于LC振荡电路。 另一方面，借助于微处理器，可以记忆PLL频率合成
器参数设置，使自动调谐、频率存贮等功能成为可能。目前，国际知
名的一些收音机厂商均有PLL数字调谐收音机产品， 能够实现自动调
谐、频率存储、数字显示、定时开关机等功能；同时在设计中参考了
专业接收机的一些设计，加入了调幅二次变频、平衡混频、SSB接收、
相干解调等电路，在接收性能上也有实质提高。 如GRUNDIG公司的YB
400、SANGEAN公司的ATS909、SONY公司的SW7600GR等便是此类收音机
的代表作。

  3 数字化：收音机发展的方向

  前面提到，得益于数字电路的发展和微处理器的成熟与应用，收音
机实现了自动调谐、频率存储、数字显示等功能；但是，这场数字化
风暴对收音机的影响远大于此。数字化是收音机未来的前进方向，这
不仅仅是指接收过程中某一环节的数字化，而是涵盖了广播制作、发
射、传输与接收的全部流程。

    在这场数字化变革中，最鲜明的代表者首推高保真数字音频广播
（digital audio broadcast, DAB）和DAB收音机。DAB收音机工作在
VHF波段（174-230MHz）和L波段（1452-1492MHz），电波通过卫星或
地面站以直线传播，不存在信号衰减的问题；采用数字正交频分复用
调制技术，抗干扰能力强，可以获得达到CD标准的音质。 另外，DAB
收音机可以利用副载波接收图文信息和数据资料。 目前世界上DAB系
统可以大致有欧洲Eureka-147标准、美国IBOC标准等， 我国DAB的相
关研究与验证工作也正在紧张进行中。在传统的中短波波段，同样也
在酝酿着数字化革命。利用地表绕射和电离层反射，传统的中短波广
播虽然可以比较容易实现中远距离的接收，但是却难以避免干扰和周
期衰落现象。数字调幅技术(digital radio mondiale,DRM)则可以使
收音机获得稳定接收，并可以提供附加业务服务。 目前，DRM的标准
已经被国际电信联盟批准，德国之声、加拿大广播电台、美国之音等
电台是首批使用DRM广播的电台，对应的DRM收音机也已经在国外上市。
   
  随着调制方式的变化，传统的收音机结构也将发生变化。超外差式
收音机电路成熟，通常具有理想的性能，但是由于中频滤波器的存在
，对集成度有着不利影响，会提高整机的成本与体积。另一方面，零
中频接收机、数字低中频接收机在手机等领域早已实现，但是在传统
模拟收音机中却难以得到应用。随着未来收音机接收过程的数字化，
这些简洁的接收模式应用于收音机将不再是梦想，单片电路能够整合
绝大多数的功能，从而大大减小体积、降低成本和提升性能。

  可以预见，接收数字化、功能多样化、结构集成化和声音保真化是
未来收音机发展的趋势；收音机，这一看似古老的电器，随着科技的
发展将焕发新的青春，且对于未来人们的生活，仍然具有不可忽视的
影响。

------------------------------------------------------------
●2005年3月25日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   振奋人心
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=107146) 

bd6bm  2005-03-25 16:38

    振奋人心

    刚才在7.050MHz用AW03H(5W功率)加一根刚做好的2.5米长螺旋加
感天线和bg4uvh,bg6abf,ba6bi成功地做了QSO,特别是浙江海宁的bg4
uvh,他给我最好的RS是57,我收他的是59+,bg4uvh使用的机器是80C加
三波段倒V天线.我的那根2.5米长的天线就放在二楼窗外的阳台上,经
测SWR为1.5左右.

------------------------------------------------------------
●2005年3月27日

哈罗CQ火腿社区
-   DX通信
-   -   WPX-SSB 比赛图片 B3C
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=107201) 

BG1DRJ  2005-03-27 21:44

    WPX-SSB 比赛图片 B3C

    有幸参加（敲锣边）26-27日的比赛（双机多人）， 北京的几位
ham来的天津与天津的ham并肩奋战，吃尽了天线、功放的亏，当然也
包括我本人在内的听力问题，不过重在参与，乐在其中！

    今天下午在下提前返京，当时成绩好象800多个qso，不知最终结
果多少

    此次比赛充分体会到了天津ham的热情和能力，再次表示感谢！

------------------------------------------------------------
●2005年3月28日

哈罗CQ火腿社区
-   DX通信
-   -   B4EG 2005 WPX SSB CONTEST 日记
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=107220) 

BA4EG  2005-03-28 10:47

    B4EG 2005 WPX SSB CONTEST 日记

    比赛前夜 3/25 ：
    晚上10点才到家。调试我那个声控话筒到凌晨2点！ 还煮了一大
锅粥！准备比赛两天就喝粥了！还看了一下太阳指数，实在不怎么样。
不过，暗暗下定决心，要坚持到底！这次参加的项目的单人单波段！

    比赛第一天 3/26：
    7:30 起床开机！ 频率上有几个大台在呼叫。听到有美国电台回
答他们，可是我一定都听不到美国！！！
    8:00 比赛终于开始了，传播就和想象的一样差，开叫5分钟，居
然没有一个电台回答我，创历史纪录！整个频段转了一圈，只有日本
和UA亚洲台！
    10:00 天地干扰开始增大！我这边一般的情况下，没信号的时候
表针不动！
    10:18 BG1EFG呼入，这是今天第二个北京呼入的BG电台了！看来
，北京的HAM壮大了不少！向北京新腿学习！！！
    10:21 AH0呼入！
    10:30 没传播了，到14261，BP0A在呼叫！有个BG1呼叫，但是不
知道报序号，BP0A只好说59001可以吗？ 另外，BP0A这个操作员明显
是新手，边上有个om在教他呢。
    11:00 BA4CH报告说上海几个集体台出来比赛了。 可惜我一个都
没听到！
    11:24 5B呼入。呵呵，经常有如此以外的收获。
    11:30 干扰开始减小！
    11:50 BG4TDR呼入，我听他只有52！
    12:23 P2呼入
    13:30 又开始干扰了，转频
    14:53 B3C呼入，终于听到这次出来的MM电台了！ 操作员 BG3FB
BD3ABR。
    14:59 BG1DBU呼入，又一个北京新腿！
    15:43 OH1BV呼入， 可是我给他报告他老是抄不到，旁边居然有
个电台帮我给他报告。把我乐了一把。
    16:20 没什么电台了，准备晚饭！
    16:45 晚饭搞定，继续呼号！
    19:00 还是没电台，关机，走人！
    21:00 频率上只有UA大台在呼叫。回答他的欧洲台我这里一点也
听不到。
    22:35 听到9V1UV在呼叫， 零星的欧洲台回答他，我这里还是一
点听不到！
    00:30 将频率上的UA大台扫了一遍。还叫到一个DL9LR，YL电台。
    01:00 期待已久的EU传播终于来了，从14100到14350到处都是EU
大台！有个台报告我，他听我59，可是那边干扰太大了。
    01:30 传播来的快，去的也快。现在的信号都从59降到53了！
    02:00 叫不到电台了，我也累得不行了了，关机睡觉。

    比赛第一天 3/27：
    06:06 我还在做梦呢，BA4CH打电话来说美国开通了！！！
    06:28 天线对准美国，大台信号都到59！！！
    07:30 只有美国大台，看来传播还是不行。睡觉！
    09:40 继续开叫！个别美国大台居然还在！
    18:14 传播突然没了。郁闷！噪音到59！！！
    22:17 干扰小了，继续呼叫！
    00:04 叫到M0WKR，他还专门感谢我给他new one！
    00:40 EU全面开通，比前一天还要好！DL,I,G,M,F…
    02:00 来也匆匆去也匆匆，又没了。睡觉！
    06:30 开机！天线对准美国！传播比前一天的好。叫到美国0,1,
2,5,6,7区！
    07:30 又没台了，关机上班！

    赛后感：
     1，BG1电台积极参于比赛！我想和北京的DX氛围分不开！
     2，新腿参加比赛前一定要看一下比赛规则！不要盲目呼叫！
     3，外国电台普遍对我国的竞赛呼号不熟悉，请各位om多出来比
赛！
     4，坚持就是胜利，没传播的时候也要坚持，往往有意外的收获！

    结果：
    单人，单波段（20m），470台，分数还在电脑里！虽然不如以前
的成绩好，不过，机遇这次的传播，觉得好可以。

    BEST 73
    BA4EG（竞赛呼号：B4EG）

------------------------------------------------------------
●2005年3月29日

哈罗CQ火腿社区
-   DX通信
-   -   B3C@2005 CQ WPX SSB Contest
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=107268) 

BA3CE  2005-03-29 21:21

    B3C@2005 CQ WPX SSB Contest

    26/03/2005-27/03/2005京津粤及德国的HAM在天津外环线天津巴
士集团公司，使用B3C呼号参加2005 CQ WPX SSB Contest。参赛队员
有（以呼号后缀为序）：BA1AJ、BG1AQH、BD1BNV、BD1CC、BG1DCE、
BG1DCG、BG1DRJ&XYL、BA1KA、BA1RB、BD3AAJ、BD3ABR、BD3ADE、BG
3AEO、BD3AF、BG3AIE、BG3AIG、BG3AJK、BG3AKS、BG3APX、BG3ATE、
BA3AW、BD3CC、BA3CE、BD3CF、BA3CW、BA3DP、BD3DQ、BA3DW、 BG3
FB、BG7KLO、DL3MBG共32位。这里特别感谢BG7KLO不远万里来到天津
参加活动，还有BG3AOK联系了这个比赛场地。活动在团结奋进的气氛
中进行，共进行了1154个有效QSO，宣告成绩870000分。 这次活动我
们以M2组方式参赛， 使用功率100W，14/21/28使用A3S和YP-2天线，
160/80/40使用DP天线。 活动中，BD3ABR负责整个活动的后勤保障，
对活动成功取得了不可磨灭的功绩。

------------------------------------------------------------
●2005年3月30日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   小议今年的WPX比赛
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=107295) 

BA4ST  2005-03-30 14:07

    小议今年的WPX比赛

    每年三月的最后一个周六和周日，是“WPX（SSB）”比赛时间。

    今年0326——0327又逢这个比赛。

    在往年，打开电台，在传播开通的频率上，参加比赛的电台数不
胜数，许多电台挤在一起还要抢频点！如果运气好，会听到不少平时
难得一遇的“DX”电台。 今年我们BY4SZ因为要组织参加全国的升级
考试，没有开台参加比赛。

    我所收听到的比赛好象有点不正常，好象参加比赛的电台不如以
前多，不知是不是传播问题还是我的天线或收听设备问题。我在家里
0326晚上20：00—22：00， 0327的上午以及晚上分别在7、14、21、
28等几个波段收听了几个小时，在一些频率上呼叫“CQ CONTEST”的
电台并不多，而且所听到的以日本台居多，我听到日本台在与美国台
联络，但美国的信号我听不到。0328上午北京时间07：00—08：00比
赛结束前，我在14兆听到，有几个日本台在呼叫联络，有一个台在07
：30与印尼一个台交换信号报告后的流水序号是1300，表明这个电台
48小时参加比赛的通联的电台是1300个，之后它就不叫，好象提前结
束了比赛。还有其他几个日本台报出来的流水序号还要少一点，都是
1000出头一点。与以往的情况相比较似乎不太好，是传播问题？是参
加的人少了？

    当然，也许是我的天线和收听设备不好。所以，我抛砖引玉，请
参加或收听这次比赛的朋友说说你们的比赛或收听情况。

------------------------------------------------------------
●2005年3月31日

哈罗CQ火腿社区
-   公告通知
-   -   江苏无协BY4RSA四月二日活动公告
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=107328) 

bd4rgw  2005-03-31 01:16

    江苏无协BY4RSA四月二日活动公告

    2005"中国第三届帐篷野营大会 于2005年4月2日在南京八卦洲沙
漠风情园开幕，特邀江苏无协BY4RSA参加。欢迎南京和其他有兴趣的
会员届时前往或在下面公布的频率上和我们QSO。
    通连频率；
    HF波段：7.050/7.060，14.180/14.270，21.400/21.385
    UHF波段：430.150/438.000/430.800
    VHF波段：144.900/145.000 
    活动内容；1）进行HF/UHF/VHF波段通连。2）由BA4RS、BG4RKB、
BG4REB现场演示自动位置报告系统（APRS-Automatic Position Repo
rting System）。3）由BG4RGQ介绍U/V段DX通连。4）由BA4REC、BD4
RKL介绍短波天线的架设。
    时间； 2005年4月2日上午10时至结束。
    地点； 南京八卦洲沙漠风情园。
    请参加的会员与BD4RKL刘德顺联系确认和领取门票，电话131829
07116。或于当天10时直接前往现场，在入口处使用430.150/430.800
直通频率联系。
    （本次活动午餐自理，如需过夜请自备帐篷）
    特别感谢南京越野者部落Vs四驱和南京翔雁科技有限公司对本次
活动的大力支持。

------------------------------------------------------------
●2005年3月31日

哈罗CQ火腿社区
-   QRP and DIY
-   -   便携式7MHz天线的制作
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=107332) 

bd6bm  2005-03-31 08:58

    便携式7MHz天线的制作

    **看着配合10瓦频合使用的那根中部加感的五叶天线，心中好羡
慕， 由此也萌生了要DIY一根用于7MHZ波段的便携式天线的愿望，特
别是由于近来搬进小区居住，想拉根二分之一波长的天线已不可能，
DIY一副小型便携式天线的愿望也就越来越强烈，说干就干。

    **初步设想，天线分成上下二截三大部分，上面一截为垂直振子
，下面一截包括加感线圈和螺旋线圈。对加感部分不进行屏蔽，这样
考虑一是加感线圈参与发射，提高天线效率，二是制作也比较容易一
些。

    **接下来是选材， 下部采用了一截竹杆，当然用PVC管制作会好
看些，但这个直径的PVC管。 其强度不尽人意，考虑是经常携带流动
用，还是采用竹杆比较结实，不过竹杆上那些凸起的竹节，必需用锉
刀修整圆滑。

    **螺旋线圈和加感线圈均用直径1.0毫米的漆包线绕制。 先在竹
杆较细端绕加感线圈。在离杆端1厘米处用手枪钻钻一个直径1毫米左
右的孔，漆包线从孔中穿过，线头和垂直振子的根部连接，而后在竹
杆上密排绕70匝，最好每隔10匝抽一个头，绕完70匝后，再紧挨线边
处用手枪钻钻一孔，将余下的漆包线从孔中穿过，用以固定加感线圈
部分。再将余下的漆包线在竹杆上绕25匝，然后放松，重新数一下，
看看是不是25匝，如果不是，补足25匝，将这25匝漆包线拉长至1.25
米，并使漆包线紧贴竹杆且间距均匀，固定线头部分。

    **垂直振子采用一根1.2米长的电视机用拉杆天线， 根部固定在
加感线圈端的竹杆上，并与加感线圈相连，把拉杆天线做成与竹杆部
分可拆卸分开的方式，主要是为了便于携带。至于怎么把拉杆天线固
定在竹杆上，各人根据自己的情况制作，相信并不困难。但需注意两
点，第一，拉杆天线与竹杆要保持垂直同心，第二，要注意与竹杆的
绝缘，否则，竹杆被雨淋湿后会影响天线的SWR。

    **天线的具体制作见附图，根据附图数据制作的天线，其驻波（
SWR）调到2.0左右是轻而易举的，但如果想把SWR调到1.5以下，那就
需要不断地在发射机和天线间来回奔跑，甚至对天线的摆放位置（角
度）或对拉杆部分作数毫米的调整都和收到意想不到的效果。

    **最后对调整好的天线进行整容，把即时贴裁成3~5mm宽的长条，
采用一圈压一圈的方法把整根竹杆包裹起来，这样，一来可以固定住
螺旋线圈的匝距不至移动，二来可以使天线看起来更美观。当然，由
于竹杆上漆包线的存在，即时贴可能和竹杆不怎么服贴，不过不要紧
，用电吹风对着即时贴进行加热，即时贴就会“热缩”，紧紧包裹在
竹杆上，至于使用什么颜色的即时贴，各人有各人的爱好，对天线的
内在质量不会产生什么影响。

    **本人使用这副天线，天线就摆放在二楼窗外的阳台上，振子长
度104厘米，联机测试SWR=1.5左右，使用AW03H功率仅5瓦的小机器，
成功地和BG4UVH、BG6ABF、BA6BI进行了QSO，特别是和浙江海门的BG
4UVH进行的QSO，当时他用的机器是80C加三波段倒V天线， 输出功率
30W，接收他的信号达到59+，同时BG4UVH也给了我RS 55~57的信号报
告。实际效果令人振奋。也希望大家参与试验。

    安徽省巢湖市图书馆 李樾（bd6bm）
    二00五年三月二十八日



【德劲论坛】阿里巴巴等:浅谈超外差中短波收音机
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

                   浅谈超外差中短波收音机

                   阿里巴巴及德劲部分网友

    收音机的接收频率很宽, 由于电磁波的传播和电磁环境被污染等
原因, 要想把12MHZ以下的短波信号的接收做好,设计生产部门要花费
很大的力气,因此本文着重讲短波收音机.

    商品收音机按操纵方式可分为模拟调谐收音机和数字调谐收音机
；目前的中档以上的高性能机型清一色是数字调谐收音机。而按采用
的技术主要可分为直放式和超外差(内差)式, 目前的商品收音机几乎
全部是采用超外差式。而超外差式收音机又可分为低中频（主流是455
KHz左右中频频率）一次变频收音机、低中频(一中频低于该机短波最
高接收频率)二次变频收音机、高中频二次变频收音机。

    从纯理论上说，如果不考虑制造成本和制造工艺实现的难度，低
中频一次变频机同样可以做到目前的顶级高中频二次变频机的性能，
然而代价太大，实现起来极其困难且毫无意义. 要达到高中频二次变
频机同样的指标,低中频一次变频机可能要付出至少十倍以上的代价!
原因很简单, 前级调谐高放电路的有源器件同样存在非线性和大信号
动态范围问题，也会产生交调互调，为了抑制镜像，又不得不采用多
级高Q值的调谐高放电路! 所以总体来说是得不偿失的,这可不是几千
元人民币的成本(批量生产成本)能够做出来的。

    收音机做到极限时与无线电专业接收机的差距就越来越小了, 因
此现代的真正的高档收音机、中档以上的专业收信机没有一款是采用
低中频一次变频技术。

    高中频二次变频技术是低成本下实现高性能的高技术，它比较适
合制造精品收音机。 低零售价(低于800元人民币)下的高性能二次变
频机需要设计师拥有高超的水平和先进的生产工艺（有少数厂家的采
用10.7MHz一中频的二次变频机啸叫严重）。

    模拟调谐机特别是采用数字频率显示的收音机的成本优势很明显
，也容易做到高性能指标，比数字调谐式收音机要省电，体积上能设
计得更小巧方便，但是由于它固有的缺陷，即本振频飘难以做得很好
和操纵很不方便，虽说它们的价格性能比比较高，是很实用的收音机
品种，但八十年代以后真正的中高档高级收音机 (性能必须达到国标
特级机)里已经罕见其踪影,本文也就对它不多花费笔墨了。

    诚然,如果仅仅是收听信号好的强广播电台, 根德700、索尼77，
7600GR（属中档机型），PL550，DE1103，9700DX 这些收音机收的差
别并不太大，但是这并不等于它们的实际接收性能差不多。老式的鸟
铳装上独子近距离杀伤力与美国的M16相差无几,但是并不等于鸟铳在
使用方便性和性能指标上与M16可以相提并论！ 收音机根据性能和功
能，档次拉得很开，大家可以根据自己的用途、喜好和经济能力去选
购适合自己使用的产品，自己最满意的就是好东东。由于种种原因,
这里不讨论收音机有没有必要追求高接收性能的问题, 当然了，高性
能的中高档设备用起来肯定要爽一些。只申明一点: 好设备在任何电
磁环境下使用,其表现都要比在同样环境下的差设备要出色!

    低中频一次变频机不仅仅表现在短波镜像抑制差。虽说现有米波
段的划分的确有一定的避开镜像干扰的作用, 但是在晚间比较拥挤的
低波段，米波段的划分没有完全避开镜像干扰！同时, 并非只有广播
电台的米波段才有强的无线电信号发射，其他频率同样有很多电台发
出的电波，它们通过镜像与广播电台同时接收进来, 干扰正常频率电
台的收听。另外，一次变频机的本振谐波是在低波段产生无数鸟叫声
的根源！经常能听到电台声音伴随着的哨声或无缘无故的电报声等，
如果微调调谐钮，哨声等干扰声音的声调会急剧变化，这些都是一次
变频机的胎里毛病！二次变频机绝对不会有！特别要强调的是, 这类
设备的混频器几乎无一例外都是使用收音IC内部自带的、性能很一般
的混频器, 因而在窗边附近、阳台、公园等开阔地，或接有长天线等
信号较强的情况下极容易过载.

    我国的某些厂家的技术人员怀着对低中频一次变频机的无比留恋
和热爱，针对其镜像抑制差的问题，基于统计概率, 采用两个相隔10
KHz的中频, 以期能够做到一定程度上的改善(镜像接收频率的干扰源
不一定会同时占用20KHz的频宽),但是这并不是彻底解决问题的办法,
它含有更多的无奈! 原因是,整个短波太拥挤,几乎所有频点在一天内
都有强的无线电信号发射! 而且这办法解决不了上面说的一次变频机
的本振谐波干扰、混频电器档次太低造成动态太低等问题！

    做得好的高中频二次变频有很多优点，抗镜像干扰能力强只不过
是其中之一！它的每一个优点不一定都是很明显的，但是综合起来却
是档次上的差别！其主要原因是高中频二次变频技术的采用将使整个
关键的高频电路和第一本振电路要按照专业接收机的电路去做, 必须
采用高级的元器件, 否则就很难达到好的效果。就拿德劲DE1103来说
吧，它的第一混频电路采用的是专业接收机常用的双场效应管平衡混
频器，其动态远比收音IC内部自带的的混频器（即使是专用混频器NE
612）要高得多， 其第一中频滤波器是专业接收机常用的石英晶体滤
波器。

    收音机的国家标准不高，当做到了国标“一级”机以后，按收音
机标准就不好比较其接收性能了，最好按高于收音机的专业设备的国
家标准比较，比如说GBT6934，这样评测才更科学、更具有权威性。

    真正的高档收音机一般都不是性价比高的收音机，它适合于热爱
接收的发烧级普通收入人群和想听广播的高收入人群购买。象高收入
人群大多买名牌服装，原因是他们没有太多时间去便宜的服装中去挑
选出合身的好服装！大家不信的话可以去精品服装店，在那些1500元
以上的品牌西装里边很快就可以找到合身的漂亮的一款 (请大家不要
误解,我并非否定非品牌大众化服装)。

    随着人民收入水平的提高，真正的高档收音机的购买人群将迅速
提高，从一大堆便宜收音机里边选出一款接收性能好操纵方便的设备
难啊,不过事物总是不断前进发展的,今年的真正的高档收音机几年后
就有可能是普及型中档收音机了, 高端产品的市场毕竟远小于大众型
产品的市场,但它们代表着该产品最可能的发展趋向！

    我发现，有些人可能是因为某些厂家没水平在低成本下做出高性
能的高中频二次变频机，才发表否定二次变频技术的文章。我希望他
们不要说什么高中频二次或多次变频无实际作用。 德劲DE1103在280
---340元的零售价下能够做到镜像抑制大于40DB,还能收听SSB信号是
了不起的成绩,中国大陆有很多厂家生产零售价在280---340元的低中
频一次变频收音机, 他们无法做到DE1103的接收性能是客观存在的事
实。评论家们应该帮助这些厂家承认差距,奋起直追,进而开发出自己
的高级产品，将DE1103踩到脚下，而不是否定高新技术！收音机"收"
的好才是硬道理.作为评论者,应该正面宣传好的产品和技术才能得到
大家的认可.

    从技术上或发烧友的角度来看，好收音机是性能超群的设备；从
各方面来说，技术、质量、外观等... 综合较好的收音机就是好收音
机；从商业角度来说，卖得好的收音机就是好收音机。对于消费者来
说，自己最满意就是好东东。

    厂家的利益驱动无可厚非，但是消费者的消费意识也是需要培养
的。向消费者传播正确的商品知识，提高消费者的能动作用，不光是
保护消费者的利益，同时也是对厂家的促进。目前，收音机市场鱼龙
混杂，产品水平、价格差距很大，消费者的专业知识相对又较低，因
此我们有责任正确引导消费者。以上对中短波收音机变频方式的简短
解说，希望能对消费者起一点指导作用。

    本文是由我综合了很多网友的论点起草, 经过挽老补充修改后而
成,请大家多提宝贵意见,尽量完善此文.另外,转帖到别处请署名德劲
部分网友.

（转载自德劲论坛，http://www.degen.com.cn/forum/index.asp ）



【酷站链接】编者经常光顾的HAM/BCL论坛以及社区
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
哈罗CQ火腿社区
http://www.hellocq.net/forum/

QRZ·中国
http://w3.qrz.cn/

阿甘火腿之家
http://bg4ieb.chinaham.com/

广播爱好者
http://swl.126.com/

广播爱好者论坛
http://swlbbs.126.com/

中国火腿
http://www.chinaham.com/bbs/

火树银花
http://www.qsl.net/ba4eg/
　　
无线电论坛
http://club.hunanit.com

湖南IT俱乐部
http://www.hunanit.com/bbs/

收音机论坛
http://www.tecsun.com.cn/asp/

德劲论坛
http://www.degen.com.cn/forum/index.asp 



【登录备忘】本选编/ChinaHam各讨论组的订退办法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业余电台中文邮件选编（本刊）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 as-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 as-unsubscribe@hellocq.net

chinaham讨论组（火腿之间的情感交流）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-announce讨论组（chinaham公告消息）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-announce-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-announce-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-computer讨论组（计算机的使用等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-dx讨论组（DX消息、经验技巧等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-dx-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-dx-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-equipment讨论组（器材的交换信息等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-equipment-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件 chinaham-equipment-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-tech讨论组（业余无线电技术讨论）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-tech-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-tech-unsubscribe@hellocq.net


       《业余电台中文邮件选编》每月的 1、11、21日发行
       ----------------------------------------------
   http://ba7as.chinaham.com/   mailto:ba7as@chinaham.com
       ----------------------------------------------
        谢谢您的订阅，欢迎您向本刊推荐稿件！下期再见
