
      ******** 业 余 电 台 中 文 邮 件 选 编 ********
      **                                           **
      **               （第 227 期）               **
      **                                           **
      **************   2005年7月11日   **************


                      本  期  目  录
                    ￣￣￣￣￣￣￣￣￣
       【十日话题】哈罗CQ广播爱好者各HAM/BCL论坛七篇
       【哈罗ＣＱ】BD7IHN赵向东的文章:"我的IARU比赛"
       【酷站链接】编者经常光顾的HAM/BCL论坛以及社区
       【登录备忘】本选编/ChinaHam各讨论组的订退办法


            ★感谢 http://www.hellocq.net 发行★

             阅读或下载本刊以前各期内容，请访问
         http://garden.2118.com.cn/zsh/zazhi/ml.htm



【十日话题】哈罗CQ广播爱好者各HAM/BCL论坛七篇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●2005年7月3日

哈罗CQ火腿社区
-   各地火腿活动专题
-   -   湖北电视台拍摄的 百姓故事：小电台联络大世界
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=112575) 

BG6QAQ  2005-07-03 22:07

    湖北电视台拍摄的 百姓故事：小电台联络大世界

    过去我还在广播电台主持节目的时候，有一个来自德国的听众，
在信里找我要qsl卡， 从那一回，我就知道了，还有朋友有这种业余
爱好，他们自称叫“火腿”，也就是无线电爱好者。今天要介绍的这
位生活在武汉。

    在湖北省体育彩票管理中心，有一位普通的工作人员闻立明。在
单位里他的工作是负责体育彩票销售终端机的维护，在家里他则是一
名地道的无线电爱好者。

    现年60多岁的闻立明在17岁的时候就迷上了无线电，1994年，闻
立明拥有了属于自己的个人业余电台，他的电台呼号是BA6QC。 一有
空余时间，他就会打开电台，在空中搜索来自世界各地的业余无线电
台信号。

    无线电爱好者闻立明:"这个14.180是一个很特殊的频率是我国老
一辈业余无线电爱好者每天早晨8点钟都要在这个频率上聚会。"

    在这个圈子中，既有90多岁的老爷爷，也有十几岁的中学生，他
们有一个共同的外号，叫火腿。

    无线电爱好者闻立明:"在英文里HAM这个单词有好多种解释 其中
最常用的是火腿 另外还有一个解释就是业余无线电爱好者 所以中国
无线电爱好者干脆就把自己称为火腿。" 

    当然也不是随便就可以成为火腿，还必须具有一定的资格。在我
国，必须先加入中国无线电运动协会，通过考核取得业余电台操作证
书，所使用的设备要检测合格，才有资格向无线电管理部门申请办理
电台执照。

    火腿们沟通的方式挺特别，他们都有自己"行话"。

    无线电爱好者闻立明:"我们通常用的呼叫方法就是CQ CQ CQ先叫
CQ 对所有的电台进行呼叫 谁听到 谁就可以回答我。"

    当然还可以使用摩尔斯电码，它是联络全世界的无线电爱好者的
通用语言。

    闻立明说，每当自己的电台在空中捕捉到其他电台的信号，并能
够用大家都懂的语言进行交流，这是一种很奇特的感受。

    捕捉信号，呼叫对方，如果对方有应答，联络就成功了。他们会
互相给对方寄一张QSL卡片， 卡片上会详细填写双方第一次联络的情
况并签名。这些卡片是确认双方曾经进行过联络的凭证。

    无线电爱好者闻立明:"收到的最远的卡片也可以说是从地球的另
一半 美国寄来的。" 

    有人曾经问闻立明，现在有电话，有手机，还有互联网，大家的
通讯越来越方便，那为什么还要对电台情有独钟呢？闻立明他有自己
的想法。

    无线电爱好者闻立明:"通讯并不是我们的目的，而是通过与全世
界各地无线电爱好者进行联络 在这个过程当中我们互相交流经验 通
过这个空中桥梁 建立了友谊 这样一个过程是很好的。" 

    (湖北台 聂炜昌 王晨) 

    湖北电视台火凤网
    http://www.cq027.net/showthread.php?t=3641

    中国电信ftp://221.232.128.6/新文件夹/火腿.mpg
    教育网 http://www.cq027.net/download/hamav/ba6qc.mpg

------------------------------------------------------------
●2005年7月6日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   情系阳台山----北京HAM“阳台山”救援实录
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=112677) 

BG1PTA  2005-07-06 13:32

    情系阳台山----北京HAM“阳台山”救援实录

    两位50多岁的女登山爱好者在攀登京郊“阳台山”时候迷路，在
发出最后的求救信号后，与外界失去了联系，情况紧急，北京传奇无
线俱乐部在第一时间内迅速反应， BD1CK携带简单的装备立即驱车直
奔面积约26平方公里、海拔千米以上“阳台山”，此时时间是2005年
6月29日下午6时。

    BD1CK伴着夜色到达山下， 同在场的受困者家属做了简明地交流
后，在制定了搜救方案后，同另两名会员组成了第一援救小组，登山
搜救行动开始了。

    时间一分一秒的流逝，受困者的安危每时每刻牵动着大家的每一
根神经，通过电波的传递越来越多的朋友焦急地守候在频率旁。

    山路漫漫而且道路情况复杂，手机开始还有断断续续的信号勉强
可以和后方保持联络，但随着前进的步伐，手机信号消失了，关键时
刻由BG1DHL、BG1DHA等朋友利用北京不同方位的至高点建立了无线电
传递网络为整个救援活动及时地提供了有力的通讯保障。

    22：00第一救援队到达主峰后马上利用手电在不同的方位，不断
地向各个方向发出灯光信号。没有人组织，没有人号召，此时此刻更
多的北京HAM开始准备了，准备随时提供必要的支援， 空中电波不但
保障着搜救行动，还传递着广大HAM的关心。 

    经过仔细搜索， 1个小时后第一救援队终于发现了对面的山腰发
出的微弱回应灯光信号，搜救队员们精神为之一振，立即按照传来的
灯光信号开始搜索自己前进的道路，BD1CK不断用GPS通过对讲机向后
方报告着自己的方位......

    意想不到的困难又出现了， 虽然确定了受困者的位置，但经过1
个多小时的艰苦摸索， BD1CK发现根本找不到主峰到对面山腰的路，
受困者是处于山间的一个凸起出，三面是悬崖绝壁，受困者的身体状
况怎么样也毫无所知，刚刚缓解一些的紧张气氛仿佛凝固了，频率上
很安静，安静地有点让人窒息，大家都在紧张期待着前方的好消息。

    在自身体力严重透支和给养不足的情况下，第一救援队一边继续
搜索，一边通过无线电和已经出发，正在路上的第二只救援队保持着
密切联系，商量着下一步的援救方案。

    由BD1OG、BD1OJN、BG1TT、BG1APA、BG1CEM、BG1VVK、BG1JVV、
BG1ATJ组成的第二支救援组于24：00前到达山下后，马上在山下建立
了大本营，并迅速和当地公园管理处取得了联系，更大规模的搜救行
动开始了。

    在得到消息后，由73无线俱乐部会员BG1HXW、BG1GEI、BG1FGA（
以上三位平时都喜欢登山活动，并对当地地形有一定了解，可以根据
需要随时上山支援）和BG1PTA组成的第三支救援队迅速组成，三辆车
，带着水、食品、衣服和药品，带着BG1IBU、BGIIXH和当时网络“73
无线俱乐部QQ群”上几位外省市HAM的委托和祝福， 在一个小时内，
于午夜赶到了阳台山。

    午夜12点多，根据第下一步救援方案，山顶上的第一救援组为了
保存体力和避免寒风的侵袭，由主峰开始下降，同时第二救援组组的
生力军携装备上山，2个多小时后两路人马顺利汇合。 第一救援组和
第二救援组迅速组成了由BD1CK、BG1VVK、 BG1JVV、BG1CEM等朋友组
成的冲锋队，在做了必要的修整后， BD1CK又率领冲锋队开始了新的
一轮营救。

    山路崎岖难行、布满荆棘，在电台里不断收到我们的冲锋队员相
互间的安全提示：右边没有路是悬崖、前面有蛇......

    紧张的气氛到达了极点，我们的冲锋队员们通过电波传递出的每
一句话、每一个字都牵动着大本营以及守候在频率旁边所有朋友们的
心。

    充满危险的路上并没有阻碍搜救队员的步伐，受伤、极度疲劳不
能动摇我们冲锋队员坚定的信念，他们顾不上身上被荆棘划出的一道
道伤口，心里想到的只是受困者此时的安危，他们一边艰难地向目标
前进，一边用喊话器向对面的受困者喊话，尽量减低她们的心理恐惧
，并指导着受困者用灯光信号回答搜救队员提出的问题。

    疲劳终于使有些搜救人员倒下，没有倒下的人员还要继续挺进，
东方渐露白肚，搜救人员在历经了12小时的艰苦搜救，终于见到了两
位被困的受困者......

    特别值得一提的是在整个援救过程中， BG1WSY、BD1ME两位60多
岁老先生一直守候在频率边，并通过频率对73俱乐部的具体救援行动
作出了重要的指导意见；出差在外的北京传奇俱乐部负责人BD1OAQ不
顾旅途的疲劳用电话一直和现场保持联系。

    继小五台成功救险， 北京HAM又一次出色完成了一次紧急抢险任
务，充分展现出了中国HAM的风采， 业余无线电活动除了做作为一项
业余活动外，其扮演的民间应急救援行动越来越多地得到赞扬和社会
的肯定。突发事件往往是暂时性和局部性的，业余无线电快速、灵活
、快速反应性可从突发事件中出体现出来。

    银色电波爱联系着HAM们的关爱，平时我们是电台的守护者，危
难之际电台是我们守护神，其中感情，HAM共享！

------------------------------------------------------------
●2005年7月6日

哈罗CQ火腿社区
-   公告通知
-   -   上海HAM请注意：上海市无线电运动协会通知
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=112679) 

BG4BAH  2005-07-06 13:46

    上海HAM请注意：上海市无线电运动协会通知

    关于业余电台参加“定检”与新设备检测的通知

    根据上海市无线电管理局“沪无管局业字（2005）16号《关于开
展无线电发射设备定期检测的通知》”要求，上海市无线电运动协会
通知如下：

    一、凡在2004年6月30日之前检测 并已取得业余电台执照的所有
个人台、集体台都要参加“定检”工作。具体时间为，7月份、8月份
为个人台“定检”时间，9月份为集体台“定检”时间。

    二、从即日起开始“定检”工作， 市无管局人民路879号17楼检
测站，每周一至六，上午9：00—下午16：00为检测时间， 个人台可
自行前往。参加“定检”除带好电台设备外，还要带好该电台执照。
费用免收。并且当场还可以了解到本人设备检测的情况。

    三、希望个人台积极主动配合好市无管局的“定检”工作。对于
不主动前往参加“定检”的个人台，市协会与市无管局将通知、督促
其参加“定检”。不参加“定检”者，市无管局将吊销其电台执照。

    四、参加新增设备初次检测， 也到市无管局人民路879号17楼检
测站， 每周三上午9：00—下午16：00，当场填表、当场检测、当场
取台。市无协办公地点不再收取电台设备。

    五、海姆公司购机设台手续不变。

    以上通知请相互转告。

      　　　　　　　　　　　　　　上海市无线电运动协会
      　　　　　　　　　　　　　　　  二00五年七月五日

------------------------------------------------------------
●2005年7月7日

哈罗CQ火腿社区
-   公告通知
-   -   昆明HAM：计划七月底进行一次野外应急通讯演练预演
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=112725) 

BG8WV  2005-07-07 10:28

    昆明HAM：计划七月底进行一次野外应急通讯演练预演

    为确保十月应急通讯演练的成功顺利进行，现计划于七月底（23
-24日或30-31日，待定）在澄江波希湾对面的空地上进行一次应急通
讯演练的预演活动。在该地可以顺利的打开城区中继，可以很容易的
和昆明的HAM通联。此次食宿较为宽松, 可露营或住酒店或当日往返,
还可以游泳.此次活动在昆明的火腿可以通过中继直接通联,报名前往
的的火腿在进入澄江后更换为直频(145.050)联系。

    报名和了解更多请点击：云南磐石论坛（www.ynpanshi.cn/bbs)

------------------------------------------------------------
●2005年7月8日

哈罗CQ火腿社区
-   各地火腿活动专题
-   -   大连HAM夏夜纳凉野外通联
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=112769) 

bg2qmp  2005-07-08 10:28

    大连HAM夏夜纳凉野外通联

    七月的大连，海风习习，气候清爽宜人，入夏以来最高气温只有
32度。入夜十分，气温更是降到了25度以下，市民们纷纷走出家门，
到海边、到公园、到广场纳凉，享受大自然对这座“浪漫之都”的慷
慨恩赐。

    7月7日下午，大连火腿BD2RI、BD2TW陪同来大连公干的无锡火腿
BG4TEC到星海公园海滨游泳， 3人突发奇想：这等凉爽天气，如不来
一次野外通联，岂不辜负了大好时光？他们立刻致电BG2QMP，四人一
拍即合，设台地点就确定在BG2QMP所居住的小区内。

    下午4点多开始准备：KENWOOD TS-450S一台，YAESU 8900R一台，
汽油发电机一台，加上两台电源、天线杆、钻石7500苗子、驻波表等
等。BD2RI趁BG2QMP等人给发电机加油的工夫， 买来一条10米长的双
股电线，就用它来做倒V天线的振子了。

    5点半，设备运抵设台地点， 这个小区临近海边，地势较高，小
区内有一座小山，山上有两个凉亭，石桌石凳一应俱全，坐在凉亭里
，南面的大海一览无余。真是个纳凉的好地点，更是设台的好地点！

    经过一个小时的准备，7兆单波段倒V架设调试完成，使用TS-450S
内置天调，7兆和14兆驻波都没问题。 7点，BD2RI开始呼叫：“CQ、
CQ、CQ，这里是BD2RI，大连火腿野外设台，哪位友台能抄收？……”
第一个应答的是本省友台BD2TU。 随后，各区火腿听说是野外设台，
纷纷给予支持，呼叫声，应答声此起彼伏。BA2QP孙老和BD2RAP、BG2
SN、BG2SU晚上8点也来到设台地点，边纳凉，边做QSO。 大家轮番上
机，与各地火腿共度“凉宵”。

    直到晚上10点， 大家在7兆和14兆上与国内除0区以外其他9个区
的20多个友台做了40多次QSO， 与BD2UT、BG1TOW、BD4EQ、BG8NBG、
BG6IDR、BD4QA、BG5ELD、BD7NL、BG7YK、BG6IDI、BD9HF、BG2VAC/3
、BG2PG、BD4RJC等QTH分别在吉林辽源、内蒙古赤峰、南京、上海、
杭州、遵义、海口、兰州、东莞、洛阳等地的友台进行了愉快的QSO。
（电台日志在BD2RI那里，所以未能一一列出）。

    参加活动的火腿有 BA2QP、BD2RI、BD2TW、BD2RAP、BG2SN、BG2
SU、BG2QMP、BG4TEC/2。

------------------------------------------------------------
●2005年7月9日

广播爱好者论坛
标 题:周未推荐好文：  [故障检测方法]
发信人:列兵
时 间:2005-7-9 22:13:37
详细信息:

  采用适当的方法，查找、判断和确定故障具体部位及其原因，是故
障检测的关键。下面介绍的各种故障检测方法，是长期实践中总结归
纳出来的行之有效的方法。具体应用中还要针对具体检测对象，交叉
、灵活加以运用，并不断总结适合自己工作领域的经验方法，才能达
到快速 准确有效排除故障的目的。

  7.4.1观察法
  观察法是通过人体感觉发现电子线路故障的方法。这是一种最简单
，最安全的方法，也是各种仪器设备通用的检测过程的第一步。观察
法又可分为静态观察法和动态观察法两种。

  一、 静态观察法
  它又称为不通电观察法。在电子线路通电前主要通过目视检查找出
某些故障。实践证明，占电子线路故障相当比例的焊点失效，导线接
头断开，电容器漏液或炸裂，接插件松脱，电接点生锈等故障，完全
可以通过观察发现，没有必要对整个电路大动干戈，导致故障升级。
“静态”强调静心凝神，仔细观察，马马虎虎走马观花往往不能发现
故障。静态观察，要先外后内，循序渐进。打开机壳前先检查电器外
表，有无碰伤，按键、插口电线电缆有无损坏，保险是否烧断等。打
开机壳后，先看机内各种装置和元器件，有无相碰、断线、烧坏等现
象，然后用手或工具拨动一些元器件、导线等进行进一步检查。对于
试验电路或样机，要对照原理检查接线有无错误，元器件是否符合设
计要求,IC管脚有无插错方向或折 弯，有无漏焊、桥接等故障。当静
态观察未发现异常时，可进一步用动态观察法。

  二、 动态观察法
  它也称通电观察法，即给线路通电后，运用人体视、嗅、听、触觉
检查线路故障。通电观察，特别是较大设备通电时应尽可能采用隔离
变压器和调压器逐渐加电、防止故障扩大。一般情况下还应使用仪表
，如电流表、电压表等监视电路状态。通电后，眼要看电路内有无打
火、臂烟等现象；耳要听电路内有无异常声音；鼻要闻电器内有无烧
焦、烧糊的异味；手要触摸一些管子，集成电路等是否发烫，（注意
：高压、大电流电路须防触电、防烫伤）发现异常立即断电。通电观
察，有时可以确定故障原因，但大部分情况下并不能确认故障确切部
位及原因。例如一个集成电路发热，可能是周边电路故障，也可能是
供电电压有误，既可能是负载过重也可能是电路自激，当然也不排除
集成电路本身损坏，必须配合其他检测方法，分析判断，找出故障所
在。 

  7.4.2测量法
  测量法是故障检测中使用最广泛、最有效的方法。根据检测的电参
数特性又可分为电阻法、电压法、电流法、逻辑状态法和波形法。

  一、电阻法
  电阻是各种电子元器件和电路的基本特征，利用万用表测量电子元
器件或电路各点之间电阻值来判断故障的方法称为电阻法。测量电阻
值，有“在线”和“离线”两种基本方式。“在线”测量，需要考虑
被测元器件受其他并联支路的影响，测量结果应对照原理图分析判断
。“离线”测量需要将被测元器件或电路从整个电路或印制板上脱焊
下来，操作较麻烦但结果准确可靠。
  用电阻法测量集成电路，通常先将一个表笔接地，用另一个表笔测
各引脚对地电阻值，然后交换表笔再测一次，将测量值与正常值（有
些维修资料给出，或自己积累）进行比较，相差较大者往往是故障所
在。（不一定是集成电路坏！）
  电阻法对确定开关、接插件、导线、印制板导电图形的通断及电阻
器的变质，电容器短路，电感线圈断路等故障非常有效而且快捷，但
对晶体管、集成电路以及电路单元来说，一般不能直接判定故障，需
要对比分析或兼用其他方法，但由于电阻法不用给电路通电，可将检
测 风险降到最小，故一般检测首先采用。
  注意 
  (1) 使用电阻法时应在线路断电、大电容放电的情况下进行，否则
结果不准确，还可能损坏万用表。
  (2) 在检测低电压供电的集成电路（5V）时避免用指针式万用表的
lOK档。
  (3) 在线测量时应将万用表表笔交替测试，对比分析。  

   二、电压法
  电子线路正常工作时，线路各点都有一个确定的工作电压，通过测
量电压来判断故障的方法称为电压法。电压法是通电检测手段中最基
本、最常用的方法。根据电源性质又可分为交流和直流两种电压测量。

  1.交流电压测量
  一般电子线路中交流回路较为简单， 对50/60Hz市电升压或降压后
的电压只须使用普通万用表选择合适AC量程即可，测高压时要注意安
全并养成用单手操作的习惯。 对非50/60Hz的电源，例如变频器输出
电压的测量就要考虑所用电压表的频率特性，一般指针式万用表为45
～2000Hz，数字式万用表为45～500Hz， 超过范围或非正弦波测量结
果都不正确。

  2.直流电压测量
  检测直流电压一般分为三步：
  (1) 测量稳压电路输出端是否正常。
  (2) 各单元电路及电路的关键“点”，例如放大电路输出点，外接
部件电源端等处电压是否正常。
  (3) 电路主要元器件如晶体管、集成电路各管脚电压是否正常，对
集成电路首先要测电源端。  
  比较完善的产品说明书中应该给出电路各点正常工作电压，有些维
修资料中还提供集成电路各引脚的工作电压。另外也可对比正常工作
的同种电路测得各点电压。偏离正常电压较多的部位或元器件，往往
就是故障所在部位。
  这种检测方法，要求工作者具有电路分析能力并尽可能收集相关电
路的资料数据，才能达到事半功倍的效果。

  三、电流法
  电子线路正常工作时，各部分工作电流是稳定的，偏离正常值较大
的部位往往是故障所在。这就是用电流法检侧线路故阵的原理。电流
法有直接测量和间接测量两种方法。
  直接测量就是将电流表直接串接在欲检测的回路测得电流值的方法
。这种方法直观、准确，但往往需要对线路作“手术”，例如断开导
线，脱焊元器件引脚等，才能进行测量，因而不大方便。对于整机总
电流的测量，一般可通过将电流表两个表笔接到开关上的方式测得，
对使用 220V交流电的线路必须注意测量安全。
  间接侧量法实际上是用测电压的方法换算成电流值。这种方法快捷
方便，但如果所选侧量点的元器件有故障则不容易准确判断，欲通过
测Re的电压降确定三极管工作电流是否正常，如Re本身阻值偏差较大
或Ce漏电，都可引起误判。

  四、波形法
  对交变信号产生和处理电路来说，采用示波器观察信号通路各点的
波形是最直观、最有效的故障检测方法。

  波形法应用于以下三种情况：
  1.波形的有无和形状
  在电子线路中一般对电路各点的波形有无和形状是确定的，例如标
准的电视机原理图中就给出各点波形的形状及幅值，如果测得该点波
形没有或形状相差较大，则故障发生于该电路可能性较大。当观察到
不应出现的自激振荡或调制波形时，虽不能确定故障部位，但可从频
率、幅值大小分析故障原因。
  2.波形失真
  在放大或缓冲等电路中，若电路参数失配或元器件选择不当或损坏
都会引起波形失真，通过观测波形和分析电路可以找出故障原因。
  3.波形参数
  利用示波器测量波形的各种参数，如幅值、周期、前后沿相位等，
与正常工作时的波形参数对照，找出故障原因。

   应用波形法要注意
  (1) 对电路高电压和大幅度脉冲部位一定注意不能超过示波器的允
许电压范围。必要时采用高压探头或对电路观测点采取分压或取样等
措施。
  (2) 示波器接人电路时本身输人阻抗对电路有一定影响，特别测量
脉冲电路时，要采用有补偿 作用的10：1探头，否则观测的波形与实
际不符。 

  五、逻辑状态法
  对数字电路而言，只须判断电路各部位的逻辑状态即可确定电路工
作是否正常。数字逻辑主要由高低两种电平状态，另外还有脉冲串及
高阻状态。因而可以使用逻辑笔进行电路检测。逻辑笔具有体积小，
携带使用方便的优点。功能简单的逻辑笔可测单种电路（TTL或 CMOS
）的逻辑状态，功能较全的逻辑笔除可测多种电路的逻辑状态，还可
定量测脉冲个数，有些还具有脉冲信号发生器作用，可发出单个脉冲
或连续脉冲供检测电路用。

  7.4.3跟踪法
  信号传输电路，包括信号获取（信号产生），信号处理（信号放大
，转换，滤波，隔离等）以及信号执行电路，在现代电子电路中占有
很大比例。这种电路的检测关键是跟踪信号的传输环节。具体应用中
根据电路的种类可有信号寻迹法和信号注人法两种。

  一、信号寻迹法
  信号寻迹法是针对信号产生和处理电路的信号流向寻找信号踪迹的
检测方法，具体检测时又可分为正向寻迹（由输人到输出顺序查找）
，反向寻迹（由输出到输人顺序查找）和等分寻迹三种。
  正向寻迹是常用的检测方法，可以借助测试仪器（示波器、频率计
、万用表等）逐级定性、定量检测信号，从而确定故障部位。我们用
一个固定的正弦波信号加到毫伏表输人端，从衰减电路开始逐级检测
各级电路，根据该级电路功能及性能可以判断该处信号是否正常，逐
级观测，直到查出故障。
  显然，反向寻迹检测仅仅是检测的顺序不同。
  等分寻迹对于单元较多的电路是一种高效的方法。我们以某仪器时
基信号产生电路为例说明这种方法。该电路由置于恒温槽中的晶体振
荡器产生5MHz信号， 经9级分频电路，产生测试要求的1Hz和0. OlHz
信号。电路共有10个单元，如果第9单元有问题，采用正向法需测试8
次才能找到．等分寻迹法是将电路分为两部分，先判定故障在哪一部
分，然后将有故障的部分再分为两部分检测。仍以第9单元故障为例，
用等分寻迹法测1kHz信号，发现正常，判定故障在后半部分；再测1Hz
信号，仍正常，可制定故障在9，10单元，第三次测0.1Hz信号，即可
确定第9单元的故障。显然等分 寻迹法效率大为提高。等分寻迹法适
用多级串联结构的电路，且各级电路故障率大致相同，每次测试时间
差不多 的电路。对于有分支、有反馈或单元较少的电路则不适用。

  二、信号注入法
  对于本身不带信号产生电路或信号产生电路有故障的信号处理电路
采用信号注人法是有效的检测方法。所谓信号注人，就是在信号处理
电路的各级输人端输人已知的外加测试信号，通过终端指示器（例如
指示仪表、扬声器、显示器等）或检测仪器来判断电路工作状态，从
而找出电路故障。各种广播电视接收设备是采用信号注人法检测的典
型。检测时需要两种信号：鉴频器之前要求调频立体声信号，解码器
之后是音频信号。通常检测收音机电路是采用反向信号注人，即先将
一定频率和幅度的音频信号从AR, AL开始逐渐向前推移，通过扬声器
或耳机监听声音的有无和音质及大小，从而判断电路故障。如果音频
电路部分正常，就要用调频立体声信号源从G, H......依次注人，直
到找出故障点。
  采用信号注人法检测时要注意以下几点
  (1) 信号注人顺序根据具体电路可采用正向、反向或中间注人的顺
序。
  (2) 注人信号的性质和幅度要根据电路和注人点变化，如上例收音
机音频部分注人信号，越靠近扬声器需要的信号越强，同样信号注人
B点可能正常，注入D点可能过强使放大器饱和失真。通常可以估测注
人点工作信号作为注人信号的参考。
  (3）注人信号时要选择合适接地点，防止信号源和被测电路相互影
响。一般情况下可选择靠近注人点的接地点。
  (4) 信号与被测电路要选择合适的藕合方式，例如交流信号应串接
合适电容，直流信号串接适当电阻，使信号与被测电路阻抗匹配。
  (5) 信号注人有时可采用简单易行的方式，如收音机检测时就可用
人体感应信号作为注人信号（即手持导电体碰触相应电路部分）进行
判别。同理，有时也必须注意感应信号对外加信号检测的影响。

  原文出处：
http://218.192.167.148/labonline/Library/03_01/03_01_04.htm
  注：有时打不开

  ----
  只做自己能做之事；只做自己该做之事。
  世上一切都因缘而生，也因缘而散。
  生尔何喜？死尔何惧？ 

------------------------------------------------------------
●2005年7月10日

哈罗CQ火腿社区
-   新手培训班
-   -   学习CW的红宝书--业余无线电报务教材下载
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=112857) 

bd1hp  2005-07-10 05:47

    学习CW的红宝书--业余无线电报务教材下载

    前几天家里搞卫生，在一个纸箱里无意间发现了一本近40年前的
老书《业余无线电报务教材》，不禁眼前一亮，这不就是我找了好久
的书吗？简直不敢相信自己的眼睛了，此时脑子里的第一个念头就是
----扫下来，于是马上就把这本书扫描了出来。现上传到网上，希望
对正在学习CW的爱好者能有所帮助，对以前读过这本书的朋友也可给
您带来美好的回忆。

    JPG格式，大小约55MB，点击即可下栽，文件大约保留3个月请及
时下载收藏。

    请到： http://bd1hp.cnham.com/ 下载



【哈罗ＣＱ】BD7IHN赵向东的文章:"我的IARU比赛"
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

                        我的IARU比赛

                       BD7IHN  赵向东

    ▲ 2005-07-09 23:18

    我的IARU比赛

    8点，太阳刚落山，所以一开始就有想法， 看能不能抓住15米波
段的“水尾”。结果证明这个想法非常正确。比赛开始的两小时内，
15米上有不少欧洲电台，结果抓住两个新字头EA3KU和YR0HQ。

    转去20米波段，电台也不少，不过没抓到新字头，通了一个N6ED
后再转回15米段，还是老面孔，没有“新”台出现。

    转到40米波段，一下子通了个夏威夷的KH6WT。

    总的来说，进展比较满意。看来今天是个“建功立业”的好日子。

    去找找BxHQ。我的策略是，晚上先搞定40米和20米波段，15米和
10米留到明天。

    ▲ 2005-07-10 03:57

    闹笑话了

    BJT23点半左右，骚扰了B1HQ一下，结果就闹笑话了。

    这次我CW操作的时候用cwtype软件进行发射。前面工作了三个半
小时，不知道是因为工作时间太长还是因为开的窗口太多，电脑反应
变慢了。发BD7IHN的时候，到了H就出现一个停顿，结果发成了BD7ISN
了。于是索性关机休息、吃夜宵。

    吃完夜宵，先后把40米SSB的B4HQ和40米CW的B1HQ搞定， 两分在
手。半夜过后，20米段的传播转好，欧洲台变得响亮起来，有的甚至
去到59，通了几个，但新字头就通不到。BJT3点左右，在14.300收到
20米SSB的B7HQ，很懂事地没去打扰。看音量， 后面还有很多机会可
以通。前天7JA说他会去深圳设台，我可能会收不到他， 现在看来还
不必太担心。

    BJT3点左右，南面开始打雷，并且下起雨来，只好又关机休息了
。本来前面还收到过另外五个新字头的信号，可惜不够别人“强”，
所以没通到。我觉得后面至少应该可以把LX和OH0拿下才对的。

    我现在对15米波段很有信心，只要明天天气不变坏，明天拿下四
到五个新字头还是有把握的。至于再通三次BxHQ，看来也不成问题，
因为我有六个机会还没用。现在先去睡觉了。

    发个图，这些就是看我比赛的观众，还出动了醒狮，说是要助我
一臂之力。

    ▲ 2005-07-10 09:27

    早上起来用了黑人牙膏

    睡了三个多小时，错过了灰线时间，八点左右才起来，刷牙洗脸
喝水。

    频率上转了一圈，电台少了很多，连15米波段也没什么动静。搬
了一捆报纸到楼下卖，后来妈妈回来说卖了20多元，怪不得那么重。
用妈妈的话说“如果丢了，也就丢了”

    回来按照7CK的贴士，在14.250找到B7HQ，信号52-53。看来现在
他很有空，叫七八次CQ都没人应。 决定上！但他收不到我。旁边4区
电台过来提醒：七区有个india hotel什么的在呼叫你喔。 居然还敢
说没听到，连india hotel nancy都猜到了，但就是说“收不到” 广
告说的：没声音就是没声音。只好在旁边听了一下，看来日子难过的
不只我一个。

    现在我打开了扫描，让电台自己找信号，上来灌灌水。

    只扫到印尼和日本的电台，准备吃早餐吧。根据昨晚的形势，我
相信，下午在15米波段通欧洲还是有很大机会的。

    ▲ 2005-07-10 12:07

    上午有点无所事事

    在10米CW通联了B3HQ，现在有三分了。

    现在最指望20米CW了，有这一分，其他四个机会抓住一个就可以
了。不时关注一下14.020的B4HQ，他的生意还挺好。叫了几次没反应
，我想至少在下午的灰线时刻还是有机会的。

    15米的B1HQ，也总是能收到，但信号才51-52， 以我的功率，不
足以通联上。有一次抄收到BD7了，还是没有能完成。

    我想，早点通上这两个的其中之一，今年的基本奖就有很大机会
能拿到了。

    外国台基本没怎么通。现在我先去眯一小会儿。

    ▲ 2005-07-10 14:12

    哇，我刚才在21.053通联到了B7HQ！

    我实际收到的信号是53-54。

    7HQ还特别重复了两遍我的呼号，确认，实无走鸡了。

    那个激动啊，按电键的手都在抖啊

    四分了！！！

    ▲ 2005-07-10 15:32

    刚在14.0227通联了4s7ab

    可能很多人都通联过了，但对我来说是一个新字头。

    今天下午20米波段的信号比15米的还好。

    ▲ 2005-07-10 15:41

    刚在14.028通了CX1AA

    bd3avb跟在我后面也通到了，同喜同喜 :180:

    ▲ 2005-07-10 16:06

    我原来也以为没机会的了，谁知道当我把频率调到21053的时候，
收到B7HQ清晰的信号，结果就通联上了。我都不知道自己为什么这么
走运的。

    很多事情我们控制不了，但至少机会出现的时候不要错过。或者
多试几次就OK了。

    ▲ 2005-07-10 19:04

    提前一个小时完成任务

    刚才在14.0679和B4HQ完成通联。

    现在他的实际信号强度已经达到了58了，所谓“灰线时刻”到了
，效果就是不一样。

    ▲ 2005-07-10 20:09

    结束了

    最后几分钟专门上14MHz高端找B7HQ，准备为BxHQ作最后的贡献，
终于被我在14.267“刮”到他。叫了他两声，不单止不理我，还走了
去，什么态度嘛？ 

    我也要吃饭去了。

    ▲ 2005-07-11 10:44

    象以前5RW说的，一天的比赛不过瘾呀，那么快就过了。

    和BxHQ的通联情况，基本和赛前的预测差不多。

    就知道有电台会越距， 但没想到是20米波段SSB的B7HQ，赛前以
为他会设在广州，所以是最有把握的，结果搬去深圳之后就通不上了
。和15米波段CW的B7HQ通联上，不能说是运气了，因为昨天傍晚的时
候B7HQ的CW信号到广州可以有559了， 即使前面通不上，灰线的时候
还是能搞定的。

    昨天白天15米波段的传播没有设想的好， 15米波段SSB的B1HQ最
终还是没有通联上，或者灰线时刻来临的时候可以有机会的，但那时
候选择争取20米波段CW的B4HQ，所以没有作进一步的尝试。

    40米波段表现比较稳定，距离也合适， SSB的B4HQ在江苏，而远
一点在北京的B1HQ则用CW，所以头天晚上就双双搞定了。

    10米波段完全符合赛前预测。轻松搞定B3HQ，所谓轻松就是整个
比赛期间我只去找了他一次，发了两遍呼号，他就抄收我了，然后交
换信号报告，就搞定了。而10米波段SSB的B4HQ， 一直没收到过他的
信号，可能是传播的原因吧。当然，我整天都没怎么工作在十米段，
去了也没抄收到多少需要的电台，只有一个5H3HK算是增加了一个DX
分数。

    真正的惊喜是80米波段SSB的B7HQ， 这原来也就指望有个半分的
机会。结果收到信号59+10，也算是轻松搞定。 这可是我在80米波段
通到的第一个电台，我的五波段WAC算是有希望了。

    __________________
    73！
    DE BD7IHN/赵向东

（载：http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=112845）



【酷站链接】编者经常光顾的HAM/BCL论坛以及社区
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
哈罗CQ火腿社区
http://www.hellocq.net/forum/

QRZ·中国
http://w3.qrz.cn/

阿甘火腿之家
http://bg4ieb.chinaham.com/

广播爱好者
http://swl.126.com/

广播爱好者论坛
http://swlbbs.126.com/

中国火腿
http://www.chinaham.com/bbs/

火树银花
http://www.qsl.net/ba4eg/
　　
无线电论坛
http://club.hunanit.com

湖南IT俱乐部
http://www.hunanit.com/bbs/

收音机论坛
http://www.tecsun.com.cn/asp/

德劲论坛
http://www.degen.com.cn/forum/index.asp 



【登录备忘】本选编/ChinaHam各讨论组的订退办法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业余电台中文邮件选编（本刊）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 as-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 as-unsubscribe@hellocq.net

chinaham讨论组（火腿之间的情感交流）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-announce讨论组（chinaham公告消息）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-announce-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-announce-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-computer讨论组（计算机的使用等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-dx讨论组（DX消息、经验技巧等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-dx-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-dx-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-equipment讨论组（器材的交换信息等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-equipment-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件 chinaham-equipment-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-tech讨论组（业余无线电技术讨论）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-tech-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-tech-unsubscribe@hellocq.net


       《业余电台中文邮件选编》每月的 1、11、21日发行
       ----------------------------------------------
   http://ba7as.chinaham.com/   mailto:ba7as@chinaham.com
       ----------------------------------------------
        谢谢您的订阅，欢迎您向本刊推荐稿件！下期再见
