
      ******** 业 余 电 台 中 文 邮 件 选 编 ********
      **                                           **
      **               （第 235 期）               **
      **                                           **
      **************   2005年10月1日   **************


                      本  期  目  录
                    ￣￣￣￣￣￣￣￣￣
       【十日话题】哈罗CQ广播爱好者各HAM/BCL论坛11篇
       【协会消息】发布:今年全国应急通信联合演练计划
       【酷站链接】编者经常光顾的HAM/BCL论坛以及社区
       【登录备忘】本选编/ChinaHam各讨论组的订退办法


            ★感谢 http://www.hellocq.net 发行★

             阅读或下载本刊以前各期内容，请访问
         http://garden.2118.com.cn/zsh/zazhi/ml.htm



【十日话题】哈罗CQ广播爱好者各HAM/BCL论坛11篇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●2005年9月26日

哈罗CQ火腿社区
-   公告通知
-   -   QRZ.cn卡片处理中心9月26日开始试运行！
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=116621) 

BA4EG  2005-09-26 12:30

    QRZ.cn卡片处理中心9月26日开始试运行！

------------------------------------------------------------
●2005年9月26日

哈罗CQ火腿社区
-   公告通知
-   -   QRZ.cn卡片处理中心9月26日开始试运行！
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=116621) 

BA4EG2005-09-26 12:34

    QRZ.cn卡片处理中心管理办法

    名称：QRZ.cn卡片处理中心

    功能：帮助国内HAM处理发往世界各卡片管理局的卡片。(目前只
处理往各卡片管理局的卡片。中国的卡片管理局是CRSA，所以我们无
法处理外国寄往我国BURO的卡片。当然，我们也希望有一天可以承担
CRSA的卡片处理服务。)

    目的：帮助国内只有少量卡片需要寄往各卡片管理局的HAM统一
寄发，以降低邮费。 (目前我们的资费还有下降的空间，如果以后处
理的量多了，可以下调价格。如果HAM的既往某buro卡片很多， 可以
自行邮寄。)

    国家：我们只处理IARU QSL Bureaus
(http://www.iaru.org/iaruqsl.html)  列表上有的国家，其他国家
的请直接邮寄。如果某个国家的卡片管理局关闭了，我们将免费寄回
未发出的卡片。

    参加办法：任何在QRZ.cn上注册的会员都可参加。

    资费：
     1，分为一般国家和稀有国家2类。
     2，所有资费均以卡片重量来计算。
     3，一般国家每2克收费0.5元，不足2克的按2克计算。计量单位
:2克。
     4，稀有国家每20克收费5元，不足20克的按20克计算。 计量单
位:20克。(使用重量作为计算的原因是卡片有轻有重，打印纸自制的
卡片约为1克多，印刷的卡片一般为2-3克。)
     5，一般国家为:
      JA 日本
      DL 德国
      UA 俄罗斯
      K  美国
      I  意大利
      SP 波兰
      OK 捷克
      EA 西班牙
      F  法国
      HL 韩国
      HA 匈牙利
      OH 芬兰
      ON 比利时
      SM 瑞士
    一般国家以外的为稀有国家。 (稀有国家将根据卡片处理情况划
为一般国家)

    资费举例：
    我有2张日本的卡片，2张非洲的卡片， 每张卡片重1.5克，资费
如下：
    2张日本的卡片一共重3克,资费为:1元
    2张非洲卡片一共重3克,资费为:5元
    总计资费:6元

    汇款：
    1,上海浦东发展银行(浦发的东方卡异地汇款都是免费的。推荐
大家使用。)
      东方卡帐号:9843-0109-0272-6059 郑峰
    2,招商银行
      一卡通帐号:9555-5002-1168-7800 郑峰
    3,广东发展银行
      信用卡帐号:4063-6513-5009-1266 郑峰
    4,交通银行
      太平洋卡帐号:601428-2011-0109208 郑峰
    5,邮局汇款
      上海枣庄路552弄39号502室 郑峰 200136

    付费：采用预付费然后扣除的办法。预付费为人民币50元或倍数
。发卡后扣除。

    查询：先使用excel表格处理收款和收发卡明细记录，每月(或更
短的时间)在网上公布，或email给各成员。以后逐步采用网站统一公
布所有明细，建立卡片处理中心管理系统。

    发卡周期：每月往各卡片管理局寄发一次.

    处理中心：上海 (以后根据情况在各处设立处理中心，以减少发
往卡片管理中心的邮费)

    联系:
      上海管理中心联系方法:
      电话:13193087731
      邮件:qrz@qrz.cn
      MSN:ba4eg@hellocq.net
      论坛:
      http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=116621

    流程:
    1,新会员
      成为QRZ.cn会员-->统计首次需要发卡的费用-->根据汇款帐号
汇预付费-->联络管理人确认汇款-->将卡片邮寄给管理中心
    2,会员
      统计需要发卡的费用-->查看剩余费用-->根据汇款帐号汇预付
费-->联络管理人确认汇款-->将卡片邮寄给管理中心
    3,卡片管理中心会在每次发卡后,将资金和发卡明细表EMAIL给各
会员.

    注意：卡片处理中心10月7日以后接受邮局汇款。 首次发卡日期
为11月1日。 我想各位可以利用国庆假期清理一下需要发的卡片。然
后邮寄过来，时间就刚刚好了。

------------------------------------------------------------
●2005年9月26日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   迟到的帖子
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=116635) 

xmmm  2005-09-26 16:53

    迟到的帖子

    9月11日河南新乡的HAM和新乡的其他架设电台单位一样来到本市
的公园东门进行"无线电管理条理"颁布12周年纪念活动! 期间爱好者
受到了市委秘书长和市长的召见, 新乡市副市长亲自询问了本地业余
无线电的活动, 并鼓励大家再接再厉把新乡的业余无线电运动搞的更
加有活力.

------------------------------------------------------------
●2005年9月27日

广播爱好者论坛
标 题:俺的广播收听经历
发信人:wjh5024
时 间:2005-9-27 11:28:41
详细信息:

    俺收听广播的经历大概从1991年开始, 用的是同学的巴掌大的收
音机，晚上躲在被窝里面收听，漫无目的的调台，只是感觉很好玩。

    95年工作后分配到一个山区小站，整天无所事事，工区有一台燕
舞收录机，磁带部分好像坏了，调频没节目，于是收听短波和中波，
感觉那时候人为干扰比较少，收听台湾的中广流行网之类的节目很清
晰，由于指针位置不准确，俺就在刻度盘外面刻一条线，指示收听位
置。

    再后来有了自己的第一台收音机， 凯隆的kk-8818，大概60元，
但是那时候其他同事玩得居然是德生pl-737，羡慕得要死。俺的凯隆
表现也不错，不过那时候主要就是收听中央台的节目，有时候收听电
视伴音，也可以收到二哥大的信号，打发下班后无聊的时光。

  　凯隆８８１８牺牲了以后，俺对数字调谐收音机很向往，于是搞
了一台德生８１８，当时好像是１２５元，以至于很多人说俺有病，
在他们看来，花钱搞那么个袖珍收音机简直是脑袋进水了。８１８给
俺带来的主要乐趣是调频，成都的音乐节目很丰富，那时候主要收听
岷江音乐台，还有七音主持的一档晚间节目，感觉七音的声音慵懒而
有磁性，夜晚收听很是享受。

  　德生的８１８由于元件质量不过硬，两年后基本休息了，这时候
瞄上了bcl2000， ３９６大洋，不过当时武汉百汇３１６大洋，于是
背着老婆，偷偷搞了一台。说实话，这台机器真是让我失望，短波不
停的飘呀飘，音量旋钮质量一般，还有冬天和夏天莫名其妙的死机，
现在已经沦落为老婆的股票和天气预报专用机。

  　踏入短波收听的目的是为了收听一些相对客观真实的声音，因为
对那些歌舞升平的报道早已厌恶，于是，在一大群军机托们的蛊惑下
，从２３９－１入手，１３９b, 222-1,77a,70-2,56陆续进门，应该
说，我迈入了短波收听的巅峰时期，期间还搞了r71e,rf-2301等一些
数字调谐机器。但是因为机器本身原因，陆续转让。

  　广播论坛的风向是一阵一阵的，老晶体管、电子管、军机、车机
、收音头一阵阵的刮过来，菜鸟很容易分不清东南西北，于是俺盲目
跟风，有了三菱车机、安桥收音头、２４１，3t9，６０５－２，１４
４，４５５等一大堆破烂。搞得俺的新家和垃圾场一样。

  　就为了享受广播的梦想，俺整天折腾，终于安装了一套卫星广播
设备，尽管论坛大虾说卫星广播的音质只是移动mp3的效果， 但是，
相对于节目的高质量，俺的耳朵就没有那么多的要求。

  　有干扰的短波节目俺很少去听，法光、德广和澳广基本满足了了
解全球重要资讯的目的，其他的一些国际中文广播，纯属猎奇，也没
有多少收听价值。遇到机会好的时候，也会在bbc和voa享受一回，只
是机会很少。

  　俺一直觉得，玩广播收听还是要针对不同的节目选择相应的设备
，没有一台机器可以把调频、中波、短波都很优秀的一网打尽，调频
用收音头、中波用磁棒可以旋转的老机器，短波用退役军机或者高档
的数字调谐收信机，当然，这是适合喜欢折腾得人，特别是我这样的
菜鸟。

  　好机器是没有尽头的，作为一名玩家，做足天线的文章，然后选
择相应的适合自己的机器，就可以烧得不亦乐乎。

  　马上国庆节了，祝大家国庆节快乐吧！

  ----
  忠实的短波爱好者，收听器材有70-2和222， 不过日常享受卫星广
播，偶尔玩调频。

------------------------------------------------------------
●2005年9月27日

广播爱好者论坛
标 题:众神进来参拜!
发信人:rzq
时 间:2005-9-27 17:44:40
详细信息:

    几年来做了许多型式的矿石机,但都总有如体积,选择性,灵敏度,
强台镜像干扰等不足的缺憾,总想做一个完美的矿石机来了确心愿,多
次实践也算有了一些经验, 又得论坛内大家的帮助理论上糊涂的东西
也明白了不少,因此下定决心,排除万难,把矛和盾的冲突减到最小,平
衡致胜.因此本次造机确定了几个原则1:尽可能最小化的整机体积.2:
最强的灵敏度和最佳的选择性.3:不使用可变电容调谐.

   1008k中国之声在我这信号相对较弱(频率越高的中波台越弱,如13
50k昆明台用7600GR都收不好),并且有855k经济之声的串台,要想使弱
台达到最大灵敏度只有两个办法, 一是使其频率处在线圈的最佳谐振
点,二是减少回路的损耗.经反复多次试验只有单回路才能使弱台信号
损失最小,声音最大.线圈匝数,电感量需少且小,天线接入点也同样处
在线圈匝数少,电感量小的抽头处才能使高端弱台频率范围宽,避开强
台还有镜像的干扰.

    传统抽头滑动式调感机不能得到上述试验要求, 一是线圈总体电
感量(220-300UH,覆盖中波范围)靠抽头变感并不能展宽高端弱台的频
率谐振宽度,而且密绕线圈的结电容对高频损耗很大,我做过四种定感
线圈(1:空心密绕2:磁棒密绕3:空心间绕4:磁棒间绕)来接收高端中波
台,靠听和用uA表测都表明磁棒间绕的线圈灵敏度最高.二是使用可变
电容调谐使整机线路变得"复杂"带来损耗,体积也无法做小.所以本机
最后的定案就是靠滑动磁棒来使定感的空心间绕线圈对应频率谐振,
把高端台弱台调谐范围展宽,选择性宽松. 把低端强台调谐范围缩小,
选择性尖锐.从而在单回路机中获得了理想的灵敏度和选择性.

    折腾了快一个月,反复试验了几种线圈型式的组合(手指绕线都绕
了数次起泡脱皮),终于得出最佳方案, 开工后又遇到不少工艺上的难
点,但最终都克服了,今天机机全部制做完成, 单回路,活动磁棒选台,
灵敏度,选择性几尽完美.

------------------------------------------------------------
●2005年9月27日

哈罗CQ火腿社区
-   公告通知
-   -   QRZ·中国又一新功能 QRZ·搜贴 正式推出
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=116704) 

BA4EG  2005-09-27 21:43

    QRZ·中国又一新功能QRZ·搜贴正式推出。

    现在很多ham都抱怨现在论坛太多， 信息太多，速度又太慢。为
此QRZ·中国推出这个功能， 用来在网上查找论坛的二手交易信息。
通过这个搜索引擎就能快速正确的查找到你想购买的设备信息。省去
了一个一个去看论坛，又不会遗漏那些以前发的帖子。目前搜索引擎
已经包括了近1万条各中文业余无线电论坛二手交易信息， 并且每日
新增中。

    现在就试用：http://www.qrz.cn

------------------------------------------------------------
●2005年9月28日

哈罗CQ火腿社区
-   DX通信
-   -   参加本次RTTY竞赛的情况
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=116726) 

BG0AAI  2005-09-28 11:05

    参加本次RTTY竞赛的情况

    周末参加RTTY竞赛，共完成435个QSO，这两天传播也不太好，20
m和15m波段24日UTC1730至2350，及25日UTC1500至2300之间一直没有
传播，因为不清楚80m波段的频率，40m也是无意中发现的，（但不知
什么原因，效果极差，只进行了4个QSO）没有利用晚上的时间到40米
和80米波段工作，损失了很多机会。但总体来说，本人对于第一次参
加比赛的成绩还是基本满意，新增两个CQ分区，22个DXCC字头，经B3C
帮我统计，总成绩为168370分。

    我使用设备的设备可以说是惨不忍睹，就是前些天在论坛上被称
之为垃圾的80C，＋到V天线，连转换器都没有，一直用手拿着话筒对
着计算机音箱按PTT， 现在手还酸着呢。

    这次采用的基本战术是运动中的堡垒战，也就是两个波段从低到
高扫描，遇到没通过的字头就应答以下，如果顺利完成后就继续扫描
，如果碰到比较罕见的字头，肯定周围会有一大群人围攻，这时应在
附近找个空就地摆摊，一边CQ一边应答那个稀有电台，这样做的好处
是俩不耽误、不浪费时间，而且有效利用了稀有电台已经聚集起来的
人气，可谓事半功倍，大致估计了一下，我大致有2/3 的时间是在搞
游击战，1/3的时间是在阵地战，两种战术的QSO数量战果相当，但是
稀有字头的取得主要是靠游击战取得的，即使是运动战，也要采取灵
活的战术，打的赢就打，打不赢就跑，但是对于没有通过的稀有DXCC
字头，因为自己功率小，一定要采取死皮赖脸、死缠烂打的方式坚决
攻克，为让对方抄收清楚，可以一次发10－20遍呼号，呵呵，不用怕
别人烦，因为咱们23分区对他们也是稀有字头，（这次好像只有我和
一个外蒙古电台参赛。）南美的老外们遇到咱也是如获珍宝，他们同
样也会不厌其烦的QRZ，算是扯平。 这种做法，如果在别人的摊子上
用，还有聚集人气的神效，往往通联结束后还会有其他电台在附近等
着叫我，这时一定要注意抄收，不要放过机会，如果是在自己的摊上
就更好了，又会引来一群人跟风。还有一点就是流氓战术，不管是谁
的摊，只要有俺想通的字头，俺就进去搅和一阵，别人也有刚来的搞
不清是谁的地盘，没准就有和我通的，实在功率不及，叫两声然后蹲
在旁边等会，也能通几个。人家都是几百瓦、上千瓦的功率，还有八
木，我不流氓我咋混？

    新手第一次参赛，连40米和80米的频率都没搞清，害得晚上没事
干，丢了好多机会，惭愧呀 下次如果在参加， 白天时间应该主要放
在15米上，早晨和天黑后主攻20米，半夜应该全力以赴进攻40米和80
米，QSO数量翻一倍还是有可能的。

------------------------------------------------------------
●2005年9月29日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   北京市无线电运动协会举办CW学习班（试办）
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=116788) 

bg1aq  2005-09-29 11:18

    北京市无线电运动协会举办CW学习班（试办）

    一、为了普及推广业余无线电运动，提高成人业余无线电爱好者
的技术水平，北京市无线电运动协会特举办CW学习班。

    二、学习内容
     1、学习CW的意义
     2、莫尔斯电码信号概念初步建立
     3、抄收电报练习
     4、手键发报练习
     5、CW通联技术

    三、报名时间：即日起至10月20日

    四、报名办法：以网上报名为准。
    网址：WWW.BY1BJ.COM 咨询电话：87689511

    五、报名要求：中国无线电运动协会四级以上会员。

    六、报名地点：方庄芳群园4区7号楼丰台劳动技术教育中心

    七、学习时间：10月22日、10月29日、11月5日、11月12日
    学习地点：北京市育才学校、（凭停课证进入）

    八、学习费用：免费授课。教材、器材（电键、电码练习器）自
理，也可到北京市无线电运动协会器材销售中心购买。

    九、报名人数：每期20名，报满为止。 

    北京市无线电运动协会
    2005年9月27日

    http://www.by1bj.com/bbs/index.asp

------------------------------------------------------------
●2005年9月29日

哈罗CQ火腿社区
-   公告通知
-   -   淮安无线电活动组新域名2005年9月29日零点正式启动
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=116813) 

bd4vuf  2005-09-29 20:16

    淮安无线电活动组新域名 www.haham.org 2005年9月29日零点正
式启动，原论坛 www.cn-ham.com 关闭，请相互转告，73！

------------------------------------------------------------
●2005年9月30日

广播爱好者论坛
标 题:我为什么对退役军机如此痴迷
发信人:wjh5024
时 间:2005-9-30 9:49:44
详细信息:

    我们现在谈论的退役军机， 大部分生产于上个世纪6、70年代，
随着部队通信器材的更新，很多器材失去了使用价值，一部分器材被
部队象征性的砸毁，另一部分器材就被一些高人从部队仓库里面直接
拉了出来，倒卖到大家的手中。借用一句诗形容：旧时王榭堂前燕，
飞入寻常百姓家。

    退役军机到底好不好？这是仁者见仁智者见智的问题，每个人都
有自己的不同见解，就我个人而言，我首先认为选择退役军机是不得
已的选择。首先是国内的短波器材的匮乏，由于历史原因，很多器材
制造商还是为部队生产，基本没有为普通短波爱好者使用的器材。其
次是国内的电子工业水平非常落后，没有技术创新，只有简单的摹仿
和抄袭。就连国内收音机的老大德生， 推出的bcl2000也具有明显的
模仿痕迹。好不容易推出一台ham2000，价格却是3500元， 也不是一
个普通爱好者所能承受的。全新的通信器材以日本的居多，价格也不
是我们能够承受的，一台r75价格就是西部一名职工一年的收入。

    在这种情况下，退役军机无疑具有性能和价格的双重优势，首先
是性能，虽然我国在那个年代的电子工业水平并不是很高，但是在一
种精神的激励下，也造出了诸如56，70-2一类的一级收信机，很多技
术在现在看来都是叹为观止。其次是价格，最豪华的56收信机，价格
也不过1000多块。除了操作上面不如数调机器，性能方面可以说毫不
逊色。

    当然，大部分退役军机首先是笨重、体积庞大，其次是操作不方
便，另外声音表现也不好。但是，对于喜欢台式机器的爱好者，体积
、重量都不是问题，操作通过不断的适应，基本上也可以克服，声音
的问题，也有了较好的解决方案，在这种前提下，退役军机自然受到
爱好者的追捧。

    但是，要提醒初入门的朋友，由于退役军机年代久远，发生问题
的可能性要多一些，特别是对于一些二手的机器，更加会出现状态不
良的情况，原装机器好一些，因为有全套的图纸，出问题后也有维修
参考。

    我并不赞成什么人都去一窝蜂的购买退役军机，无论选择什么东
西，都要事先搞清楚自己看重什么，最不能接受什么，否则，只有后
悔的机会。

    我很庆幸我陆续拥有了xs-d12，70-2，77a 等一级收信机，也拥
有222-1，239-1等其他机器，从心理满足上来说，拥有这些机器让人
感觉很舒服，从使用的角度上来讲，这些机器也没有让我失望，各自
发挥了自己最好的性能。而且在使用过程中，以前对他们的一些不满
逐渐没有了，正如对待一个人，如果一直盯着他的缺点，那么缺点就
会放大，如果发现他的优点，那么缺点会慢慢变少。

    作为一名广播爱好者，搞清楚自己的定位很重要，我是个短波迷
，退役军机就是我不二的选择。如果连自己的定位都找不准，那么就
找不到适合自己的东西。

  ----
  忠实的短波爱好者，收听器材有70-2和222， 不过日常享受卫星广
播，偶尔玩调频。 

------------------------------------------------------------
●2005年9月30日

广播爱好者论坛
标 题:改造DE1103三步曲
发信人:nolas
时 间:2005-9-30 23:26:56
详细信息:

    此番改造对老玩家来说不堪一提, 但对我这种懒筋特别粗的人来
说简直是噩梦一场,不管怎样,现在乌云已经散去,阳光是多么地明媚!

    一步曲:超长的充电时间,不堪忍受,改!

    找到帖片三极管Q26, 将其外接的两只贴片电阻焊掉,用细铜丝代
替R507焊上。此法乃周工所赐,吃现成饭。改造后,初始充电电流实测
为0.27A（德劲原配电池，“空腹”状态），充电5小时，正常使用时
间和原来充电13小时的使用时间没有明显差别。一个字，爽。

    小电流充电虽然照顾到了充电电池的寿命，但过长的充电时间侵
害了用户自由移动使用DE1103的权利！德劲应该反思。如果是用太阳
能充电，一天之中能有多长时间太阳是在头顶上空附近移动的？ 5小
时最好。一个好产品，适用范围应该更广一点。

    建议：在电池仓内加一拨动开关，设快充、慢充两档，问题迎刃
而解。

    二步曲：低压自动关机功能，如眼中钉、肉中刺，不除不快。

    明明还有一些电量的，就不给听了，感觉就像撒一泡尿，还没撒
完就被硬生生的“闸”住了，这种感觉难以用语言表达。

    找到ZS2即7039A，焊掉，引脚的三个焊点中有一点接地，不理，
在另两个焊点间焊上一只1M以上的超小型电阻， 给CPU一个没有触发
脉冲的欺骗电压，实测接外接电源时为 3.5V 左右，用充电电池时为
3.2V 左右，电池快耗尽时为2.9V左右，改造成功。

    实测中发现，MH-Ni电池末期放电曲线较陡， 从4V跌到3V只用了
不到半分钟的时间，低于3V，DE1103不能正常工作，因此此项改造对
MH-Ni电池来说意义不大。 但对末期放电曲线较平缓的干电池来说，
从4V到3V还能听上一段时间，减少浪费，具有一定的实用价值，有兴
趣者不妨一试。

    三步曲：时钟误差，不能容忍。 每天快4.5秒，你能忍，我不能
容！改！

    由于合适的可调电容不好找，只得拿不同容量的瓷片电容一个个
试，真是噩梦级的改造。

    取一120p瓷片电容，一脚焊在晶振与C802共接的一端，另一脚焊
在原7039A接地点，相当于与C802并联，改造完毕。 改造后，日均快
0.6秒，虽说不上很精确，但已能容忍。为什么X401外有TC1，而C801
不是可调的呢？德劲应该反思。对产品误差的离散性的控制应提高到
一个新的水平，这样才对得起消费者手中的Money。

    末了，再提一个建议。电池仓盖内的海棉对充电时电池的散热不
利，建议换成金属簧片，不仅也可以压紧电池，使电池和仓盖间有散
热的空隙，而且金属簧片本身也有利于热量的发散，这一点在炎炎夏
季尤显重要。从一个细节就可以看出一个企业的方方面面，德劲还有
很长的路要走。

  ----
  广播爱好者 



【协会消息】发布:今年全国应急通信联合演练计划
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

          2005年全国业余无线电应急通信联合演练计划

    一、 宗旨
    通过组织业余无线电爱好者通过业余电台进行自我训练，提高我
国业余电台操作人员在突发灾害条件下的应急通信能力和协调水平，
进一步培养业余无线电爱好者的团结协作作风，向社会显示业余无线
电界贡献社会的高尚精神。

    二、 目标
    最大限度地动员我国业余电台的广泛参与，最大限度地实现模拟
救灾信息的传递覆盖面。

    三、 主办
    中国无线电运动协会

    四、 协办
    在各级民政机构注册的地方业余无线电社会团体

    五、 日期及时间
    2005年10月22日 06:00 － 20:00（北京时间）

    六、 地点及组织
    就地参加。地方业余无线电社会团体可为实现活动总目标进行本
地的组织、预演练。

    七、 频率
    以2001年国家体育总局颁发的《业余无线电台操作员等级标准》
附录中已经开列的应急通信频率为基础，但参加者可根据当时情况选
用自己操作证书等级所允许的其他频率。

    八、 演习基本方法

     1、基本概念
    突发自然灾害时，电缆光缆、电力线路、通信中心或基站等公共
通信设施可能遭受破坏，造成救灾的困难和社会秩序的失常。而此时
业余无线电台由于其普及性、独立性、以及操作人员平时取得的技术
，可以维持通信能力，因而在应急通信中发挥重要作用。这一事实已
经在近十年来的 美国911恐怖袭击事件、森林大火、龙卷风、交通事
故、日本阪神地震、台湾921大地震等大量灾害中得到验证。
    就我国的情况而言，业余电台在救灾应急通信中所可能发挥的作
用将主要体现在三个方面：
   （1）灾害发生后的第一时间生命财产抢救。在政府和军队的救援
力量开进灾区之前，业余电台将在灾民自救互救所需要的本地通信中
发挥不可替代的重要作用，例如为有生命危险的伤员联系必要的救援
设施或器材并召唤必要的救援人力、指示被倒塌废墟或洪水围困灾民
的位置等等。这个阶段的通信主要以本地VHF和UHF通信为主。除了就
地创造开台条件、争取较好的传播环境、使用简洁的通信语言以外，
自动建立和维持良好的空中联络秩序十分重要。这些应是此次演习训
练的重点。训练中还应注意避免对市电电源和中继台的依赖，以锻炼
对最坏情况的应变能力。
   （2）当政府和军队的救援力量到达灾区之后，一般讲来所配备的
通信能力只能应付救援部队的联络需要。此时业余电台一方面可以作
为他们通信网的延伸，为他们一时不能照顾到的死角提供补充通信，
另一方面可以为稳定社会秩序转递灾民之间的必要信息，例如转达临
时诊所和救灾物资供应地点、帮助失散的家人团聚等等。这个阶段的
通信也是以本地VHF和UHF通信为主，同时会涉及中继台的抢修、中继
台临时电源的建设等。
   （3）在某些情况下，尤其是通信不发达的边远地区，突发灾害可
能切断该地区与外界的正常通信，延误救援部队的到来。此时业余短
波通信将可能发挥重要作用。由于短波电波传播的不稳定特点，所以
需要各地的业余电台形成网络，以便通过传播最好的途径将信息传到
灾区所在地首府等适当的业余电台，再通过电话等工具迅速报告政府
负责救灾的民政部门，重大灾情还可报告中央。短波业余无线电通信
也可以在其他灾害情况下发挥征集特殊救灾物资和力量、为灾民报告
平安家信以安稳社会秩序等作用。针对这些特点，短波段的应急通信
训练主要应着重于信息在网络上的快速、准确传达，以及网络秩序的
自动建立和维护。

    2、 联合演习重点
    根据以上分析，演习重点是各业余电台之间的配合，高效、准确
的人工信息中转及汇总。

    3、 联合演习通信联络基本规则
   （1）VHF和UHF业余电台应就地联络尽量多的VHF和UHF友台，以尽
量简单的语言报出自己的“报告”，即本台呼号、对方台呼号、位置
、频段名称（HF段用联络频段的标称波长表示，例如7MHz可称为“40
”，21MHz为“15”；VHF频段用“V”表示；UHF频段用“U”表示）、
对方信号报告、当时时间。
    例如在430MHz频段：
    BG1AAA：“CQ CQ CQ，BG1AAA呼叫BG1AAA呼叫。听到请回答。”
    BG1AAB：“BG1AAA，我是BG1AAB，您的信号59。我的报告是：我
的位置在北京通州区东关环岛附近， 是在室外设台， 现在北京时间
0905。重复：我的位置在北京通州区东关环岛附近，是在室外设台。
OVER。”
    BG1AAA：“BG1AAB：抄收，您信号59，给你QSL。 我的报告：我
的位置在朝阳区十里河附近，现在北京时间0906。QSL？请讲。”
    BG1AAB：“BG1AAA，这里是BG1AAB。给你收据。73，再见！”
    BG1AAA：“73，再见！”
    所有业余电台联络基础得分均为10分。 每直接联络一个VHF或者
UHF电台，加10分。

   （2）鼓励VHF和UHF业余电台经过其他VHF和UHF业余电台人工转信
，以到达不能直接联络的电台。 转信必须得到接收方的确认。 例如
BG1AAA与BG1AAC无法直接沟通，但两台都能联络BG1AAB，此时BG1AAB
可以进行人工中转，并在原来的报告后面加上自己的报告。
    例如：
    BG1AAA：“BG1AAB，BG1AAA呼叫。请回答。”
    BG1AAB：“BG1AAA，我是 BG1AAB。请讲。”
    BG1AAA：“BG1AAB，BG1AAA。我直接通联到BG1AAC有困难，你能
QSP（帮我转发）吗？”
    BG1AAB：“可以。请稍等。BG1AAC，BG1AAB呼叫。”
    BG1AAC：“BG1AAB，我是BG1AAC。请讲。”
    BG1AAB：“BG1AAC，BG1AAB。有友台QSP给你。请等待。BG1AAA，
请讲。”
    BG1AAA：“我的报告：BG1AAA位置王府井，抄收BG1AAC信号52，
北京时间0911，BG1AAA在王府井，收BG1AAC，U段，信号52 0911，完
毕。”
    BG1AAB：“抄收，请等。BG1AAC，我是BG1AAB。请抄收：BG1AAA
在王府井抄收BG1AAC U段信号52，北京时间0911；BG1AAB在朝阳门，
U段转达，信号59，北京时间0912。重复：BG1AAA在王府井，收到BG1
AAC U段 52 0911 / BG1AAB在朝阳门转 U段 59 0912。Over。”
    BG1AAC：“BG1AAB， BG1AAC。给你QSL。我的报告：BG1AAC在红
庙抄收BG1AAA，U段 58 0912，BG1AAC回BG1AAA U段 58 0912。
Over。”
    BG1AAB：“BG1AAA，我是BG1AAB。BG1AAC已经QSL了。 他的报告
是：BG1AAC 红庙 BG1AAA U 58 0912 / BG1AAB在朝阳门转达 U段 59
0913。重复：BG1AAC给BG1AAA U段 58 0912 / BG1AAB转 U段59 0913
。请过来。”
    BG1AAA：“BG1AAB，BG1AAA。给你QSL。谢谢转达，73，再见。”
    BG1AAB：“BG1AAA，BG1AAA和你再见。BG1AAC，BG1AAA已经给你
收据。请过来。”
    BG1AAC：“BG1AAB，BG1AAC明白。谢谢合作，73，再见！”
    BG1AAA：“再见！”
    每经过中转联络一个电台，参与中转的各台均得分，除基本分10
分外，每增加一次人工中转增加10分。在本次通联举例中，BA1AAA、
BA1AAB、BA1AAC均得20分。
    如果两个电台之间经过多条途径分别通联、或者分别在VHF和UHF
两个频段建立联络，只计得分最多的一次。但参与中转的电台只要中
转成功（双向给收据），均计分。

   （3）经过VHF或UHF中继台沟通联络，视同直接沟通联络。

   （4）HF业余电台应同时设置VHF或UHF业余电台。
    HF业余电台操作员应先尽量在VHF或UHF频段上取得与本地联络地
得分，然后利用HF联络取得系数。每个HF业余电台基础系数为1。
    HF业余电台之间的联络方法、报告方法或转信方法与VHF、UHF相
同，但HF电台之间，每建立一个直接联系将增加系数0.1。
    HF电台只能为HF转信，参与转信的电台均可取得系数。除取得基
本系数0.1外，每增加一次人工中转，系数增加0.02。 例如，两个HF
电台中间经过另外两个HF电台中转， 则参与中转的这4个HF电台可各
增加系数0.04。
    如果两个HF电台之间经过多条途径、或者分别在不同的HF频段建
立联络，只计取得系数最多的一次。但参与HF中转的电台只要中转成
功（双向给收据），均可取得系数分。
    HF业余电台得分总数为VHF和UHF频段得分与基础分之和乘以HF取
得系数之和。例如某业余电台在VHF和UHF频段得分为270分， 在HF频
段得分为2.14分，总分数＝（270+10）×2.14＝599.2分。

   （5）允许多名业余无线电爱好者操作同一个电台，但是每一时刻
内在UHF或VHF只准有一部发射机工作，在HF也只准有一部发射机工作
。无论操作员人数多少，成绩评定方法均与单人单机评分方法相同。

   （6）所有发出并得到对方确认的报告，以及接收并向对方确认的
报告，均应详细记录。

   （7）为其他友台中转信息时，如果接收和发射频段分别在HF和VHF
/UHF段进行，记分方法按接收信号的频段计算。

   （8）演习中用语“QSL”表示已确认抄收对方信号无误， 即“给
你收据”的意思，不代表“QSL卡片”的意思。

   （9）各地爱好者结合以往经验组织活动，同时也可以将演习联络
和对宣传活动结合起来。

    九、演习具体安排：
     1、演习前一周的周末为预演时间，届时各业余电台可以按上述
通信联络基本规则进行预演。
     2、演习开始后，全国所有业余电台均应积极投入演习通信。
     3、为确保应急通信演习成功和模拟应急通信环境，演习期间各
业余频段、尤其是《等级标准》应急通信频率上应尽量避免聊天。
     4、注意遵守通信纪律，自动维护秩序以保证高效率通信，禁止
使用不文明语言。
     5、所有记录应准确、真实。
     6、演习结束后，鼓励各业余电台将演习记录报送CRSA总部，以
便分析演习效果，并作为今后比较演习效果的参照。

    十、报送成绩方法
     1、报送演习记录一律以计算机文件方式进行，电子邮件传送或
邮寄磁盘均可。
     2、演习记录应于2005年11月1日前寄到下列地址：
    北京市6106信箱，邮编100061，信封注明“应急通信演习”字样
，以方便信件处理。
    或者用电子邮件发到下列地址：
    crsa@chinaham.com，标题中应含有“应急通信演习”字样。
     4、演习记录均以微软Excel表格文件报送。 具体格式举例见以
下表格（正宋体字为固定栏目，斜体字为填入的具体数据）。填写通
联记录说明：其中联络记录部分每一行只填写一次联络。上例中，第
一个记录表示收到BG1AAB在U段直接发来的报告； 第二个记录表示收
到经BG1AAB中转来的BG1AAC给本台的报告； 第三个记录表示收到BG7
AAA发给本台的报告，这个报告先是从VHF段发送到BD7AAB，由BD7AAB
在21MHz短波段中转给BD1AAZ，再由BD1AAZ从UHF段中转给本台的。第
五个记录表示BG8AAA在21MHz给BD4AAA发出报告，这个报告是由BG5FFF
在21MHz转发给本台的， 本台于9:43将此报告转发给了另一个台、并
得到了该台的QSL确认。

    本台呼号：BG1AAA
    电台执照设台地所在城市 北京
    其他参加者：BG1XYZ 张三 10340 李四
    VHF/UHF段总得分：5630
    HF段总系数：5.34
    总得分：3006.42

    抄收到并给过收据的联络记录：
    BG1AAB BG1AAA U 59 0905
    BG1AAC BG1AAA U 58 0912 BG1AAB U 59 0913
    BG7AAA BG1AAA V 59 0918 BD7AAB 15 59 0920 BD1AAZ U59 0922
    BG1AAD BG1AAA V 59 0930 
    BG8AAA BD4AAA 15 59 0940  BG5FFF 15 57 0941 BG1AAA 15 58
0943
    ......

    十一、成绩评定
    1、 2005年全国业余无线电应急通信联合演习优秀 VHF/UHF业余
电台
    按照总得分高低，评定VHF/UHF业余电台前三名。
    2、 2005年全国业余无线电应急通信联合演习优秀HF业余电台
    按照总的分高低，评定HF业余电台前三名。
    3、 2005年全国业余无线电应急通信联合演习优秀县、区、市业
余无线电爱好者集体
    按我国行政区划的县、区、市分别计算报送记录的总人数占当地
取得业余电台操作证书人数的比例，评定参与比例最高的前三名。
    4、中国无线电运动协会将向优秀业余电台颁发奖状。

    十二、志愿者征集
    本次活动需要成立评判委员会在演习结束后进行检查记录、评判
成绩等工作，为此需征集若干名志愿裁判员，希望会员踊跃报名。
    报名日期：2005年11月1日之前。
    报名方式：发电子邮件至： crsa@chinaham.com

    原文下载：http://www.crsa.org/2_2005yjtxyl.rar



【酷站链接】编者经常光顾的HAM/BCL论坛以及社区
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
哈罗CQ火腿社区
http://www.hellocq.net/forum/

QRZ·中国
http://w3.qrz.cn/

阿甘火腿之家
http://bg4ieb.chinaham.com/

广播爱好者
http://swl.126.com/

广播爱好者论坛
http://swlbbs.126.com/

中国火腿
http://www.chinaham.com/bbs/

火树银花
http://www.qsl.net/ba4eg/
　　
无线电论坛
http://club.hunanit.com

湖南IT俱乐部
http://www.hunanit.com/bbs/

收音机论坛
http://www.tecsun.com.cn/asp/

德劲论坛
http://www.degen.com.cn/forum/index.asp 



【登录备忘】本选编/ChinaHam各讨论组的订退办法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业余电台中文邮件选编（本刊）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 as-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 as-unsubscribe@hellocq.net

chinaham讨论组（火腿之间的情感交流）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-announce讨论组（chinaham公告消息）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-announce-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-announce-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-computer讨论组（计算机的使用等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-dx讨论组（DX消息、经验技巧等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-dx-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-dx-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-equipment讨论组（器材的交换信息等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-equipment-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件 chinaham-equipment-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-tech讨论组（业余无线电技术讨论）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-tech-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-tech-unsubscribe@hellocq.net


       《业余电台中文邮件选编》每月的 1、11、21日发行
       ----------------------------------------------
   http://ba7as.chinaham.com/   mailto:ba7as@chinaham.com
       ----------------------------------------------
        谢谢您的订阅，欢迎您向本刊推荐稿件！下期再见
 