
      ******** 业 余 电 台 中 文 邮 件 选 编 ********
      **                                           **
      **               （第 196 期）               **
      **                                           **
      **************    2004年9月1日   **************


                      本  期  目  录
                    ￣￣￣￣￣￣￣￣￣
       【十日话题】哈罗CQ广播爱好者各HAM/BCL论坛12篇
       【记者报道】深圳新闻网:德国古董收音胆机小型展
       【酷站链接】编者经常光顾的HAM/BCL论坛以及社区
       【登录备忘】本选编/ChinaHam各讨论组的订退办法


            ★感谢 http://www.hellocq.net 发行★

             阅读或下载本刊以前各期内容，请访问
         http://garden.2118.com.cn/zsh/zazhi/ml.htm



【十日话题】哈罗CQ广播爱好者各HAM/BCL论坛12篇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●2004年8月22日

哈罗CQ火腿社区
-   QRP and DIY
-   -   IC-725调频板样品
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=95086) 

bd5daa 2004-08-22 16:12

    IC-725调频板的安装说明书

    此调频板是仿制原装调频板的电路，接收电路完全一样，发射电
路稍有改动，采用集成电路使电路更简洁。印板采用工厂制板。现将
安装的方法和使用中的一些情况说明如下：

     1。此调频板系成品板。使用者无需作任何的调整。拿到调频板
后只要把IC-725下盖板打开，在主板的右上角有个10脚的插座。在安
装时把调频板的元件面朝下，调频板的焊接面朝上，对准插座的脚位
后插到低即可。装好后要检查一下看调频板是否是平的，不能出现一
头高一头低的现象，不然高的那头上的元件引脚在盖上盖板后会被短
路的，从而使调频板损坏。找到标号为J21的三只脚插座， 把调频板
上长的那条电缆两针插头插到J21上，电缆的芯线在J21插座的右边，
屏蔽网线在插座的中间，左边的插针是空的。 找到J22的三脚插座，
把调频板上的另一根屏蔽线两针插头插到J22上，屏蔽线的芯线在J22
插座的左边，屏蔽网线在插头的中间，右边的插针同样是空的。 J21
和J22这两个插座都要稍加改动过，用刀片把J21的右边多出来的边割
掉，中间的三根塑性柱子用工具把它扳断。 J22用同样的方法，只不
过J22要割掉的是左面的边。

     2。有些使用者反映调频的输出功率偏小，达不到100W。此现象
是使用者天线的SWR过高引起的。每一块调频板我都经过实际试用过，
都是完全正常的。当发现此现象后你最好在输出端接50欧的假负载，
再去测输出功率。也或者可转到7兆或14兆上，在SWR为1：1时转到FM
模式再测功率。因为调频板输出的是9。0105兆的中频信号，如果在7
兆上调频能输出100W的话，那说明中频的调谐是正确的，到29兆上也
就没有问题了。 唯一的问题是你天线的驻波太高引起APC动作，从而
自动减小输出功率了。 （建议在使用FM时输出功率控制在50W以下，
以保功放电路的安全使用）

     3。在使用29兆调频时如发现有自激现象， 请转到SSB状态下看
是否还有？因为调频板输出的是中频信号，和自激现象无因果关系。
所以请检查天线的SWR，功放及低通等电路是否正常。

     4。调频板上的可调电阻是调整S表大小的，使用者无需去动它。

     5。此调频板的频偏稍小些。也就是说对方电台收你在同样的信
号强度下听你的话音会稍小点。这个是正常现象。因此现象涉及到晶
体的各项参数，所以尚未能解决这个频偏小的问题。但此现象可忽略
不计，因为不影响正常的通讯。

     6。各位在使用中如发现有新的问题请来电话或MAIL告诉我，我
会尽力答复，解决的。谢谢你选用我DIY的IC-725调频板。

    VY73！

    bd5daa / 包志忠 13757580438
    bd5daa@163.net 0575-4022936（宅电）

------------------------------------------------------------
●2004年8月23日

哈罗CQ火腿社区
-   设备
-   -   电脑ATX电源改13.8V通信用电源！
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=95350) 

电磁波FM 2004-08-23 21:00

    电脑ATX电源改13.8V通信用电源！

     1、先找到TL494集成电路的第一脚。

     2、找几个5K--50K的不同阻值的电阻 （视不同的开关电源）备
用.

     3、从以上备用的电阻中找一个30K左右的电阻，焊到TL494的第
一脚和‘地’之间。

     4、将一个电压表调到直流电压档，接到电源输出的“黄”线和
“黑”线间，等会儿将用它测输出电压（开关电源改造前这儿的电压
应为12V）。

     5、将电源插头插上。再找一根细导线，将电源输出排线（接电
脑主板的那个插头）上的“蓝”线和“黑”线短接（使开关电源工作
）。

     6、观察电压表电压， 这时应比改造以前略大（略大于12V），
若输出电压升高得不是很明显或还不到13.8V， 再逐渐减小刚才加到
TL494第一脚和地之间的那个电阻，直到电压表上的电压指示出13.8V
为止。当然，如果第一次焊上电阻后， 电压超过了13.8V，这时就要
逐渐增大这个电阻，使之降到13.8V为止。 （我的开关电源这个电阻
取了15K时为13.9Ｖ， 不同的开关电源这个电阻是取得不一样的，要
多拿几个电阻从大到小去试。当然也可以用一个电位器来调，但这时
要注意电位器不要调得太小了。）

    原理： ＴＬ494第一脚是开关电源输出电压的取样端，当这个脚
对地加上一个电阻后，取样电压就下降了，低于了平衡点。这样，开
关源就会输出一个比之前更高的电压， 使得ＴＬ494第一脚刚才降低
的电压重新恢复到平衡点，最后稳定下来，输出比12Ｖ更高一点的电
压。

    注意：

     1、开关电源内部很多地方都是高压，打开通电操作时一定要特
别小心！

     2、加上去的这个电阻一定要从大到小去调（一般都在几Ｋ以上
），这个电阻过小时，开关电源就要过压保护（一般电压超过14.5Ｖ
左右电源就保护了），这时电源反而无电压输出了。

    我用这种方法改了几个电脑电源了，作为V段机和U段机的电源性
能是相当好的，对机器没有一点干扰。性价比也是很高的！输出电流
在7A--10A，比花过上百元钱拿变压器做个电源划得来。 我们这边到
电脑城只花20元就可以弄回一个这样的二手电源。

------------------------------------------------------------
●2004年8月24日

哈罗CQ火腿社区
-   各地火腿活动专题
-   -   马来西亚火腿探访xx9ham
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=95365) 

XX9ER 2004-08-24 01:24

    马来西亚火腿探访xx9ham

    Wellcome Malaysia Ham 9W2HL

    昨日己到XX9并办妥临时执照Callsign:XX9THL，晚上於林记烧烤
跟他们两夫妇接风，他致送记念牌予本俱乐部及个人小记念品予到临
HAM友，十分有心思,双方开怀畅饮一个晚上，亦谈两地业馀无线电的
情况及法制，大致上很近似，但当地十分多中转站设立但不欢欣华语
做QSO， 有一更"正"的是中转联网，无论身在何地，全个马来西亚都
可以通联。正！

    他亦有一次手机放在裤袋内压住PTT，手电又用，其他HAM只有发
SMS告知"全个马拉都听你说话,中转瘫痪”好似个次AU睡觉时QSO一样！

    今天早上9:00己乘船往港上机回马拉了！

    祝旅途愉快！GOOD LUCK! GOOD DX 
      　
------------------------------------------------------------
●2004年8月24日

哈罗CQ火腿社区
-   公告通知
-   -   转载：9月11日青岛活动通知
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=95410) 

BA4KN 2004-08-24 21:58

    转载：9月11日青岛活动通知

    协会通知： 9月11日参加纪念《无线电管理条例》颁布11周年公
益宣传活动通知

    青岛市无线运动协会定于9月11日上午9时，在台东步行街（沃尔
玛门口），参加青岛市无线电管理委员会主办的《中华人民共和国无
线电管理条例》颁布11周年宣传活动。参加项目主要有：

     1.开设短波电台（呼号待定）；
     2.展览业余通信器材；
     3.散发有关业余电台的宣传材料；
     4.展览和表演无线电遥控航空模型飞行；
     5.展示业余电台活动，法规和入门的图片资料展板。

    这是一次向社会宣传无线电管理条例的大型公益活动，是人民群
众对迅速发展的无线电事业的迫切要求，这也是我们业余电台爱好者
的应尽义务。一个有序的有效的无线电波环境，对于我们业余电台爱
好者，更是有其特殊意义。同时，这次活动也是直接宣传业余无线电
活动和展示我们能力的极好机会，也是我们自我学习和提高，相互交
流和借鉴的极好机会。希望全体会员都能积极参加这次宣传活动，使
更多的人了解“条例”，遵守“条例”。

    为准备我们的项目，我们请：
     1.BD4KC/李琚门，负责短波电台设备；
     2.BD4JV/王华夏，担任现场短波电台台长；
     3.BD4KS/王陆会，负责参展设备的管理和活动组织协调；
     4.BG4IIX/胡殿波，负责无线电遥控模型飞行表演；
     5.BD8EE/刘月旻，负责展板的设计和制作；
     6.BG4IJX/徐子鲁，BG4IJY/刘方鹏，负责人员的组织报名,参展
设备的统计。
     7.BGIJT/刘全谦，负责现场短波电台的机务工作 （架设，保障
与撤收）

    参加活动的人员须于当日上午8:30以前赶到现场布置展览器材等
。活动的其他组织和人员将随时公布。希望会员及时与各个项目负责
人联系。

    73！

    青岛市无线电运动协会
    2004-8-22

------------------------------------------------------------
●2004年8月25日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   苏州中继台应急通信网每周点名活动一周年
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=95432) 

BA4ST 2004-08-25 13:41

    苏州中继台应急通信网每周点名活动一周年

    应急通信每周点名活动一周年

    时间真快，苏州中继台的应急通信每周点名活动不知不觉快满一
年了。

    去年5月下旬，苏州HAM架设了400兆中继台。7月18日，苏州市无
委办、市无线电运动协会、市防汛抗旱指挥部，市民政局救灾处等单
位联合举办了一次防汛应急通信演习， 苏州HAM出色地完成了演习任
务。为了，发挥好业余中继台的作用，在SB、SE等同志建议下，从去
年8月下旬开始，苏州HAM每周二的晚上在中继台开展了应急通信网点
名活动，至今已快满一年了。

    在按照常规，应该好好总结一下。当然，这项活动从倡议开始到
坚持下来，首先离不开市无委办的大力支持；其次，也不能忘记架设
中继台和日常维修管理的以SEL为首的那么几位“铁杆火腿”；再有，
看看每周报到的名单上，我们也可以找到苏州以及周边城市一大批忠
实的火腿。正是因为如此，我们的中继台应急通信每周点名活动才有
了它的活力和魅力， 成为苏州HAM无线电通信活动的重要组成部分，
形成了苏州HAM无线电通信活动中的一个特色品牌， 从而，引起省和
国家无委办领导的重视。

    从另一方面来说，苏州中继台应急通信每周点名活动还存在不足
之处，比如，点名方式还不活，比较单一； 个别HAM的字母解释法不
太熟练；HAM参与的面还不广，有的县市HAM人数很多，而参加点名活
动的就是几个老同志；等等。

    好吧，我就先讲这些“套话”，权做“抛砖引玉”，请大家一起
来总结总结。不管是一点、两点、三点，为了苏州中继台应急通信每
周点名活动的常盛不衰，为了苏州业余无线电通信事业更加灿烂的明
天，众人拾柴火焰高！

------------------------------------------------------------
●2004年8月26日

哈罗CQ火腿社区
-   设备
-   -   准备油印30本美国军机MSR8000的中文技术说明书
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=94271) 

bd7ei 2004-08-26 12:54

    印刷了30本，包邮寄费，中国大陆地区68元，自己去邵阳提60
    该说明书不缺页，比现在流行的复印件齐全。
    数量太少，总共花费各种费用一千七百多元。

    联系人：
    BA7GM 
    高湘民 13907391864 
    湖南省邵阳市交警支队 邮:422001 
    农行卡号:95599 8112 00985 62312 
    QQ:2142289 
    bd7gm@sina.com.cn 

    向提供原资料的BD0AS、BG0EI和BG0FD致谢！
    BA7GM搞了很久，向BA7GM致敬！

------------------------------------------------------------
●2004年8月28日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   9月2日星期四杭州火腿聚会
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=95570) 

BD5HAG 2004-08-28 11:45

    9月2日星期四杭州火腿聚会

    定于9月2日星期四，在梅家坞219号举行一次聚会
    自从327考试之后大家已经很久没有聚过了
    我那里可以喝喝茶、聊聊天、看看ham碟片
    下班过来吃饭或者吃了饭过来喝茶都可以
    喝茶免费、吃饭先定25/人的标准吧
    顺便可以交换二手器材，交换一下卡片，讨论一下杭州中继、912
全省移动活动的事
    如果自己有车，从灵隐过来，穿过梅灵隧道， 过了游4梅家坞车
站，左手边有一个收费停车处的牌子，顺牌子进去就是了，周四停车
免费
    如果坐游4来，就在梅家坞站下车，继续向前走， 左手边有一个
收费停车处的牌子，顺牌子进去就是了，游4晚上到9点
    聚会联络频率432.55
    打算来的请在
http://www.zjham.org/bbs/dispbbs.asp?boardID=34&ID=3463 跟帖

------------------------------------------------------------
●2004年8月28日

哈罗CQ火腿社区
-   公告通知
-   -   香港电台邀请UHF测试
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=95552) 

vr2vgy 2004-08-28 00:41

    香港电台邀请UHF测试

    各位业无线电同好：
    在2004年9月4日，星期六，日本有一个UHF测试活动，藉此机会，
我们将在香港某个高山用各种模式及收发机、除了呼叫日本外。还希
望能与各爱好者通联。
    详情如附表
    73！
    VR2GY VR2XVD VR2VGY 

    日期：2004年9月4日，星期六,下午2:00至晚上8:00
    频率：FM 430.050MHz
    USB 430.010MHz
    FRS 3-0 5-1 7-1
    联络频率：21.425 USB
    备注：各同好最好能Email：
    联络 vr2vgy@yahoo.com.hk
         vr2xvd@yahoo.com

------------------------------------------------------------
●2004年8月28日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   山东省临沂市业余无线电台BY4LY跨段中继建设成功！
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=95594) 

神秘色彩 2004-08-28 21:26

    山东省临沂市业余无线电台BY4LY跨段中继建设成功！

    山东省临沂市业余无线电台BY4LY的成员经过近一个月的紧张筹
备、实验、施工，在当地无委及有关朋友的支持下，在BY4KH、BY4KM
兄弟台的无私支援下，在各位OM的帮助下， BY4LY的跨段中继今天经
过近九个小时的施工、调试胜利建设成功！中继现架设高度80多米，
今天调试最远中继南面50KM外的BG2ADC在家二楼北侧窗户用C150接收
、C450发射（均用拉杆天线原机电池）53信号报告；BG4IGV在中继东
北方向用W21小功率、橡皮头，距中继16KM左右，59的信号报告；BG4
IWG南面距中继18KM左右，用TK808发射，TK708接收、车载天线（ 高
度约四米）59＋的信号报告；BG4IIV在中继的西南方向（大型装饰铁
塔遮挡）约40KM用TK868加棒子天线57信号报告。

    今天的架设基本达到预期目的，准备运行一段时间再把接收天线
升高30米，达到110米，再把接收设备更换，以进一步提高接收效果!

    BY4LY跨段中继现用频率：上行：438.100 下行：145.150

    接收设备：TK308 发射设备：IC-RP1510 20W

------------------------------------------------------------
●2004年8月28日

哈罗CQ火腿社区
-   新手培训班
-   -   什么是无线电干扰?
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=95599) 

bg7lm 2004-08-28 22:32

    什么是无线电干扰?

    无线电干扰

     A、什么是无线电干扰?

    无线电干扰是指在无线电通信过程中发生的, 导致有用信号接收
质量下降、损害或阻碍的状态及事实. 无线电干扰信号是指通过直接
耦合或间接耦合方式进入接收设备信道或系统的电磁能量, 它可以对
无线电通信所需接收信号的接收产生影响, 导致性能下降,质量恶化,
信自误差或丢失,甚至阻断了通信的进行.因此,通常说,无用无线电信
号引起有用无线电信号接收质量下降或损害的事实, 我们称之为无线
电干扰.

     B、无线电干扰一般分为几种类型？

    无线电干扰一般分为同频率干扰、邻频道干扰、带外干扰、互调
干扰和阻塞干扰等.
    (1) 同频干扰,凡是无用信号的载频与有用信号的载频相同,并对
接收同频道有用信号的接收机造成干扰的都称为同频干扰.
    (2) 邻频道干扰, 干扰台邻频道功率落入接收邻道接收机通带内
造成的干扰,称为邻频道干扰.
    (3) 带外干扰, 发射机的谐波或杂散辐射在接收有用信号的通带
内造成的干扰,称为带外干扰.
    (4) 互调干扰, 互调干扰又分为发射机互调干扰和接收机互调干
扰.发射机互调干扰是多部发射机信号落入另一发射机,并在此未级功
放的非线性作用下相互调制,产生不需要的组合频率,对接收信号频率
与这些组合频率相同的接收机造成的干扰,称为发射机互调干扰.接收
机互调干扰是当多个强信号同时进入接收机时, 在接收机前端非线性
电路作用下产生互调频率, 互调频率落入接收机中频频带内造成的干
扰,称为接收机互调干扰.
    (5) 阻塞干扰,接收微弱的有用信号时,受到接收频率两旁、高频
回路带内一强干扰信号的干扰,称为阻塞干扰, 轻则降低接收灵敏,重
则通信中断.

     C、无线电干扰大致可分为几级？

    从管理的目的出发,按干扰程度来分级,一般可分为以下几级:
    (1) 允许的干扰.在给定的条件下,引起接收机质量降低尚不明显
,但在系统规划时应加以考虑.允许干扰的程度通常在CCIR的建议或其
它国际协议中规定.
    (2) 可接受的干扰.在给定的条件下,具有较高程度的干扰, 它使
接收机质量有中等程度的降低,由有关主管部门来认定它是可接受的.
    (3) 有害干扰.已使无线电通信业务严重降低质量,引起阻塞或反
复阻断.

------------------------------------------------------------
●2004年8月29日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   《业余电台通讯彔》 2004 CHINESE CALLBOOK
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=95642) 

vr2vra 2004-08-29 18:05

    《业余电台通讯录》 2004 CHINESE CALLBOOK

    由 BA4CH 选写、QRZ中国 网站联合出版之《业余电台通讯录》
2004 CHINESE CALLBOOK马上就要整理出版了！今年采用自行上网登
记之办法，只会刊登在QRZ中国网页上已登记之呼号和资料！请各位
有兴趣之OM尽快登记和更新个人之资料为盼！ 

    http://w3.qrz.cn/index_cn.shtml

    谢谢！

------------------------------------------------------------
●2004年8月30日

哈罗CQ火腿社区
-   公告通知
-   -   贵阳中转正式开通
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=95710) 

bd8mf 2004-08-30 19:20

    贵阳中转正式开通

    经过半年多的试验，贵阳中转台正式开通了，星期五在大家的努
力下，成功地把台调试安装完毕。天线是GP，8DB高40米。 覆盖半径
25公里。收听半径40公里。欢迎大家来贵阳做客。

    频率是147。980  144。060。

    贾亚兴 BD8MF



【记者报道】深圳新闻网:德国古董收音胆机小型展
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

          古董收音机西德产"机王之王"深圳现身(视频) 

              2004年08月30日 19:22  深圳新闻网 


    深圳新闻网讯（记者 罗雪燕 实习生 郭箫） 收音机"机王之王"
--产于上世纪50年代的西德根德5010型收音机现身在深圳一个小型展
览会上。 8月30日，记者在深圳国商大厦见到这台已经50多年历史仍
保存完好的收音机和其他的古董珍品。

    这可能是最小的展览，仅有四层高的展架上，摆放了12台古董收
音机。但这却是最吸引收音机收藏发烧友的展览，因为这里展出了难
得一见的收音机"机王之王"--产于上世纪50年代的西德根德5010型收
音机。8月30日，记者来到深圳国商大厦的"展厅"看到，不到3米高的
展架上，摆放了12台古董电子管收音机，有GRUNDIG根德、TELEFUNKEN
德律风根、 SABA世霸(沙巴)、 PHILIPS菲利浦、  SIEMENS西门子、
BLAUPUNKT蓝宝、GRAETZ嘉丽等名牌。 这是来自香港的收音机收藏爱
好者霍定洪先生，应收音机发烧友的要求，在深圳展出他珍藏的五、
六十年代西德，以及荷兰古董电子管收音机十二台。

    今年已57岁的霍定洪先生，是收音机收藏发烧友。他的朋友戏称
，"他家到处都是收音机，床的一半都摆满了收音机。"霍先生说，自
己从小就喜欢收音机，从80年代开始收藏， 20多年时间大约收藏600
多台，有的是从二手市场买来的，有的是朋友见他非常喜爱而转让给
他的。20多年来，花在收藏收音机上的钱已经有数十万元。主要收藏
的是产自美国、德国、荷兰、日本、前苏联和中国等国家， 这600台
收音机分别放在香港、深圳、广州的家中。

    霍先生介绍说，本次仅展出了小部分珍贵收藏，其中他最喜欢的
就是"机王之王"西德根德5010型收音机和西德根德5570全电子管调频
立体声收音机。西德根德5010型收音机音质优美强劲，是当年电子管
收音机的顶峰产品，这款机产于上世纪50年代，价格昂贵，只有欧洲
的贵族或巨富才有能力购买，而且产量很少，甚为罕有，在国内可能
就只有这一台，在欧洲的存量也不多了。根德5570型的FM立体声收音
胆机，低音强劲，正宗的根德"蓬蓬声"。这两款收音机是我最喜欢的
，也是最具有收藏价值的。

    本次展览将持续到9月5日。霍先生设想，将来如果有机会，将举
办一个大型的收音机展览，届时，他将把他从各地收集的不同收音机
展示给大家看。

（转载自深圳新闻网 http://www.sznews.com/n1/ca1132115.htm ）



【酷站链接】编者经常光顾的HAM/BCL论坛以及社区
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
哈罗CQ火腿社区
http://www.hellocq.net/forum/

QRZ·中国
http://w3.qrz.cn/

阿甘火腿之家
http://bg4ieb.chinaham.com/

广播爱好者
http://swl.126.com/

广播爱好者论坛
http://swlbbs.126.com/

中国火腿
http://www.chinaham.com/bbs/

火树银花
http://www.qsl.net/ba4eg/
　　
无线电论坛
http://club.hunanit.com

湖南IT俱乐部
http://www.hunanit.com/bbs/

收音机论坛
http://www.tecsun.com.cn/asp/

德劲论坛
http://www.degen.com.cn/forum/index.asp 



【登录备忘】本选编/ChinaHam各讨论组的订退办法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业余电台中文邮件选编（本刊）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 as-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 as-unsubscribe@hellocq.net

chinaham讨论组（火腿之间的情感交流）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-announce讨论组（chinaham公告消息）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-announce-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-announce-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-computer讨论组（计算机的使用等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-dx讨论组（DX消息、经验技巧等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-dx-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-dx-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-equipment讨论组（器材的交换信息等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-equipment-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件 chinaham-equipment-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-tech讨论组（业余无线电技术讨论）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-tech-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-tech-unsubscribe@hellocq.net


       《业余电台中文邮件选编》每月的 1、11、21日发行
       ----------------------------------------------
   http://ba7as.chinaham.com/   mailto:ba7as@chinaham.com
       ----------------------------------------------
        谢谢您的订阅，欢迎您向本刊推荐稿件！下期再见
