
      ******** 业 余 电 台 中 文 邮 件 选 编 ********
      **                                           **
      **               （第 201 期）               **
      **                                           **
      ************    2004年10月21日   **************


                      本  期  目  录
                    ￣￣￣￣￣￣￣￣￣
       【最新消息】业余无线电通信-修订本已经出版发行
       【十日话题】哈罗CQ广播爱好者各HAM/BCL论坛17篇
       【哈罗ＣＱ】BA7BK:娄底部分HAM在紫雀界通联纪实
       【哈罗ＣＱ】BG7LEY:应急通信演习之惠州地区总结
       【哈罗ＣＱ】73无线俱乐部BG1FJP:永不消逝的电波
       【广播论坛】谈机论机dzzsm:239-1收信机调修经过
       【酷站链接】编者经常光顾的HAM/BCL论坛以及社区
       【登录备忘】本选编/ChinaHam各讨论组的订退办法


            ★感谢 http://www.hellocq.net 发行★

             阅读或下载本刊以前各期内容，请访问
         http://garden.2118.com.cn/zsh/zazhi/ml.htm



【最新消息】业余无线电通信-修订本已经出版发行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

   《业余无线电通信（修订本）》已经完成印刷，正式出版发行

    好消息：由BA1AA童效勇、BA4RC陈方两位老师编著的《业余无线
电通信（修订本）》已经印刷、出版完成，价格为26元/本， 邮购价
格为30元/本，如需挂号邮寄，须再加3元邮局挂号费。目前在中国无
线电运动协会、上海无线电运动协会同时有售。汇款单附言注明：业
余通信*本。中国无线电运动协会：北京市6106信箱 邮政编码100061
上海无线电运动协会：上海市广中路444号 邮政编码200083

    BA1AA童效勇致辞：

    首先感谢大家的关心, 前段时间主要在集中精力改、校书稿以及
与出版社联系如何出书，签订合同等事宜，所以对大家的帖子都没有
及时回复，向大家致歉了。这里要特别感谢王树英老师BG1WXY，是他
经常给我打电话，告诉大家帖子的情况，并代我作了一些答复。
    《业余无线电通信（修订本）》在大家关心和鼓励之下，现在总
算完成印刷，正式出版了，这次修订，主要是改写了第四章、第八章
和第五章的信标部分，增加了有关CRSA奖状、IOTA、国际比赛和抢险
救灾通信等内容，同时对正文和附件中的一些随着时间的推移而有所
改变的内容，诸如办理各类手续、邮政资费、竞赛文件、业余卫星、
业余信标、IRC以及CQ分区图（包话中国23、24分区如何分）等。 另
外所幸的是四校清样刚送走正要开印之时，CRSA收到了信息产业部《
关于加强业余电台管理工作有关问题的通知》，于是立即追回清样，
在出版社的配合下改写了有关内各并将《通知》作为附录收进书中，
使大家有机会了解信息产业部对业余无线电的最新精神。
    由于修订本增加了印张，加上现在的物价上涨, 所以书价到了26
元，为此事曾和出版社有过多次交涉,原想控制在24元以内,但这只是
我的一厢意愿,出版社根本无法接受,没有办法最后以他们可能的最低
限26元定了下来，现在该书下周内可以运到CRSA（3500）和上海（20
00）、江苏（500）三个无线电运动协会，出版社自己也留了2000本，
大家可以就近找他们联系购买，我和陈方老师衷心地希望大家看后给
予指正，先谢谢大家了，所附图片是新书的样子。

    http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=1062283



【十日话题】哈罗CQ广播爱好者各HAM/BCL论坛17篇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●2004年10月13日

广播爱好者论坛
标 题:几种军用收信机的比较（全文）
发信人:dzzsm
时 间:2004-10-13 18:08:57
详细信息:

  最近陆续接触了几台军用收信机，现将使用体会表述如下，请各位
指教。

  139A收信机外形小巧，重量较轻（约3.5公斤）， 便于携带，有一
级调整式高放，一次变频，接收灵敏度较高，用电较省，调谐旋钮有
摇把，便于快速选台。该机频率覆盖范围较窄（1.5-18MHz), 给收听
短波频率上其他波段的电台带来一定的局限性；该机分为三个波段，
三个波段的频率刻度线同时显示在调谐窗口，刻度线过于密集，在观
察时不是一目了然。调谐旋钮上虽有摇把，但手感略感滞重。该机音
频输出较小，音质较差，低音缺乏，高音偏尖细。该机没有电源适配
器，只能使用电池供电。

  239-1收信机体积比139A大约一倍，重量13公斤， 有一级调整式高
放，二次变频，选择性较好，灵敏度较高，频率覆盖范围1.5-30MHz，
分为六个波段，在频率显示窗口可逐个波段显示，可做短波全段接收
。该机调谐旋钮虽然未设快慢档，但带有惯性飞轮和调谐微分度盘，
所以调谐速度较快，调谐精度较高，重复定位较好，手感舒适。本机
供电有专用电池盒与电源适配器，二者可以互换，电池盒与电源适配
器可分别直接插入机箱中。该机音频输出功率适中（200毫瓦）， 低
音略感偏重，高音略显不足，本底噪声略大。用晶体校正各波段频点
时，个别波段频率校正点偏差较明显。

  DS-3型航空收信机是军用运输机和轰炸机上使用的专用接收设备，
该机外型小巧，机型端庄大方，体积比139A略大， 重量约6公斤。调
谐部分使用二只空气可变电容经传动齿轮组合成一只四连可变电容，
因此该机有二级调整式高放，一次变频。本机在电路中除低频放大和
变频等部位，全部使用场效应三极管，该机选择性较好，灵敏度较高
，频率覆盖范围1.5-24MHZ,分为五个波段, 频率显示窗口可逐个波段
显示,波段转换装置未使用波段鼓,而是采用了类似139A的常规波段开
关, 波段开关密封在屏蔽盒中。该机在实际使用中感觉抗干扰能力似
乎优于139A及239-1。 该机频率显示窗口有二只可以调整亮度的照明
灯泡，在黑暗情况下可以调整频率显示窗口的亮度，在光线明亮的条
件下，可以调节照明灯泡至不发光状态以节省用电。该机另外一个显
著特点是面板上的各功能开关、旋钮的功能标志具有荧光显示，在黑
暗的情况下能比较方便、准确地找到相应的开关、旋钮。该机调谐旋
钮设有快慢档，但手感非常沉重，严重影响选台速度。本机音频输出
功率为500毫瓦，但是音质不好，声音粗糙。 由于本机是航空专用设
备，所以没有内置的电池盒及电源适配器，机身面板上设有一个与飞
机专用电源相连接的27伏电源插座，如在其他场合使用该机，会有许
多不便。该机的频率校正点在各个波段都有较明显的误差（可能是个
体差别），晶体校正器谐波较多，在多处非校准点上能听到差频声，
各频率校准点的信号声较弱。

  77A收信机体积较大，适于固定放置使用。 该机有一级调整式高放
，二次变频，使用七连可变电容调谐，在本文所列的收信机中该机灵
敏度最高，选择性最好。频率覆盖范围1.5-31.5MHz，分为15各波段，
每波段覆盖范围为2MHZ。波段开关为自锁式，在选择波段时，使波段
开关上的指示箭头对准面板上相应的波段标线沿轴向向里推压，波段
开关即自动锁紧，转换波段时，顺时针或逆时针用力转动波段开关可
解锁并可快速任意选择另一波段。调谐旋钮设有快慢档，该旋钮向外
拉出时可进行快速调谐，向里推压时可进行精细调谐，调谐手感很好
。频率显示窗口分为上下二部分，其上部时频率光学投影显示部分，
可精确显示接收频率，。由于该机波段划分过于精细，在调谐过程中
容易给人造成可寻找到的电台偏少的错觉，同时在寻找电台时要不断
地改换波段，使用上感觉有些不便。

  由于本人刚开始接触军用收信机，以上仅是使用中的主观体会，上
述表述不仅肤浅，而且肯定有不少错误之处，请各位网友指正。介绍
军用收信机的好文章在论坛中有很多，本人拜读后增长了很多知识，
在此向网友们致以真诚的敬意。（完）

------------------------------------------------------------
●2004年10月15日

哈罗CQ火腿社区
-   公告通知
-   -   惋惜！BD4IDN SK
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=98094) 

digifan  2004-10-15 09:22

    BD4IDN
    SK
    山东 *** 一位令人怀念的HAM ***
    陈黎波（1966－2004）

    陈黎波先生是BY4JX集体业余电台的创建者， 生前任济南市无线
电运动协会副秘书长、 BY4JX集体业余电台台长，曾多次组织和参加
了省、市级无线电、航模和车模比赛，并培养了很多年轻的教练员、
辅导员和众多的青少年学生，为开展青少年科技活动付出了很大的的
心血，曾获得山东省优秀科技辅导员的荣誉称号。他为山东省和济南
市的业余无线电活动做出了突出贡献。

    英年早逝,令人惋惜！(陈黎波先生逝于2004年10月12日)

------------------------------------------------------------
●2004年10月15日

哈罗CQ火腿社区
-   APRS专题
-   -   【APRS】中国的APRS统一频率
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=98190) 

bd4os  2004-10-15 17:51

    【APRS】中国的APRS统一频率

    正像大家所知，APRS只有联起网来才能发挥巨大作用，而联网的
统一频率能尽可能的一致，根据小弟的多方咨询证实日本等亚洲国家
使用的APRS频率为144.640MHz，如果没有异议我们将尽量保持与亚洲
其他国家相同的频率。

    APRS在世界上是按照各大洲划分的频率：
      欧洲：  144.800MHz
      澳洲：  145.175MHz
      北美洲：144.390MHz
      南美洲：145.780MHz
      亚洲：  144.640MHz

------------------------------------------------------------
●2004年10月16日

哈罗CQ火腿社区
-   各地火腿活动专题
-   -   承德火腿10.16号活动简要记录
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=98245) 

shazili  2004-10-16 19:47

    承德火腿10.16号活动简要记录

    5：30承德的朋友就奔向本次活动的集结地-------世界文化遗产
外八庙之一的安远庙的门前开始架设天线。

    我则在家里打开所有的电台，于6：00准时开始呼叫， 并同时和
野外设台的HAM保持热线联系。

    早上的传播并不好，频率上一片躁声 勉强通了2，4，5区的几个
电台，这时候在网上通过FJP了解到73俱乐部的朋友已经上路了。

    7点多钟V段电台传来现场天线架设完毕已经开台的消息，我马上
赶往野外设台地点。

    现场的电台吱吱哇哇地响着，军用汽油炉上的水壶已经开了，纸
杯里冲的是咖啡和茶水大家各取所需，一会康师傅方便面送到了大家
面前。

    本次参加活动的是承德市的协会会员，有 BG3MLX，BG3MBA，BG3
MCA，BG3MCG，BG3MGN，BG3MPB，BG1AIL/3， 刘冠军（呼号办理中）
和唐山在承德工作的BG3PO等人。

    随着传播的好转，大家通连的电台多了起来，7/14/21 兆都有买
卖，遗憾的是29.6始终没有开通传播，没有和北海的BG7SAV通上（事
前我们作了约定，争取和对方QSO。）

    通了多少电台还没有统计，结果不是很理想，值得心理平衡的是
0---9区的电台都通上了。

    剩下的就是大家借机会FB了，中午居然在现场涮起了羊肉片，BG
3MBA的军用汽油炉大发威力，看着大家吃的满头大汗我这个不吃羊肉
的手里端着一碗方便面那叫一个来气:(

    活动持续到17：50，天气黑了下来大家才收摊回家。

    本次活动承德的HAM用BG3MLX的电台呼号统一对外呼叫。

    现在回到家里打开电台听到BG3MLX又再和4区的电台做QSO， U/V
频段里传来本地朋友的呼叫，通连在继续中。

------------------------------------------------------------
●2004年10月16日

哈罗CQ火腿社区
-   各地火腿活动专题
-   -   BY7WLZ在2004年10月16日早上8点正式开台
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=98248) 

bd7xc  2004-10-16 20:25

    BY7WLZ在2004年10月16日早上8点正式开台

    广西柳州的集体电台BY7WLZ， 在今天2004年10月16日早上8点正
式开台。在今年5月5日柳州市业余无线电运动协会成立的以来，柳州
业余无线电史上的第二件大事，柳州的集体电台BY7WLZ，正式成立。
她的成立标志着柳州的业余无线电运动进入了一个新的阶段。今天早
上8点， 参加柳州集体电台成立的领导有柳州市各级领导、广西工学
院的部分师生已经我们柳州市的业余无线电爱好者参加了这次开台仪
式。在开台以后，我们还举行了防灾抗灾的野外通讯演习。

------------------------------------------------------------
●2004年10月16日

哈罗CQ火腿社区
-   V/UHF
-   -   山东莱州 2004 10 16U/V应急通讯演习
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=98249) 

BG4IWM  2004-10-16 20:34

    山东莱州 2004 10 16U/V应急通讯演习

    参加人员：BG4IWM BD4ICJ 还有一位呼号申请中
    设    备：KENWOOD TM-421 ICOM IC-28C
    天    线：4米400兆华鸿棒子 2米的自制J型折合振子天线
    电    源：150AH 蓄电瓶
    功    率：421 15W左右 28C 25W左右
    海    拔：山上80米左右

    野外开台时间 2004 10 16 10：30
    BG4IWM 通联日志如下
      BD1FW  144975 10：30 59+ 在北京房山区2000米山上
      BG4IVK 438200 10：50 57 山东东营山上
      BD4ITR 438200 10：55 57 山东东营山上
      BD4IUV 438200 11：07 53 山东东营山上
      BD3NR  145000 11：10 59+ 唐山市50公里
      BG3AER 438500 11：11 59+ 溏沽
      BG1II  438000 11：20 51
      BG3AAF 438000 11：26 51
      BG1IJ  438000 11：23 51
      BG3AIC 438500 11：26 51
      BG4IKC 145000 11：35 53
      BD3OM  145000 11：55
      BG3ACG 438500 12：10
      BG3AEO 438500 12：10
      BD3OM  145000 12：15
      BG3TO  438500 12：30
      BG1HUW 438500 12：30 /M 溏沽
      BD3NR  145000 12：50 唐山
      BG3HW  438550 14：00 51 唐山北城
      BD3AAJ 145000 14：50
      BG3AHX 438550 15：07
      BG4OAZ 438500 15：10 53 山东潍坊
      其间与一位呼号申请中的朋友通联
      BG4IRZ 439600 15：35 开淄博中继 59+
      BD4MQ  439600 15：35 开淄博中继 59+
      BG3CM  145000 16：30 55

    BD4ICJ 通联日志如下
      BD1FW 145000 10：35 59+ 北京房山区2000米山上
      BG1JL 145000 11：00 59+ 在北京房山区2000米山上

    2004 10 16 16：30分带着通联的喜悦踏上归程。演习圆满结束。
感谢上述回答呼叫的朋友！

    此次通联是山东莱州HAM第一次有规模活动。因为没有充足准备，
上述记录可能有差池，希望大家指正。通过这次演习，我们有了对突
发事件的处理能力。

    以后多搞几次这样活动与更多的HAM通联。
    ALL HAM VY 73
    BG4IWM BD4ICJ

------------------------------------------------------------
●2004年10月16日

哈罗CQ火腿社区
-   各地火腿活动专题
-   -   重庆HAM，10.16应急通信演习。
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=98251) 

比夫  2004-10-16 20:58

  重庆HAM，10.16应急通信演习。

  2004.10.16,重庆市部分HAM兵分两路，进行了野外应急通讯演习。
其中一组去了位于重庆南岸的南山顶。另一组则沿重庆西郊的盘山公
路驱车而上，直抵中梁山。

  到达中梁山后，正在商量天线架设的位置。
  http://cgi.zz-dm.com/vbb/attachment.php?s=&postid=39431

  BD8GD吴老师的军用升降杆。
  http://cgi.zz-dm.com/vbb/attachment.php?s=&postid=39432

  BG8JO涂强正在准备安装自制的2米J型可收拆天线。
  http://cgi.zz-dm.com/vbb/attachment.php?s=&postid=39433

  2米J型天线已安装完成。 （左边扶着天线的为BG8WM（云南），右
边的为BG8JO）
  http://cgi.zz-dm.com/vbb/attachment.php?s=&postid=39434

  军用升降杆架好的天线，顶上为BG8JO的2米J型天线，下面为BD8GD
吴老师的40米倒“V”天线。
  http://cgi.zz-dm.com/vbb/attachment.php?s=&postid=39435

  由BD8CX提供地保证这次活动的联络车。
  http://cgi.zz-dm.com/vbb/attachment.php?s=&postid=39436

  BD8GG朱老师，正在闲庭阔步。
  http://cgi.zz-dm.com/vbb/attachment.php?s=&postid=39437

  BD8GI华老师，正在聚精会神的阅读最新一期的会刊。
  http://cgi.zz-dm.com/vbb/attachment.php?s=&postid=39438

  BD8GD吴老师幸福的一家。
  http://cgi.zz-dm.com/vbb/attachment.php?s=&postid=39439

  BG8GJ邓老师手持相机准备拍照。
  http://cgi.zz-dm.com/vbb/attachment.php?s=&postid=39441

  BG8HT背负硅两瓦，作王成状拍照留念。
  http://cgi.zz-dm.com/vbb/attachment.php?s=&postid=39442

  专程从永川赶来地准火腿刘军先生的光辉形象。
  http://cgi.zz-dm.com/vbb/attachment.php?s=&postid=39443

  BD8GQ正在通联。
  http://cgi.zz-dm.com/vbb/attachment.php?s=&postid=39444

  重庆电视台CQTV《巴渝人家》栏目组全程报道。
  http://cgi.zz-dm.com/vbb/attachment.php?s=&postid=39445

------------------------------------------------------------
●2004年10月16日

哈罗CQ火腿社区
-   各地火腿活动专题
-   -   贵州HAM，10.16应急通信演习。
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=98255) 

bd8mf  2004-10-16 21:37

  贵州HAM，10.16应急通信演习。

  10，16号。贵州无线电爱好者在贵州体育馆进行了应急通信演习。
  应急通信演习取得了成功。

------------------------------------------------------------
●2004年10月16日

哈罗CQ火腿社区
-   各地火腿活动专题
-   -   贵州业余无线电协会成立了
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=98257) 

bd8mf  2004-10-16 21:56

  贵州业余无线电协会成立了

  经过贵州无线电活动小组的努力， 10，16日，贵州无线电/定向协
会成立了。早上9：30，民政厅领导在会议室宣布：贵州无线电/定向
协会成立了。参加会议的有省体育局同志，无线电管理局同志，全省
各界爱好者代表和部分HAM代表。

  主席：夏五四
  常务副主席：李德宽

------------------------------------------------------------
●2004年10月16日

哈罗CQ火腿社区
-   各地火腿活动专题
-   -   南宁 10.16 应急通信演习
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=98264) 

BG7TBM  2004-10-16 23:04

  南宁 10.16 应急通信演习

  10月15日下午， 南宁市部分HAM为迎接16日的全国无线电应急通信
演习， 来到BD7SA单位在距离市区20多公里的实验场进行野外通连活
动。

   一到目的地，大家立即开始了忙碌的准备工作，7SA还主动爬到几
十米高的铁塔上架设天线。

  当准备工作完成，天色也已经漆黑一片，随即大家立即打开机器同
外地的HAM进行通连，以检测通信效果，为第二天的演习打好基础。

------------------------------------------------------------
●2004年10月17日

广播爱好者论坛
序 号:527231
标 题:简单“一点”，轻松收听——德劲1103收听SSB点滴技巧
发信人:来自239
时 间:2004-10-17 15:03:14
详细信息:

  简单“一点”，轻松收听——德劲1103收听SSB点滴技巧

  用德劲1103收听SSB强台，如广州海事台及晚上41米波段的某些HAM
台等，收听质量也不错。1103的SSB调节，不同的人会有不同的感受，
老鸟们耳力淳熟，能轻车熟路地驽驾1103的SSB收听；但对初入门者，
调节拍频旋钮，声音会因易调不足或过头而收不好，只好反复几次，
要轻松收SSB恐怕要费一点时日， 若要做上、下边带的收听，那调节
就更稍复杂一点了。

  本人在使用1103收SSB过程中，找到了一个方法， 简单的动手点几
下，就可轻松收听SSB，对初入门的同好们也许有点帮助。

  1103收SSB， 拍频旋钮的零拍位置总是固定的，收上下边带的位置
也一样。所以，只要对拍频旋钮做零拍、上边带、下边带三个位置的
标记，以后就可以很轻松地收听SSB了。

  操作很简单：

  设置零拍频点：

  先在拍频旋钮上方和“fine”之间用油漆点一个小点，做为“对照
点”。我使用黄油漆，比较显眼。

  然后收音机选一个强台，用频率末位数字为0或5的强台。如晚上BBC
的15285KHz。以15285为例试说明之。

  打开SSB功能，调节拍频旋钮至语音效果与关闭SSB功能时的一样（
可能音量会变得小一点），此时拍频旋钮与“对照点”位置处用油漆
点一条标记线，此线即表示零拍频点。我用的是白油漆，容易和后面
的标记线区别。

  设置下边带点：
  接下来把收音机频率设置为15284，打开SSB，把拍频旋钮往“＋”
方向旋，旋至能听清语音时，此时“对照点”对应的位置为下边带点
。我用黄油漆标记。

  为防止以后把旋钮调过头，顺便标记旋钮的尽头。把旋钮继续向“
＋”方向旋至尽头，在“对照点处”用红漆画“尽头线”。

  设置上边带点：
  把收音机频率调至15286，调节“fine”往“—”至语音与关闭SSB
一样清晰，“对照点”对着的位置即为上边带点，用黄漆画线标记。
也顺便标记此方向的旋钮“尽头线”。

  那些用油漆画的点或线，要过一天左右才干结，不可着急使用，以
免掉漆。

  在使用过程中，这几个点都能较准确地收到零拍频点、上边带、下
边带，如此一来，SSB收听就可以简便多了。

  以上方法，如有雷同，纯属巧合。

  ----
  专业潜水员! 

------------------------------------------------------------
●2004年10月17日

哈罗CQ火腿社区
-   各地火腿活动专题
-   -   西安HAM紧急通讯演练
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=98307) 

bg9er  2004-10-17 20:05

  西安HAM紧急通讯演练

  10月16日,西安的HAM冒着秋雨进行了全国业余电台紧急通讯演练,
主会场设在西安交大思源学院,另外在咸阳北塬上的刘邦冢上,在阎良
的一座山上也设有演习点,在几个演习点上, 分别架设了段波和U/V段
电台,主会场以集体台BY9AA的呼号开台,引来了众多新闻媒体的关注,
众多的爱好者也在台上一试身手, 演习到下午结束后,陕西的HAM欢聚
一堂,交流活动经验,切磋技艺,并商讨了成立协会事项.

  更多图片请进　西部火腿论坛
  http://www.ginwa.com/ham/dvbbs1/index.asp

------------------------------------------------------------
●2004年10月18日

哈罗CQ火腿社区
-   各地火腿活动专题
-   -   长沙10月16日应急通讯组网活动花絮
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=98331) 

BA7CK  2004-10-18 08:53

    长沙10月16日应急通讯组网活动花絮
    http://www.photodoor.com/bbs/list.asp?boardid=34

------------------------------------------------------------
●2004年10月18日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   得天独厚的西安两米中继
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=98358) 

BG7IWW  2004-10-18 15:49

    得天独厚的西安两米中继
       
    144.12/147.92MHz 88.5Hz

    据说此中继台架设在海拔2900M秦岭山上(本地海拔400米左右).

    因此号称800里秦川的秦岭以北的关中地区都可很容易的上这中
继.从东北方的壶口瀑布到西边的宝鸡,唯太靠近秦岭的渭南,华阴不
行.

    我在咸阳市室内靠南边的窗边用1.5W手台通过这中继就可与200
KM外的宝鸡的朋友通连.

    在陇海线(关中段)的火车上,在靠南的窗边用手台就可上中继.

    据说湖北襄樊的朋友正在加紧做YAGI以上这中继,我予祝他们成
功.

    恐怕国内没有那个城市的中继台这么过瘾啦.

------------------------------------------------------------
●2004年10月19日

哈罗CQ火腿社区
-   各地火腿活动专题
-   -   10.17"中国无线电运动协会2004年救灾应急通讯演练"
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=98397) 

BG1PTA  2004-10-19 11:08

    10.17"中国无线电运动协会2004年救灾应急通讯演练"

    2004年10月17日协会组织北京的无线电爱好者进行了 "中国无线
电运动协会2004年救灾应急通讯演练"，上午08:00本次活动总指挥CR
SA的BD1OO通过北京中继向B1区HAM发出动员令: 现在假设北京青龙湖
公园受自然灾害的影响通信已经中断，需要业余无线电爱好者前往协
助开通通讯通道...... 随即北京的HAM从四面八方向向距城区中心50
余公里的受灾地点迅速集结， 半个小时以后，参加活动的HAM开始陆
续到达“救灾现场”。 

    国家体育总局航管中心、当地政府、中国无线电运动协会有关领
导和1000多名B1区MAM参加了本次活动，中央电视台、 北京电视台十
几家新闻媒体对活动进行了采访。上午09：30协会秘书长BA1HAM宣布
救灾应急通讯演练表演赛开始，表演赛由短波电台架设和通联、测向
、GPS定位搜索三部分组成，三项比赛成绩相加，按总成绩排列名次。

    在首先进行的设台通联比赛中，73无线俱乐部两只参赛队获得了
前两名。在下午进行的测向和GPS定向搜索比赛中， 由6名女HAM组成
的73无线俱乐部代表队再接再厉，取得了很好的成绩，最终获得了总
成绩第一名，夺得了“‘探路者杯’中国无线电运动协会2004救灾应
急通讯演练赛”的冠军，73无线俱乐部还和北京塞佛俱乐部同时荣获
了本次活动的最佳精神风貌奖、 女HAM联队获得了最佳形象奖，表演
赛还评出了以个人名义参赛的前三名。

------------------------------------------------------------
●2004年10月19日

哈罗CQ火腿社区
-   公告通知
-   -   洛阳的中继准备暂时关闭！！
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=98420) 

bg6ick  2004-10-19 18:41

    洛阳的中继准备暂时关闭！！

    大家注意：原上行：４３９.０２５　　下行：４３２.６２５的
中继即将暂时关闭！（要上山啦！！）

    大家来洛阳可用上行：４３０.１７５　下行：４３９.６７５的
偃师中继！！

    或者用４３９.０２５单频点ＣＱ！！

------------------------------------------------------------
●2004年10月19日

哈罗CQ火腿社区
-   QRP and DIY
-   -   制作机壳漫谈
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=98435) 

传播  2004-10-19 22:37

    制作机壳漫谈

    很多爱好者在DIY的同时感到机壳是个问题，我也有同感。其实，
不怪乎就是把自己做的机芯装到一个合适的机壳里，看上去是那样的
称心如意，也算是完成最后的任务了。

    那么如何在自己的现有的条件下实施呢！我感到有如下的方法：

    一， 采用成品的机箱

    这一类的机箱外观看上去好看，尺寸品种也很丰富。有烤漆的，
铝合金边的，还有多种塑料的等，这类机壳，价格也不飞，有的难以
接受，塑料的好象列低点，可以根据个人条件来选择。

    二， 利用旧电器的外壳

    这一类的旧壳很多，可以到旧货市场看看，有没有合适自己的，
好好的改造一下也是很不错的选择。

    三， 自己亲手来制做

    我们亲手做的就更能体现DIY的精神还锻炼了自己做出来： “就
是正中，原装的DIY”产品，自己看了就高兴。首先根据机芯的大小，
来确定尺寸，画好制做图，再来选择材料。如：铁板（镀锌，和不镀
锌的），铝板等。开时加工了，如有角铁等加工的附属工具就太好了
，也可以用简陋的：凳子腿来，敲砸了。

    我们制做的外壳其实并不太大，用料也不是过于太多，如能到有
加工白铁的店铺上，买一些边角料我看就够了，那要看你是否会讨假
还假啦！！！

    四， 外观

    我们做完以后还要考虑一下，如和固定，用什么螺丝还要考虑涂
漆等，这里介绍两种方法看能不能适合你

    1， 做完了，就得把外观涂上漆，可用市上卖的“自喷漆”有多
种颜色的，如：黑的。分亮光和亚光。可根据个人喜欢来确定，但要
注意（镀锌铁直接喷是不行的），必须把表面处理一下，否则是喷不
上的，或者不多时间就脱掉了，一般用浓度不高的酸洗一下，把表面
镀层处理了在清理干净就行了，好多种方法。

    2， 不管是镀锌还是不是镀锌，现在说一种：就是用及时帖来帖
做好的机壳，首先把表面擦拭干劲，裁好大小就帖就行了，非常方便
。（及时帖也不太贵，大约在几快钱一尺吧，分亮光和亚光的，我个
人觉得亚光的好点），我想这种办法简单好办！

    下面就是个人做的7兆小接收机的外观就用上术放法帖的， 尺寸
是：长*宽*高：（10。5*10*4。5）。

    以上是自己的想法，不见得合适与你，还有很多好的方法，大家
来介绍，来丰富我们的DIY世界， 使我们都会有一个好的，合适于自
己的机壳，有一个好心情来做QSO！！！！



【哈罗ＣＱ】BA7BK:娄底部分HAM在紫雀界通联纪实
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

              娄底部分HAM在紫雀界通联活动纪实

                           BA7BK

    在金秋十月， 根据国家体委总局指示,  定于2004/10/16号早晨
6.00-20.00时间内,举办2004年全国业余无线电应急通信联合演习。

    为增进会员之间的了解与交流，体现HAM的价值， 我们娄底部分
HAM来到海拔1200多米的湖南娄底市新化县水车镇的紫雀界高山梯田
进行一次野外业余无线电通信活动。以组织业余无线电爱好者通过业
余电台通信试验进行自我训练，提高业余无线电操作人员在突发灾害
条件下的应急通讯能力和协调水平, 进一步培养业务无线电爱好者的
团结协作作风，向社会显示无线电界贡献社会的高尚精神。并最大限
度地动员业余电台广泛参与，最大限度地实现模拟救灾信息传递覆盖
面。最短时间内协助、提供和联络救援器材、工具和人力。由于事前
无法预计， 在非常时期，常规的VHF/UHF中继台可能遭到灾害破坏，
所以在无中继状态下的人工转信、空中秩序的自动建立、网络调度的
自动建立、频率使用优先权的自动调整等等将成为ARES是否能有效的
关键，这些能力只能通过训练实践中逐渐形成，使每个地区的火腿都
能有一种心照不宣的默契配合能力，通过HF网络形成高效的ARES网络。

    紫鹊界梯田位于新化县西部山区的水车镇境内，是自然与人文的
综合性景观。

    紫鹊界梯田，起于秦汉，形成发展于唐、宋，至少有1500年历史
。苗、瑶民族是紫鹊界梯田的始创者，面积2万亩以上。 梯田坡度一
般在30度左右，陡的达到50度以上。这么大面积大坡度的梯田，竟没
有一口山塘，全靠天然灌溉系统，可称为天下奇观。

    梅山文化在这里源远流长，苗族风俗依然如故。而且植被覆盖良
好，它和各式各样的板屋点缀在山山岭岭的梯田之间，形成独特的景
观。这里空气新鲜，气候温和，是开发生态民俗旅游的黄金宝地。

    参加这次活动的HAM有：BA7BK、BD7EI、BD7FR、BD7FT、BG7GL、
BG7ABU、BG7ACC、BG7ACE、BG7ACG、BG7ACI，以及有着野外活动爱好
的其他娄底朋友一共十七人。

    这次在紫雀界现场架设短波电台两部：FT-80C＋自制天调＋单波
段∧形天线（BA7BK携带）； IC-706MKIIG＋AT120＋28.5米长线天线
＋1.5米地网（BD7FT携带）。另外一台TRK90作为备用机（BA7BK携带
）。BG7ACI带了650瓦汽油发电机和三十米电缆线。BD7EI带了12米升
降天线两根、红太阳蓄电池组、电源线和一套维修工具。 BD7FT带了
一台30瓦12伏军用手摇发电机一台。BG7ACI联系了金杯车和桑塔那20
00各一台。

    因照顾到同行的其他朋友的爱好和时间关系，在现场只工作了半
个多小时。

    在40米和20米波段通联到如下友台：BA7CN、BA7GM、BD7FP、BD7
GI、BD7EH、BG4TDC、BG7IDX、BG4TOP、BA6IV、BG7IFL、BG4WUA、VR
2VRA、BY7KH、BG4SFL。在两米波段和百公里外的BA7CN进行了良好的
直接通联。互相交换了信号报告和设备情况，介绍了活动地点的特色
，增强了HAM间的感情。

    这次活动我们都对野外业余无线电通信活动有了更进一步的认识
，积累了类似活动的经验。为下一次的活动打下了良好的基础。

（载：http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=98204 ）



【哈罗ＣＱ】BG7LEY:应急通信演习之惠州地区总结
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  广东惠州2004年中国业余无线电应急通信演习活动
  http://www.hzcar.net/bbs/dispbbs.asp?BoardID=15&ID=3992 


        2004年中国业余无线电应急通信演习惠州地区总结
                       （2004-10-16）

                         BY  BG7LEY

    应总部的通知要求， 惠州地区的HAM对一年一度的应急通信演习
相当的重视。鉴于自身条件的限制事业跚跚学步的状况，离总部要求
还太远，因在充分理解总部的要求，参考外地HAM以往的经验， 结合
本地区实际情况下， 惠州HAM制定了接近总部要求的演习方案，并于
2004年10月16日实施完毕。现在讲着一次演习的始末呈献给大家，欢
迎各位HAM批评指正。

    总部的要求是在假设当地出现紧急状况，市电缺乏，通信出现短
缺的情况下，当地HAM应及时担负起救灾抢险通信任务， 成为政府、
军队等部门通信指挥信息链的重要补充。因此，不依赖市电、不依赖
中继台站、架设人工中转台站，短波应急通信，成为本次演习的只要
内容。

    惠州的HAM也根据此精神组建了惠州市业余无线电应急通信组，
并于2004年10月15日组建完毕。 参加本次演习的HAM和香肠共11位，
他们分别是：BD7EH、BD8AI、BG7IEH、BG7IXU、BG7JMV、BG7KPM、BG
7LEY、BG7LFA、BG7LFG、BG7LFF和网名吉普的香肠。共筹集车辆6台；
车载电台4部；手持电台8部；短波电台3部；架设短波到V天线1复；V
/U段八木天线各1副；车用蓄电瓶2块。

    2004年10月16日北京时间1000

    惠州业余无线电应急通信组参战人员及设备车辆集结完毕，演习
正式开始。按照计划，有BD7EH、BG7IXU、BG7LEY、BG7LFG 和吉普组
成的主控台组人员车辆出发前往指定地点，假设主控台设备和天线。
设台地点位于惠州市小金口镇象头山某制高点，海拔846.70米，东经
114°22′22.6″，北纬23°16′55.9″。

    与此同时，由BG7JMV向南往回阳方向、BG7KPM向东往惠东方向、
BG7LFF向西往广州方向、BG7LFA向西南往东莞方向组成的移动组出发
前往预定地点。

    2004年10月16日北京时间1025

    移动组开始向主控台发回位置及信号报告。由于主控台组在行进
途中受阻和架设天线过程中遇到状况，无法与移动组完成规范信息传
递。

    2004年10月16日北京时间1150

    主控台设备天线架设调试完毕，与移动台的通信正式开始。以下
是移动台组与主控台的通信内容：

    东线 BG7KPM
    1157 信号报告59 438.000 马安镇 东经114°29′40.8″
                                   北纬23°02′55.4″
    1230 信号报告59 438.000 水口镇

    西线 BG7LFF
    1154 信号报告59 438.000 龙溪镇
    1205 信号报告59 438.000 云步桥
    1216 信号报告59 438.000 龙华镇
    1225 信号报告59 438.000 长宁收费站

    西南线 BG7LFA
    1154 信号报告59 438.000 东经114°15′57″
                            北纬 23°59′12″
    1216 信号报告59 438.000 东经114°11′11″
                            北纬 22°57′40″
    1224 信号报告59 438.000 东莞谢岗镇
    1235 信号报告59 438.000 东经114°6′19″
                            北纬 22°56′8″

    与固定台通信BG7IEH，QTH惠东县城
    1237 信号报告59 438.000
    1245 信号报告59 144.500

    2004年10月16日北京时间1300

    第一阶段U段测试结束。 通过实测，证明主控台设台地点完全符
合应急通信的要求，将来一旦发生状况，在该地点设台，就可以有效
地覆盖以惠州市为中心半径70千米的范围。 V段的测试由于频率资源
紧张不得不取消。接下来应该演练的人工中转也限于主控台设备人员
紧缺不得不取消。

    由于北京总部没有制定或者划分出本次应急通信演习的频点，造
成了演习中各地HAM各自为阵， 你来我往，场面相当热闹。其实，与
其说是热闹，不如说是混乱更贴切。一心想多通台获奖者有之；乘机
捣乱者有之；测试设备者有之……反正各色人等，粉墨登场，你方唱
罢我登场，好不热闹，好不狼藉！这样的演习到底可以锻炼什么样的
队伍，到底可以取得什么样的效果，这样锻炼出来的队伍可以胜任真
正的应急通信？这样群龙无首的混乱秩序，到时候是帮忙还是添乱？
这个当然的题外话值得从上到下好好思量。

    2004年10月16日北京时间1330

    主控台设备开始向周边城市的直频和中继台站进行呼叫。首先打
开的是东莞的中继台，其后依次为广州、深圳宝安、佛山、顺德，最
远通联的是珠海中继。直频通联了惠东、东莞莞城、增城新塘、惠州
惠城区、广州海珠区。得益于优越的地理条件，我们甚至打开了湛江
的中继，之可惜仅仅是打开而已，没有进行有效的QSO，非常的遗憾。

    惠州的业余无线电台在这次演习中取得了丰硕的成果，在一些中
继上甚至出现了排队等待与我们通联的现象， 正常的QSO常常被插入
的友台打断；有的地区的HAM利用当地中继通知留守的HAM接待来访的
惠州电台，这些现象让身处主控台的惠州HAM激动不已。

    2004年10月16日北京时间1630

    惠州业余无线电应急通信演习主控台设备停止了发射，位置一次
演习划上了句号，人员设备完整安全的撤离了设台地点。 惠州HAM参
加的全国范围内的业余无线电应急通信演习正式结束。

    通过这次演习，在锻炼了队伍的同时，也暴露了我们在策划、协
调、应变等方面的不足。比如：在应急频点的选择和确定上，没有事
先经过筛选，出现了临时指配而又无干净的频点可以使用，最后不得
不取消演习内容的情况；主控台对移动台的调度指令不明确，出现了
移动台在行进距离上的不确定，浪费了时间；主控台设备、人员短缺
，分工不合理，任务不明确，造成既定方案流产的情况；主控台设备
过于集中，相互之间干扰厉害等等。

    在明年的演习中，我们争取从以下几个方面改进和完善：

    第一，提前筛选和确定本地应急通信频点，报当地主管部门备案
，V/U段各选2个。该频点在和移动台进行完测距和中转后，用主控台
分配一部电台留守；

    第二，对移动台事先指定目标的点，出发时间由主控台宣布。移
动台统一听从主控台的调度，并按主控台的要求回报信息；

    第三，主控台提前3～5个小时进入状态，以便从一开始就对移动
台进行全程完整的跟踪定位；

    第四，增加主控台设备和人员， 测距、中转和守候由不同的HAM
分段担任；

    第五，拉开主控台设备之间的距离，减少设备间的干扰，可以拆
分为2～3个点，各自命名为主控1台和主控2台等。

    客观来说，惠州业余无线电才刚刚起步，在这场全国性的演习中
，在没有任何经验，没有任何指导的情况下，靠自己摸索，虽然暴露
了很多的缺点和不足，但这些缺点和不足，正是我们取得最好的成绩
。希望明年会有更多的火腿和香肠加入到这支队伍中来，也希望惠州
火腿的队伍日益壮大。

    我是HAM我自豪， 因为在我的身边，总是站着我最值得信任和依
赖的人！

（载：http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=98355 ）



【哈罗ＣＱ】73无线俱乐部BG1FJP:永不消逝的电波
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

          永不消逝的电波(原作:73无线俱乐部BG1FJP)

    2004年10月17日注定是一个不平凡的日子。这一天的上午，一年
一度的北京国际马拉松比赛如期举行，这一天的中午， NBA的国王队
和火箭队在首都体育馆上演了一场原汁原味的NBA篮球赛。 可是，早
起的人们还惊奇地发现，早上七点一过，上百辆各式各样的装有车载
天线的汽车或列队或单独匆匆向位于北京西南方向的青龙湖公园驶去
。车上的驾驶者和乘客都是被称为火腿的业余无线电爱好者。 早上7
点，火腿们在电台中接收到中国无线电运动协会的指令：2004年中国
无线电运动协会救灾应急通讯演练正式开始，假设受灾地区的北京丰
台青龙湖公园通信已经中断，需要业余无线电爱好者前往协助开通通
讯通道。

    随着演习命令的发布，一支有10多辆汽车的车队迅速在西三环集
结，并列成车队驶往演习地点。车队的头车上飘扬着印有“73俱乐部
”字样的蓝色队旗。这是一支由业余无线电爱好者于今年的7月3日自
发成立的团队。团队成员中有教授、艺术家、企业家、公务员、工程
师和普通员工；有漂亮美丽的姑娘、身强力壮的小伙，还有年近耳顺
的长者。共同的爱好使他们跨越了年龄的差距、职业的不同而走到了
一起，走到了奔赴抢险应急通信现场的车队中。

    “73”是业余无线电领域广泛应用的一个词汇，意思为“美好的
祝福”，这是业余无线电爱好者在通联结束时互致的问候，它是一种
规范用词，更是一种随着电波在无线电爱好者中间传播的浓浓的友情
！73俱乐部就是这样一个在电波中，在现实生活中传播友情的团队。

    已经有近百年历史的业余无线电活动从诞生的那一天起，就自觉
担负起服务社会，救灾抢险的重任。“体谅、忠诚、进取、友爱、适
度、爱国”是全世界无线电爱好者共同遵守的准则，中国无线电运动
协会就此提出的宗旨是：团结全国的无线电运动工作者和全国的业余
无线电爱好者促进无线电运动的发展、普及与提高；协助国家主管部
门实施无线电运动的管理；为传播科技知识，实施全民健身纲要，丰
富群众文化体育生活服务；为社会紧急情况提供无线电通信服务；为
实现祖国和平统一服务；为加强国际间的友好合作服务。

    人类社会中无论出现什么样的天灾或人祸，应急抢险是第一位的
。通信畅通是抢险救灾中极其重要的一个条件。当地震、风灾、水灾
或其它灾害降临的时候，常规的通信设施往往都被破坏了，业余无线
电电台，这个分布在业余无线电爱好者手中的通信工具在此时就能发
挥巨大的作用。美国911时间发生后， 奋不顾身冲往世贸中心，迅速
建立起应急通信系统的就是那些业余无线电爱好者。

    为了防患于未然，为了提高中国业余无线电爱好者的应急通信水
平，中国无线电运动协会组织了这次救灾应急通信演练。演练要求各
参赛团队迅速赶往抢险地点、快速搭建帐篷、架设天线、接通电台并
通过短波与北京以外的业余电台取得联系，随后再利用手持电台与北
京的业余电台通联。通联比赛结束后，参赛队员还将参加无线电测向
GPS定位比赛。 73俱乐部组成了每队6个人的3个参赛队参加比赛，其
中一个队全部由女队员组成，形成了比赛活动中一道亮丽的风景线。

    上午8点左右，100多辆满载参赛队员和各种通信器材的车辆进入
青龙湖公园，等待协会的进一步指令。 当73俱乐部的6位女队员入场
报到时，现场爆发出热烈的掌声和笑声，犹如中国女排入场的情景。
原来， 身着各式运动服装的6位姑娘在腰后都别了一把或大或小的羊
角铁锤，真是既爱红装，又爱武装，73巾帼，英姿飒爽！懂行的人都
知道，一把小小的铁锤在应急通信中是非常有用的，既能用来敲紧铁
钎固定帐篷和天线，又能用来砸碎石块，抢救被掩埋的人员和物资。

    上午9点， 14个参赛队开始按指令架设作为电台室的帐篷和短波
天线。73俱乐部的3支参赛队各自迅速支起了天线升降杆， 并将自制
的短波天线与电台连通。敏捷的身手，娴熟的技术，就像一队训练有
素的通信兵。

    自制天线和设备是业余无线电活动的重要内容，也是爱好者们乐
此不彼得追求。73俱乐部架设的三套天线，吸引了众多观众的眼球。
一个是快速支撑杆：只要将其底部的水平臂压在汽车的轮胎底下，就
可以将天线稳定升起；一个是双振子陷波器4波段天线： 只要两根长
约7米的振子就可以在4个波段的短波上通信，而且架设速度快，通信
效率高。这两项设备在应急通信中有着及其重要的作用，当面临突发
事件时，速度和有效性可是人命关天的头等大事！人们难以想到，这
两个设备的制作者却是一位专事篆刻和书法的艺术家----BG1IBU，

    瘦弱的身材、梳理有致的长发和美髯、时常握在手中的烟斗，生
动地勾画出一位艺术家+Ham的风采。

    上午10点30分，分在比赛第一组的73第一联队开始呼叫。主持呼
叫的是BG1FBV： CQ CONTSET，CQ CONTEST，CQ CONTEST，BY1PK/1在
北京青龙湖呼叫，听到的请回答，听到的请回答！清晰的话音通过40
米波长的电波瞬间传送到了各地，很快，电台中传出极其响亮地回答
BY1PK，BY1PK，这里是BG3MLX，BG3MLX，你的信号到河北承德59+5。
几秒钟之内，演练现场就和外地的业余电台取得了联系。如果不是因
为比赛规定，在短波上只要通上一个外地业余电台就告结束，BG1FBV
还会与来自祖国各地的业余电台通联。如果此时此地真的发生了突发
事件，那么，业余电台的高效通联将迅速沟通灾区和其它地区的通信
通道，为抢险救灾赢得最宝贵的时间！

    BG1FBV是一位清华大学的教授，他在教学科研之余，全力投入到
业余无线电的各项活动中。他用科研的精神捕捉着业余无线电领域的
信息，不断为Ham朋友提供各种技术资料。 选择他作为这次比赛的首
位呼叫人，也是为了给后面的参赛队员提供一个标准的呼叫模式，他
担当了比赛的探路者！

    短波呼叫比赛在有序进行着。很快，轮到73女队上场了。姑娘们
用腰后别着的铁锤固定好了天线，然后BG1ABJ，一位网民叫“秋风”
的队员开始了应急呼叫。很快呼叫得到了回应，通联的双方互相确认
了QSL（收据）。73俱乐部三个队的通信赛事都顺利结束了。

    业余无线电通信中，互相确认QSL是极其重要的一个环节。 通联
的双方都要互报自己的电台地址、通联的时间、本地的天气情况、自
己的姓名、设备及天线的情况。根据这种确认，双方互寄卡片，作为
通联的凭证和纪念。这种被称为QSL的卡片是Ham们最珍贵的收藏品，
也是其技术能力的象征。养成互相确认的通联习惯将有助于在应急抢
险通信中保证通信内容的完整、真实。

    通联比赛结束后，队员们开始了无线电测向比赛。 队员们3个人
一组，根据手持测向机接受到的信号判断着“狐狸”的藏身之处。这
项活动在救灾抢险中有着很重要的意义：根据电波发出的方位、强度
，救险队就可以很快寻找到目标。寻找失事飞机黑匣子就是运用了无
线电测向的原理。

    GPS定位则是另用定位卫星的信号，用GPS仪器精确指示所在地的
经纬度、高度，便于自身寻找正确路线或寻找目标所在地。

    测向和 GPS定位不仅需要参赛队员具有高超的判断能力和操作水
平，还需要具备充沛的体力和运动技能。这两项比赛都是在跑动中进
行的，测向和定位的精度越高，跑动的速度越快，就能更快、更多地
解救遇险目标。

    73俱乐部3个队的18名队员都先后完成了测向及GPS定位比赛，比
赛的结果即将公布……

    当协会秘书长，BA1HAM，陈老先生把冠军杯送到73俱乐部女队手
中时，整个青龙湖沸腾了。6位巾帼英雄为女Ham赢得了荣誉，为73俱
乐部赢得了荣誉。人们在思考：姑娘们都能在应急抢险通信中冲锋陷
阵，别的人该做些什么？该如何去做？那些热衷于在业余频点上说是
论非、乱插乱掐的人又该做些什么？

    6位女Ham为73俱乐部赢得了比赛的冠军， 73俱乐部的3个参赛队
的18位队员以及在幕后服务的全体成员又为自己的团队赢得了“最佳
精神风貌奖”。这个奖的分量和冠军杯一样重，一样闪闪发光！因为
它体现了73俱乐部团结、协调、奉献、友爱的团队精神！

    暮色渐渐降临了， 参赛的车辆有序离开了青龙湖， 辛苦一天的
Ham朋友们要赶回家中休整， 迎接就要到来的新的一周的繁忙工作。
我们生活在一个稳定、发展、祥和的国度，我们拥有充满希望的明天
，但我们准备好了，用我们的智慧、用我们的热情，随时为国家贡献
力量！业余无线电爱好者的电波将永不消逝……

（载：http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=98405 ）



【广播论坛】谈机论机dzzsm:239-1收信机调修经过
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

                      我的239-1调修经过

                            dzzsm

  今年五月，我从成都购得一台239-1收信机， 从机器标牌上可以看
出是1972年的产品，机器序号是1068。据出家说，这是一台全新的机
器，但是不能保证性能正常，原因是机器年代久远，可能机内有些元
件变值，如各级的电解电容干涸、容量减小等都会影响到机器的性能
，有的机器甚至不能正常工作。当时我心中充满疑惑，曾经犹豫过很
长时间，一直反复考虑是否应该购进此机。后来，我仔细阅读了论坛
中关于退役军机的大量文章，并没有发现因电解电容老化引起机器不
能正常工作的案例，所以终于下定决心购进此机。机器到手时，确如
出家所说, 是一台全新的机器，机器的蜡纸包装和密封的塑料袋完好
无损，虽然不是原来的军用木箱包装，但改换过的包装也非常仔细，
邮政专用包装纸箱中塞满了泡沫塑料填充物，打开包装箱经检查, 机
器外观没有一点损伤。安顿好机器后立即接上天线、插上耳机通电试
验，调整高频增益、低频增益及调谐旋钮，耳机中传来广播电台清晰
的声音。机器工作基本正常。这时我最关心的是机器频率是否准确，
为验证我的猜想，需要利用机器本身的“晶校”功能认真测试一下。
在测试校准点前，首先检查频率度盘刻度是否准确，方法是顺时针旋
转调谐旋钮到底，观察频率显示窗口的红色指示标线是否是与分度盘
上的“0”点对齐，如能对齐， 说明频率刻度盘位置准确。然后检查
各波段频率校准点，检查结果，1-5波段频率准确，6波段各频率校准
点的差频叫声统统在高出规定频点1.5KHz的位置出现, 据此判断,6波
段频率有较大误差。经分析认为，指示频率偏高，是振荡线圈失调，
电感量变大，原因极有可能是运输中机器受到剧烈震动造成线圈调整
元件位移所致。 打开机壳，取出机心，将波段开关置于6波段位置，
通电后先在该波段的低端通过旋转调谐旋钮找到一个差频啸叫点，这
个啸叫点如前所述，应在22.15MHZ处出现,然后在波段鼓上找到6波段
振荡组件三角块调整振荡线圈铜心，减小该线圈的电感量（铜心顺时
针旋转即向里旋进可减小电感量），在调整振荡线圈的同时顺时针旋
转调谐旋钮（即向增大电容量的方向旋转），使频率指示刻度线与该
波段低端的第一个测试点（即22MHz频点）对齐， 并能在该点听到差
频叫声。低端调整好后，再顺次向高端旋转调谐旋钮，可在各个校准
点依次听到差频叫声， 在该波段30MHz及其以下的若干频点上可能还
有较大的误差，这时可调整振荡组件上的微调电容进行补偿，高低端
反复调整数次即可将各校正点校准。我在调整线圈铜心时发现，每个
线圈的铜心都有一片锁紧片，在调整结束时，一定要设法锁紧铜心，
防止因转换波段时震动过大使铜心位移。 在6波段调整前，收听无线
电信号感觉声音较弱，调整后感觉信号强度有大幅度增加，我认为，
此次调整基本成功。因为手头没有任何高频调整仪器，本机频率失调
，只能用机器本身产生的校正信号调整之。

  通过调整该机，又悟出了一个道理：在大多数民用无线电产品中，
类似天线线圈、振荡线圈的可调元件一般都是可调磁心；而军用收信
机中同样部位的可调元件是铜心。磁心和铜心的最大差别是前者易老
化，易受环境温度的影响，一般情况下随着时间的推移导磁率大幅度
下降，造成电感元件的失调；后者是金属材料，物理性质稳定，军机
之所以历经几十年还能保持稳定的工作状态，大概这也是它的诀窍所
在。 

  上述的调整过程就是统调的一部分，如果在没有仪器的情况下使调
整效果更好，还需要调整天线输入回路和高放回路线圈的铜心及上述
二个回路的微调电容。具体做法是，在该波段低端（如5MHZ附近）找
到一个比较稳定的信号，调整天线线圈铜心和高放回路线圈铜心，使
音频输出最大； 在该波段的高端（如30MHz附近）找到一个比较稳定
的信号，分别调整二个线圈的微调电容，使音频输出最大。只要二端
调好以后，可认为统调基本调好。为了使机器达到最佳状态，最好在
使用仪器的情况下调整。

      （原载广播爱好者论坛 http://swlbbs.126.com/ ）



【酷站链接】编者经常光顾的HAM/BCL论坛以及社区
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
哈罗CQ火腿社区
http://www.hellocq.net/forum/

QRZ·中国
http://w3.qrz.cn/

阿甘火腿之家
http://bg4ieb.chinaham.com/

广播爱好者
http://swl.126.com/

广播爱好者论坛
http://swlbbs.126.com/

中国火腿
http://www.chinaham.com/bbs/

火树银花
http://www.qsl.net/ba4eg/
　　
无线电论坛
http://club.hunanit.com

湖南IT俱乐部
http://www.hunanit.com/bbs/

收音机论坛
http://www.tecsun.com.cn/asp/

德劲论坛
http://www.degen.com.cn/forum/index.asp 



【登录备忘】本选编/ChinaHam各讨论组的订退办法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业余电台中文邮件选编（本刊）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 as-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 as-unsubscribe@hellocq.net

chinaham讨论组（火腿之间的情感交流）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-announce讨论组（chinaham公告消息）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-announce-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-announce-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-computer讨论组（计算机的使用等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-dx讨论组（DX消息、经验技巧等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-dx-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-dx-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-equipment讨论组（器材的交换信息等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-equipment-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件 chinaham-equipment-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-tech讨论组（业余无线电技术讨论）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-tech-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-tech-unsubscribe@hellocq.net


       《业余电台中文邮件选编》每月的 1、11、21日发行
       ----------------------------------------------
   http://ba7as.chinaham.com/   mailto:ba7as@chinaham.com
       ----------------------------------------------
        谢谢您的订阅，欢迎您向本刊推荐稿件！下期再见
