
      ******** 业 余 电 台 中 文 邮 件 选 编 ********
      **                                           **
      **               （第 212 期）               **
      **                                           **
      **************   2005年2月11日   **************


                      本  期  目  录
                    ￣￣￣￣￣￣￣￣￣
       【十日话题】哈罗CQ广播爱好者各HAM/BCL论坛八篇
       【广播论坛】挽断正月初一写的散文:鸡年说鸡(机)
       【哈罗ＣＱ】业余无线电通信(修订本)第6次修改稿
       【酷站链接】编者经常光顾的HAM/BCL论坛以及社区
       【登录备忘】本选编/ChinaHam各讨论组的订退办法


            ★感谢 http://www.hellocq.net 发行★

             阅读或下载本刊以前各期内容，请访问
         http://garden.2118.com.cn/zsh/zazhi/ml.htm



【十日话题】哈罗CQ广播爱好者各HAM/BCL论坛八篇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●2005年2月4日

哈罗CQ火腿社区
-   QRP and DIY
-   -   5瓦单边带电台XD-D3C改7兆业余段简法
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=104335) 

BD7FP  2005-02-04 19:36

    5瓦单边带电台XD-D3C改7兆业余段简法

    XD-D3C烽火无线电厂出品的5瓦单边带电台， 原机为2.7-6.8兆/
USB模式，自带天调，内置12V镍镉电池，可以方便的携带外出，不足
的是频率范围和工作模式不适合业余40米。经过摸索，我发现只需简
单改制就可以在40米业余段工作。

    改制原理：

    该机中频频率500kHz，频合输出频率为3.2-6,799MHZ,其在USB模
式工作时采用差频。例如在6.058兆工作，频和输出频率为6.558，减
去中频500K即为工作频率（6.558-0.500)=6.058。

    如果将其改为和频，频合同样输出频率为3.2-6,799MHZ，工作频
率就可以在原来的基础上提高1兆， 并且自动由USB模式转为LSB模式
工作，所以，如果要使机器在7兆LSB工作，将兆赫位开关置于6兆档，
其他频率位相应对应就行了，如欲在7.060工作，就将频率设为6.060
。只要调整机器的高放回路，使其谐振在7兆，一切OK。

    7兆业余段只到7.100兆，一般的做法是将1L1、1L2减少几圈，这
样比较麻烦，需要拆下电路板焊下电感。其实该机的高放回路不使用
同步选频，而是用手动调谐，所以只要将高放回路的最高频率调到7.
100兆。这样就很简单了：只要将1C1和1C2两个可调电容调整一下。

    这就是XD-D3C改在业余段工作的方法：不需改动任何电路，只要
将1C1和1C2这两个可调电容往小容量方向调到底就行了。

------------------------------------------------------------
●2005年2月5日

广播爱好者论坛
标 题:年终总结——谈谈使用77A、222-1、RF-2301等退役军机的感受
发信人:wjh5024
时 间:2005-2-5 14:19:21
详细信息:

  年终了，坛子里面照例是人声鼎沸，各种机器就像冬天的雪花漫天
飞舞，夹杂着一些像刺骨的寒风一样不和谐的闹剧，好在广播论坛已
经逐步沦落为广播杂谈，主流还是好的，所以在这里罗嗦几句。（声
明在前，以下关于这些机器的感受较为主观，据此购买军机并感觉上
当者，本人不负任何责任）

  1、首先交代天线，本人使用的是7米左右的长线，机器均在阳台内
，五楼接收。计划近期搞水平偶极天线，材料均已经准备好，年后开
工。

  2、使用机器介绍： 主机全新239-1、9成新77A，二手222-1，二手
rf-2301收发信机，除了77A高端频率达到31.5M，其余机器均为1.5--
30M接收。

  3、使用感受：

  239-1应该说是适合入门的军机，和139系列相比，除了携带不便，
收听短波广播的强台效果不错，该机器适合长线天线。整机工艺精湛
，能够感受到当年军工产品的优良品质。使用中该机应该将地方的两
只管子换掉，本机噪音会显著下降。

  77A作为短波一级接收机， 最优秀的表现就是频率显示非常准确，
而且机器的本身噪音很小，应该说是模拟机器的巅峰之作。70-2我没
有，不作任何评价。

  以上两台机器存在的问题就是使用一段时间，波段开关会有接触不
良的问题出现，推荐使用触点清洁剂，喷在干净的棉布上面，然后擦
拭触点， 个别波段严重接触不良的问题， 可以将接触部分横向移动
0.1mm安装，一般就可以解决。

  上述两台军机均使用了600:8的线变， 一个线变为港人牌，一个为
美国产的，喇叭为10寸飞乐纸盆喇叭，声音表现各有千秋，港人牌浑
厚，就配239-1和222-1，美国线变声音亮丽，就配77A.

  222-1机器灵敏度好于77A和239-1，声音和77A相比，仍然是各有千
秋， 如果收听强台，222-1的声音应该是享受。只是萝卜青菜各有所
爱，电子管和晶体管的声音表现争论太久，在这两台机器上面也不会
分出胜负来，就看你的选择了。222-1的频率指示明显比不上77A, 而
且存在电子管机器特有的交流声音，只是不同的机器交流声音大小不
一样。所以如果你的耳朵特别挑剔，那就更要慎重了。

  上述所有的退役军机，都要求操作者根据不同的信号调整机器相应
的增益，以获得最佳的收听效果，而这些，一般是根据个人使用经验
而来。而且上述三台军机，个人认为都不适合接收单边带信号，更适
合收听短波广播。一家之言，仅供参考。

  rf-2301是美国军方曾经使用过的机器， 根据我查找的资料，好像
在美国舰艇服役，另据高人介绍，可能装备过我国，但是因为没有维
修资料，陆续退役。我在网上只找到图片，没有任何文字资料，该公
司的主页上面也没有该产品的资料。
  
  这是我接触的较为高档的收发信机，在此之前我只使用过r71e，另
外据阿里巴巴说，rf-2301的性能好于wj-8718\msr8000等机器，设计
思路和维修便利性更在日本机器之上。

  这台机器可以通过不同的旋钮组合输入相应的频率，存储15个信道
，人为控制的东西很少，面板只有静噪旋钮、音量开关、屏幕亮度调
节、喇叭开关等，其余都是发射时配合自动天调使用的。机器带有开
机自检功能，面板故障灯在供电电压不足时自动点亮，整机对电源要
求较高，接收需要13.8V6A左右电源。我使用了12v免维护蓄电池，连
续工作大概5个小时，就显示电压不足。

  这台机器给我的感觉就是傻瓜型设计，只要选择了频率，机器就会
把相应的信号处理好，然后通过喇叭输出声音，不需要人为的干涉。
机器自带的喇叭声音很好，具有穿透力。

  因为使用了长线，机器的本机噪音没有办法给出一个客观的评价，
等以后使用了水平偶极天线，在作相应的对比。

  我这台机器的s表有问题，拆开后，发现有锈蚀，用除锈剂处理后，
恢复正常，但是组装时，不小心挑断了弹簧组件，整个表报销了，很
遗憾。计划用国产表头代替，那位有如下的表头，恳请供应一两只。
先谢谢了。联系邮件：wjh5024@163.com

  结束语：

  不管是退役的模拟军机还是数字接收机，侧重点都是辨别信号并还
原，不是用来hifi的，所以，如果想要享受广播，不建议使用收信机
。几百元的收音机完全可以满足需求。但是，如果你是短波接收迷，
那么退役军机无疑是最好的选择。

  最后祝大家新年愉快！

  wjh5024
  2005年2月5日

------------------------------------------------------------
●2005年2月5日

哈罗CQ火腿社区
-   APRS专题
-   -   APRS文章正在连载_APRS硬件
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=104374) 

BD6CR  2005-02-05 15:32

    APRS文章正在连载_APRS硬件
    http://www.21ctn.com/news/05-0124/52.htm

------------------------------------------------------------
●2005年2月5日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   向ＢＧ１ＦＷＢ刘硕先生致敬
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=104387) 

bg1tc  2005-02-05 23:49

    向ＢＧ１ＦＷＢ刘硕先生致敬

     ＩＣ-Ｔ９０Ａ手台以卓越的性能受到越来越多ＨＡＭ的关注，
但拥有该手台的ＨＡＭ苦于没有完整的中文说明书而深感不便！ＢＧ
１ＦＷＢ刘硕先生是搞计算机通讯的工程师，我们在聊天时谈起过这
个问题。ＢＧ１ＦＷＢ爽快的答应翻译并付之行动，翻译后制作的完
整中文版已完成并开始向大家发送！
    ＢＧ１ＦＷＢ不计报酎，牺牲两个星期时间翻译的这本说明书制
作精良，为拥有Ｔ９０Ａ的ＨＡＭ提供了很大方便，这里我向ＢＧ１
ＦＷＢ致敬！再一次说声谢谢！

------------------------------------------------------------
●2005年2月7日

哈罗CQ火腿社区
-   设备
-   -   资源共享－－日本马兰士C160、C168、C460、C468
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=104443) 

BG7ILM  2005-02-07 01:21

    资源共享－－日本马兰士C160、C168、C460、C468

    原著：BG7IXD 来源：http://www.zq-car.com
    照片版权：BG7IXD

    日本马兰士（又名：驰电达）的C150、C450大家都听得多也见得
多了，对于它的缩小版C160与C460（日本本土销售版），C168与C468
（产地日本，海外销售版）大家相对的了解就没这么多了。我现在使
用的是C460，也有一台C468，曾经使用过C160、C168。总体给我的印
象就是， 这种机一般要用的功能都齐全，与建伍TH-G71A的差别就不
是双段，要么就是150MHz的C160，要么就是400MHz的C460。还有就是
这机的亚音选配件（CTN160）[38组收发亚音]非常之难找，少了这个
东西就不能连接上中继台，我曾经也就因为这个原因而放弃了好多次
购买机会。后来一个偶然的HAM聚会，有一位HAM告诉我C460有自带发
射88.5Hz的亚音，从而让我有再次选择C460、C468的信心，我一直在
查找相关资料，现总结如下：C460的确发射是带8组亚音，从88.5Hz-
103.5Hz。但由于网上查找到C460扩频资料中要拆下CPU右下角的一个
双级二级管（其实C460不用拆下那个管也是全段的）从而倒至了没有
亚音，所以那个管不能拆； 同时要将CPU右边的两个双极二极管均要
拆下；然后将机器装好开机，F（按住）+0+3+0+1 进行机器复位，那
样就会将亚音开发出来。至于如何选择亚音请查阅C160、C460、C168
、C468的操作说明。 还有一点就是要使用自带的亚音时，不能将T、
T.SQ调出来（那个要接上CTN160亚音选配件才能用的），象平时使用
就行，不然也是不能启动自带亚音的。这问题到这里基本结束了，如
有补充我会再添加的。

------------------------------------------------------------
●2005年2月7日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   欢迎使用东营中继
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=104446) 

BG4IVX  2005-02-07 08:59

    欢迎使用东营中继

    春节将到,欢迎在东营附近过年或回老家路过东营的HAM朋友使用
东营中继,

    东营西城:
    438.100-5
    高度:70米,双天线:5.6DB苗子,发射功率:5W,0.5秒延时音.
    439.975-5
    高度:40米,天线:10DB棒子,发射功率:9W,带双功器,0.3秒延时音.
    147.925-3.6
    高度:35米,天线:8DB棒子,发射功率:10W,带双功器,0.3秒延时音.

    东营仙河:
    147.975-3.6
    高度:50米,天线:8DB棒子,发射功率:5W,带双功器,0.3秒延时音.

    东营河口:
    439.700-5
    高度:40米,天线:10DB棒子,发射功率:3W,带双功器,0.3秒延时音.

------------------------------------------------------------
●2005年2月7日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   迎新春，武汉中继暂时开放，给来汉和经过武汉的朋友提供
        方便，欢迎大家测试
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=104447) 

bg6qby  2005-02-07 09:16

  迎新春，武汉中继暂时开放，给来汉和经过武汉的朋友提供方便，
欢迎大家测试

  频率：145.775（收）；144.175（发）；差频1.6M；亚音：88.5Hz

------------------------------------------------------------
●2005年2月10日

哈罗CQ火腿社区
-   QRP and DIY
-   -   再改改XDD－D3C
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=104602) 

bg2gz  2005-02-10 04:39

    再改改XDD－D3C

    看了7FP改D3C，我也改过。在7FP改的基础上再小改就可以在7.M
Hz业余段有USB工作方式，这样上下边都有了。

    它的MHz位的数只标到6，也就是USB最高到6.999MHz， 但事实上
在6位的上一空位，也就是“7”位，PLL电路也是工作的。原机MHz位
同时控着VCO的输出开关管，过了6，VCO就没有输出了。就是MHz位波
段开关外面的一层， 可以看到只連到6，找一小点线从6位接到“7”
位上，“7”位就也可正常使用，VCO在差不多7.1MHz以下就有输出了
。想再往上就得调VCO的电感。（VCO输出的频率和工作频率差一个中
频，上面的数字是工作频率），有兴趣可以一试。

    73！！
    BD2GZ/1



【广播论坛】挽断正月初一写的散文:鸡年说鸡(机)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

                       鸡年说鸡（机）

  我家的鸡笼里养了不少鸡。有大鸡小鸡、胖鸡瘦鸡。这些鸡不吃米
，只吃电池。他们不会下蛋，只会叫，所以它们都是公鸡。但是它们
跟普通的公鸡不同。太阳高照了，它们不叫。 直到6点整，才喔喔叫
起来——催我起床。

  因为它们都是公鸡，所以它们不会繁殖，所以，它们都是我一个个
花钱买来的。根据鸡的品种不同、产地不同，价格也不同，从十几元
钱的到几百元钱的都有。外国的品种我是不买的，因为价格太贵。中
国的鸡其实也不错，还便宜，所以我买了不少。从前就不用说了，就
是现在，还在不断地买。然而，尽管它们实际上是公鸡，我宁愿把它
们看作母鸡。看成母鸡好啊，姬妾成群嘛！

  因为是鸡，所以它们也有生、老、病、死。先说生。它们大多是生
在德劲、德生两个孵化场里。这两个孵化场在中国最有名，鸡的品种
也最好。所以我买得多。其他厂的机也买过，不过后来大多死了或送
人了。

  再说病、死。鸡要是病了比较难弄。如今的鸡医生不仅手段差，还
特别黑。所以，鸡们病了，我常自己给它们治，动手术什么的。可是
我并不是一个合格的鸡医生，往往病没治好，倒给治死了。然而死鸡
我也舍不得把它扔掉，而是统统放入一个大棺材，藏在床下边。直到
它们变成了鸡木乃伊。

  老。鸡们老了就不值钱了，就不招人爱了，只能打入冷宫。可是，
我知道，总有一些爱鸡者，不管鸡多老都喜欢，甚至是越老越喜欢。
他们把它藏在家里，不时请出来欣赏一番，是奇货可居呀。是“白头
宫女在，闲坐说玄宗”啊。我可不这样。我喜欢新鸡，喜新厌旧。因
为毕竟流行歌手还是年轻的好。过气的歌手尽管自己不甘心退出历史
舞台，大多数人还是会很快把他们忘掉。

  我喜欢我养的鸡们。之所以喜欢，不在于它们长得好看，而在于它
们唱得好听。它们各有不同的嗓音：有鸡低音，有鸡高音，还有鸡双
音。当然好听的鸡贵一些。但是，你要是对声音有独特的追求就得舍
得花钱。然而，再好的鸡歌手，当环境嘈杂的时候，它们也没办法唱
出好歌来。所以，有人说，环境如此恶劣，再好的鸡有什么用？我可
不这么认为。因为环境纵使不好，总有暂时清静的时候。比如，夜半
时分，干扰就小了很多。我搂过一只小鸡，让它轻轻地唱给我听。在
温柔歌声中，我常常重入梦乡，梦见那从未见过的美丽的世界。

  因为我喜欢鸡，所以常常引以为荣，常常向人们夸耀，说养鸡的好
处，劝人养鸡。有一次，一位女同事被我的夸夸其谈感动了，决定也
养鸡，让我帮她挑一只。到了鸡店里，她看了各种鸡，眼睛都花了，
问我。我说，我刚刚买了BCL2000，不错，模样也漂亮，就是贵点儿。
她说，就要这个。我思索了半天，终于直接告诉她，此鸡对你不合适
——你不会养——还是买一只简单、便宜的吧。她杏眼一瞪，斩钉截
铁地说，不，就要此鸡。言外之意：有什么了不起，你养得我就养不
得？工资不比你开得少，学历也是本科待遇！我只好帮她挑了一台。
第二天，又大献殷勤，给她打印了一份频率表。过了些日子，我问她
，那鸡养得怎么样啊？她说：“别提了，一个台没找着。那些钮都是
干什么用的呀？”我哈哈大笑。心里话，养鸡也有点儿学问，要不怎
么有养鸡专业户呢！

  还有一次，我向一位邻居，一个退休的老记者，推荐德劲孵化场的
新品种“爱好者系列”。我说得吐沫星子乱飞，他只是哼哼哈哈地答
应。过了几天，又见面，他抱给我看一只新鸡。调频、中波、短波一
样不少，还挺漂亮的。问多少钱，答曰：要价40，30块钱拿下。我按
一下鸡冠子，让它唱两句听听。声音铿锵悦耳，除了有点沙沙声外，
没什么不好的。另外，这鸡可省粮呢，据说几个月不用添新饲料。我
忽然明白了，原来是我自己太矫情，只认高档货。其实30块钱的鸡与
300块钱的鸡相比各有利弊， 而在最主要的方面——能唱歌上，区别
不大。

  于是有一天，我心血来潮， 也买了一只便宜鸡——DE390，只花了
43元钱。此鸡是德劲场新孵化的，别看便宜，却不失庄重大方，也是
三波段俱全，省粮省事型。我搂着它听了好几天。最后让它与BCL2000
配合，唱了一曲“单边带”进行曲，我更明白了。那些大家闺秀般的
美女鸡其实是准备卖给公子哥儿的。像我们小老百姓，既没有细致的
头脑，又没有敏锐的耳朵，要那些捞什子有什么用！而且伺候不起！
所以，根据我的亲身经验，今后，我决定，绝不再向一般小老百姓推
荐高档鸡了。

  写到这儿，想起世界名著薄迦丘的《十日谈》里的一个故事。故事
说，法兰西国王腓力爱慕上一个漂亮的侯爵夫人，趁她丈夫不在家，
远道造访。夫人热情款待国王。一道道的菜上来，国王发现，全是母
鸡，全一个味儿。就拐弯抹角地问：“你们这地方只有母鸡吗？”夫
人答道：“不，陛下。不过这一带的女人尽管身份和装束有些差别，
和别的地方的女人还是一模一样的。”国王明白了夫人的用意，只好
打消轻薄的念头，悻悻离去。这个故事告诉我们，天下的女人都一样
。爱鸡的国王们，快死了你们的多事之心吧。

  作者 挽断 2005-02-09 鸡年正月初一

      （原载广播爱好者论坛 http://swlbbs.126.com/ ）



【哈罗ＣＱ】业余无线电通信(修订本)第6次修改稿
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    对“业余无线电通信(修订本)”一书的改错和补遗

    “业余无线电通信(修订本)”一书发行后，受到广大爱好者的普
遍关爱，现在出版社已所剩无几，过完春节准备再印一批，趁重印之
机，对已发现的第5次印刷时一些错漏之处，将作改正和增补， 在此
要特别感谢上海BA4CH许毓嘉前辈， 对全书从头到尾细看了一遍，提
出了很好的意见。这次重印出版社只允许作改错和必须的补遗，所以
没有大的改动，希望广大爱好者继续对“业余无线电通信(修订版)”
给予批评指正，我和陈方老师谢谢大家了。 现将对第5次印刷的改错
和补遗(即提供给出版社的第6次印刷修改稿)附后，供各位参考。

    说明：第6次印刷修改稿，本来是DOC文件用红和蓝两种颜色分别
表示增加和删除的内容，看起来很明显，但按附件管理做了，怎么也
加不上去，只好变成文本后改用斜线和方括号表示并贴在后面，但看
起来就费劲了，请大家原谅！

    73！
    DE BA1AA，Tong


         《业余无线电通信(修订本)》第6次印刷修改稿
 （二个斜线之间为需删除的内容，方括号内为新加或修改的内容）

    P.1. 第10行
    所以人们还把获得发信执照、精通业余[无线电技术和]通信的爱
好者称为“业余无线电家”，

    P.23. 2 .1 业余电台的通信内容 结尾处加一段话：
    友好是全世界爱好者的信条之一，所以在每一次联络中都少不了
热情的问候。说一声“７３”是HAM向对方致敬的独特方式， 也是业
余通信与其他业务通信用语区别之一。
    [以上内容在每次联络中如何筛选，则应视联络当时的情况而定，
双方收听情况良好且频率空闲，则可多选，甚至可超出上述范围，交
谈双方都感兴趣且为法则所允许的内容，反之则应少讲甚至不讲这些
内容。]

    P.30. 图2-3 倒数第4行中 “ipt” 取消

    P.49. 第16行加
    在进行这种有明确范围的呼叫时，应拒绝回答不在此范围内的电
台，否则便失去了这种呼叫的意义。 [这样不仅增加了捕捉到自己需
要电台的机率，提高联络质量，又可“明正言顺”地拒绝回答不想联
络的电台，减轻QSL的压力。同理，]当听到其他电台在进行区域性呼
叫而自己又不在被呼叫的范围内时不要应答。

    P.81. 第二行
    ......得10分/,/ 逗号改为句号 ......得10分[。]

    P.81. 第2行与第3行之间加一段：
    ......没有系数分。
    [系数分： 每个美国的州(48个)、哥伦比亚特区(DC)、加拿大地
区(13个)和DXCC实体均计系数分1。在竞赛中KL7和KH6作为DXCC实体，
而不作美国的州。DXCC实体是DXCC LIST 加WAE LIST(IT，GM 色德兰
群岛，等等)，加拿大地区包括VO1, VO2, NB, NS, PEI, VE2, VE3, 
VE4, VE5, VE6, VE7, NWT, 和育空(Yukon)，美国和加拿大不再计算
独立DXCC实体。谨记，航海移动不能计算系数。
    最后得分：QSO总计和乘以全部系数的和（州，VE和DXCC实体）
。]
    关于比赛的详细情况可查阅......

    P.81. 最后一行
    竞赛于每年12月第一个周末进行，竞赛时间[从周五2200UTC到周
日1600UTC共]42小时。

    P.111. 表6－1
    40米波段“L”中数据 改为1072.7，“S”中数据 改为 567.4, 
“X”中数据 仍为167.5-195.6

    P.112. 表6－2
    40米波段“L1”中数据改为1080.9，“L2”中数据改为1115.5，
“S”中数据改为567.4

    P.112. 表6－2 下面的注解改增加一句，即为：
    注：参考尺寸除注明外单位为cm，[表中给出的S值是经实际调试
后得出，较公式计算值有小的变化]。

    P.119. 第一行前加入一段
    [把电缆空心平绕7－10圈也是一种常见的平衡－不平衡转换办法
。为保证所绕的电缆线圈不散开，要用玻璃纤维板条或其它绝缘材料
将其固定。]

    6.2.4 天线假负载 

    P.119. 第8行
    可以用......若干金属膜电阻 [（最好使用无感电阻, 否则影响
假负载的高频性能）]串并联来制作这种吸收式做负载。 

    P.125.  7.1.4　PJ－40型简要易收信介绍　第一行
    /由江苏省无线电运动协会组织生产的/……， 改为[曾用于全国
青少年业余电台比赛的装机套件]……

    P.159. 表8-1下面的第四行
    一级 /HF1000W/ 改为 一级[HF 500W]

    P.162. 倒数第3行，最后加一句。
    ......办理设台的批准手续。 [所有特设业余电台必须印制相应
的QSL卡片，并落实QSL卡片的管理人。]

（载：http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=104435）



【酷站链接】编者经常光顾的HAM/BCL论坛以及社区
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
哈罗CQ火腿社区
http://www.hellocq.net/forum/

QRZ·中国
http://w3.qrz.cn/

阿甘火腿之家
http://bg4ieb.chinaham.com/

广播爱好者
http://swl.126.com/

广播爱好者论坛
http://swlbbs.126.com/

中国火腿
http://www.chinaham.com/bbs/

火树银花
http://www.qsl.net/ba4eg/
　　
无线电论坛
http://club.hunanit.com

湖南IT俱乐部
http://www.hunanit.com/bbs/

收音机论坛
http://www.tecsun.com.cn/asp/

德劲论坛
http://www.degen.com.cn/forum/index.asp 



【登录备忘】本选编/ChinaHam各讨论组的订退办法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业余电台中文邮件选编（本刊）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 as-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 as-unsubscribe@hellocq.net

chinaham讨论组（火腿之间的情感交流）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-announce讨论组（chinaham公告消息）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-announce-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-announce-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-computer讨论组（计算机的使用等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-dx讨论组（DX消息、经验技巧等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-dx-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-dx-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-equipment讨论组（器材的交换信息等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-equipment-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件 chinaham-equipment-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-tech讨论组（业余无线电技术讨论）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-tech-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-tech-unsubscribe@hellocq.net


       《业余电台中文邮件选编》每月的 1、11、21日发行
       ----------------------------------------------
   http://ba7as.chinaham.com/   mailto:ba7as@chinaham.com
       ----------------------------------------------
        谢谢您的订阅，欢迎您向本刊推荐稿件！下期再见
