Übersicht über die Befehle der Sprachmailbox Peine (V2.99)
Hauptmenü

01 Hilfemenü
01 Hilfe zum Menue
0 allgemeine Hilfe
1 Ausgabe der Softwareversionsnummer
2 Hilfe zu 02
3 Hilfe zu 03
4 Hilfe zu 04
5 Hilfe zu 05
6 Hilfe zu 06
7 Hilfe zu 07
8 Hilfe zu 08
9 Sysop Information
02 Benutzermenü
01 Hilfe zum Menü
0 Ausgabe der Benutzer mit Namen, Call und 
Nummer
1 Rufzeichen eingeben
2 Menü zur Eingabe des Rufzeichen und des Namens
01 Hilfe zum Menü
1 Rufzeichen Sprechen
2 Ausgabe der Benutzernummer, des 
Rufzeichens, des Namens und des ASCII-Calls
3 Sperren der Benutzernummer, des Rufzeichens, 
des Namens und des ASCII-Calls
4 Sprechen des eigenen Namens
3 Menü zum einstellen persönlicher Parameter
01 Hilfe zum Menü
0 Einstellungen abhören
1 Toggle, ob das Rufzeichen in der Statistik 
auftauchen soll
2 Persönlicher Text Ein / Aus
3 Persönlichen Text sprechen
4 Toggle ,ob eine Information im ausgeloggten 
Zustand über Mails, die via Packet-Radio eintreffen, kommen soll.
5 Toggle ob Nachrichten vor dem Löschen erst 
abgehört werden müssen
4 Sprechen des eigenen Namens
5 Menü zur Eingabe des ASCII-Calis
01 Hilfe zum Menü
0 Ausgabe des ASCII-Calls
abcdefghiJkl Eingabe des Calls im ASCII-Format 
oder im AMP-Format
6 Menü zum Suchen eines ASCII-Calls
01 Hilfe zum Menue
0 Erneute Suche
abcdefgh Eingabe des Suchstrings und Ausgabe 
der gefundenen Calls im ASCII-Format oder im
AMP-Format
7 Menü zum Ausgeben der S&F Listen 
			01 Hilfe zum Menü
			0 Ausgabe der Liste der bekannten S&F
				Mailboxen
6 Ausgabe der nächsten 10 aus der Liste
			xxx Ausgabe der Benutzer der Mailbox xxx 
		8 Menü zur Ausgabe persönlicher Daten 
			01 Hilfe zum Menü 
			0 Ausgabe der letzten Einlogzeit 
			xyz Ausgabe der letzten Einlogzeit von Benutzer 
				xyz 
		9 Menü zur Ausgabe der Benutzer 
			01 Hilfe zum Menue
			0 Ausgabe der Benutzer mit Namen, Call und 
				Nummer 
			1 Ausgabe der Benutzer mit Call und Nummer 
			2 Ausgabe der Benutzer mit Namen und Nummer 
			3 Unsortierte Ausgabe der Benutzer 
xyz Ausgabe der User ab der Benutzernummer 
			xyz
03 Menü zur Ausgabe weiterer Informationen
01 Hilfe zum Menü
0 Ausgabe der Uhrceit
1 Ausgabe des Datums
2 Sysop Menü
01 Hilfe zum Menü
1 Ausgabe der Einlogzeit
2 Ausgabe der letzten DCF77-Synchronisation
3 Ausgabe des beim Einloggen gesprochenen 
Rufzeichens
4 Ausgabe des zuletzt ausgeführten Befehls
5 Ausgabe der in Packet eingeloggten Benutzer
6 Ausgabe des in der SMB zuletzt eingeloggten 
Benutzers
7 Ausgabe der Startzeit der SMB
8 Ausgabe des HeapCheck
9 Ausgabe der Größe des Programmstacks
3 Temperaturmenue
01 Hilfe zum Menü
1-8 Abfrage der Temperatussensoren
4 Feldstärkemenü
01 Hilfe zum Menü
1 Ausgabe der Feldstärke seit dem login
2 Löschen der Berechnungsvariablen
3 Ausgabe der aktuellen Feldstärke
5 Min / Max Menü
01 Hilfe zum Menü
0 Ausgabe der Zeit und des Datums, wann der 
letzte Datensatz auf die Platte geschrieben wurde
1-8 Ausgabe der Min / Max-Werte der 
Temperatursensoren
6 Statistikmenü
01 Hilfe zum Menü
0 Ausgabe der Anzahl der in der SMB 
eingeloggten Benutzer
8 Sysop Menü 2
01 Hilfe zum Menü
0 Ausgabe der Zeit, wann die SMB-Bake das 
letzte Mal gesendet wurde
1 Nachricht an in Packet eingeloggten Benutzer 
senden (später)
2 Ausgabe der Zeit, wann das Relais aufgetastet 
wurde und wieder abgefallen ist und wann die 
Relais-Bake das letzte Mal gesendet wurde
4 Ausgabe des Benutzers, der zuletzt seine 
Nachrichten im ausgeloggten Zustand mittels 04xyz abgefragt hat
5 Ausgabe der Anzahl der im System offenen 
Files
9 Menü mit Test-Informationen
01 Hilfe zum Menü
1-5 Ausgabe von Testsignalen
6 Ausgabe des freien Plattenplatzes
7 Ausgabe des freien Systemspeichers
8 Ausgabe der Größe des (Speicher)Platzes 
zur Wandlung der FX-Daten
9 Ausgabe des freien Platzes des Laufwerks 
mit dem MSG-Verzeichnis
04 Nachrichten Menue
01 Hilfe zum Menü
0 Ausgabe der Anzahl der Nachrichten mit Absender, 
Absendezeit und Datum
1-7 Ausgabe der Nachricht 1-7
8 Menü zum Abhören, Löschen und Beantworten 
von Nachrichten
01 Hilfe zum Menü
0 Abhören Nachricht für Nachricht
1 Abhören der ersten Nachricht
11-19 Abhören der ersten bis neunten Nachricht 3 Liste der noch nicht abgehörten Nachrichten
2 Liste der Nachrichten
4 Erneutes Abhören der letzten Nachricht
5 Löschen der zuletzt abgehörten Nachricht im 
eigenen Benutzerfach. wurde zuletzt eine Nachricht in einer Rubrik abgehört, und ist sie vom eingeloggten Benutzer gesprochen worden, wird diese geloescht
6 Check aller vorhandener Rubriken, ob neue 
Nachrichten vorhanden sind
7 Beantworten der zuletzt abgehörten Nachricht 74 Abhören der zuletzt gesprochenen Nachricht 75 Löschen der zuletzt gesprochenen Nachricht 8 Liste der möglichen Rubriken
9 Verlassen der Rubrik
xyz Setzen der Rubriknummer. Alle weiteren 
Befehle wirken auf diese Rubrik. Verlassen einer Rubrik mit 9 oder der eigenen Benutzernummer
05 Lösch Menü
01 Hilfe zum Menü
1-4 Löschen der ersten (bis vierten) Nachricht
5 Menü zum Löschen von Nachrichten
01 Hilfe zum Menü
0 Liste der löschbaren Meldungen (wie 040)
1-9 Löschen der ersten (bis neunten) Nachricht
6 Menü zum Löschen von selbst gesprochenen 
Nachrichten
01 Hilfe zum Menü
0 Liste der löschbaren Meldungen
1-9 Löschen der ersten (bis neunten) Nachricht
xyz Setzen der Nummer, bei der eine Nachricht 
gelöscht werden soll
7 Menü zum Wiederherstellen gelöschter 
Nachrichten
01 Hilfe zum Menü
0 Liste der gelöschten Nachrichten (maximal 60)
1-9 Wiederherstellen der ersten (bis neunten) 
gelöschten Nachricht
06 Ausgabe der aktuellen Information zur SMB
061 Ausgabe zusätzlicher Informationen zur SMB 062 Ausgabe der Beschreibung der User-Befehle
07 Wurde vorher eine Nachricht abgehört, ist die Reply-
Funktion aktiv. Die Nachricht wird dann automatisch an den Absender dieser Nachricht verschickt.
07 Menü zum Sprechen von Nachrichten (sofern 
keine Reply-Funktion aktiv)
01 Hilfe zum Menü
4 Ausgabe der gerade gesprochenen Nachricht
5 Löschen der gerade gesprochenen Nachricht
abcdefghijkl Versenden einer Nachricht an 
abcdefghijkl, Eingabe des Calls des Empfängers im ASCII-Format oder im AMP-Format
7 Menü zum Kopieren von Nachrichten
01 Hilfe zum Menü
0 nach dem Login gesprochene Nachricht setzen 1-9 setzen der eigenen 1. bis 9. Nachricht
xyz Nachricht an User mit der Benutzernummer 
xyz kopieren es muß zu erst eine Nachricht gesetzt sein
xyz Nachricht an User mit der Benutzernummer xyz 
versenden
abcxyz Nachricht an User xyz in der Mailbox abc 
versenden
08 Ausgabe der Rubriken mit Beschreibung und 
Nummer
080xyz Ausgabe der Anzahl der Nachrichten der Rubrik 
xyz mit Absender, Absendezeit und Absendedatum
081xyz-089xyz Ausgabe der Nachricht 1-9 der Rubrik xyz 09 Ausloggen aus dem System
090 Kurzes Ausloggen aus der SMB, dabei werden nur 
das beim Einloggen aufgesprochene Rufzeichen und das Rufzeichen der SMB genannt
0909 Kurzes Ausloggen aus der SMB, dabei werden nur 
das beim Einloggen aufgesprochene Rufzeichen und das Rufzeichen der SMB genannt. Anschließend gelangt man ohne weiteres Zutun ins Relais.

Anmerkung: Aus allen Menüs gelangt man mit dem Stern (*) wieder heraus. Man befindet sich dann im Baum jeweils eine Ebene höher.
Bsp.:
- Durch Eingabe von 02 landet man im Benutzermenü. Durch Drücken von *  ist man anschließend wieder im Hauptmenü.
- Durch Eingabe von 03 und anschließend 3 befindet man sich im Temperaturmenü. Durch Eingabe von Stern ist man dann im Menü zur Eingabe weiterer Informationen. Durch Eingabe eines weiteren Sterns landet man wieder im Hauptmenü. Alternativ kann auch *** gedrückt werden, um wieder ins Hauptmenü zu gelangen. Der zweite Stern dient zum Abbrechen der Ausgabe im übergeordneten Menü.
Rekorder Funktion:
Bei Ausgaben aller Files, außer Baken und Files die mit einem Externen PRG abgerufen wurden, gibt es diese Funktionen.
1 Springen zum Anfang des Files.
2 Nach Pause die Ausgabe wieder starten.
4 um den durch den SYSOP eingestellten Betrag im File 
zurückspringen.
5 Pause mit einer vom SYSOP eingestellten maximalen 
Länge.
6 um den durch den SYSOP eingestellten Betrag im File 
vorspringen.
9 zum Ende des Files springen.
	Befehle im nicht eingeloggten Zustand:
9 	Relais öffnen 
01 	Hilfe 
010 	Liste der durch den SYSOP einstellbaren Befehle die im nicht eingeloggten Zustand verfügbar sind.
011	Abfragen der Software Version 
02	Liste der Benutzer abrufen
03	Uhrzeit abfragen 
031	Datum abfragen 
06	Aktuelle Informationen
04xxx	xxx ist die persönlich zugeteilte Benutzernummer.
Hiermit fragt man die Anzahl der vorhandenen persönlichen Nachrichten ab. Nach dieser Abfrage hat man eine durch den SYSOP einstellbare Zeit sich "schnell" einzuloggen (ohne Begrüßung und ohne Anzahl der Nachrichten)
999	Das erste einloggen in die SMB wenn man noch keine Benutzernummer hat. BITTE DANACH NUR NOCH DIE ZUGETEILTE BENUTZERNUMMER VERWENDEN !!!
999xxx	Erstmaliges Einloggen mit Wunschbenutzer-nummer falls noch frei
000	Gastlogin, eine Funktion zum ersten Testen der SMB bzw. wenn man sich auf der Durchreise befindet und sonst die SMB nicht nutzen möchte. Es können alle Funktionen ausgeführt werden außer das Empfangen von Nachrichten
910-980	Besondere Texte, die vom Sysop bereitgestellt werden, z.B. für Einweisungen oder Ähnliches
xxx 	xxx ist die persönlich zugeteilte Benutzernummer (die man nach der ersten Eingabe von 999 zugeteilt bekommen hat)
*	Hiermit kann eine bis jetzt getippte DTMF-Folge gelöscht werden (außer Baken)
#	und sofortiges Aufsprechen wiederholt das Aufgesprochene sofort nach Loslassen der Sendetaste

Viel Spaß beim Testen der Sprachmailboxen