ESIHARJOITUS 12.4.2003
Osallistuimme Turva 2003 esiharjoitukseen seuraavilta asemilta:
OG4MFB	Kangasniemi, PMK:n solun johtoasema
OJ4MFA	Jäppilä
OJ4RW	Pieksämäki
OJ4KBC	Pieksämäen mlk
OJ4JPV	Virtasalmi
Tapasimme OH4RAB:lla kymmenen aikaan, josta siirryimme 145.275 MHz:lle. OI4AC:n taajuus oli 145.325 MHz, jolla MFB kokeili ko. Yhteysvälin. RW tuli mukaan myöhemmin.
Kari -4TY kyseli puhelimitse Sulkavalta millä taajuuksilla asemia on. Lähetin sanoman OI4AC:lle, jossa kerroin Karin kaipaavan vasta-asemaa. KBC välitti sen MFB:lle, joka välitti sen perille Mikkeliin. Mitään lomakkeita, ohjeita tms ei ollut matkassa, joten sanoma ei ollut aivan standardin mukainen. Meni kuitenkin perille :)
LAITTEET
OG4MFB	IC-2100 n. 30 W, GP-antenni, aggregaatti
OJ4MFA	IC-207H 20 W, J-tikku, auton akku
OJ4RW	Kenwood käsikapula, 150 mW, HB9CV antenni, radion akku
OJ4KBC	TVL moppe n. 10 W, 4 el Yagi
OJ4JPV	FT-VX1, 1 W, hybridiquadi
YHTEYSKOKEILUT
ASEMA	OG4MFB	OJ4MFA	OJ4RW	OJ4KBC	OJ4JPV	
OG4MFB	X	EI	OK	OK	JPV KUULEE	
OJ4MFA	EI	X	OK	OK	EI	
OJ4RW	OK	OK	X	OK	EI	
OJ4KBC	OK	OK	OK	X	HEIKKO	
OJ4JPV	JPV KUULEE	EI	EI	HEIKKO	X	

KEHITETTÄVÄÄ
ASEMAKOHTAISESTI
OG4MFB: GP:llä workkii Mikkelin OI4AC:n OK. Kuuluneeko liiankin hyvin, koska Pertunmaallakin olivat Eskon kuulleet. Pienemmällä teholla mennee Mikkeliin. Kaksi suunta-antennia lisättävä, jotta yhteydet Virtasalmi, Joroinen ja Jäppilä saadaan toimimaan kunnolla. Asemalla tarvitaan siis kolme radiota ja operaattoria. OH4MFB, OH4JFN ja ???. Keskinäiset häiriöt olisi saatava testattua seuraavassa harjoituksessa.
OJ4MFA: Suoraa yhteyttä MFB:lle ei syntynyt. QTH oli matalalla, uusi korkeammalla paikalla ja lähempänä oleva QTH on katsottu poistulomatkalla. J-antenni on korvattava suunta-antennilla, jotta yhteys MFB:lle onnistuu varmasti.
OJ4RW: Mara workki 150 mW:lla ja HB9CV antennilla Pieksämäen vesitornista. Akkujen riittävyys on varmistettava tai löydettävä toinen radio joka toimii 12 V:lla. Harjoitus-QTH todennäköisesti kuitenkin Uhomäellä, yhteys MFB:lle pitäsi kyllä toimia sieltäkin hyvin. Testattava seuraavassa harjoituksessa.
OJ4KBC: Jussi toimi välitysasemana MFA-MFB ja sai yhteyden myös Ramiin Virtasalmella. Yhteys MFB:lle toimii hyvin, joten mitään ei tarvitse välttämättä tehdä.
OJ4JPV: Rami tarvitsee lisää tehoa. Seuraavassa harjoituksessa kokeilee moppea, josko se auttaisi. Rami on kuullut MFB:n ja KBC:n, jonka kanssa pitänyt kusonkin.
MUUTA
Joroisten kunta-aseman operaattori täytyisi löytää.
Käytettävät taajuudet ja varataajuudet täytyisi päättää.
Solun johtoasemalle kolmas operaattori täytyisi löytää.
Sanomaliikennettä ja paperitöitä täytyisi harjoitella.
Seuraava koulutus on 4.5. Uhomajalla 1800-2000
SEURAAVA HARJOITUS 10.5.
Seuraavassa harjoituksessa toivottavasti kaikki kunnat eli tämänpäiväisten lisäksi Haukivuori, OJ4QN, ja Joroinen olisivat äänessä. MFB:llä olisi hyvä olla jo täysi miehitys sekä radio- ja antennivarustus, jotta nähdään onko vielä jotain tehtävää yhteyksien suhteen. Tässä harjoituksessa saattaa jo joku oikeannäköinen sanomakin liikahtaa.

SUURI KIITOS KAIKILLE HARJOITUKSEEN OSALLISTUNEILLE!
73 de Jukka, OH4MFA
PMK:n solun vastuuhenkilö