230S 1 				372 200 13 
	S 2 				372 200 23 
	S 3 				763 000 09 
	230SK1 	5 Way 			751 000 03 
	SK2 				750 000 12 
	230C 1 	47 nF 	-20/+80% 12V 	Cer. 	601 447 00 
	C 2-5 	10 nF 	-20/+80% 	Cer. 	601 410 00 
8 - 5 
992 207 54 

8 - 6 
231C 1- 3 	0.1 nF 	10% 	250V 	Polyes. 	624 510 00 
	C 4- 6 	10 nF 	10% 	250V 	Polyes. 	624 410 00 
	C 7- 8 	1 uP 	10% 	100V 	Polyes. 	623 610 00 
	C 9-23 	0.1 uP 	10% 	250V 	Polyes. 	624 510 00 
2311C1 	uA 7812 				850 781 20 
	lC2 	uA 7805 				850 780 50 
231L 1- 8 	47 uH 	10% 	RF Choke 		740 147 00 
	L 9-10 	25 uH 		RF Choke 		740 125 00 
	Lll-18 	47 uH 	10% 	RF Choke 		740 147 00 
	L19 	25 uH 		RF Choke 		740 125 00 
	L20 	47 uH 	10% 	RF Choke 		740 147 00 
	L21 	25 uH 		RF Choke 		740 125 00 
	L22-24 	47 uH 	10% 	RF Choke 		740 147 00 
231PL1 	8 Way 				751 000 26 
	PL2 	20 Way 				751 000 28 
231R 1 	470 ohms 	5% 	1/3W 	Car. 	501 247 00 
231SK1 	32 Way 				751 000 21 
	SK2 	BNC 				750 000 10 
	SK3- 6 	32 Way 				751 000 21 
	SK7 	BNC 				750 000 10 
	SK8 	64 Way 				751 000 42