260C 1- 2 	0.1 uP 	-10/+10% 	250V 	Polyes. 	624 510 00 
	C 3 	2.2 uP 	-10/+10% 	250V 	Polyes. 	624 622 00 
	C 4 	1000 uP 		40V 	W.a1um. 	652 910 Ol 
	C 5 	1 uP 	-10/+10% 	250V 	Polyes. 	624 610 00 
	C 6- 7 	0.1 uP 	-10/+10% 	100V 	Polyes. 	623 510 00 
	C 8 	1 uP 	-10/+10% 	250V 	Polyes. 	624 610 00 
	C 9 	4700 uP 		40V 	W.a1um. 	652 947 00 
	C10 	2.2 uP 	-10/+10% 	250V 	Polyes. 	624 622 00 
	C11 	1 uP 	-10/+10% 	250V 	Polyes. 	624 610 00 
	C12 	4.7 nF 	-20/+50% 	5kV 	Cer. 	608 347 Ol 
	C13 	10 nF 	-10/+10% 1600V 	Polyes. 	627 410 00 
	260D 1 	BZX93C33R 	Zener 			832 933 30 
	260FS1 	8 A 	FAST 	6.3x32mm 		720 380 00 
	FS2 	40 A 	FAST 	7x32mm 		720 440 00 
	FS3 	3.15 A 	FAST 	6.3x32mm 		720 331 51 
	FS4- 6 	1.6 A 	FAST 	6.3x32mm 		720 316 Ol 
	FS7 	0.5 A 	HT-FUSE 	6.3x8Omm 		720 250 00 
	FSS 	0.1 A 	FAST 	6.3x32mm 		720 210 00 
	260L 1 					374 200 71 
	2<rOLS1 	8 ohms 				860 000 02 
	260PL1 	8 Way 				751 000 26 
	PL 3 	12 Way 				751 000 27 
	260R 1 	220 kohms 	5% 	1W 	Car. 	504 522 00 
	R 2 	1 kohm 	5% 	lW 	Car. 	504 310 00 
	R 3 	27 ohms 	5% 	SW 	WW 	527 127 00 
	R 4- 5 	6.8 ohms 	5% 	14W 	WW 	528 068 Ol 
	R 6- 7 	27 ohms 	5% 	5W 	WW 	527 127 00 
	R 8 	15 kohms 	5% 	11W 	WW 	528 415 00 
	R 9-10 	1 ohm 	5% 	17W 	WW 	528 010 Ol 
	Rll-14 	1 kohm 	5% 	1/3W 	Car. 	501 318 00 
	260RL1 		2 MAKE, 24V COlL 		780 000 OS 
	260S 1 				374 200 21 
	S 2 				764 000 02 
994 209 94 		8 - 39 

	260SK 1 	12 Way 	751 000 30 
	SK 2 	26 Way 	751 000 32 
	SK 3 	1 Way 	{751 000 38 
751 000 35 
	SK4 	4Way 	}751 00037 \}51 000 35 
	260T 1 				384 200 81 
	T 2 		HIT 		384 200 14 
	T 3 		LT 		384 200 64 
260TR 1-2 	2N6258 			842 625 80 
	TR 3 	2N3771 			842 377 10 
	TR 4 	2N6258 			842 625 80 
	TR 5 	2N3055 			842 305 50 
	TR 6 	2N6258 			843 625 80 
	TR 7 	BD234-10 			842 023 40 
	TR 8 	2N6258 			842 625 80 
	TR 9 	2N3055 			842 305 50 
	TR 10-12 2N6258 			842 625 80 
	TR 13 	BD234-10 			842 023 40 
	TR 14 	2N3055 			842 305 50 
	994 209 94 			8 - 40 

261C 1 	47 nF 	10% 	250V 	Polyes. 	624 447 00 
	C 2 	0.1 uP 	10% 	250V 	Polyes . 	624 510 00 
	C 3 	47 nF 	10% 	250V 	Po lyes . 	624 447 00 
	C 4 	0.1 uP 	10% 	250V 	Polyes . 	624 510 00 
	C 5- 6 	47 nF 	10% 	250V 	Polyes , 	624 447 00 
	C 7- 8 	0.1 uP 	10% 	250V 	Po lyes . 	624 510 00 
	C 9-10 	4700 uP 		25V 	W.a1um. 	652 947 01 
	C11 	0.47 uP 	10% 	100V 	Polyes. 	623 547 00 
	C12-13 	100 uP 		25V 	W.a1um. 	652 810 00 
	C14 	10 nF 	-20/+80% 	32V 	Cer. 	602 410 00 
	C15-16 	0.1 uP 	10% 	250V 	Polyes . 	624 510 00 
	C17 	2200 uP 		40V 	W.a1um. 	652 922 00 
	C18 	100 uP 		25V 	W.a1um. 	652 810 00 
261D 1 	10D05 				831 100 51 
	D 2 	15920 				830 192 00 
	D 3 	10D2 				831 102 00 
	D 4- 7 	15920 				830 192 00 
	D 8 	10D2 				831 102 00 
	D 9-10 	15920 				830 192 00 
	D11-12 	21PT5 				831 021 50 
	D13-14 	BZX79B6V8 	lener 			832 796 81 
	DIS 	15920 				830 192 00 
	D16-17 	1N5401 				831 540 10 
	D18-19 	15920 				830 192 00 
	D20 	BZX79B7V5 	Zener 			832 797 50 
	D21 	15920 				830 192 00 
	D22 	BZX79B7V5 	Zener 			832 797 50 
261IC1 	555 				850 055 50 
261R 1 	56 kohms 	5% 	1/3W 	Car. 	501 456 00 
	R 2 	10 kohms 	5% 	1/3W 	Car. 	501 410 00 
	R 3 	12 ohms 	5% 	3/4W 	Car. 	503 112 00 
	R 4 	2.7 kohms 	5% 	1/3W 	Car. 	501 327 00 
	R 5 	330 ohms 	5% 	1/2W 	Car. 	502 233 00 
	R 6 	470 ohms 	5% 	1/3W 	Car. 	501 247 00 
	R 7 	100 ohms 	5% 	1/3W 	Car. 	501 210 00 
	R 8 	680 ohms 	5% 	3W 	WW 	526 268 00 
	R 9 	10 kohms 	5% 	1/3W 	Car. 	501 410 00 
	RlO 	100 ohms 	5% 	1/3W 	Car. 	501 210 00 
8-41 
994 201 32 

	261R11 	470 ohms 	5% 	1/3W 	Car. 	501 247 00 
	R12 	4.7 kohms 	5% 	1/3W 	Car. 	501 347 00 
	R13 	1 kohm 	5% 	1/3W 	Car. 	501 310 00 
	Rl4 	2.2 kohms 	5% 	1/3W 	Car. 	501 322 00 
	RlS 	4.7 kohms 	5% 	1/3W 	Car. 	501 347 00 
	R16 	680 ohms 	5% 	3W 	WW 	526 268 00 
	Rl7 	10 kohms 	5% 	1/3W 	Car. 	501 410 00 
	Rl8 	330 ohms 	5% 	l!2W 	Car , 	502 233 00 
	Rl9 	82 ohms 	5% 	3W 	WW 	526 182 00 
	R20 	68 ohms 	5% 	I/ZW 	Car. 	502 168 00 
	R21-22 	33 ohms 	5% 	1/3W 	Car. 	501 133 00 
	R23 	68 ohms 	5% 	1!3W 	Car. 	501 168 00 
	R24 	120 ohms 	5% 	1/2W 	Car. 	502 212 00 
	R25 	68 ohms 	5% 	1/3W 	Car. 	501 168 00 
	R26 	47 kohms 	5% 	1/3W 	Car. 	501 447 00 
	R27 	4.7 kohms 	5% 	1/3W 	Car. 	501 347 00 
	R28 	39 ohms 	5% 	1/3W 	Car. 	501 139 00 
	R29 	100 ohms 	5% 	IW 	Car. 	504 210 00 
	R30 	10 ohms 	5% 	1/2W 	Car. 	502 110 00 
	261RL1 		3 Change over, 16V Coil 		780 000 24 
	261TR1 	D44CIO 			842 441 00 
	TR2 	BC547B 			840 054 70 
	TR3 	D44C10 			842 441 00 
	TR4 	BC547B 			840 054 70 
	TR5 	BC337-25 			840 033 70 
	TR6 	BD135-1ü 			842 013 50 
	TR7 	BC337-25 			840 033 70 
	TR8 	BC547B 			840 054 70 
	TR9 	BDI35-2S 			842 013 50 
8-42 
994 201 32