Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -128 -288 128 288
WINDOW 0 0 -224 Center 0
WINDOW 3 1 96 Center 0
SYMATTR Value TL494
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel ..\sym\EXTRA\VolReg\TL494.lib
SYMATTR Value2 TL494
SYMATTR Description Push-Pull PWM Controller
PIN -128 0 LEFT 8
PINATTR PinName IN1
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -128 64 LEFT 8
PINATTR PinName -IN1
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -128 128 LEFT 8
PINATTR PinName IN2
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -128 192 LEFT 8
PINATTR PinName -IN2
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -128 -192 LEFT 8
PINATTR PinName FB
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -128 -256 LEFT 8
PINATTR PinName DTC
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 128 192 RIGHT 8
PINATTR PinName Vref
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -128 256 LEFT 8
PINATTR PinName OCT
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 128 -192 RIGHT 8
PINATTR PinName CT1
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 128 -128 RIGHT 8
PINATTR PinName ET1
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 128 -64 RIGHT 8
PINATTR PinName CT2
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 128 0 RIGHT 8
PINATTR PinName ET2
PINATTR SpiceOrder 12
PIN -128 -64 LEFT 8
PINATTR PinName Ct
PINATTR SpiceOrder 13
PIN -128 -128 LEFT 8
PINATTR PinName Rt
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 0 288 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 0 -288 TOP 8
PINATTR PinName Vcc
PINATTR SpiceOrder 16
