A B S T R A K

Suatu usaha untuk mendapatkan pelayanan yang diinginkan dalam pengadaan sistem tenaga listrik adalah kecilnya frekwensi gangguan selama operasi, hal ini dimungkinkan jika komponen sistem tenaga listrik dalam kondisi prima. Jaringan Sistem Bandung Raya Area-II yang terdiri dari 7 Bus dan 8 Saluran pada umumnya sudah dalam kondisi perlu ditinjau kembali, mengingat umur dan  lokasi saluran terpasang sudah cukup rawan, ditambah pula dengan pesatnya pertumbuhan industri-industri di bandung, sebagai akibatnya kenaikan beban pertahun sudah diluar rencana yaitu 15 % pertahun, sedangkan menurut teori adalah 5 % pertahun dalam kurun waktu antara 20 th masa operasi.
Di dalam Tugas Akhir ini dibahas masalah penjadwalan ulang kondisi sekarang yaitu saluran 70 KV dengan operasi tegangan 70 KV, dibandingkan dengan saluran 150 KV dengan operasi tegangan 150 KV yang mempunyai keuntungan lebih banyak, antara lain yang utama rugi-rugi Aliran Daya lebih kecil dibanding 70 KV dan  kemampuan Arus nominalnya tinggi. Juga dibahas proses pentahapan penggantian  saluran-saluran 70 KV ke 150 KV dengan tetap dilandasi penjadwalan selama penggantian saluran-saluran tersebut.